

Технические характеристики продукции 

Брошюровщик электрический Fellowes QUASAR-E 500


Брошюровщик электрический Fellowes QUASAR-E 500– 2 шт.
Назначение: сшивание томов документации 
Основные характеристики:
Толщина переплетаемого блока, листов: 500
Мощность перфоратора (пробивки), листов: 25
Тип переплёта: пластиковая пружина 
Привод ножей: электрический
Отключение ножей: нет
Регулировка глубины перфорации: нет
Габариты, мм: 130х460х390
Вес, кг: 9,9
Страна: США

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара:  14 календарных дней
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