

Технические характеристики продукции 
Лазерный дальномер Leica Disto x3

Лазерный дальномер Leica Disto x3– 1 шт.
Назначение: измерение расстояний.
Основные характеристики:
Дальность измерений, м: 150;
Диапазон измерений, м: от 0.05 до150;
Точность измерений: ± 1.0 мм;
Лазерный диод: 635 Нм;
Время измерений: 0,5 - 1 сек;
Единицы измерений: м/см, фт, дм;
Память: 30;
Датчик наклона: есть;
Единица измерения датчика наклона: 0,0°, 0,00%;
Встроенный визир: нет; 
Степень защиты: IP65;
Элементы питания: 2 x AA 1,5V;
Число измерений на комплект батарей: 5000;
Размер прибора: 132x56x29 мм;
Вес прибора, гр.: 184;
Рабочий диапазон температур: от -10°C до +50°C.
Функции:
Площадь / объем: есть;
Периметр помещения: есть;
Сложение/вычитание: есть;
Мин/макс. Расстояния: есть;
Вычисление по теореме Пифагора: есть;
Непрерывные измерения: есть;
Подсветка экрана: есть;
Пузырьковый уровень: нет;
Модуль Bluetooth: есть;
Многофункциональная позиционная скоба: есть;
Резьба под штатив: есть;
Автоматическое отключение: есть
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара:  14 календарных дней
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