

Технические характеристики продукции 

Трипод «скала» с лебедкой (15 м)


Переносное анкерное устройство трипод «СКАЛА» с интегрированной лебедкой  – 1 компл.
Назначение: предназначено для подъема, спуска и удержания пользователей, занятых при проведении работ в канализационных колодцах, бассейнах, шахтах и других замкнутых пространствах. Предназначено для закрепления средств безопасности (например, СИЗ втягивающего типа), для страховки от падения при подъеме и спуске людей.
Силовой узел имеет 3 анкерных точки крепления.
Узел крепления лебедки к триподу позволяет устанавливать лебедку одним движением.
Штатная комплектация включает 2 блок-ролика, с возможностью установки третьего комплекта. 
Основные характеристики:
Высота трипода:  1,3 - 2,4 м;
Рабочая нагрузка: 750 кг;
Грузоподъемность лебедки: 750 кг;
Длина троса лебедки:  20 м;
Диаметр раскрытия опор:1,2–  2 м;
Вес штатива-треноги: 17,2 кг;
Вес комплекта: 27,8 кг;
Температурный режим эксплуатации: от–50 до +50 °C.

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 45 рабочих дней
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