



   
















Технические требования
ОКПД2  25.94.1 На поставку запорной арматуры для нужд обособленных подразделений Дагестанского Филиала
















г. Каспийск 2026 г.

1. Наименование работ.
Поставка запорной арматуры для нужд обособленных подразделений Дагестанского Филиала.

2. Заказчик.
Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» Республика Дагестан, г. Каспийск ул. М.  Халилова д. 5
Место поставки: Республика Дагестан, г. Каспийск ул. М.  Халилова д. 5

3. Цели и задачи. Существующее положение.
3.1. Для обеспечения бесперебойной работы вспомогательных систем гидроагрегатов и трансформаторов ДФ выявлена потребность в приобретении кабеля.

4. Требования к закупаемым работам (технические и иные характеристики)

4.1. Основные характеристики и требования к поставляемой продукции даны в   Приложении №1. По номенклатуре с указанными торговыми марками возможна поставка эквивалента, с соответствующими параметрами и характеристиками.
4.2. Не допускается поставка бывшего в употреблении товара. 
4.3. Продукция должна отгружаться в упаковке, обеспечивающей    ее    сохранность при транспортировке. 
4.4. Маркировка на упаковке должна полностью совпадать с маркировкой на Продукции.    
4.5. Поставляемая   продукция   должна   быть   маркирована   в    соответствии    с требованиями стандартов или технических условий. 
4.6. Маркировка упаковки продукции должна соответствовать требованиям ГОСТа. Все МТР должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иметь сертификаты соответствия государственных органов (Система сертификации ГОСТ, Госстандарт России) и сертификаты соответствия, выданные отраслевыми органами сертификации и заводами изготовителями.

5. Сроки поставки.

Начало поставки – с даты подписания договора.
Окончание поставки – в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора.


6. Требования к документации по ценообразованию.

Спецификацию поставляемого оборудования (материалов) представить в следующей форме:

	№ 
п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель 
	Технические характеристики (описание) 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость ед. (руб. с НДС) *
	Общая стоимость (руб. с НДС) 
	Срок поставки
	Перечень документов подтверждающих качество оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	


Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

7. Приложение 
	Приложение № 1 – «Сводная таблица стоимости поставляемого Товара».





Приложение № 1
  к Техническим требованиям
«Сводная таблица стоимости поставляемого Товара»

	№     п/п
	Наименование оборудования для ОП КСГЭС
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель
	Технические характеристики (описание)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Задвижка
	стальная фланцевая Ду-250 Ру-16  30с41нж
	ООО "МЗТА "  (Россия).
	Задвижка стальная фланцевая Ду-250 Ру-16 30с41нж МЗТА – стальная клиновая фланцевая задвижка на условный проход Ду-250 и рабочее давление Ру-16. Исполнение: корпус – литая углеродистая сталь 25Л, уплотнительные поверхности с наплавкой нержавеющей стали, шпиндель выдвижной. Температура рабочей среды – до +425 °C. Модель: 30с41нж; Категория: задвижки клиновые; Тип: с выдвижным шпинделем; Вес: 236 кг; Строительная длина L: 450 мм; Диаметр условный  Ду(Dn): 250 мм; Макс. раб. давление Ру(Pn): 1,6 МПа| 16 бар| 16 кгс/см2; Присоединение: фланцевое; Материал: сталь.
	шт.
	3
	в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора

	2
	Задвижка
	клиновая сталь ЗКЛ2-16 30с41нж ф/ф Ду 200 Ру16 
	ООО "МЗТА "  (Россия).
	Код производителя 007-0182 Ду, мм200; Монтажная длина, мм330Ду, дюйм8; Серия бренда ЗКЛ2-16; Тип задвижки Клиновые; Присоединение Фланец; Материал корпуса Сталь; Применение Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение; Тип привода Ручка-рычаг; Рабочая среда Вода, пар; Макс. рабочее давление, бар16; Температура рабочей среды, °C-40...+425; Тип арматуры Задвижка.
	шт.
	5
	в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора

	3
	Клапан обратный
	SCV316-6340 3'' Ду80 Ру40 резьбовой, пружинный.
	DN.ru (Россия)
	Клапан обратный пружинный SCV316-6340 резьбовой предназначен для предотвращения потока рабочей среды в трубопроводе в обратном направлении. Температура рабочей среды от -20 до +200 град. Рабочая среда - горячая и холодная вода, сточные воды.Материал корпуса и диска нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2). Тип изделия клапан обратный; Тип соединения муфтовая; Условный проход,  80мм; Рабочее давление, 40 бар; Вид резьбы ВВ; Резьба 3; Цвет серый; Диапазон рабочих температур -200 до 200.
	шт.
	6
	в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора

	4
	Фильтроэлемент
	CS15NN -к фильтру OMTI15*NR (6 мкм)
	OMT GROUP S.P.A,  Италия.
	Сменные картриджи для фильтра OMTI предназначены для фильтрации масла во всасывающих и сливных магистралях, в том числе под давлением. Рабочая среда: масло гидравлическое на минеральной основе HLP (DIN 51524) или HM (ISO 6743/4), Давление обратного клапана: 1,7 бар. Фильтрующий блок состоит из корпуса и фильтрующего картриджа.
	шт.
	8
	в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора

	5
	Грязевик
	ТС-569.00.000-12 Ду 100/125 РУ16
	ООО  "ЗМЗ"  (Россия).
	Грязевик ТС‐569 устанавливают в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения. Грязевик выполняет функцию фильтра предварительной грубой очистки воды от механических примесей и взвешенных частиц.Диаметр условный: от Ду 40 до Ду 200; Назначение: очистка воды в трубопроводе от средних и крупных частиц и взвесей; Присоединение к трубопроводу: фланцевое; Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ 12815-80 исп.1; Рабочая среда: вода; Температура рабочей среды: от +5°С до +105°С; Температура окружающей среды: +5°С … +45°С; Климатическое исполнение: в соответствии УХЛ по ГОСТ 15150-69; Материал корпуса: стали марок Ст3, Ст20, 09Г2С; Фильтрующая сетка: нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т.
	шт.
	7
	в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№     п/п
	Наименование оборудования для ОП ЧГЭС
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель
	Технические характеристики (описание)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10

	1
	Клапан регулирующий
	 двухходовой CV 216 GG с ходом штока 14 мм фланцевый DN 25 Kvs = 10 м3/ч
	Бренд
Imi heimeier
	Номинальное давление (PN), бар16Тип присоединенияФланцевоеНоминальный диаметр (DN), мм25Тип клапанаРегулирующий двухходовой Рабочая температура окружающей среды, °С 0..50 Уплотнение затвора (материал) EPDM Направляющая штока (материал) Хромомолибденовая сталь Ход штока, мм 14 Рабочая среда  Вода Пропускная способность Kvs, м³/ч 10 Корпус (материал)  Чугун Номинальное давление (PN), бар 16 Тип присоединения Фланцевое Номинальный диаметр (DN), мм  25 Тип клапана Регулирующий двухходовой Электропривод в комплекте Нет Масса нетто, кг 6.6
	шт
	4
	в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора

	2
	Дисковый поворотный затвор
	IMI-TA BTV DN 300 WAFER, PN 16 чугун
	Бренд
Imi heimeier
	 Область применения - cистемы тепло и холодоснабжения, системы водоснабжения. Функция - Закрытие. Макс. рабочая температура: 120°C Мин. рабочая температура: Фланцевые: PN16: -10°C, PN25: -20°C Паз-соединение: PN16: -20°C Среда - Вода и нейтральные жидкости, водно-гликолевая смесь. Материал: Корпус: чугун EN-JL 1040 Корпус: ковкий чугун EN-JS 1050 Шток: из нержавеющей стали BS970 420S37 Диск: из нержавеющей стали BS970 304S15 Вкладыш: ПТФЭ Прокладка: EPDM О-образные уплотнения: EPDM Рычаг/редуктор: рычаг с фиксацией из штампованной стали DN 50-200, редукторный привод из чугуна DN 50-600. Внутренне и внешне обработан жидкой эпоксидной краской или эпоксидным порошковым покрытием (НЭП). Порошковое эпоксидное покрытие 150 -300 мкм.
	шт
	5
	в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора

	3
	Задвижка
	30ч939р с электро-приводом DN 150
	DN.ru (Россия)
	Герметичность затвора: класс А по ГОСТ 9544-2005.Рабочая среда: холодная вода по СанПиН 2.1.4.1074 Температура рабочей среды: от +5 до +95 ºС.Температура рабочей среды: от +5 до +95 ºС.Номинальное давление: PN 1,6 МПа (16Управление: электропривод тип ГЗ-А. 100/24. кгс/см²)Присоединение к трубопроводу: фланцевое. Номинальное давление: PN 1,6 МПа (16 кгс/см²)
	шт
	4
	в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора

	4
	Задвижка клиновая
	DN.ru 30нж964нж Ду80 Ру25
	DN.ru (Россия)
	фланцевая стальная, выдвижной шпиндель D040-03781 Материалнержавеющая стальMax температура560 °C,±Давление25 барТип управленияголый штокДиаметр80 ммВидклиновая задвижкаШирина195 ммВысота340 ммДлина280 ммВес нетто24 кг
	шт
	3
	в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора

	5
	Клапан обратный
	 DN.ru Ду200 Ру16
	DN.ru (Россия)
	фланцевый, подъемный, корпус - чугун, диск - нержавеющая сталь, уплотнение - нержавеющая сталь (VC1130M-F) Диаметр номинальный DN - 200 ммРабочее давление PN - 16 барМатериал корпуса - Чугун серый GG25/СЧ25/EN-GJL-250Материал запорного органа - Нержавеющая сталь AISI 420/20Х13Тип присоединения - ФланцТемпература рабочей среды - до 200⁰C способ монтажа вертикальный ,горизонтальный
	шт
	4
	в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№     п/п
	Наименование оборудования для ОП ИрГЭС
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель
	Технические характеристики (описание)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10

	1
	Задвижка клиновая 
	30с41нж Ду80 Ру16
	  МЗТА
	Задвижка клиновая 30с41нж DN.ru Ду80 Ру16 фланцевая, корпус - сталь 25Л, материал клина - сталь 25Л, уплотнение - металл, шпиндель - выдвижной, со штурвалом (GVWR2121M-2W-F-S)
	шт
	14
	в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора

	2
	Задвижка клиновая 
	30с41нж Ду100 Ру16
	МЗТА
	Задвижка клиновая 30с41нж DN.ru Ду100 Ру16 фланцевая, корпус - сталь 25Л, материал клина - сталь 25Л, уплотнение - металл, шпиндель - выдвижной, со штурвалом
	шт
	6
	[bookmark: _GoBack]в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора

	3
	Задвижка клиновая 
	30с941нж Ду150 Ру16
	МЗТА
	Задвижка клиновая 30с941нж DN.ru Ду150 Ру16 GAIR фланцевая, корпус - сталь 25Л, материал клина - сталь 25Л, уплотнение - металл, с ОСТ-фланцем и голым штоком
	шт
	2
	в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора

	4
	Клапан обратный
	подъемный 16с13нж, Ду 80 Ру16
	ЗАО НПО Знамя труда
	Клапан обратный подъемный 16с13нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	11
	в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора

	5
	Счетчик воды
	 ВД ТХ-100, Ру16, Ду100, Qn 90м3/ч
	 СпецТехПрибор
	Счетчик турбинный холодной воды ВДТХ-100 с диаметром условного прохода Ду 100 мм, предназначен для измерения объема сетевой воды по СНиП 41-02-2003 и питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-2001, протекающей в системах холодного водоснабжения при температуре от +5 до +50 °С и давлении 1,6 МПа…
	шт
	6
	в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора



