










Технические требования 


28.13.32.120 Поставка запасных частей для ремонта компрессорного оборудования Филиала ПАО «РусГидро» - Жигулевской ГЭС 
(компрессоры 3ВШ 1,6-3/46М3)
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc7893_4263782815][bookmark: _Toc133502991][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7895_4263782815][bookmark: _Toc133502992][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ФАС
	Федеральная антимонопольная служба

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	КВД
	Компрессор высокого давления






1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7897_4263782815][bookmark: _Toc133502993][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
28.13.32.120 Поставка запасных частей для ремонта компрессорного оборудования Филиала ПАО "РусГидро"-"Жигулевская ГЭС" (компрессоры 3ВШ 1,6-3/46М3)
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc7899_4263782815][bookmark: _Toc133502994][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Для обеспечения работоспособности компрессоров 3ВШ 1,6-3/46М3. Продукция предназначена для исполнения договора подряда 3-РЕМ-2023-ЖиГЭС от 03.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» и будет использоваться в качестве давальческих материалов.
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc7901_4263782815][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc133502995]Существующее положение 
Жигулёвская ГЭС расположена по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2.  
На Филиале эксплуатируются четыре компрессора высокого давления типа ЗВШ-1.6-3/46М3 расположенные на отм.32 2 блока (КВД-2Б), 3 блока (КВД-3Б), 5 блока (КВД-5Б), 7 блока (КВД-7Б) производства ОАО «НПАО ВНИИкомпрессормаш». С момента ввода в эксплуатацию в 2005 году регулярное проведение текущих ремонтов позволяет поддерживать оборудование в исправном состоянии.
Для обеспечения работоспособности компрессоров 3ВШ 1,6-3/46М3 необходимо в период проведения текущего ремонта использовать запчасти и материалы, указанные в таблице 1.1.
1.5. Требования к участнику
Требования к участнику закупки: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков(подрядчиков) ФАС России.
2. [bookmark: __RefHeading___Toc7903_4263782815][bookmark: _Toc133502996][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7905_4263782815][bookmark: _Toc133502997]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7907_4263782815][bookmark: _Toc133502998]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc7909_4263782815][bookmark: _Toc133502999][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	4
	5

	1. 
	Головка клапанная 2 ступени (43.42.22.019.01.00.005) или эквивалент
	шт
	1

	2. 
	Клапан комбинированный 2 ступени ВТ-330.192 или эквивалент
	шт
	4

	3. 
	Клапан комбинированный 3 ступени 304-98-34-00Н или эквивалент
	шт
	4

	4. 
	Фильтрующий элемент 60.3 ОСТ 26-2088-81 или эквивалент
	шт
	8

	5. 
	Фильтрующий элемент 18-12С12-1 ТУ 63.6621-80 или эквивалент
	шт
	16

	6. 
	Масло TAIF Mezzo VDL150 или эквивалент
	кг
	140




Таблица 1.2 Технические характеристики оборудования

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Значение параметра

	1
	2
	3
	4

	1.1
	Головка клапанная 2 ступени
	Применяемость
	Для поршневых компрессоров 3ВШ 1,6-3/46М3

	
	
	Артикул
	43.42.22.019.01.00.005

	1.2
	Клапан комбинированный 2 ступени
	Применяемость
	Для поршневых компрессоров 3ВШ 1,6-3/46М3

	
	
	Артикул
	ВТ-330.192

	1.3
	Клапан комбинированный 3 ступени
	Применяемость
	Для поршневых компрессоров 3ВШ 1,6-3/46М3

	
	
	Артикул
	304-98-34-00Н

	1.4
	Фильтрующий элемент
	Применяемость
	Для поршневых компрессоров 3ВШ 1,6-3/46М3

	
	
	Артикул
	60.3

	
	
	Соответствие стандарту
	ОСТ 26-2088-81

	1.5
	Фильтрующий элемент
	Применяемость
	Для поршневых компрессоров 3ВШ 1,6-3/46М3

	
	
	Артикул
	18-12С12-1

	
	
	Соответствие стандарту
	ТУ 63.6621-80

	1.6
	Масло TAIF
Mezzo VDL150
	Применяемость
	Для поршневых компрессоров 3ВШ 1,6-3/46М3

	
	
	Спецификации и одобрения
	DIN 51506 (VDL), ISO 6743-3A

	
	
	Производитель
	TAIF


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7911_4263782815][bookmark: _Toc133503002][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Поставка продукции осуществляется одной партией в объеме и в сроки согласно таблицы 2.1.
[bookmark: __RefHeading___Toc7913_4263782815][bookmark: _Toc133503003][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Головка клапанная 2 ступени (43.42.22.019.01.00.005)
	С даты подписания договора
	Не позднее 01.09.2028

	2. 
	Клапан комбинированный 2 ступени ВТ-330.192
	С даты подписания договора
	Не позднее 01.09.2028

	3. 
	Клапан комбинированный 3 ступени 304-98-34-00Н
	С даты подписания договора
	Не позднее 01.09.2028

	4. 
	Фильтрующий элемент 60.3 ОСТ 26-2088-81
	С даты подписания договора
	Не позднее 01.09.2028

	5. 
	Фильтрующий элемент 18-12С12-1 ТУ 63.6621-80
	С даты подписания договора
	Не позднее 01.09.2028

	6. 
	Масло TAIF Mezzo VDL150
	С даты подписания договора
	Не позднее 01.09.2028
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7915_4263782815][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc133503004][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc7917_4263782815][bookmark: _Toc133503005]Таблица 3. Требования к продукции 

Наименование продукции (позиции №1-№6 Таблицы 1.1): 28.13.32.120 Поставка запасных частей для ремонта компрессорного оборудования Филиала ПАО "РусГидро"-"Жигулевская ГЭС" (компрессоры 3ВШ 1,6-3/46М3)

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требование к сроку годности на продукцию с ограниченным сроком годности
	Остаточный срок годности поставляемой продукции в момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Использование эквивалентов
	Возможно использование эквивалентов при условии соответствия функциональности, технических характеристик, установочных размеров запасных частей и работоспособности оборудования составной частью которого они являются без дополнительных трудозатрат. Соответствие требованиям указанных в таблице 1.2.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к информационной безопасности результата оказания услуг

	Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла Систем с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков, заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества).
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Требования к изготовлению и материалам
	Изготовление и материалы поставляемой продукции должна соответствовать заявленным согласно перечня в табл.1.2
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение Товара
	Продукция должна быть доставлена поставщиком по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2. Приемка продукции в рабочие дни с 08.00 до 15.00 по местному времени. Информация о транспорте (марка, гос.номер), на котором осуществляется доставка, а также ФИО и паспортные данные водителя и сопровождающих лиц (при наличии) для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта, до 15.00. Допуск транспорта на территорию заказчика
и пропуск
осуществляется без попутного груза.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации

	-//-
	-//-
	-//-

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии на поставленную продукцию не менее 12 месяцев.
	Согласие с требованием
	
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Требования к упаковке и таре
	Продукция должна быть упакована Поставщиком таким образом, чтобы исключить ее порчу и уничтожение на
период доставки и разгрузки до места ее приемки
Заказчиком, а также хранение в неотапливаемом
помещении в течение 2 месяцев.
	Согласие с требованием
	
	

	7.2. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы (перечень документов
определяется заводом изготовителем), оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества,
технические паспорта,
руководства по эксплуатации,
протоколы заводских испытаний, а так же товарную накладную унифицированной формы ТОРГ 12/Универсальный передаточный документ в 2 экз. Вся передаваемая документация должна быть на русском языке.
	Согласие с требованием
	
	

	8. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	
	-//-
	-//-

	9. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	10. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. 
	Требования к шефмонтажу
	-//-
	-//-
	-//-

	10.2. 
	Требования к шефналадке
	-//-
	-//-
	-//-

	10.3. 
	Требования к прочим услугам
	-//-
	-//-
	-//-

	11. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	12. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc7919_4263782815][bookmark: _Toc133503006][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Поставщик предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Вместе с Коммерческим предложением Поставщик должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

4. [bookmark: __RefHeading___Toc7921_4263782815][bookmark: _Toc133503007]Приложения

[bookmark: _Toc133503008][bookmark: _Toc130454102][bookmark: _Toc130454103]Приложение №1: Спецификация поставляемой продукции

[bookmark: _Toc133503010][bookmark: _Toc130454105]Приложение №2: Перечень и объем закупаемой продукции




