














ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка инвентаря для обеспечения пожарной безопасности объектов почтовой связи УФПС Новосибирской области

















Новосибирск 2026

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Покупатель
	АО «Почта России»
Место нахождения: 125252, г. Москва, вн. тер.                                     г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2а
УФПС Новосибирской области 
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина,   д. 5

	2
	Поставщик
	Лицо или учреждение, занимающееся поставками, снабжением

	3
	ТЗ
	Техническое задание

	4
	Товар
	Подставка под огнетушитель
Знак пожарной безопасности

	5
	СП
	Свод правил

	6
	ГОСТ
	Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции, работ и услуг, имеющих межотраслевое значение



2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Поставка инвентаря для обеспечения пожарной безопасности объектов почтовой связи УФПС Новосибирской области.  
Цель: обеспечение защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия и обеспечение объектов почтовой связи знаками пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1. Требования к товару

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленный, не являться выставочным образцом, свободным от права третьих лиц.

3.2. Спецификация поставляемого товара

	№
	Наименование
	Кол-во
	Ед. измерения

	1
	Подставка под огнетушитель (П – 15)
	267
	шт.

	2
	Подставка под огнетушитель (П – 20)
	70
	шт.

	3
	Шланги под огнетушители ОП – 4
	339
	шт.

	 Знаки пожарной безопасности

	4
	Огнетушитель
	440
	шт.

	5
	[bookmark: _GoBack]Направление к эвакуационному выходу 
	125
	шт.

	6
	Направление к эвакуационному выходу
	125
	шт.

	7
	Ответственный за пожарную безопасность
	220
	шт.



3.3. Основные характеристики товара

	№
	Наименование
	Характеристики товаров
	Кол-во
	Ед. измерения

	1
	Подставка под огнетушитель  (П – 15)

[image: https://opozhare.ru/wp-content/uploads/2020/06/Podstavka-pod-ognetushitel-P-15.png]
	Подставка под огнетушитель предназначена для напольного размещения переносных огнетушителей массой до 8,2 кг в общественных зданиях и на производственных объектах.
Подставка сварная неразборная, состоит из               2-х стенок, 2-х боковин и дна. Боковины являются ножками.
Изделие выполнено из листового металла, имеет необходимые рёбра жесткости, позволяющие подставке долгое время не деформироваться под воздействием внешних сил и массы огнетушителя.
Толщина металла:1,0 мм.
Размер подставки: 200 х 400 х 200 мм.
Подставка окрашена порошковой эпоксидно-полиэфирной краской в красный цвет.
Количество размещаемых огнетушителей: 1.
Предназначена для размещения следующих огнетушителей: ОУ-3, ОП-4(з), ОП-5(з).
	267
	шт.

	2
	Подставка под огнетушитель  (П – 20)
[image: https://opozhare.ru/wp-content/uploads/2020/06/Podstavka-pod-ognetushitel-P-15.png]
	Подставка под огнетушитель предназначена для напольного размещения переносных огнетушителей массой до 12 кг в общественных зданиях и на производственных объектах.
Подставка сварная неразборная, состоит из              2-х стенок, 2-х боковин и дна. Боковины являются ножками.
Изделие выполнено из листового металла, имеет необходимые рёбра жесткости, позволяющие
	70
	шт.

	
	
	позволяющие подставке долгое время не деформироваться под воздействием внешних сил и массы огнетушителя.
Толщина металла:1,0 мм.
Размер подставки: 240 х 400 х 240 мм.
Подставка окрашена порошковой эпоксидно-полиэфирной краской в красный цвет.
Количество размещаемых огнетушителей: 1.
Предназначена для размещения следующих огнетушителей: ОУ-5, ОП-5(з), ОП-8(з).
	
	

	3
	Шланги под огнетушители (ОП – 4)

[image: Шланг с распылителем к ОП-3,4,5,6,8]
	Шланг с распылителем, предназначенный для подключения к порошковым огнетушителям.
Диаметр резьбы: 16 мм.
Габаритные размеры: 430 x 18 x 18 мм.
Масса: 0,12 кг.
Предназначен для: ОП-3, ОП-4, ОП-5, ОП-6, ОП-8.
	339
	шт.

	Знаки пожарной безопасности

	4
	Огнетушитель[image: ]
	Размер: 100 х 100 мм.
Изготовлен из фотолюминесцентного материала, самоклеящийся.
Код знака: F04.
	440
	шт.

	5
	Направление к эвакуационному выходу [image: Направление к эвакуационному выходу налево - фото 1]
	Размер: 100 х 200 мм
Изготовлен из фотолюминесцентного материала, самоклеящийся.
Код знака: Е04 (налево).
	125
	шт.

	6
	Направление к эвакуационному выходу [image: Направление к эвакуационному выходу направо - фото 1]
	Размер: 100 х 200 мм
Изготовлен из фотолюминесцентного материала, самоклеящийся.
Код знака: Е03 (направо).
	125
	шт.

	7
	Ответственный за пожарную безопасность[image: Табличка "Ответственный за ПБ"]
	Размер: 200 х 100 мм.
Несветящийся, самоклеящийся, наличие второй строки с текстом «При пожаре звонить ______или 112».
Код знака: ТОПБ-06.
	220
	шт.




3.4. Комплектность Товара

Подставка под огнетушитель, знаки самоклеящиеся согласно Спецификации. 
3.5. Нормативные документы устанавливающие требования к Товару

Поставщик при поставке Товара должен руководствоваться следующими нормативными документами:
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 04.08.2026);
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. 04.08.2026);
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ» (ред. от 03.02.2025);
ГОСТ Р 59641-2021 Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность (ред. от 01.10.2024);
ГОСТ Р 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний;
ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний;
ГОСТ Р 51057-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний";
ГОСТ Р 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (ред. от 29.11.2018);
ГОСТ 34428-2018 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Общие технические условия»;
"ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний" (ред. от 29.11.2018).

3.6. Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев.


4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка товара на упаковке наносится на русском языке и должна содержать адреса местонахождения и наименования организации производителя и поставщика, наименование и количество находящегося в упаковке товара.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Упаковка должна сохраняться в процессе перевозки и хранения и предохранять от возможных повреждений. 
6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Срок и место поставки

Срок поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора.
Место поставки: г. Новосибирск, ул. Красина, д. 58а.

6.2. Условия поставки

Поставка осуществляется в сроки, определенные в п. 6.1. настоящего ТЗ. Доставка товара до места, определенного Заказчиком, разгрузка, подъем товара на склад Заказчика осуществляется силами и за счет Поставщика. 

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Порядок сдачи и приемки

Сдача-приемка товара производится по адресу: г. Новосибирск,                        ул. Красина, д. 58а.
Покупатель выборочно проверяет (осматривает) товар на предмет соответствия требуемым нормам.
В случае отсутствия замечаний Покупатель принимает от Поставщика комплект поставки и подписывает соответствующие документы о приемке.
В случае обнаружения недостатков (внешний вид, отсутствие отдельных элементов и т.д.) Покупатель возвращает Поставщику комплект поставки для приведение его в соответствии с п.п. 3.3 и 3.4.
7.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Покупатель принимает доставленный Поставщиком Товар в соответствии с накладной ТОРГ-12 или УПД.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Поставка товара должна осуществляться транспортом Поставщика, исключающим воздействие негативных факторов окружающей среды.

9.  ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение товара должно осуществляться на подготовленных специальных складах, оснащенных всеми требуемыми климатическими, техническими устройствами, исключающими утрату основных свойств каждого товара.
10.  ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание поставляемого товара возлагается на Покупателя.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый товар должен быть безвредным для здоровья лиц, имеющих доступ в помещения, а также окружающей среды в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Не применимо.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не применимо.
14.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Не применимо.




1




image1.png




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.png




image5.png




image6.png
OTBETCTBEHHbIN
24 NoKAPHI0 SE3oTACHOCTS

———

[E—— P





