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[bookmark: _Назначение][bookmark: _Toc239838639]Назначение
Данные Технические требования к бесконтактным электронным ключам по продукту «Ростелеком Ключ» в ПАО «Ростелеком» (далее – Технические требования) содержат информацию о технических требованиях к бесконтактным электронным ключам, применяемым по продукту «Ростелеком Ключ» в ПАО «Ростелеком».
Настоящие Технические требования утверждаются взамен Технических требований к бесконтактным электронным ключам для IP-домофонов для оказания услуги «Умный домофон» (Редакция 2), утвержденных Приказом ПАО «Ростелеком» от 23.04.2026 № 01/01/1241/26, и вступают в действие с даты их утверждения.
[bookmark: _Toc239838640]Общие положения
[bookmark: _Toc239838641]2.1 Область применения
Настоящие Технические требования распространяются на структурные подразделения Корпоративного центра, макрорегиональных и региональных филиалов, участвующие в расчете затрат (бюджетной оценке), формировании инвестиционных проектов и технических решений:
· Подразделения блока технической инфраструктуры;
· Продуктовый офис «Умный дом».
Применение данного документа в Корпоративном центре, макрорегиональных и региональных филиалах – «Для руководства».
[bookmark: _Нормативные_ссылки][bookmark: _Toc239838642]2.2 Нормативные ссылки
В данных Технических требованиях использованы ссылки на следующие нормативные документы:
· Инструкция по делопроизводству в ПАО «Ростелеком»;
· Глоссарий терминов и определений ПАО «Ростелеком»;
· Регламент бизнес-процесса Р5 «Планирование и развитие сети связи».
[bookmark: _Термины,_определения_и][bookmark: _Toc239838643]2.3 Термины, определения и сокращения
Для целей Технических требований в них используются термины и сокращения, определенные в Глоссарии терминов и определений ПАО «Ростелеком», а также следующие:
БЭК - бесконтактный электронный ключ.
AES - Advanced Encryption Standard, симметричный алгоритм блочного шифрования, принятый в качестве одного из высоконадежных стандартов шифрования.
Big-endian - порядок байтов в цифровой последовательности - от старшего к младшему.
CMYK - схема формирования цвета, используемая прежде всего в полиграфии для стандартной триадной печати.
COB - Chip on board, технология монтажа микросхем и полупроводниковых приборов.
EEPROM - электрически стираемое перепрограммируемое запоминающее устройство, один из видов энергонезависимой памяти, используемой в компьютерах и других электронных устройствах.
SL3 - Security Level 3, режим шифрования карт Mifare, используемый с целью обеспечения защиты бесконтактных электронных ключей или карт от копирования.
SLA - Service Level Agreement, соглашение о качестве обслуживания или об уровне предоставления услуги.
UID - Unique identifier, уникальный идентификатор устройства.
UV-диапазон - ультафиолетовый диапазон электромагнитного излучения.
[bookmark: _Toc239838644][bookmark: _Требования_к_функциональности]Общая информация
Оборудование БЭК, применяемое в рамках продукта «Ростелеком КЛЮЧ», состоит из:
1. Бесконтактных электронных ключей SL0, 
2. Бесконтактных электронных ключей  SL3, 
3. Бесконтактных электронных ключей-стикеров.
[bookmark: __RefHeading___7_Копия_1][bookmark: _Toc239838645]Рассылка и актуализация
Периодическая проверка данных Технических требований проводится Департамент по техническому развитию КЦ по мере необходимости, но не реже 1 раза в 24 месяца.
Решение об инициации процесса внесения изменений в Технические требования принимает Директор департамента по техническому развитию КЦ на основании предложений других подразделений, результатов применения документа в Обществе, анализа зарегистрированных и устраненных несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.
Актуальная версия утвержденных Технических требований размещена на Интранет-портале на странице «Сетевой RnD» Департамента по техническому развитию БТИ КЦ по адресу: 
https://confluence.rt.ru/pages/viewpage.action?pageId=1354534430.
[bookmark: _ПРИЛОЖЕНИЕ]Ответственность за инициирование размещения и поддержания в актуальном состоянии размещенных на Интранет-портале Технических требований, а также доведение информации о месте размещения актуальной версии до всех заинтересованных подразделений несет Директор департамента по техническому развитию КЦ.
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