

Технические задание 

Разработка пользовательского интерфейса (qinl) ПО «Стенд испытаний МФ СОАЗ» в части: проектирования структуры интерфейса, реализация UI на QML, связь интерфейса с Руthоn-бэкендом, проверка и тестирование отображения данных и выполнение сценариев работы ПО
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (вариант: интерфейс и функциональность интерфейса)
        Программное обеспечение «Стенд испытаний МФ САОЗ»
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Наименование: ТЗ на пользовательский интерфейс и функциональность интерфейса ПО «Стенд испытаний МФ САОЗ».
1.2. Документ является вариантом основного ТЗ и охватывает только экранные формы, элементы управления и их поведение; логика обмена с приборами определена основным ТЗ.
1.3. Основание: требование к единому описанию внешнего вида и поведения интерфейса оператора.
2. НАЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА
2.1. Интерфейс — рабочее место оператора испытательного стенда: отображение измерений, управление агрегатами (насос, подогрев), регистрация данных (CSV), контроль связи с приборами.
2.2. Все функции доступны с одного экрана, переключение окон  не требуется.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1. Исполнение - однооконное приложение Windows с фирменной иконкой.
3.2. Язык интерфейса - русский.
3.3. Поддерживаются светлая и тёмная темы оформления; все элементы корректно отображаются в обеих темах.
3.4. Компоновка экрана: слева — вертикальная панель управления; основная область — терминал; отдельный блок — график с переключателями серий.
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
4.1. Кнопка «ЗАПИСЬ».
     - Назначение: пуск/остановка записи показаний в CSV-файл.
     - Состояния: выключена (обычная), включена (подсвечена цветом акцента, подпись состояния меняется).
     - Поведение: повторное нажатие останавливает запись.
4.2. Кнопка «ПОДОГРЕВ».
     - Назначение: одновременное переключение всех модулей реле подогрева.
     - Состояния: выключена/включена, включенная подсвечивается.
4.3. Кнопка «НАСОС».
     - Назначение: пуск (с внутренней проверкой готовности насоса) и остановка насоса.
     - Состояния:
       а) недоступна — нет связи с насосом; кнопка полупрозрачна, нажатия игнорируются;
       б) выключена — насос стоит;
       в) включена — насос работает, подсвечена цветом акцента.
     - При нажатии кнопка сразу отражает новое состояние; фактическое состояние синхронизируется по прибору.
4.4. Ползунок мощности насоса.
     - Диапазон 0–100 %, текущее значение отображается в реальном времени;
     - Изменение установки применяется к работающему насосу без его остановки; при остановленном/недоступном насосе значение запоминается и применяется при пуске.
4.5. Общие требования к кнопкам: единый стиль (контур, скругление, цвет акцента), контраст состояний, визуальная обратная связь при нажатии.
5. ТЕРМИНАЛ (для отладки)
5.1. Показания датчиков выводятся построчно с фиксированной шириной колонок.
5.2. Для каждого датчика выводится строка контроля: COM-порт, факт подключения, сырой ответ прибора.
5.3. Выводится строка состояния агрегатов: насос/подогрев/запись = ВКЛ/ВЫКЛ.
5.4. Значения давления отображаются с автоматическим выбором удобных единиц измерения.
6. ГРАФИК
6.1. Многоканальный временной график; каждая серия — видимый канал измерений; значения нормируются в диапазон 0–100 % шкалы.
6.2. Для каждой серии — переключатель видимости; предусмотрено общее включение/выключение всех серий.
6.3. Точки добавляются 1 раз в 2 секунды; прокрутка по времени автоматическая.
6.4. Скрытие датчика убирает его серию с графика.
7. ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЙ И РЕАКЦИЯ НА СОБЫТИЯ
7.1. Обрыв связи с прибором: значение датчика не отображается, в строке контроля - «нет подключения, данных нет».
7.2. Обрыв связи с насосом: кнопка насоса переходит в недоступное (полупрозрачное) состояние; при восстановлении связи состояние синхронизируется с фактом (работает/стоит).
7.3. Нажатия на недоступные элементы игнорируются без ошибок интерфейса.
7.4. Все события управления и результаты проверок протоколируются в консоли приложения.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
8.1. Цвет акцента кнопок: красный — запись, синий — насос, оранжевый — подогрев (при отклонении согласовывается).
8.2. Недоступные элементы — полупрозрачные.
8.3. Единые шрифты и отступы; выравнивание элементов по сетке.
9. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ
9.1. Этап 1. Каркас окна, компоновка областей, тема оформления.
9.2. Этап 2. Панель управления: кнопки агрегатов, ползунок.
9.3. Этап 3. Терминал: показания, контроль, состояния.
9.4. Этап 4. График: серии, видимость, обновление в реальном времени.
9.5. Этап 5. Состояния элементов и реакции на события связи.
9.6. Этап 6. Проверка в обеих темах, корректировка оформления.
10. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ
10.1. Визуальная проверка всех состояний каждого элемента (вкл/выкл/недоступно) в светлой и тёмной темах.
10.2. Функциональная проверка: пуск/стоп записи, переключение подогрева, пуск/установка/стоп насоса, скрытие серий графика.
10.3. Проверка реакций: обрыв/восстановление связи прибора и насоса.
11. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
11.1. Изменения оформления и состава элементов — новыми пунктами с наращиванием версии интерфейса.

Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной Акта выполненных работ/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.
Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 14 календарных дней
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