
                                                                                                                                                                                         Приложение №1 к ТЗ


1. Наименование: Выполнение работ по развитию сегмента системы круглосуточного видеонаблюдения

2. Спецификация:
	№
п/п
	Наименование товара, код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии)
	Характеристики товара
	Единица измерения

	Количество
товара
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1
	Сервер

26.20.14.120

26.20.14.000-00000189


		Наименование показателей
	Значение 
показателя
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование дополнительных характеристик

	 Выделенные порты удалённого управления сервером 
	Да   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Тип установленных накопителей (тип 2) 
	HDD   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Тип корпуса 
	Rack   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1) 
	Ethernet   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1) 
	Медь-витая пара   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Интерфейс установленных накопителей (тип 2) 
	SATA   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID 
	0   
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	

	 Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный 
	Да   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID 
	1   
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	

	 Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID 
	5   
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	

	 Cистема удаленного управления сервером 
	Да   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Уровень резервирования установленных блоков питания 
	N+1   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID 
	6   
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	

	 Интерфейс поддерживаемых накопителей 
	USB   
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	

	 Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID 
	10   
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	

	 Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID 
	50   
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	

	 Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID 
	60   
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	

	 Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления 
	Обеспечение перенаправления графической консоли по сети   
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	

	 Наличие интегрированного видеоадаптера 
	Да   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления 
	Подключение виртуальных медиа-устройств через консоль удаленного управления, в том числе образов дисков (файлов ISO)   
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	

	 Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления 
	Поддержка веб-интерфейса   
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	

	 Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления 
	Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте   
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	

	 Аппаратная поддержка виртуализации 
	Да   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Наличие установленного аппаратного дискового контроллера 
	Да   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти 
	Да   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Интерфейс установленных накопителей (тип 1) 
	SATA   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Уровень резервирования установленных блоков охлаждения 
	N+2   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Интерфейс подключения накопителей информации к дисковому контроллеру 
	SAS   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Тип установленных накопителей (тип 1) 
	SSD   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Тип сервера 
	Стоечный   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Скорость вращения дисков в накопителе HDD или SSHD (тип 2) , об/мин
	>= 7200  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Номинальная мощность одного блока питания , Вт
	>= 1200  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Количество установленных процессоров , шт
	>= 2  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Количество слотов для модулей оперативной памяти , шт
	>= 8  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Количество сетевых портов (тип 1) , шт
	>= 2  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Объем каждого установленного накопителя (тип 1) , Гбайт
	>= 240  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Количество установленных накопителей (тип 1) , шт
	>= 2  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Количество установленных блоков питания , шт
	>= 2  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Количество установленных модулей оперативной памяти , шт
	>= 4  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Количество установленных накопителей (тип 2) с поддержкой горячей замены , шт
	>= 10  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Количество потоков каждого установленного процессора 
	>= 40  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Максимальное количество процессоров , шт
	>= 2  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Объем кэш-памяти установленного дискового контроллера , Гбайт
	>= 2  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Количество занимаемых юнитов в стойке 
	  <= 3
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Объем каждого установленного модуля оперативной памяти , Гбайт
	>= 16  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Количество USB 3.x портов 
	>= 2  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты) , ГГц
	>= 2.3  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Интерфейс поддерживаемых накопителей 
	M.2   
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	

	 Объем каждого установленного накопителя (тип 2) , Гбайт
	>= 16000  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1) , Гбит/с
	>= 1  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Количество ядер каждого установленного процессора , шт
	>= 20  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления 
	Доступ к основным характеристикам, состоянию сервера и установленных устройств   
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	

	 Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления 
	Видеозапись с экрана действий администратора   
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	

	 Интерфейс поддерживаемых накопителей 
	SAS   
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	

	 Интерфейс подключения накопителей информации к дисковому контроллеру 
	SATA   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Интерфейс поддерживаемых накопителей 
	SATA   
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	



	шт
	1.00

	



	2
	Источник бесперебойного питания

26.20.40.111

26.20.40.110-00000001


		Наименование показателей
	Значение 
показателя
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование дополнительных характеристик

	 Форм-фактор источника бесперебойного питания 
	Стоечный   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Наличие дополнительных функций 
	Встроенный автоматический стабилизатор напряжения (AVR)   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Тип используемых аккумуляторных батарей 
	Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Тип 
	С двойным преобразованием (on-line)   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Управление и мониторинг ИБП 
	Возможность управления с ПК   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Наличие дополнительных функций 
	Светодиодная индикация режимов работы и (или) состояния индикаторных батарей   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Номинальная выходная частота , Гц
	50   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Номинальное входное напряжение , В
	>= 220 < 240
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Номинальная входная частота , Гц
	50   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Минимальное время автономной работы при расчетной нагрузке , мин
	>= 30  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Управление и мониторинг ИБП 
	WEB-интерфейс   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Управление и мониторинг ИБП 
	Программное обеспечение для контроля ИБП  того же вендора что и производитель ИБП   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой , шт
	>= 2  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Номинальное выходное напряжение , В
	>= 220 < 240
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Физические размеры высоты источника бесперебойного питания при установке в телекоммуникационную стойку, U 
	  <= 3
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Активная мощность , Вт
	>= 2200  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	



	шт
	1.00

	



	3
	Камера видеонаблюдения

26.40.33.111

26.70.13.000-00000008


		Наименование показателей
	Значение 
показателя
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование дополнительных характеристик

	 Ночная съемка 
	Да   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Материал корпуса (кожуха) 
	Металлический   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Функции и возможности 
	ИК-подсветка   
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	

	 Тип объектива 
	Моторизированный   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Функции и возможности 
	Режим WDR   
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	

	 Тип крепления 
	На опору   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Функции и возможности 
	Режим BLC   
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	

	 Исполнение 
	Уличная   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Функции и возможности 
	Режим HLC   
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	

	 Тип камеры 
	Цифровая   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Размер матрицы, дюйм 
	≥ 1/2.9 и ≤ 1/2   
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Поддержка PoE 
	IEEE 802.3af (PoE)   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Поддержка видеокодеков 
	MJPEG   
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	

	 Поддержка видеокодеков 
	H.264 Baseline Profile   
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	

	 Поддержка видеокодеков 
	H.264 Main Profile   
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	

	 Тип передачи сигнала 
	Проводной   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Поддержка видеокодеков 
	H.264 High Profile   
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	

	 Поддержка видеокодеков 
	H.265   
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	

	 Разъемы 
	Ethernet   
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	

	 Разъемы 
	Разъем питания DC   
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	

	 Тип конструкции камеры 
	Цилиндрическая   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Максимальная рабочая температура , [0*]C
	>= 50  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Минимальная рабочая температура , [0*]C
	  <= -40
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Частота кадров (кадр/сек) 
	30   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Число мегапикселей матрицы 
	>= 4 < 8
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Разрешение основного видеопотока 
	2560×1920 (5 Мп)   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Функции и возможности 
	Встраиваемый детектор движения   
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	



	шт
	23.00

	



	4
	Программное обеспечение

62.01.29.000

58.29.11.000-00000003


		Наименование показателей
	Значение 
показателя
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование дополнительных характеристик

	 Вид лицензии 
	Простая (неисключительная)   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Способ предоставления 
	Копия электронного экземпляра   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных 
	(01.02) Встроенные системные программы - операционные системы   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	



	шт
	1.00

	



	5
	Программное обеспечение

62.01.29.000

58.29.11.000-00000003


		Наименование показателей
	Значение 
показателя
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование дополнительных характеристик

	 Вид лицензии 
	Простая (неисключительная)   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Способ предоставления 
	Копия электронного экземпляра   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных 
	(02.08) Средства мониторинга и управления   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Наименование программного обеспечения системы видеонаблюдения 
	Интеллект Х, альтернативное название - Axxon Next. Реестровая запись № 476 от 18.04.2016. (https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301825/?sphrase_id=6864672)   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» поставка эквивалента не возможна в связи необходимостью обеспечения совместимости с используемым в муниципальных районах Воронежской области программного обеспечения видеонаблюдения для последующей интеграции в единый региональный центр видеонаблюдения.



	шт
	21.00

	



	6
	Строительно-монтажные и пусконаладочные работы

43.21.10.120




		Наименование показателей
	Значение 
показателя
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование дополнительных характеристик



	УСЛ ЕД
	1.00

	






