1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг по восстановлению потребительских свойств участков цепи резиново-блочной для PS установленного в СПб РАСЦ для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№
	Сокращение
	Расшифровка сокращений

	1
	PS
	Parcel Sorting System (Почтовое оборудование с системой сортировки посылок)

	2
	СПб РАСЦ
	Санкт-Петербургский региональный автоматизированный сортировочный центр 

	3
	ГОСТ
	Межгосударственный стандарт

	4
	ТУ
	Технические условия

	5
	DIN
	Европейский стандарт

	6
	ISO
	Международный стандарт

	7
	СП
	Санитарные правила

	8
	Изделие
	Цепь резиново-блочная

	9
	УПД
	Универсальный передаточный документ



2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Оказание услуг по восстановлению потребительских свойств участков цепи резиново-блочной для PS установленного в СПб РАСЦ проводится на основании Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Цель закупки – содержание почтообрабатывающего оборудования в исправном и работоспособном состоянии.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ
3.1 Целевое состояние Изделия
Восстанавливаемое Изделие должно полностью соответствовать требованиям к параметрам, предъявляемым технической документацией оборудования Заказчика. Используемые материалы и запасные части должны быть новыми, оригинальными или эквивалентными по качеству и соответствовать технической документации производителя.
3.2 Основные характеристики Изделия
	№
	Наименование Изделия
	Показатели соответствия

	1
	Цепь резиново-блочная
1104955 (38122)
	
[image: Image-1.jpg] 
	Цепь резиново-блочная имеет ширину 50 мм и содержит 5 вулканизированных стальных тросов



3.3 Условия для восстановления (ремонта) Изделия
· Отсутствие либо повреждение резиновых блоков цепи резиново-блочной. За один восстанавливаемый (ремонтируемый) участок цепи резиново-блочной принимается участок, длиной, не более 1 (одного) метра.
3.4 При оказании услуг по восстановлении участка РБЦ исполнитель должен соблюдать следующую технологию:
· Участок цепи, предназначенный для восстановления (ремонта), обжигается до оголения тросов.
· Оголенные тросы на этом участке либо меняются, либо, в зависимости от их состояния, обрабатываются специальными средствами и производится их восстановление.
· Производится подготовка тросов для сварки с резиной.
· Производится тестирование на специализированном оборудовании на разрыв, гибкость, температурную стойкость.
· Производится подготовка необходимых материалов для наваривания восстанавливаемого участка с замененными или соответствующими требованиям технической документации производителя тросами.
· Ремонтируемый участок устанавливается в пресс-форму, туда же закладывается подготовленный материал.
· Производится подготовка пресс-формы и ремонтируемой цепи для ее закладки в электропресс.
· Пресс-форма устанавливается в электропресс, в программу пресса заводятся нужные программные параметры и происходит варка поврежденного участка.
· После завершения процесса наваривания, для достижения необходимых параметров резины по коэффициенту трения, восстановленный участок обрабатывается специальными средствами.
· На специализированном оборудовании цепь проверяется на разрыв, гибкость и трение во всех плоскостях (X, Y, Z).
· После достижения необходимых показателей цепь подготавливается для отгрузки и последующей эксплуатации.

4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя по согласованию проведения ремонта оборудования:
Заказчик в течении 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора или приемки ранее выполненных работ подготавливает партию и направляет заявку исполнителю посредством электронной почты. Передаваемые участки цепи должны иметь следы износа (отсутствие либо повреждение резиновых блоков цепи) но пригодны для повторного использования после восстановления. 
Исполнитель, в течении 2 (двух) рабочих дней после получения заявки, ответным сообщением посредством электронной почты, сообщает о планируемой дате прибытия своего представителя для приемки партии на восстановление, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты, следующей за датой направления заявки. 
После прибытия, представитель Исполнителя принимает подготовленную партию и совместно с представителем Заказчика подписывают 2 (два) экземпляра акта приема-передачи (Приложение № 2) по одному для каждой стороны. В случае выявления при приемке, дефектов, не позволяющих восстановить один или несколько участков цепи, в акте приема-передачи (Приложение № 2) указывается фактическое кол-во принятых в работу, а в столбце примечания делается запись с указанием количества непригодных участков цепи с указанием причины отказа.
После восстановления Исполнитель, посредством электронной почты, сообщает о готовности передачи готовой партии не позднее 3 (трех) рабочих дней до планируемой даты доставки.
Вместе с готовой партией Исполнитель передает Заказчику готовые участки цепи, отчет об оказанных услугах (Приложение № 3). В случае выявления дефектов в процессе восстановления, не позволяющих оказать услуги в соответствии с установленными требованиями, в п. 1 отчета указывается количество фактически восстановленных участков цепи, а в п. 2 – количество не подлежащих восстановлению, а также указываются выявленные дефекты.
Оплате полежат только участки цепи с восстановленным тросами и резиновыми блоками, и полностью соответствующие установленным в настоящем техническом задании требованиям.
Срок восстановления партии: не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента направления заявки.
Исполнитель вправе промаркировать готовые участки цепи по каждой заявке, для корректного определения гарантийных сроков по каждой партии, но тип, способ и значение маркировки должны быть согласованы с Заказчиком. 
При отсутствии маркировки, Заказчик вправе исчислять срок гарантии на все восстановленные участки цепи с даты оказания последней услуги по договору.

5. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЯ
Приемка услуг осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней в соответствии с условиями договора при условии предоставления Исполнителем Заказчику комплекта документов:
· отчет об оказанных Услугах по форме, приведенной в приложении №3 к настоящему техническому заданию; 
· УПД.

6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Восстановленное (отремонтированное) Изделие должно соответствовать условиям по обеспечению безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте, допустимым уровням вибрационных и шумовых нагрузок в соответствии с действующими нормами и т.д. и отвечать требованиям следующих нормативных актов:
· Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.003-91
· Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.022-80
· СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда.

7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Установлены договором.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные услуги на срок 12 (двенадцать) месяцев. Исчисление указанного срока начинается с даты подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки оказанных Услуг и УПД. В случае выявления дефектов, за гарантийный случай принимается любое нарушение целостности восстановленного участка (за исключением допустимых незначительных расслоений в местах стыка восстановленного участка и оригинального), в том числе несущих тросов.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№
	Наименование приложения
	Примечание 

	1
	Заявка (форма)
	 

	2
	Акт приема-передачи (форма)
	 

	3
	Отчет об оказанных услугах (форма)
	





Приложение № 1 к Техническому заданию

ФОРМА

ЗАЯВКА № ____ 
 на оказание услуг от «___»________ 202__ года

	Наименование
	Количество, шт.
	Дата 

	Участок цепи резиново-блочной 1104955 (38122)
	
	



	
	

	
	




Приложение № 2 к Техническому заданию


Акт приема-передачи
№ ______

	г. Санкт – Петербург
	«__» ____________ 20__ г.



1. Во исполнение условий Договора от "__"___________ ____ г. № _____ (далее - Договор) Заказчик передал, а Исполнитель принял изделия для восстановления в соответствии с Заявкой № ______ от «_____» ____________20__ г.
2. Изделия передаются в следующем составе (перечне):

	№
	Наименование
	Кол-во 
	Примечание 

	1
	Участок цепи резиново-блочной 1104955 (38122)
	
	Приложение № 3 к Техническому заданию

	
	ИТОГО:
	
	



3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора.



От Заказчика: ________________/__________________ /



От Исполнителя: ________________ /__________________ /


Приложение № 3 к Техническому заданию



ФОРМА

Отчет об оказанных услугах

по Договору №___________ от____________


Услуги по заявке 
№ ____________ от _____________

1. Оказанные услуги:

	Дата 
	Наименование 
	Кол-во 
	Цена за ед. оказания услуг
	Стоимость услуг, всего, без НДС, руб.
	НДС, руб.
	Стоимость услуг с учетом НДС, руб.

	
	Участок цепи резиново-блочной 1104955 (38122)
	
	
	
	
	



2. Имеющиеся проблемы:

	Наименование 
	Кол-во
	Выявленные дефекты 
	Предлагаемые решения

	Участок цепи резиново-блочной 1104955 (38122)
	
	
	



3. Рекомендации для Заказчика:

(При отсутствии рекомендаций или иных вопросов пишется «Рекомендации для Заказчика отсутствуют»).



От Заказчика: ________________/__________________ /



От Исполнителя: ________________ /__________________ /
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