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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка  зимних и всесезонных автомобильных шин для  для нужд УФПС Псковской области 
  (ОКПД2 - 22.11.14.199)
1. ПЕРЕЧЕНЬ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	ТС
	Транспортное средство

	2.
	УФПС
	Управление Федеральной Почтовой Связи

	3.
	Покупатель, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России». Под Покупателем также понимаются АУО и филиалы (УФПС) Общества.

	4.
	Поставщик
	Юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), которое обязуется поставить Покупателю товар в соответствии с заключенным Договором поставки

	5.
	ГОСТ
	Государственный Стандарт

	6.
	РФ
	Российская Федерация

	7.
	ФЗ
	Федеральный Закон

	8.
	ТОРГ-12
	Унифицированная форма первичного документа, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации.

	9
	УПД
	Универсальный передаточный документ


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
Предмет закупки: 
Поставка  зимних и всесезонных автомобильных шин для  для нужд УФПС Псковской области 

Цель: Поддержание автотранспортных средств филиалов УФПС Псковской области в состоянии технической готовности и отвечающим действующим Правилам дорожного движения РФ в части требований, предъявляемых к автомобильным шинам.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к Товару
Поставляемый Товар должен быть серийного производства, не бывшим ранее в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц, чистым и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. На Товаре не должно быть следов повреждений и изменений.
Товар должен быть Российского происхождения.
Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 (ред. от 10.06.2025) "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц ", при осуществлении закупки ТРУ, в отношении данного вида товара, установлен ЗАПРЕТ закупки Товара иностранного происхождения. Не допускается, при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства. 
Также Поставщик обязан представить при поставки российского товара номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции (номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров).
Товар должен быть произведен не ранее второй половины 2025 года.
3.2	Спецификация поставляемого товара
Спецификация Товара размещена в приложении №1 к Техническому заданию.
Спецификация поставляемого Товара приведена с конкретным наименованием Товара. 
Допускаются к участию в закупке эквиваленты к товару, соответствующие указанным характеристикам, и находящиеся в перечне товаров из Реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации (вход на ресурс по ссылке: https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/

3.2 Основные характеристики
  Основные характеристики Товара изложены в приложении №2 к Техническому заданию.

3.3 Комплектность Товара
Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией завода-изготовителя, иметь сертификат (декларацию) соответствия и/или сертификат (паспорт) качества, инструкцию по эксплуатации. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым Товаром.
3.4 Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
Поставленный Товар должен иметь обязательный для данного вида Товара сертификат (декларацию) соответствия и/или сертификат (паспорт) качества завода-производителя, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Товар описан на основании его качественных показателей, которые необходимы для выполнения производственных задач автомобилями АО «Почта России». 
Автомобильные шины, должны соответствовать:
- требованиям Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 (ред. от 23.05.2025) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств") (с изм. и доп., вступ. в силу с 20.10.2025);                                   
 - требованиям ГОСТ 4754-97 Шины Пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особого малой вместимости; Технические условия.                                                                                
- требованиям ГОСТ Р 51893-2002 Шины пневматические. Общие технические требования безопасности.
- требованиям ГОСТ Р 52900-2007 Шины пневматические для легковых автомобилей и прицепов к ним. Технические условия. Технические условия.
- требованиям ГОСТ Р ИСО 4000-1-2005 Шины для легковых автомобилей и ободья. Часть 1. Шины (метрические серии) и ГОСТ ИСО 4209-1-2006 Шины и ободья для грузовых автомобилей и автобусов (метрические серии). Часть 1. Шины.
Заводом-изготовителем транспортных средств предусмотрена установка автошин таких типоразмеров, в которые заложены номинальные показатели устойчивости, управляемости, проходимости автомобиля во всем диапазоне его скоростей, указанные в «руководстве» по эксплуатации транспортного средства.
3.5 Объем гарантий и гарантийный срок
Гарантийный срок службы автошин – не менее 5 (пяти) лет с даты изготовления при соблюдении правил транспортирования и хранения Заказчиком. 
Поставщик обязуется заменить неисправный Товар на новый.
Покупатель обязуется соблюдать требования, изложенные в инструкции по эксплуатации конкретного типа Товара.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Товар должен быть маркирован согласно стандартам производителя. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.
На каждой единице Товара должна быть нанесена дата производства в виде кода, первые две цифры которого соответствуют неделе изготовления, а следующие две – год изготовления.
Товар должен быть дополнительно маркирован одним из идентификаторов: 
•	уникальный номер;
•	Штрих код;
•	QR код;
•	RFID метка.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Упаковка должна соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования» и техническим условиям завода-изготовителя изделия. 
Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны исключить повреждение и порчу Товара. 
6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1 Срок и место поставки

Поставка товара осуществляется Поставщиком по ЗАЯВКАМ Покупателя. Наименование и количество товара, определяется Покупателем в соответствии с его потребностями и указывается в заявках на поставку товара. При этом минимальная партия поставки Товара в одной заявке, должна составлять не менее 4 шт., с частотой подачи Заявки не чаще двух раз в месяц.  
Поставка автомобильных шин осуществляется любым видом транспорта, за счёт средств Поставщика до склада Заказчика по адресам, указанным в Приложении № 3 к Техническому заданию. 
В состав одной заявки может быть включен Товар, доставляемый в различные УФПС Заказчика в соответствии с Приложением № 3 к Техническому заданию. 
Под заявкой понимается подписанное уполномоченным лицом Заказчика указание Поставщику об отгрузке Товара в определенном количестве и ассортименте и направленное на почтовый адрес или адрес электронной почты Поставщика. 
Заявка считается принятой к исполнению Поставщиком со дня ее получения Поставщиком.
Общий срок поставки Товара: 5 месяцев с даты заключения договора. 
Срок действия договора: 5 месяцев с даты заключения договора.
Срок поставки Товара: не более 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за днем направления Заказчиком заявки.
6.2 Условия поставки Товара
Товар поставляется согласно заявкам Заказчика в период действия договора по мере необходимости в поставке Товара в количестве, не менее установленного в п. 6.1.
Поставщик обязан предупредить Заказчика о поставке Товара не менее чем за 2 (два) рабочих дня путем его уведомления по указанным в проекте договора контактам.
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1 Порядок сдачи и приемки
Приемка Товара по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству РФ. Приемка Товара по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6.
При приемке Товара осуществляется:
· внешний осмотр тары и упаковки;
· проверка соответствия количества отгруженных и поступивших позиций в соответствии с ТОРГ-12 или УПД;
· визуальная проверка соответствия содержимого упаковочным листам, характеристикам, указанным в Заявке на поставку, требованиям настоящего Технического задания и товаросопроводительной документации.
В случае выявления дефектов (недостатков) Поставщик обязан за свой счет заменить поставленный Товар в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения таких дефектов (недостатков) и направления Покупателем письменного требования в адрес Поставщика об устранении недостатков Товара.
7.2.	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке Товара
Поставляемый Товар должен иметь сертификат (декларацию) соответствия и/или сертификат (паспорт) качества на каждую партию Товара.
Копии сертификатов/паспортов качества должны быть заверены подписью и печатью Поставщика, содержать следующие сведения:
· Ф.И.О. Лица, заверившего документ, должность, дата.
· Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.
Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым Товаром.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Требования к транспортировке Товара должны соответствовать ГОСТ Р 51908–2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования».
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Требования к хранению Товара должны соответствовать ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования».
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Не установлено.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.
Товар должен быть разрешен для применения на территории РФ и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Приложение

	1
	Спецификация Товара
	1

	2
	Основные характеристики Товара
	2

	3
	Информация о местах поставки Товара
	  3
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Приложение №1
к Техническому заданию




Спецификация Товара
	№ п/п
	Наименование товара с указанием торговой марки
	Возможность замены *
	Код ОКПД2
	Единица измерения
	Прогнозное количество, шт
	Страна происхождения Товара
	№ записи в Реестре Минпромторга/ЕАЭС/Российского ПО/ПО ЕАЭС (предложение участника)

	8 1
	Автомобильная шина KAMA-240 8.25R20 130/128 K (всесезонная) универсальная камерная с ободной лентой.  Производитель: ПАО "Нижнекамскшина"

	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	14
	Россия
	10235648

	9 2
	Автомобильная шина KAMA Forza Mix A 11 R22.5 148/145K бескамерная, универсальная. Производитель: ПАО "Нижнекамскшина"
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	10
	Россия
	10235656

	3
	Автомобильная шина Cordiant Snow Cross 2 175/70 R14 88T (зимняя шипованная), Производитель: АО "Кордиант"
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	16
	Россия
	10142059

	4
	Автомобильная шина Cordiant Snow Cross 2 185/65 R15 92T (зимняя шипованная),Производитель: АО "Кордиант»


	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	64
	Россия
	10142095

	5
	Автомобильная шина Cordiant Snow Cross 2 195/65 R15 95T (зимняя шипованная).
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	4
	Россия
	10142157

	6
	Автомобильная шина Viatti Vettore Inverno 235/65R16C (V-524) 115/113R, (зимняя шипованная), Производитель ПАО "Нижнекамскшина"
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	4
	Россия
	10239236




	*- Допускается к участию в закупке эквиваленты к Товару, соответствующие характеристикам, указанным в Приложении №2 к Техническому заданию, и находящиеся в перечне товаров из Реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации (вход на ресурс по ссылке: https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/.
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Приложение №2
к Техническому заданию
Основные характеристики Товара
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики/параметры эквивалентов*

	1
	Автомобильная шина KAMA-240 8.25R20 130/128 K (всесезонная) универсальная камерная с ободной лентой.  Производитель: ПАО "Нижнекамскшина"
	Типоразмер - 8.25R20
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее 130/128*
Индекс категории скорости не менее – K*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - камерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - дорожный
Максимальная скорость, км/ч не менее – 110*
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг не менее - 1900*
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее - 1800*
Ездовая камера - 8,25–20 (в комплекте с шиной)
Тип вентиля ездовой камеры - ГК-115
Ободная лента -  6,7–20 (в комплекте с шиной)
Дополнительная маркировка - M+S

	2
	Автомобильная шина KAMA Forza Mix A 11 R22.5 148/145K бескамерная, универсальная. .  Производитель: ПАО "Нижнекамскшина"
	Типоразмер - 11R22.5
Ось назначения рекомендуемая - Всепозиционная
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее 148/145*
Индекс категории скорости не менее – К*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение – бескамерное
Тип рисунка протектора- универсальный
Конструкция каркаса и брекера - ЦМК
Максимальная скорость, км/ч не менее – 110*
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг не менее - 3 150* 
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее - 2 900*
Тип вентиля бескамерной шины УБ
Дополнительная маркировка - M+S

	3
	Автомобильная шина Cordiant Snow Cross 2 175/70 R14 88T (зимняя шипованная), Производитель: АО "Кордиант"
	Типоразмер - 175/70R14
Индексы несущей способности и категории скорости не менее - 88 Т*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - зимний направленный шипуемый.
Максимальная скорость, км/ч не менее – 190*
Максимальная нагрузка, кг не менее - 560*
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF

	4
	Автомобильная шина Cordiant Snow Cross 2 185/65 R15 92T (зимняя шипованная),Производитель: АО "Кордиант»


	Типоразмер - 185/65R15
Индексы несущей способности и категории скорости не менее - 92 Т*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - зимний направленный шипуемый.
Максимальная скорость, км/ч не менее – 190*
Максимальная нагрузка, кг не менее - 630*
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF

	5
	Автомобильная шина Cordiant Snow Cross 2 195/65 R15 95T (зимняя шипованная).
	Типоразмер - 195/65R15
Индексы несущей способности и категории скорости не менее - 95 Т*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - зимний направленный шипуемый.
Максимальная скорость, км/ч не менее – 190*
Максимальная нагрузка, кг не менее - 690*
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF

	7
	Автомобильная шина Viatti Vettore Inverno 235/65R16C (V-524) 115/113R, (зимняя шипованная), Производитель ПАО "Нижнекамскшина"
	Типоразмер - 235/65R16C
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее - 115/113*
Индекс категории скорости - R
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - зимний шипуемый
Максимальная скорость, км/ч не менее – 170*
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг не менее – 1215*
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее – 975*
Обод рекомендуемый 7 J
Тип вентиля бескамерной шины ЛБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF



6
7
*-Допускаются к участию в закупке эквиваленты к товару, соответствующие указанным характеристикам, и находящиеся в перечне товаров из Реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации (вход на ресурс по ссылке: https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/.


Приложение №3
к Техническому заданию

Информация 
о местах поставки Товара


	№ п/п
	Федеральный округ
	Субъект Российской Федерации
	Город
	Улица
	Дом
	Почтовый индекс

	1
	Северо-Западный
	Псковская область
	Псков
	Леона Поземского
	127
	180006






