



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: bookmark0][bookmark: _Hlk171588108]на оказание услуг по обследованию технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Смоленской области
1. [bookmark: bookmark1]Цель и задачи услуг.
Оказание услуг по обследованию технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Смоленской области.
Главными задачами обследования технического состояния многоквартирных домов являются оценка технического состояния и физического износа многоквартирных домов в целом, их строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, выявление дефектов и повреждений, определение выводов о необходимости или отсутствии необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подготовка рекомендаций по устранению дефектов и повреждений, а также с целью автоматизации процессов учета и ведения сведений о техническом состоянии многоквартирных домов формирование электронного банка данных технического состояния многоквартирных домов, содержащего информацию о результатах обследования многоквартирных домов.
При выполнении услуг по обследованию технического состояния многоквартирных домов необходимо соблюдать требования СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта», иных государственных стандартов, ведомственных нормативов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства, капитального ремонта и технического обследования зданий. Перечень государственных стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов, используемых в настоящем техническом задании, не является закрытым. 
Если в ходе исполнения договора действующий государственный стандарт, свод правил или другой нормативный документ:
- заменены (изменены), то применяется новая редакция; 
- отменены без замены, то условия договора и приложения к нему применяются в части, не затрагивающей эту ссылку.
2. [bookmark: bookmark2]Объекты обследования технического состояния многоквартирных домов, их технические характеристики.
2.1. Объектами обследования являются многоквартирные дома, расположенные на территории Смоленской области, указанные в перечне многоквартирных домов для проведения обследования (Приложение 1 к настоящему техническому заданию). Данные, содержащиеся в перечне многоквартирных домов для проведения обследования, могут быть скорректированы Заказчиком в ходе исполнения договора.
2.2. В случаях, предусмотренных подпунктом 10.4 пункта 10 настоящего технического задания, многоквартирные дома подлежат исключению из перечня многоквартирных домов для проведения обследования.
3. Организация, порядок и срок выполнения услуг по обследованию технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Смоленской области.
3.1. Услуги оказываются Исполнителем на основании Договора, приложений к Договору, и программы оказания Услуг, разработанной Заказчиком. 
3.2. Срок предоставления Заказчиком Исполнителю Программы – не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора.
3.3. Программа должна содержать:
- общие сведения о Заказчике, Исполнителе, наименовании и адресах объектов, 
- цели и задачи оказания услуг, общем составе услуг, 
- состав и график оказания услуг по обследованию,
- описание порядка использования СПО при выполнении технического обследования с применением такого СПО, включая сбор, обработку и хранение результатов обследования, автоматизированный расчёт физического износа и формирование технического заключения,
- детальное описание процессов сбора, обработки и хранения результатов обследования, механизмов расчёта физического износа и формирование технического заключения (в случае выполнения технического обследования без использования СПО),
- методику оказания услуг, 
- перечень оборудования и инструментов, 
- процесс организации оказания услуг и взаимодействия с Заказчиком, 
- пример заключения с оформленной графической частью,
- методику (алгоритмы) определения физического износа конструктивных элементов и инженерных систем. 
- детализированный календарный план, который должен быть составлен с учетом поэтапного оказания услуг (подготовительный, полевой, камеральный), с указанием сроков, ответственных исполнителей и последовательности действий, обеспечивающих достоверность результатов обследования.
3.4. Стороны признают, что направленная Заказчиком Программа становится обязательной для Исполнения. 
3.5. Срок оказания услуг с даты заключения договора по 09.02.2027г.:
Проведение обследования технического состояния многоквартирных домов и передача Заказчику результатов в соответствии с техническим заданием с даты заключения договора по 28.12.2026г.;
Проверка результатов и приемка оказанных услуг с 11.01.2027г. по 09.02.2027г.
4. [bookmark: bookmark3]Виды услуг, выполняемые при проведении обследования технического состояния многоквартирных домов:
· ознакомление с объектами обследования, их техническими характеристиками, материалами, предоставленными Заказчиком, материалами предыдущих обследований (при наличии), сбор и анализ необходимой документации;
· выезд на многоквартирные дома, обследование их строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, за исключением внутридомовых инженерных систем газоснабжения и лифтов, обследование которых осуществляется специализированными организациями в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
· актуализация сведений по обследуемым многоквартирным домам, предусмотренных в электронных паспортах многоквартирных домов, форма которых утверждена Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.11.2025 № 726/пр «Об утверждении форм электронных паспортов многоквартирного дома и жилого дома, порядка их формирования и состава включаемой в них информации» 
· выявление дефектов и повреждений по внешним признакам строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов;
· фотофиксация и описание выявленных дефектов и повреждений с определением вероятных причин их появления, видов работ по их устранению в объеме сплошного визуального обследования;
· установление аварийных участков;
· определение основных физических объемов строительных конструкций, многоквартирных домов и их элементов;
· определение объема повреждения строительных конструкций многоквартирных домов;
· составление сводной ведомости результатов обследования строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения;
· составление схем расположения дефектов (графическая часть);
· оценка физического износа строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в соответствии с СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта»;
· определение необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения) и рекомендованного срока его проведения в соответствии с СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта»
- определение рекомендуемых работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, расположенных на территории Смоленской области, и предельной стоимости указанных работ в соответствии с нормативными правовыми актами Смоленской области: Постановление Правительства Смоленской области от 05.08.2024 № 600
«Об утверждении перечня услуг и (или) работ, входящих в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации» и Постановление Администрации Смоленской области от 12.03.2020 № 113 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории Смоленской области, которая может оплачиваться специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Смоленской области, за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;
- определение перечня строительных конструкций многоквартирных домов, требующих проведения противоаварийных мероприятий (при обнаружении);
· оформление заключений или актов о результатах обследования технического состояния многоквартирных домов, справок;
· незамедлительное информирование, в том числе в письменном виде, Заказчика об обнаружении во время оказания услуг повреждений конструкций, которые могут привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению отдельных конструкций или серьезному нарушению нормальной работы систем инженерно-технического обеспечения, иного оборудования, кренам, способным привести к потере устойчивости многоквартирного дома;
· формирование сводных таблиц по обследованию технического состояния многоквартирных домов.
5. [bookmark: bookmark4]Особые условия.
5.1. Для определения физических объемов строительных конструкций многоквартирных домов и их элементов помимо данных, полученных в ходе обследования, необходимо использовать данные, содержащиеся в технических паспортах многоквартирных домов, типовых проектах многоквартирных домов и прочей технической документации по многоквартирным домам.
5.2. Описание дефектов и повреждений, выявленных при обследовании технического состояния многоквартирных домов, должно производиться в формулировках признаков износа, приведенных в соответствующих таблицах Приложения А к СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта». В случае отсутствия в указанных нормах и правилах выявленных дефектов и повреждений, и, соответственно, состава работ по устранению данных дефектов и повреждений Исполнитель определяет состав работ самостоятельно.
5.3. Необходимость проведения капитального ремонта конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома должна быть определена в зависимости от результатов оценки физического износа. В зависимости от установленного значения физического износа конструктивного элемента или внутридомовой инженерной системы должна быть присвоена одна из следующих категорий необходимости проведения капитального ремонта: 
- 1-я категория – физический износ конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы: 0 %–30 %, капитальный ремонт не требуется; 
- 2-я категория – физический износ конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы: 31 %–50 %, капитальный ремонт требуется; 
- 3-я категория – физический износ конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы: 51 %–65 %, капитальный ремонт требуется в приоритетном порядке; 
· 4-я категория – физический износ конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы: более 65 %, требуется проведение инструментального обследования по ГОСТ 31937.
5.4. Сроки проведения капитального ремонта в зависимости от категории необходимости проведения капитального ремонта должны быть установлены следующие:
· 1-я категория - капитальный ремонт не требуется. Срок проведения капитального ремонта может быть установлен по результатам оценки необходимости проведения капитального ремонта, которую проводят не ранее чем через пять лет с момента утверждения заключения о необходимости проведения капитального ремонта.
· 2-я категория - срок проведения капитального ремонта в течение пяти лет с момента утверждения заключения о необходимости проведения капитального ремонта.
· 3-я категория - срок капитального ремонта в течение трех лет с момента утверждения заключения о необходимости проведения капитального ремонта.
· 4-я категория - необходимо проведение обследования технического состояния для определения возможности дальнейшей безаварийной эксплуатации по ГОСТ 31937, сроки проведения капитального ремонта допускается определять по итогам такого обследования.
5.5. В случае отсутствия чердачного помещения в многоквартирном доме для определения технического состояния перекрытия над последним этажом многоквартирного дома Исполнителю необходимо произвести его обследование в объеме не менее 10 процентов от всех жилых и нежилых помещений, расположенных на последнем этаже многоквартирного дома.
5.6. В случае отсутствия подвального помещения в многоквартирном доме для определения технического состояния перекрытия пола первого этажа многоквартирного дома Исполнителю необходимо произвести его обследование в объеме не менее 10 процентов от всех жилых и нежилых помещений, расположенных на первом этаже многоквартирного дома.
5.7. В случае отсутствия доступа в жилые и нежилые помещения в целях проведения обследования технического состояния перекрытий пола первого этажа, а также перекрытий над последним этажом многоквартирного дома, данный факт отражается в заключении или акте о результатах обследования технического состояния многоквартирного дома.
6. [bookmark: bookmark5]Перечень строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов, подлежащих обследованию.
6.1. Перечень строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов, подлежащих обследованию:
· фундамент;
· фасад;
· подвальное помещение;
· крыша;
· внутренние стены, колонны, стойки, столбы в местах общего пользования;
· перекрытия в местах общего пользования;
· внутридомовые инженерные системы горячего и холодного водоснабжения;
· внутридомовая инженерная система водоотведения;
· внутридомовая инженерная система теплоснабжения;
· внутридомовая инженерная система электроснабжения;
7. Перечень мероприятий, осуществляемых при обследовании технического состояния строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов.
7.1. При обследовании фундамента проводятся следующие мероприятия:
· обследование конструктивных элементов фундамента (в зависимости от типа);
· обследование мест пересечения (вводов) инженерных коммуникаций с фундаментом здания;
7.2. При обследовании фасада проводятся следующие мероприятия:
· обследование наружных стен, в том числе архитектурных элементов фасада, деформационных швов и межпанельных стыков;
· обследование входных групп (входных дверей, козырьков (навесов), лестниц;
· обследование ограждающих и несущих конструкций балконов, лоджий, козырьков;
· обследование окон и дверей в местах общего пользования (в составе общего имущества);
· обследование цоколя.
· обследование отмостки.
7.3. При обследовании подвального помещения проводятся следующие мероприятия:
· обследование конструктивных элементов подвала;
· обследование подвальных окон, продухов, приямков, входов в подвал;
· обследование бетонных дорожек в подвальном помещении;
· обследование балок и перекрытий пола первого этажа.
7.4. При обследовании крыши проводятся следующие мероприятия:
· обследование конструкций крыши в зависимости от вида (крыши со стропильной системой, железобетонные сборные (чердачные) крыши, совмещенные крыши из сборных железобетонных слоистых панелей);
· обследование покрытия крыши и ее элементов (снегозадержателей, ограждений кровли, устройств для молниезащиты и заземления и пр.);
· обследование чердачного помещения:
· слуховых окон, продухов, лестниц к слуховым окнам, выходов на чердак и кровлю, ходовых мостиков, утеплителей, поддонов- испарителей;
· чердачного перекрытия;
· обследование наружных и внутренних систем водоотведения крыши;
· обследование иных элементов крыши: парапетных, карнизных плит, воздуховодов, вертикальной части вентиляционных шахт систем вентиляции, деревянных конструкций крыши, поддонов вытяжных коньковых коробов.
7.5. При обследовании внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в местах общего пользования проводятся следующие мероприятия:
· уточняется система: централизованная, от газовых и электрических водонагревателей; материал трубопроводов: полимеры, оцинкованная или черная сталь; отмечается наличие либо отсутствие общедомового прибора учета (ОДПУ);
· в подземных помещениях обследуются магистральные, питающие трубопроводы, запорно-регулировочная арматура, отмечается наличие транзитных питающих трубопроводов;
· на чердаке обследуются разводящие трубопроводы, питающие трубопроводы, запорно-регулировочная арматура;
· на этажах обследуются подающие и циркуляционные стояки, подводки, полотенцесушители, указывается скрытая (в стенах) или открытая прокладка к санитарно-техническим приборам;
· обследуется запорная арматура, в том числе на ответвлениях от стояков в жилое и нежилое помещение;
· указывается наличие регулятор параметров горячей воды, теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования (при наличии).
· обследуется состояние теплоизоляции трубопроводов.
7.6. При обследовании внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в местах общего пользования проводятся следующие мероприятия:
· уточняется материал трубопроводов: полимеры, оцинкованная или черная сталь; отмечается наличие либо отсутствие общедомового прибора учета (ОДПУ);
· в подземных помещениях обследуются магистральные и питающие сети, запорно-регулировочная арматура, состояние водомерного узла, транзитных питающих трубопроводов;
· на этажах отмечается скрытая или открытая прокладка и обследуются стояки и подводки к санитарно-техническим приборам;
· обследуется запорная арматура, в том числе на ответвлениях от стояков в жилое и нежилое помещение;
· указывается наличие регулятор параметров холодной воды, теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования.
· обследуется состояние теплоизоляции трубопроводов.
7.7. При обследовании внутридомовой инженерной системы водоотведения в местах общего пользования проводятся следующие мероприятия:
· отмечается материал: чугун, ПВХ; открытая или скрытая прокладка стояков, горизонтальных участков в подвале, под полом первого этажа, либо в подполье;
· в подземных помещениях обследуется: техническое состояние сетей, наличие прочисток;
· на этажах отмечается открытая или скрытая прокладка стояков, обследуются стояки и горизонтальные подводки к санитарно-техническим приборам, места присоединения;
7.8. При обследовании внутридомовой инженерной системы теплоснабжения в местах общего пользования проводятся следующие мероприятия:
· уточняется вид отопления: централизованное (от тепловых сетей систем теплоснабжения населенного пункта), автономное (от автономного источника тепла, в том числе крышной котельной), индивидуальное (от индивидуальных теплогенераторов систем поквартирного теплоснабжения) или печное. При печном отоплении указывается отсутствие приборов отопления;
· отмечается:
тип приборов - чугунные радиаторы, конвекторы, панели, калориферы, биметаллические радиаторы;
материал трубопроводов;
наличие либо отсутствие автоматизированных узлов управления (АУУ);
наличие либо отсутствие общедомового прибора учета (ОДПУ);
наличие либо отсутствие элеваторных узлов;
наличие либо отсутствие тепловых пунктов;
·  при обследовании сетей в подземных помещениях осматриваются: трубопроводы, узлы управления, измерительные приборы; при наличии индивидуального теплового пункта или центрального теплового пункта - оборудование, запорно-регулировочная арматура. Отмечается наличие транзитных питающих трубопроводов;
·  при обследовании чердачных сетей осматриваются: трубопроводы, расширительный бак, воздухосборники, запорно-регулировочная арматура;
· на этажах обследуются стояки, подводки к отопительным приборам с запорно-регулировочной арматурой на лестничных клетках, отопительные приборы, уточняется расположение стояков и подводок (открытое или закрытое).
7.9. При обследовании внутридомовой инженерной системы электроснабжения проводятся следующие мероприятия:
· обследование главных и вводно-распределительных щитов (ТРИ У, ВРУ), распределительных и групповых щитов (этажных);
· обследование кабельных линий питания квартир (при размещении индивидуальных приборов учета электроэнергии в квартире) (при визуальной возможности);
· обследование кабельных линий, выключателей, рубильников, штепселей, патронов, розеток и т.п. в местах общего пользования;
· определение наличия контура заземления;
· обследование осветительных приборов в местах общего пользования;
· обследование разводящих магистралей и вертикальных частей (стояков) питающих линий;
Техническое состояние внутридомовой инженерной системы электроснабжения определяется, в том числе, на основании документов, содержащих выводы о состоянии внутридомовой инженерной системы электроснабжения, предоставленных Исполнителю лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, либо органом местного самоуправления (при наличии).
Копии предоставленных документов должны быть приобщены к техническому отчету.
8. [bookmark: bookmark6]Форма и порядок оформления результатов оказания услуг, требования к оформлению отчетной документации.
8.1. Результатами обследования технического состояния многоквартирных домов являются технические отчеты, сводные таблицы, электронный банк данных, обеспечивающий систематизированное хранение и наглядное отображение результатов обследований, расчётов, технических заключений, фото- и графических материалов, а также иных сведений, полученных в ходе оказания услуг оформленные в соответствии с требованиями настоящего технического задания.
8.2. Результатами обследования технического состояния многоквартирного дома являются:
10.2.1. заключение о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, содержащее, в том числе, выводы о соответствии или несоответствии конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного дома установленным требованиям, включающий в себя:
· [bookmark: _Hlk207125279]заключение о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (оформляется в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию), содержащее достаточные данные для принятия обоснованного решения о необходимости/отсутствии необходимости проведения капитального ремонта конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного дома и сроках такого ремонта, включая:
· заключение о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (оформляется в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию), содержащее достаточные данные для принятия обоснованного решения о необходимости/отсутствии необходимости проведения капитального ремонта конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного дома и сроках такого ремонта, включая:
· оценку технического состояния строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома;
· оценку технического состояния многоквартирного дома в целом;
· проценты физического износа строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома;
· проценты физического износа многоквартирного дома в целом;
· выводы о необходимости или отсутствии необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (при наличии выводов о необходимости проведения капитального ремонта Исполнитель определяет перечень работ по капитальному ремонту с учетом требований Постановления Правительства Смоленской области от 05.08.2024 № 600 «Об утверждении перечня услуг и (или) работ, входящих в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации»)
· выводы о рекомендованном типе ремонта для каждой строительной конструкции и системы инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома;
· рекомендации по срокам проведения текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
· перечень строительных конструкций многоквартирного дома, требующих детального (инструментального) обследования;
· перечень строительных конструкций, требующих проведения противоаварийных мероприятий; 
· перечень строительных конструкций многоквартирного дома, требующих организации постоянного мониторинга.
· ведомость дефектов с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, их объемов, фотофиксацией, категорией опасности, предполагаемых причин возникновения дефектов и повреждений, рекомендаций по их устранению, рекомендаций по видам работ в соответствии с Постановлением Правительства Смоленской области от 05.08.2024 № 600 «Об утверждении перечня услуг и (или) работ, входящих в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации») (Приложение № 4 к Техническому заданию)
· сводную ведомость дефектов и повреждений по строительным конструкциям и системам инженерно-технического обеспечения с определением их количества и объема (Приложение № 5 к Техническому заданию)
· сводную ведомость работ по устранению выявленных дефектов и повреждений (Приложение № 6 к Техническому заданию)
· карты расположения дефектов и повреждений по результатам визуального обследования с указанием номеров дефектов в составе графической части
· расчет физического износа строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также многоквартирного дома в целом (Приложение № 7 к Техническому заданию)
· аналитические данные по строительным конструкциям и системам инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома (Приложение № 8 к Техническому заданию)
10.2.2. Электронные паспорта обследованных многоквартирных домов, выполненные по форме, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.11.2025 № 726/пр «Об утверждении форм электронных паспортов многоквартирного дома и жилого дома, порядка их формирования и состава включаемой в них информации».
8.3. В случае воспрепятствования в доступе для проведения обследования строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, расположенных в жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома, данный факт незамедлительно доводится до Заказчика, и, в случае необеспечения доступа, отражается в акте об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирного дома (по форме приложения № 3 к ТЗ).
8.4. Подготовка актов о результатах обследования технического состояния многоквартирных домов допускается в случаях:
- многоквартирный дом полностью отселен и отсутствуют распорядительные документы органов местного самоуправления о дальнейшем использовании многоквартирных домов (реконструкция, снос и пр.);
- имеется заключение межведомственной комиссии о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 
- здание не является многоквартирным домом;
- многоквартирный дом фактически используется под нежилые цели;
- многоквартирный дом имеет менее 5 квартир или является дом блокированной застройки.
8.5. Заключение, акт о результатах обследования технического состояния многоквартирного дома, сводные таблицы по обследованию технического состояния многоквартирных домов подписываются электронной подписью, либо собственноручно следующими лицами (далее - уполномоченные лица):
· руководителем (законным представителем) организации - исполнителя;
· исполнителем работ, назначенным приказом руководителя (законного представителя) организации - исполнителя.
Технический отчет утверждается руководителем (законным представителем) организации - исполнителя.
8.6. После подписания и утверждения результатов обследования технического состояния многоквартирных домов уполномоченными лицами, Исполнитель в течении 2 (двух) рабочих дней передает Заказчику результаты обследования технического состояния в виде электронного банка данных, содержащего информацию, поименованную в п.11.8. настоящего Технического задания.
8.7. Так же Исполнитель направляет Заказчику отчетную документацию на каждый многоквартирный дом в 1 (одном) экземпляре в формате PDF на электронном носителе (usb - флеш накопитель), подписанную усиленной электронной подписью с визуализацией усиленной электронной подписи, содержащей информацию о том, что документ подписан электронной подписью, а также о номере, владельце и периоде действия квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.
· Качество фотоматериалов, содержащихся в отчетной документации, должно отвечать следующим требованиям: все фотоматериалы должны быть качественными, цветными. Фотофиксация должна проводиться в светлое время суток. Освещенность темных помещений (подвальные помещения и пр.) должна обеспечивать возможность четкой и однозначной идентификации дефекта или повреждения. Предоставление размытых и нечетких фотографий не допускается.
Отчетная документация представляется по факту оказания услуг по обследованию технического состояния многоквартирных домов по акту-приемки передачи.
9. Требования к электронному банку и обработке данных, полученных в ходе обследования технического состояния многоквартирных домов
11.1. Персонализированный Доступ к электронному банку данных предоставляется представителям Заказчика/Государственного заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора. Количество личных кабинетов не ограничено, создаются по запросу Заказчика.
11.2. Формирование электронного банка данных, визуализацию данных и сохранность всей информации, полученной в процессе и по результатам оказанных Услуг Исполнитель обеспечивает на своих мощностях с предоставлением доступа Заказчику/Государственному Заказчику через личный кабинет на срок не менее двух лет с даты подписания Сторонами акта оказанных Услуг по Договору. 
Электронный банк данных должен обеспечивать систематизированное хранение и наглядное отображение результатов обследований, расчётов, технических заключений, фото- и графических материалов, электронных паспортов, а также иных сведений, полученных в ходе оказания услуг.
Стоимость размещения сформированного электронного банка данных технического состояния с предоставлением Заказчику доступа к нему на указанный срок включена в стоимость услуг по обследованию технического состояния многоквартирных домов.
11.3. Личный кабинет должен предоставлять функции поиска, фильтрации, сортировки и уведомлений о смене статуса обследования объектов, доступа к материалам в отношении технического обследования в режиме реального времени.
11.4. Результаты обследования технического состояния многоквартирных домов должны быть переданы Заказчику в виде электронного банка данных, содержащего информацию, поименованную в п.11.8. настоящего Технического задания.
11.5. Выгрузка заключения о техническом состоянии многоквартирного дома, содержащего информацию о результатах обследований многоквартирных домов, должна осуществляться из электронного банка данных технического состояния многоквартирных домов в форматах PDF, DOCX, XLSX, XML, графической части в формате DWG и PDF.
11.6. Фото- и видеоматериалы должны автоматически снабжаться GPS-координатами, с возможностью проверки привязки к адресу Заказчиком.
11.7. Электронный банк данных должен в полном объеме обеспечивать визуализацию данных, полученных в ходе обследования технического состояния МКД. 
11.8. Электронный банк данных должен обеспечивать в том числе, но не ограничиваясь, отображение: 
- общих данных по многоквартирным домам; 
- описания конструктивных решений; 
- технических характеристик МКД; 
- заключения о результатах обследования технического состояния МКД; 
- расчет физического износа; 
- результаты обследования технического состояния строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения МКД; 
- выводы по результатам обследования технического состояния строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения МКД; 
- выводы по результатам обследования технического состояния МКД в целом; 
- сводные ведомости дефектов и повреждений; 
- сводные ведомости работ по устранению выявленных дефектов и повреждений; 
- интерактивные схемы расположения дефектов (на схематичном изображении); 
- сводные таблицы по обследованию технического состояния МКД. 
11.9. В целях автоматизации процессов учета и ведения сведений о техническом состоянии многоквартирных домов электронный банк данных технического состояния многоквартирных домов, должен представлять собой интерактивную информационную модель, в которой реализованы следующие функциональные возможности: 
- обработку данных, полученных при выполнении технического обследования конструктивных элементов и инженерных систем;
- расчёт показателей физического износа в соответствии с применяемыми методиками;
- подготовку и оформление технического заключения по результатам технического обследования;
- систематизированное хранение и наглядное отображение результатов обследований, расчётов, технических заключений, фото- и графических материалов, а также иных сведений, полученных в ходе оказания услуг;
- хранение информации, полученной по результатам технического обследования состояния многоквартирных домов, в хранилище файлов с доступом из интерактивной информационной модели; 
- отображение результатов обследования технического состояния по отдельным МКД в виде интерактивной информационной модели, с сохранением структуры отчета, интерактивными вкладками, дефектными ведомостями и графической частью; 
- реализацию переходов между всеми блоками информации, полученной в ходе обследования технического состояния многоквартирных домов, в том числе сводной ведомостью дефектов и повреждений, сводной ведомостью работ по устранению выявленных дефектов и повреждений, отчетами по техническому состоянию строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения МКД с одной стороны и схемой расположения дефектов и повреждений;
- поиск и фильтрацию данных, полученных в результате обследования технического состояния многоквартирных домов, по выбранным критериям;
- использование форматов PDF, DOCX, XLSX, XML, для графической части – DWG;
- возможность обработки и внедрения информации, полученной от иных исполнителей работ по оценке технического состояния МКД;
- представление информации о выявленных дефектах в виде интерактивных информационных панелей.
11.10. В целях унификации Заказчиком процессов учета и реализации единообразного подхода к ведению сведений о техническом состоянии многоквартирных домов Исполнитель в сроки и на условиях Договора обеспечивает загрузку в формируемый электронный банк данных технического состояния многоквартирных домов данных, содержащихся в имеющихся у Заказчика заключениях о техническом состоянии многоквартирных домов, полученных в ходе обследования технического состояния многоквартирных домов по ранее исполненным договорам на выполнение работ по обследованию технического состояния многоквартирных домов. Количество имеющихся у Заказчика заключений в формате PDF о техническом состоянии многоквартирных домов – 1197шт. Указанные заключения предоставляются Исполнителю после заключения Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора. Результат загрузки данных в формируемый электронный банк данных технического состояния многоквартирных домов должен удовлетворять требованиям пп. 11.7 – 11.9 настоящего Технического задания при наличии указанных данных в имеющихся у Заказчика заключениях о техническом состоянии многоквартирных домов.
11.11. С целью реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 24.06.2025 № 180-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статьи 6 и 7 Федерального закона «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», Исполнитель в сроки и на условиях Договора обеспечивает передачу сведений о техническом состоянии обследованных многоквартирных домов в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), в том числе сведений о техническом состоянии многоквартирных домов, содержащихся в имеющихся у Заказчика заключениях о техническом состоянии многоквартирных домов, полученных в ходе обследования технического состояния многоквартирных домов по ранее исполненным договорам на выполнение работ по обследованию технического состояния многоквартирных домов. Количество имеющихся у Заказчика заключений приведено в п.11.10 настоящего Технического задания.
Информация о техническом состояния конструктивных элементов многоквартирного дома, оборудования и системах инженерно-технического обеспечения, подлежащая передаче в ГИС ЖКХ:
· наименование конструктивного элемента;
· физический износ, установленный по результатам обследования;
· результат проведенного обследования в машиночитаемом формате.
Доступ к личному кабинету ГИС ЖКХ Заказчик предоставляет Исполнителю после заключения Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора.

10. [bookmark: bookmark7]Нормативные требования к оказанию услуг по обследованию технического состояния многоквартирных домов.
Услуги по обследованию технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Смоленской области, выполняются с учетом требований, следующих нормативных правовых актов:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта»;
- СП 368.1325800.2017 «Здания жилые. Правила проектирования капитального ремонта»;
- СП 454.1325800.2019 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного технического состояния»;
- СП 54.13330.2022 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНИП 31-01-2003»; 
- ВСН 48-86(р). Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта;
- Федеральный закон от 24.06.2025 № 180-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статьи 6 и 7 Федерального закона «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.11.2025 № 726/пр «Об утверждении форм электронных паспортов многоквартирного дома и жилого дома, порядка их формирования и состава включаемой в них информации»
- Постановление Правительства Смоленской области №910 от 27.11. 2024 «Об утверждении Положения о порядке организации проведения обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, а также порядке учета результатов обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, при подготовке и утверждении такой программы или внесении в нее изменений»;
- Постановление Правительства Смоленской области от 05.08.2024 № 600
«Об утверждении перечня услуг и (или) работ, входящих в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации»;
- Постановление Администрации Смоленской области от 12.03.2020 № 113
«Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории Смоленской области, которая может оплачиваться специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Смоленской области, за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;
· иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Смоленской области, правила и нормы (СНиП, ГОСТ, ВСН и пр.).
11. [bookmark: bookmark8]Требования к безопасности оказания услуг, требования к квалификации работников Исполнителя.
11.1. Безопасность производства работ должна обеспечиваться в соответствии со ВСН 48-86(р) «Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта».
11.2. Исполнитель обязан обеспечить: выдачу работникам необходимой спецодежды, обуви; выполнение мероприятий по защите работающих (установка ограждений, дополнительного освещения, защитных и предохранительных устройств) в соответствии с действующими нормативами.
11.3. При выявлении в ходе обследования аварийного состояния несущих строительных конструкций, ненесущих строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов Исполнитель
письменно информирует Заказчика о необходимости принятия мер по устранению аварийного состояния элементов многоквартирного дома или по прекращению эксплуатации многоквартирного дома.
11.4. Исполнитель обязан обеспечить неразглашение третьим лицам информации, полученной в ходе исполнения Договора без согласования с Заказчиком (Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»).
12. [bookmark: bookmark9]Дополнительные условия.
Срок гарантий качества оказанных услуг по обследованию технического состояния многоквартирных домов - 60 месяцев с даты приемки оказанных услуг.


Приложения:



1. Перечень многоквартирных домов для проведения обследования.




Приложение №1
К Техническому заданию

Перечень многоквартирных домов для проведения обследования в 2027 году
	№
	Адрес многоквартирного дома (Объект/Объекты)
	Виды работ к обследованию

	1
	Г. Велиж, пер. Красноармейский, д. 1
	инж. сети, фасад

	2
	Г. Велиж, ул. Еременко, д. 25
	инж. сети, крыша, фасад

	3
	Г. Велиж, ул. Еременко, д. 29
	инж. сети, крыша, фасад

	4
	Г. Демидов, ул. Мареевская, д. 1
	инж. сети, крыша, фасад

	5
	Г. Демидов, ул. Мареевская, д. 4
	инж. сети, крыша, фасад

	6
	Г. Демидов, ул. Мареевская, д. 6
	инж. сети, крыша, фасад

	7
	Г. Демидов, ул. Просвещения, д. 11
	инж. сети, фасад

	8
	Пгт Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 2
	инж. сети, крыша, подвал, фасад, фундамент

	9
	Пгт Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 4
	инж. сети, крыша, фасад

	10
	Пгт Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 6
	инж. сети, крыша, подвал, фасад

	11
	Пгт Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 8
	инж. сети, крыша, подвал, фасад

	12
	Пгт Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 12
	инж. сети, крыша, подвал, фасад

	13
	Пгт Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 14
	инж. сети, крыша, подвал, фасад

	14
	Пгт Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 15
	инж. сети, крыша, фасад

	15
	Пгт Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 22
	инж. сети, крыша, фасад

	16
	Пгт Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 14
	инж. сети, крыша, подвал, фасад

	17
	Пгт Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 24
	инж. сети, крыша, подвал, фасад

	18
	Пгт Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 26
	инж. сети, крыша, подвал, фасад

	19
	Краснинский р-н, дер. Гусино, ул. П/Я, д. 5
	инж. сети, крыша, подвал, фасад, фундамент

	20
	Краснинский р-н, дер. Павлово, ул. Механизаторов, д. 5
	инж. сети, крыша, фасад, фундамент

	21
	Пгт Красный, ул. Советская, д. 34
	инж. сети, фасад, фундамент

	22
	Монастырщинский р-н, дер. Соболево, д. 28
	инж. сети, крыша, фасад

	23
	Монастырщинский р-н, дер. Татарск, д. 112
	инж. сети, крыша, фасад, фундамент

	24
	Пгт Монастырщина, 
ул. 1-я Северная, д. 1а
	инж. сети, крыша, фасад

	25
	Пгт Монастырщина, ул. 25 Cентября, д. 4
	инж. сети, крыша, фасад

	26
	Пгт Монастырщина, ул. 25 Cентября, д. 6
	инж. сети, крыша, фасад

	27
	Пгт Монастырщина, ул. 25 Cентября, д. 10
	инж. сети, крыша, фасад

	28
	Пгт Монастырщина, ул. 25 Cентября, д. 12
	инж. сети, крыша, фасад

	29
	Пгт Монастырщина, ул. Мира, д. 1
	инж. сети, крыша, фасад

	30
	Г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 29
	инж. сети, крыша, фасад, фундамент

	31
	Г. Рудня, ул. Смоленская, д. 2а
	инж. сети, фундамент

	32
	Руднянский р-н, дер. Стаи, ул. Первомайская, д. 18
	инж. сети, крыша, подвал, фасад, фундамент

	33
	Руднянский р-н, пгт Голынки, ул. Железнодорожная, д. 10
	инж. сети, фасад, фундамент

	34
	Руднянский р-н, пгт Голынки, ул. Железнодорожная, д. 6
	инж. сети, крыша, фасад, фундамент

	35
	Руднянский р-н, пгт Голынки, ул. Железнодорожная, д. 8
	инж. сети, фасад, фундамент

	36
	Руднянский р-н, пгт Голынки, ул. Коммунистическая, д. 4
	инж. сети, крыша, фасад, фундамент

	37
	Руднянский р-н, пгт Голынки, ул. Коммунистическая, д. 8
	инж. сети, фасад, фундамент

	38
	Руднянский р-н, пгт Голынки, ул. Коммунистическая, д. 10
	инж. сети, крыша, фасад, фундамент

	39
	Руднянский р-н, пгт Голынки, ул. Коммунистическая, д. 14
	крыша, фасад, фундамент

	40
	Руднянский р-н, пгт Голынки, ул. Комсомольская, д. 4
	инж. сети, крыша, фасад, фундамент

	41
	Руднянский р-н, пгт Голынки, ул. Ленина, д. 2
	инж. сети, фасад, фундамент

	42
	Руднянский р-н, пгт Голынки, ул. Ленина, д. 4
	инж. сети, фасад, фундамент

	43
	Руднянский р-н, пгт Голынки, ул. Ленина, д. 9
	инж. сети, крыша, фасад, фундамент

	44
	Руднянский р-н, пгт Голынки, ул. Ленина, д. 10
	инж. сети, крыша, фасад, фундамент

	45
	Г. Смоленск, бульвар Гагарина, д. 3
	фасад

	46
	Г. Смоленск, бульвар Гагарина, д. 4
	инж. сети, фасад

	47
	Г. Смоленск, бульвар Гагарина, д. 6
	инж. сети, фасад

	48
	Г. Смоленск, бульвар Гагарина, д. 10
	инж. сети, фасад

	49
	Г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 5
	инж. сети

	50
	Г. Смоленск, мкрн. Южный, д. 39а
	инж. сети, фасад

	51
	Г. Смоленск, пер. 2-й Краснофлотский, д. 34а
	инж. сети, фасад

	52
	Г. Смоленск, пер. 2-й Краснофлотский, д. 34б
	инж. сети, фасад

	53
	Г. Смоленск, пер. 2-й Краснофлотский, д. 34в
	инж. сети, фасад

	54
	Г. Смоленск, пер. 4-й Слобода-Садки, д. 35
	инж. сети, фасад

	55
	Г. Смоленск, пер. Запольный, д. 3
	инж. сети, фасад

	56
	Г. Смоленск, 
пер. Ново-Чернушенский, д. 2
	инж. сети, фасад

	57
	Г. Смоленск, пер. Станционный, д. 4
	инж. сети, фасад

	58
	Г. Смоленск, пер. Хлебозаводской, д. 18
	инж. сети, фасад

	59
	Г. Смоленск, пос. Анастасино, д. 36
	инж. сети, фасад

	60
	Г. Смоленск, пос. Вязовенька, д. 4
	инж. сети, крыша, фасад

	61
	Г. Смоленск, пос. Красный Бор, в/ч 83283, д. 4
	инж. сети, фасад

	62
	Г. Смоленск, пос. Серебрянка, д. 68а
	инж. сети, фасад

	63
	Г. Смоленск, пос. Серебрянка, д. 68б
	инж. сети, фасад

	64
	Г. Смоленск, пос. Тихвинка, д. 24
	инж. сети, фасад

	65
	Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 17
	инж. сети, крыша, фасад

	66
	Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 19
	инж. сети, фасад

	67
	Г. Смоленск, ул. 4-я Загорная, д. 9
	инж. сети, фасад

	68
	Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 30
	инж. сети, фасад

	69
	Г. Смоленск, ул. Академика Петрова, д. 5
	инж. сети, фасад

	70
	Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 10
	инж. сети, фасад

	71
	Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 12/13
	инж. сети, фасад

	72
	Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 14/12
	инж. сети, фасад

	73
	Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 22
	инж. сети, фасад

	74
	Г. Смоленск, ул. Белинского, д. 5
	инж. сети, фасад

	75
	Г. Смоленск, ул. Белинского, д. 7
	инж. сети, фасад

	76
	Г. Смоленск, ул. Брестская, д. 1
	инж. сети, фасад

	77
	Г. Смоленск, ул. Гастелло, д. 12
	инж. сети, фасад

	78
	Г. Смоленск, ул. Гастелло, д. 20
	инж. сети, фасад

	79
	Г. Смоленск, ул. Герцена, д. 13а
	инж. сети, фасад

	80
	Г. Смоленск, ул. Госпитальная, д. 31
	инж. сети, фасад

	81
	Г. Смоленск, ул. Губенко, д. 10
	инж. сети, крыша, фасад

	82
	Г. Смоленск, ул. Губенко, д. 14
	инж. сети, фасад

	83
	Пгт Холм-Жирковский, ул. Ленина, д. 3
	фасад

	84
	Пгт Холм-Жирковский, ул. Октябрьская, д. 31
	фасад

	85
	Пгт Холм-Жирковский, ул. Октябрьская, д. 33
	фасад

	86
	Г. Ельня, ул. Молодежная, д. 1
	инж. сети, крыша, подвал, фасад

	87
	Г. Ельня, ул. Молодежная, д. 3
	инж. сети, крыша, подвал, фасад

	88
	Г. Ельня, ул. Молодежная, д. 4
	инж. сети, крыша, подвал, фасад

	89
	Г. Ельня, ул. Молодежная, д. 5
	инж. сети, крыша, подвал, фасад

	90
	Г. Ельня, ул. Молодежная, д. 7
	инж. сети, крыша, подвал, фасад

	91
	Г. Ельня, ул. Молодежная, д. 8
	инж. сети, крыша, подвал, фасад

	92
	Г. Ельня, ул. Молодежная, д. 10
	инж. сети, крыша, подвал, фасад

	93
	Г. Ельня, ул. Молодежная, д. 11
	инж. сети, крыша, подвал, фасад

	94
	Г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 76
	инж. сети, крыша, подвал, фасад

	95
	С. Ершичи, ул. Молодежная, д. 7
	инж. сети, крыша, фасад, фундамент

	96
	Г. Починок, ул. Полевая, д. 11
	инж. сети, крыша, фасад

	97
	Г. Починок, ул. Терешковой, д. 6
	инж. сети, крыша, фасад

	98
	Починковский р-н, дер. Климщина, д. 89
	инж. сети, фасад, фундамент

	99
	Починковский р-н, дер. Климщина, д. 93
	инж. сети, фасад, фундамент

	100
	Починковский р-н, дер. Мачулы, д. 95
	инж. сети, крыша, фасад

	101
	Починковский р-н, дер. Мачулы, д. 98
	инж. сети, крыша, фасад

	102
	Починковский р-н, дер. Пересна, д. 9
	инж. сети, крыша, фасад

	103
	Починковский р-н, пос. Шаталово-1, д. 390
	инж. сети, крыша, фасад

	104
	Починковский р-н, пос. Шаталово-1, д. 391
	инж. сети, крыша, фасад

	105
	Г. Рославль, пер. 4-й Смоленский, д. 49, корпус 1
	инж. сети, подвал, фасад

	106
	Г. Рославль, пер. 4-й Смоленский, д. 49, корпус 2
	инж. сети, подвал, фасад

	107
	Г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 1а
	подвал, фасад

	108
	Г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 1б
	подвал, фасад

	109
	Г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 49
	фасад

	110
	Г. Рославль, ул. Октябрьская, д. 29
	инж. сети

	111
	Г. Рославль, ул. Пригородная, д. 13
	инж. сети, крыша, фасад

	112
	Г. Рославль, ул. Пригородная, д. 15
	инж. сети, крыша, подвал, фасад

	113
	Г. Рославль, ул. Пригородная, д. 17
	инж. сети, крыша, подвал, фасад

	114
	Г. Рославль, ул. Пушкина, д. 64
	инж. сети, крыша, фасад

	115
	Г. Рославль, ул. Республиканская, д. 8
	инж. сети, крыша, фасад

	116
	Г. Рославль, ул. Товарная, д. 5
	инж. сети, фасад

	117
	Г. Рославль, ул. Урицкого, д. 11б
	инж. сети

	118
	Рославльский р-н, дер. Льнозавода, ул. Заводская, д. 5
	инж. сети, крыша, фасад

	119
	Рославльский р-н, дер. Перенка, д. 17
	инж. сети, подвал, фасад

	120
	Рославльский р-н, с. Богданово, ул. Западная, д. 1
	инж. сети, подвал, фасад

	121
	Рославльский р-н, с. Богданово, ул. Имени Колхоза 
Быстрые волны, д. 3
	инж. сети, фасад, фундамент

	122
	Г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 6
	инж. сети, фасад

	123
	Г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 11
	инж. сети, фасад

	124
	Г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 26
	инж. сети

	125
	Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 2а
	инж. сети, фасад

	126
	Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 2/57
	инж. сети, фасад

	127
	Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22
	инж. сети, крыша, фасад

	128
	Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 29
	инж. сети, крыша, фасад

	129
	Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 34
	инж. сети, фасад

	130
	Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 55
	инж. сети, крыша, фасад

	131
	Г. Смоленск, ул. Ключевая, д. 6б
	инж. сети, крыша, фасад

	132
	Г. Смоленск, ул. Козлова, д. 5
	инж. сети, фасад

	133
	Г. Смоленск, ул. Кооперативная, д. 31
	инж. сети, фасад

	134
	Г. Смоленск, ул. Котовского, д. 1а
	инж. сети, фасад

	135
	Г. Смоленск, ул. Котовского, д. 7
	инж. сети, фасад

	136
	Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 43/2
	инж. сети, фасад

	137
	Г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 6
	инж. сети, фасад

	138
	Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 42
	инж. сети, фасад

	139
	Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 43
	инж. сети, фасад

	140
	Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 44
	инж. сети, фасад

	141
	Г. Смоленск, ул. Ленина, д. 30
	инж. сети, фасад

	142
	Г. Смоленск, ул. Ленина, д. 34
	инж. сети, фасад

	143
	Г. Смоленск, ул. Ленина, д. 38
	инж. сети, фасад

	144
	Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 1/74
	инж. сети, фасад

	145
	Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 3
	инж. сети, фасад

	146
	Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 6б
	инж. сети, фасад

	147
	Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 9
	инж. сети, фасад

	148
	Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 15а
	инж. сети, фасад

	149
	Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 16
	инж. сети, крыша, фасад

	150
	Г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская, д. 31
	инж. сети, фасад

	151
	Г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская, д. 31а
	инж. сети, фасад

	152
	Г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская, д. 33
	инж. сети, фасад

	153
	Г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская, д. 35
	инж. сети, фасад

	154
	Смоленский р-н, дер. Бобыри, ул. Центральная, д. 5
	инж. сети, крыша, фасад

	155
	Смоленский р-н, дер. Бобыри, ул. Центральная, д. 7
	инж. сети, крыша, фасад

	156
	Смоленский р-н, дер. Вязгино, ул. Дорожная, д. 4
	инж. сети, фасад

	157
	Смоленский р-н, дер. Вязгино, ул. Дорожная, д. 5
	инж. сети, фасад

	158
	Смоленский р-н, дер. Вязгино, ул. Дорожная, д. 6
	инж. сети, фасад

	159
	Смоленский р-н, дер. Вязгино, ул. Дорожная, д. 8
	инж. сети, фасад

	160
	Пгт Хиславичи, пер. Кооперативный, д. 2
	инж. сети, фасад, фундамент

	161
	Пгт Хиславичи, ул. Гагарина, д. 1
	инж. сети, крыша, фасад, фундамент

	162
	Пгт Шумячи, ул. Высокая, д. 8
	инж. сети, фасад

	163
	Пгт Шумячи, ул. Садовая, д. 20
	инж. сети, фасад

	164
	Пгт Шумячи, ул. Санаторная школа, д. 2
	инж. сети, крыша, фасад

	165
	Пгт Шумячи, ул. Санаторная школа, д. 3
	инж. сети, крыша, фасад

	166
	Пгт Шумячи, ул. Санаторная школа, д. 4
	инж. сети, крыша, фасад

	167
	Г. Ярцево, ул. Ленинская, д. 4
	инж. сети, крыша, фасад, фундамент

	168
	Г. Ярцево, ул. Советская, д. 11
	инж. сети, фасад

	169
	Г. Ярцево, ул. Строителей, д. 4
	инж. сети, крыша, фасад

	170
	Ярцевский район, дер. Капыревщина, ул. Магистральная, д. 21
	инж. сети, фасад, фундамент

	171
	Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 3
	инж. сети, фундамент

	172
	Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 5
	инж. сети, подвал, фундамент

	173
	Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 7
	инж. сети, подвал, фундамент

	174
	Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 24
	инж. сети, подвал, фасад, фундамент

	175
	Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 25
	инж. сети, подвал, фасад, фундамент

	176
	Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 26
	инж. сети, подвал, фасад, фундамент

	177
	Г. Вязьма, ул. Бауманская, д. 6
	инж. сети, крыша, подвал, фасад, фундамент

	178
	Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 13а
	инж. сети, крыша, подвал, фасад, фундамент

	179
	Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 15
	инж. сети, подвал, фасад, фундамент

	180
	Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 5
	инж. сети, крыша, подвал, фасад, фундамент

	181
	Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 12
	инж. сети, подвал, фасад, фундамент

	182
	Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 29
	инж. сети, подвал, фасад, фундамент

	183
	Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 44
	инж. сети, подвал, фасад, фундамент

	184
	Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 46
	инж. сети, подвал, фасад, фундамент

	185
	Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 67
	инж. сети, подвал, фасад, фундамент

	186
	Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 69б
	инж. сети, подвал, фундамент

	187
	Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 69в
	инж. сети, крыша, фасад, фундамент

	188
	Г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 5
	инж. сети, подвал, фасад, фундамент

	189
	Г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 11
	инж. сети, подвал, фасад, фундамент

	190
	Г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 13
	инж. сети, подвал, фасад, фундамент

	191
	Г. Вязьма, ул. Московская, д. 12
	инж. сети, подвал, фасад, фундамент

	192
	Г. Вязьма, ул. Московская, д. 14
	инж. сети, подвал, фасад, фундамент

	193
	Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 2
	инж. сети, подвал, фасад, фундамент

	194
	Г. Вязьма, ул. Путевая, д. 5
	инж. сети, крыша, подвал, фасад, фундамент

	195
	Г. Вязьма, ул. Репина, д. 9
	инж. сети, подвал, фасад, фундамент

	196
	Г. Вязьма, ул. Репина, д. 11а
	инж. сети, подвал, фундамент

	197
	Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 4
	инж. сети, подвал, фасад, фундамент

	198
	Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 1
	инж. сети, подвал, фасад, фундамент

	199
	Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 5
	инж. сети, подвал

	200
	Вяземский район, дер. Октябрьский, ул. Железнодорожная, д. 6
	инж. сети, крыша, фасад, фундамент

	201
	Вяземский район, дер. Относово, ул. Школьная, д. 6
	инж. сети, крыша, фасад, фундамент

	202
	Вяземский район, дер. Тюхменево, ул. Карьероуправления, д. 11
	инж. сети, фасад, фундамент

	203
	Вяземский район, дер. Тюхменево, ул. Карьероуправления, д. 12
	инж. сети, фасад, фундамент

	204
	Вяземский район, дер. Тюхменево, ул. Карьероуправления, д. 15
	инж. сети, фасад

	205
	Вяземский район, с. Андрейково, ул. Ленина, д. 1
	инж. сети

	206
	Вяземский район, с. Андрейково, ул. Ленина, д. 2
	инж. сети

	207
	Вяземский район, с. Андрейково, ул. Ленина, д. 3
	инж. сети

	208
	Вяземский район, с. Андрейково, ул. Ленина, д. 4
	инж. сети

	209
	Вяземский район, с. Бывалицы, ул. Мелиоративная, д. 2
	инж. сети, крыша, фасад, фундамент

	210
	Вяземский район, с. Бывалицы, ул. Мелиоративная, д. 13
	инж. сети, крыша, фасад, фундамент

	211
	Вяземский район, с. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, д. 1
	инж. сети, подвал, фасад, фундамент

	212
	Вяземский район, с. Новый, ул. Садовая, д. 3
	инж. сети, фасад

	213
	Вяземский район, с. Семлево, ул. Советская, д. 4
	инж. сети, фасад

	214
	Вяземский район, с. Шуйское, ул. Новоселов, д. 2
	инж. сети, фасад

	215
	Вяземский район, с. Шуйское, ул. Новоселов, д. 4
	инж. сети, фасад

	216
	Г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 13
	крыша

	217
	Г. Смоленск, ул. Московский Большак, д. 47
	инж. сети, фасад

	218
	Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 1а
	инж. сети, фасад

	219
	Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 3
	инж. сети, фасад

	220
	Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 3а
	инж. сети, фасад

	221
	Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 5
	инж. сети, фасад

	222
	Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 8
	инж. сети, фасад

	223
	Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 10
	инж. сети, фасад

	224
	Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 11
	инж. сети, фасад

	225
	Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 34
	инж. сети, фасад

	226
	Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 34а
	инж. сети, фасад

	227
	Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 38
	инж. сети, фасад

	228
	Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 40
	инж. сети

	229
	Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 42
	инж. сети

	230
	Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 44
	инж. сети, крыша, фасад

	231
	Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 51
	инж. сети, фасад

	232
	Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 61/38
	инж. сети, фасад

	233
	Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 69
	инж. сети, крыша, фасад

	234
	Г. Смоленск, ул. Новая Слобода-Садки, д. 6а
	инж. сети

	235
	Г. Смоленск, ул. Ново-Киевская, д. 5
	инж. сети, фасад

	236
	Г. Смоленск, ул. Ново-Краснофлотская, д. 7
	инж. сети, крыша, фасад

	237
	Г. Смоленск, ул. Ново-Краснофлотская, д. 13
	инж. сети, крыша, подвал, фасад, фундамент

	238
	Г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д. 4
	инж. сети

	239
	Г. Смоленск, ул. Нормандия Неман, д. 16
	инж. сети, крыша, фасад

	240
	Г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 3
	инж. сети

	241
	Г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 3а
	инж. сети, фасад

	242
	Г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 18
	инж. сети

	243
	Г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 20
	инж. сети, фасад

	244
	Г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 22
	инж. сети, фасад

	245
	Г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 24
	инж. сети, крыша, фасад

	246
	Г. Смоленск, ул. Папанина, д. 12а
	инж. сети, фасад

	247
	Смоленский район, дер. Магалинщина, ул. Садовая, д. 1
	инж. сети, крыша, подвал, фасад

	248
	Смоленский район, дер. Магалинщина, ул. Садовая, д. 2
	инж. сети, крыша, фасад

	249
	Смоленский район, дер. Русилово, ул. Центральная, д. 7
	инж. сети, фасад

	250
	Смоленский район, дер. Санаторий Борок, д. 4
	инж. сети, крыша, подвал, фасад

	251
	Смоленский район, дер. Сметанино, ул. Озерная, д. 4
	инж. сети, крыша, фасад

	252
	Смоленский район, дер. Сметанино, ул. Озерная, д. 5
	инж. сети, крыша, фасад

	253
	Г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 31
	инж. сети, фасад

	254
	Г. Гагарин, ул. Ленина, д. 16
	инж. сети

	255
	Г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 1
	инж. сети, крыша, фасад

	256
	Г. Гагарин, ул. Юных космонавтов, д. 10
	инж. сети, фасад

	257
	Гагаринский район, дер. Мамоново, ул. Центральная, д. 1
	инж. сети, подвал, фундамент

	258
	Гагаринский район, дер. Родоманово, ул. Мира, д. 2
	инж. сети, крыша, фасад

	259
	Гагаринский район, дер. Юрино, ул. Центральная, д. 6
	крыша

	260
	Гагаринский район, дер. Юрино, ул. Центральная, д. 9
	инж. сети

	261
	Гагаринский район, с. Карманово, ул. Советская, д. 46
	инж. сети, крыша, фасад, фундамент

	262
	Гагаринский район, с. Новодугино, пл. Базарная, д. 7
	инж. сети, крыша, фасад, фундамент

	263
	Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 14
	инж. сети, крыша, подвал, фасад

	264
	Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 16
	инж. сети, крыша, подвал, фасад

	265
	Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 19
	инж. сети, крыша, подвал, фасад

	266
	Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 27
	инж. сети, крыша, подвал, фасад

	267
	Г. Сафоново, ул. Гастелло, д. 15
	инж. сети, подвал, фасад

	268
	Г. Сафоново, ул. Кирпичный городок, д. 1
	инж. сети, крыша, подвал, фасад

	269
	Г. Сафоново, ул. Коммунальная, д. 11
	инж. сети, крыша, фасад

	270
	Г. Сафоново, ул. Строителей, д. 26а
	инж. сети, крыша, фасад

	271
	Сафоновский район, дер. Вышегор, ул. Мира, д. 2
	инж. сети, подвал, фасад, фундамент

	272
	Сафоновский район, пос. Вадино, ул. Мелиораторов, д. 2
	инж. сети, крыша, фасад

	273
	Сафоновский район, пос. Вадино, ул. Мелиораторов, д. 3
	инж. сети, крыша, фасад

	274
	Сафоновский район, пос. Вадино, ул. Мелиораторов, д. 5
	инж. сети, крыша, фасад

	275
	Сафоновский район, с. Издешково, ул. 2-я Ленинская, д. 7
	инж. сети, крыша, фасад

	276
	Сафоновский район, с. Издешково, ул. 2-я Ленинская, д. 7а
	инж. сети, крыша, фасад

	277
	Сафоновский район, с. Издешково, ул. 2-я Ленинская, д. 7в
	инж. сети, крыша, фасад

	278
	Сафоновский район, с. Издешково, ул. 2-я Ленинская, д. 9
	инж. сети, крыша, фасад

	279
	Г. Смоленск, ул. Попова, д. 4
	инж. сети, фасад

	280
	Г. Смоленск, ул. Попова, д. 4а
	инж. сети, фасад

	281
	Г. Смоленск, ул. Попова, д. 14
	инж. сети, фасад

	282
	Г. Смоленск, ул. Попова, д. 14а
	инж. сети, фасад

	283
	Г. Смоленск, ул. Радищева, д. 7
	инж. сети, фасад

	284
	Г. Смоленск, ул. Радищева, д. 10
	инж. сети, фасад

	285
	Г. Смоленск, ул. Радищева, д. 15
	инж. сети, фасад

	286
	Г. Смоленск, ул. Радищева, д. 19
	инж. сети

	287
	Г. Смоленск, ул. Раевского, д. 1
	инж. сети, фасад

	288
	Г. Смоленск, ул. Раевского, д. 3
	инж. сети, фасад

	289
	Г. Смоленск, ул. Реввоенсовета, д. 20
	инж. сети, крыша, фасад

	290
	Г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 3
	инж. сети, крыша, фасад

	291
	Г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 17а
	инж. сети, крыша, фасад

	292
	Г. Смоленск, ул. Седова, д. 31а
	инж. сети, фасад

	293
	Г. Смоленск, ул. Седова, д. 46
	инж. сети, фасад

	294
	Г. Смоленск, ул. Седова, д. 56
	инж. сети, фасад

	295
	Г. Смоленск, ул. Седова, д. 56а
	инж. сети, фасад

	296
	Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 82
	инж. сети, крыша, фасад

	297
	Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 84
	инж. сети, фасад

	298
	Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 109
	инж. сети, крыша, фасад

	299
	Г. Смоленск, 
ул. Средне-Лермонтовская, д. 20/4
	инж. сети, крыша, фасад

	300
	Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 2б
	инж. сети, крыша, фасад

	301
	Г. Смоленск, ул. Тухачевского, д. 11
	инж. сети, крыша, фасад

	302
	Г. Смоленск, ул. Чернышевского, д. 4
	инж. сети, фасад

	303
	Г. Смоленск, ул. Чернышевского, д. 4а
	инж. сети, фасад

	304
	Г. Смоленск, ул. Чернышевского, д. 10а
	инж. сети

	305
	Г. Смоленск, ул. Чернышевского, д. 16а
	инж. сети, фасад

	306
	Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 58
	инж. сети, крыша, фасад

	307
	Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 60
	инж. сети, крыша, фасад

	308
	Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 67
	инж. сети, крыша, фасад

	309
	Смоленский район, дер. Тепличный комбинат № 1, д. 1
	инж. сети, крыша, фасад

	310
	Смоленский район, дер. Тепличный комбинат № 1, д. 2
	инж. сети, крыша, фасад

	311
	Смоленский район, дер. Тепличный комбинат № 1, д. 3
	инж. сети, крыша, фасад

	312
	Смоленский район, пос. Автозаправочной станции, д. 1
	инж. сети, крыша, фасад

	313
	Смоленский район, пос. Гедеоновка, д. 12
	инж. сети, фасад

	314
	Смоленский район, пос. Гедеоновка, д. 13
	инж. сети, фасад

	315
	Смоленский район, пос. Гедеоновка, д. 14
	инж. сети, фасад

	316
	Смоленский район, с. Ольша, ул. Заозерная, д. 3
	инж. сети, крыша, фасад

	317
	Смоленский район, с. Ольша, ул. Заозерная, д. 4
	инж. сети, крыша, фасад

	318
	Смоленский район, с. Печерск, ул. Автодорожная, д. 2
	инж. сети, крыша, фасад

	319
	Смоленский район, с. Печерск, ул. Минская, д. 2
	инж. сети, крыша, фасад

	320
	Смоленский район, с. Пригорское, ул. Октябрьская, д. 1
	инж. сети

	321
	Смоленский район, с. Пригорское, ул. Октябрьская, д. 3
	инж. сети

	322
	Смоленский район, с. Пригорское, ул. Октябрьская, д. 5
	инж. сети

	323
	Смоленский район, с. Пригорское, ул. Октябрьская, д. 11
	инж. сети, крыша, фасад

	324
	Г. Сычевка, ст. Сычевка, д. 16
	инж. сети, фасад, фундамент

	325
	Г. Сычевка, ул. Большая Советская, д. 22
	инж. сети, фасад, фундамент

	326
	Г. Сычевка, ул. Винокурова, д. 6а
	инж. сети, крыша, фасад, фундамент

	327
	Г. Сычевка, ул. Винокурова, д. 8а
	инж. сети, крыша, фасад, фундамент

	328
	Г. Сычевка, ул. Гоголя, д. 39
	инж. сети, крыша, фасад, фундамент

	329
	Г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д. 4
	инж. сети, крыша, фасад, фундамент

	330
	Г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д. 5
	инж. сети, фасад, фундамент

	331
	Г. Сычевка, ул. Красноармейская, д. 80а
	инж. сети, крыша, фасад, фундамент

	332
	Г. Сычевка, ул. Крыленко, д. 20
	инж. сети, крыша, фасад, фундамент

	333
	Г. Сычевка, ул. Луначарского, д. 6а
	инж. сети, крыша, фасад, фундамент

	334
	Сычевский район, дер. Вараксино, ул. Набережная, д. 3
	инж. сети, крыша, фасад, фундамент

	335
	Сычевский район, дер. Ладыгино, ул. Луговая, д. 4
	инж. сети, крыша, фасад, фундамент

	336
	Сычевский район, дер. Мальцево, ул. Труда, д. 1
	инж. сети, крыша, фасад

	337
	Сычевский район, дер. Юшино, ул. Центральная, д. 25
	инж. сети, фасад, фундамент

	338
	Угранский район, дер. Вешки, ул. Елочки, д. 21
	инж. сети, крыша, фасад

	339
	Угранский район, дер. Вешки, ул. Южная, д. 4
	инж. сети, крыша, фасад

	340
	Угранский район, дер. Михали, ул. Центральная, д. 1
	инж. сети, крыша, фасад

	341
	Угранский район, с. Угра, ул. Десантная, д. 9
	инж. сети, крыша, фасад





Приложение № 2
к Техническому заданию
Форма


Техническое заключение о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома

	N п/п
	Наименование показателя
	Описание

	1
	2
	3

	I. Общие сведения о многоквартирном доме

	1
	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома, корпус)
	

	2
	Этажность (максимальная)
	

	3
	Год ввода в эксплуатацию (в случае ввода в эксплуатацию по частям год ввода указывается через запятую)
	

	4
	Общая площадь многоквартирного дома, кв. м
	

	5
	Площадь жилых помещений, кв. м
	

	6
	Площадь нежилых помещений, не относящихся к общему имуществу (при наличии), кв. м
	

	7
	Количество жилых помещений, шт.
	

	8
	Количество нежилых помещений, шт.
	

	9
	Количество подъездов, шт.
	

	10
	Количество лифтов, ед.
	

	11
	Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т.д.)
	

	12
	Нормативный (оценочный) срок службы исходя из срока экономической жизни многоквартирного дома, лет
	

	13
	Остаточный срок службы многоквартирного дома, лет
	

	14
	Год выполнения последнего капитального ремонта (с указанием конструктивного элемента/инженерной системы)
	

	II. Объемно-планировочные показатели

	12
	Строительный объем здания, м3
	

	13
	Площадь застройки, м2
	

	14
	Длина здания, м
	

	15
	Ширина здания, м
	

	16
	Высота здания, м
	

	17
	Материал стен, код <*>
	

	18
	Тип фасада, код <*>
	

	19
	Тип крыши, код <*>
	

	19.1.
	Наличие технического этажа/технического помещения/чердачного помещения, код <*>
	

	20
	Тип фундамента, код <*>
	

	21
	Тип подвала, код <*>
	

	III. Внутридомовые инженерные системы

	22
	Тип электроснабжения, код <*>
	

	23
	Тип теплоснабжения, код <*>
	

	24
	Тип холодного водоснабжения, код <*>
	

	25
	Тип горячего водоснабжения, код <*>
	

	26
	Тип водоотведения, код <*>
	

	27
	Тип газоснабжения, код <*>
	

	IV. Обследование

	28
	Исполнитель обследования
(наименование организации, ИНН, ФИО лица, проводившего обследование)
	

	29
	Заказчик (наименование, ИНН)
	

	30
	Дата проведения обследования
	

	31
	Лицо, осуществляющее управление МКД
	

	[bookmark: P189]<*> В пункте 17 таблицы 1 "Материал стен" отражается материал стен многоквартирного дома.
Возможные значения:
код 1 - "дерево";
код 2 - "железобетонная панель";
код 3 - "ж/б 3-слойная панель с утеплителем";
код 4 - "керамзитобетон (блоки)";
код 5 - "кирпич";
код 6 - "монолит";
код 7 - "шлакобетон (блоки)";
код 8 - "иное".
В пункте 18 таблицы 1 "Тип фасада" отражается тип фасада многоквартирного дома.
Возможные значения:
код 1 - "комбинированный";
код 2 - "соответствует материалу стен";
код 3 - "оштукатуренный";
код 4 - "окрашенный";
код 5 - "облицованный плиткой";
код 6 - "облицованный камнем";
код 7 - "сайдинг";
код 8 - "иной".
В пункте 19 таблицы 1 "Тип крыши" отражается тип конструкций крыши и кровли многоквартирного дома.
Возможные значения:
код 1 - "плоская, комбинированная";
код 2 - "плоская, безрулонная железобетонная";
код 3 - "плоская, из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная)";
код 4 - "плоская, из иного материала";
код 5 - "плоская, из металлочерепицы";
код 6 - "плоская, из оцинкованной стали";
код 7 - "плоская, из профилированного настила";
код 8 - "плоская, из рулонных материалов"
код 9 - "плоская, мягкая (наплавляемая) крыша";
код 10 - "плоская, иная";
код 11 - "скатная, комбинированная";
код 12 - "скатная, безрулонная железобетонная";
код 13 - "скатная, из волнистых и полуволнистых листов (шиферная)";
код 14 - "скатная, асбестоцементных из иного материала";
код 15 - "скатная, из металлочерепицы";
код 16 - "скатная, из оцинкованной стали";
код 17 - "скатная, из профилированного настила";
код 18 - "скатная, из рулонных материалов";
код 19 - "скатная, мягкая (наплавляемая) крыша";
код 20 - "скатная, иная"
В пункте 19.1 таблицы 1 «Наличие технического этажа/чердачного помещения» заполняется наличие технического этажа или чердачного помещения при плоском типе крыши.
Возможные значения:
код 1 – «отсутствует»;
код 2 – «наличие технического этажа»;
код 3 – «наличие технического помещения»;
код 4 – «наличие чердачного помещения».
В пункте 20 таблицы 1 "Тип фундамента" отражается тип фундамента многоквартирного дома.
Возможные значения:
код 1 - "сборный";
код 2 - "сплошной";
код 3 - "столбчатый";
код 4 - "ленточный";
код 5 - "бетонные столбы";
код 6 - "свайный";
код 7 - "иной".
В пункте 21 таблицы 1 "Тип подвала" отражается тип подвала многоквартирного дома.
Возможные значения:
код 1 - "обычный";
код 2 - "убежище (защитное сооружение)";
код 3 - "технический";
код 4 - "подземный паркинг";
код 5 - "подполье".
В пункте 22 таблицы 1 "Тип электроснабжения" отражается тип внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома.
Возможные значения:
код 1 - "центральная";
код 2 - "автономная";
код 3 - "комбинированная".
В пункте 23 таблицы 1 "Тип отопления" отражается тип внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома.
Возможные значения:
код 1 - "центральная";
код 2 - "автономная";
код 3 - "комбинированная";
код 4 - "печная".
В пункте 24 таблицы 1 "Тип холодного водоснабжения" отражается тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения многоквартирного дома.
Возможные значения:
код 1 - "центральная";
код 2 - "автономная";
код 3 - "комбинированная".
В пункте 25 таблицы 1 "Тип горячего водоснабжения" отражается тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения многоквартирного дома.
Возможные значения:
код 1 - "центральная";
код 2 - "автономная";
код 3 - "комбинированная".
В пункте 26 таблицы 1 "Тип водоотведения" отражается тип внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома.
Возможные значения:
код 1 - "центральная";
код 2 - "автономная";
код 3 - "комбинированная".
В пункте 27 таблицы 1 "Тип газоснабжения" отражается тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения многоквартирного дома.
Возможные значения:
код 1 - "центральная";
код 2 - "автономная";
код 3 - "комбинированная"





Форма 
	Результаты обследования

	
№ п/п
	Конструктивный элемент / инженерная система
<*>
	Физический износ участка, %
	Физический износ конструктивного элемента / инженерной системы, %
	Оценка технического состояния
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	Фундамент:
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	
	

	
	Материал
	
	
	
	
	

	2
	Подвальное помещение:
	
	
	
	

	3

	Фасад
	
	
	
	

	
	Фасадные стены:
	
	
	
	

	
	Материал
стен
	
	
	
	
	

	
	Материал отделки
	
	
	
	
	

	
	Материал отмостки
	
	
	
	
	

	
	Балконы, шт.
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	
	

	
	Особенности
	
	
	
	
	

	
	Лоджии, шт.
	

	
	Тип
	
	
	
	
	

	
	Особенности
	
	

	
	Козырьки, шт.
	
	
	
	

	
	Тип покрытия
	
	
	
	
	

	
	Особенности
	
	
	
	
	

	
	Окна МОП, шт
	
	
	
	

	
	Тип
	
	

	
	Материал
	
	
	
	
	

	
	Двери МОП, шт.
	
	
	
	

	
	Тип
	
	

	
	Материал
	
	
	
	
	

	
	Входные группы, шт

	
	
	
	

	
	Особенности
	
	

	
	Межпанельные швы, тип

	
	
	
	

	4
	Крыша:
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	
	

	
	Наличие
стропильной
системы
	
	
	
	
	

	
	Кровля
	
	
	
	

	
	Тип
покрытия
	
	
	
	
	

	
	Чердачное помещение:

	
	
	
	

	
	Технический этаж:

	
	
	
	

	
	Водосточная система:
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	
	

	5
	Перекрытия:
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	
	

	
	Материал
	
	
	
	
	

	6
	Лестницы:
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	
	

	
	Материал
	
	
	
	
	

	7
	Внутренние стены в местах общего пользования:
	

	
	Тип
	
	

	
	Материал
	
	

	8
	Колонны, стойки, столбы в местах общего пользования:
	

	
	Тип
	
	

	
	Материал
	
	

	9
	Полы в местах общего пользования:
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	
	

	
	Материал
	
	
	
	
	

	10
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения:
	
	
	
	

	
	Тип прокладки
	
	
	
	
	

	
	Материал
	
	
	
	
	

	
	ОДПУ, шт.
	
	
	
	

	
	Модель:
	
	
	
	
	

	
	Серийный номер:
	
	
	
	
	

	
	Выявленные неисправности:
	

	11
	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения:
	
	
	
	

	
	Тип
	

	
	
	
	

	
	Материал
	
	
	
	
	

	
	Наличие транзитного трубопровода
	
	
	
	
	

	
	ОДПУ, шт.
	
	
	
	
	

	
	Модель:
	
	
	
	
	

	
	Серийный номер:
	
	
	
	
	

	
	Выявленные неисправности:
	

	12
	Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения:
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	
	

	
	Материал
	
	
	
	
	

	
	Наличие транзитного трубопровода
	
	
	
	
	

	
	ОДПУ, шт.
	
	
	
	
	

	
	Модель:
	
	
	
	
	

	
	Серийный номер:
	
	
	
	
	

	
	Выявленные неисправности:
	

	13
	Внутридомовая инженерная система водоотведения:
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	
	

	
	Материал
	
	
	
	
	

	
	Наличие транзитного трубопровода
	
	
	
	
	

	
	ОДПУ, шт.
	
	
	
	
	

	
	Модель:
	
	
	
	
	

	
	Серийный номер:
	
	
	
	
	

	
	Выявленные неисправности:
	

	14
	Внутридомовая инженерная система теплоснабжения:
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	
	

	
	Материал
	
	
	
	
	

	
	Наличие транзитного трубопровода
	
	
	
	
	

	
	Наличие котельной/ИТП
	
	
	
	
	

	
	ОДПУ, шт.
	
	
	
	
	

	
	Модель:
	
	
	
	
	

	
	Серийный номер:
	
	
	
	
	

	
	Выявленные неисправности:
	


	<*> В случае если элемент отсутствует, в графе «Категория необходимости проведения капитального ремонта» приводится отметка «Отсутствует»; в случае если элемент не обследовался – отметка «Обследование не проводилось» с указанием причин отсутствия доступа

Форма 
	
	Выводы и рекомендации по результатам ВИЗУАЛЬНОГО обследования технического состояния многоквартирного дома


	
	
№ п/п
	Конструктивный элемент / инженерная система
<*>
	
Физический износ участка, %
	Физический износ конструктивного элемента / инженерной системы, % <**>
	Оценка технического состояния
<***>
	Необходимость/отсутствие необходимости капитального ремонта, рекомендуемый срок проведения капитального ремонта
<****>
	Категория необходимости проведения капитального ремонта конструктивного элемента/инженерной системы*

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7

	
	1
	Фундамент (в т.ч. отмостка)
	
	
	
	
	

	
	2
	Фасад (в т.ч. цоколь)
	
	
	
	
	

	
	3
	Подвальное помещение (в т.ч. перекрытие над полом)
	
	
	
	
	

	
	4
	Крыша
	
	
	
	
	

	
	5
	Перекрытия
	
	
	
	
	

	
	6
	Лестницы
	
	
	
	
	

	
	7
	Внутренние стены в местах общего пользования
	
	
	
	
	

	
	8
	Колонны, стойки, столбы в местах общего пользования
	
	
	
	
	

	
	9
	Полы в местах общего пользования
	
	
	
	
	

	
	10
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	
	
	
	
	

	
	11
	Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
	
	
	
	
	

	
	12
	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	
	
	
	
	

	
	13
	Внутридомовая инженерная система водоотведения
	
	
	
	
	

	
	14
	Внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	
	
	
	
	

	
	15
	Многоквартирный дом в целом
	

	
	*Определяется в отношении видов работ, указанных в ст. 166 ЖК РФ

	<*> В случае если элемент отсутствует, в графе "Необходимость/отсутствие необходимости проведения капитального ремонта, рекомендуемый срок проведения капитального ремонта" рекомендуется вносить отметку "Элемент отсутствует".

	<**> Оценку физического износа конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем и многоквартирного дома в целом рекомендуется выполнить в том числе в соответствии с СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта». В целях всестороннего и объективного рассмотрения (ознакомления) с результатами обследования технического состояния многоквартирного дома рекомендуется выполнить фотофиксацию/видеофиксацию, подтверждающую полученную информацию. Фотофиксацию (видеофиксацию) рекомендуется представлять в электронном виде с отражением (фиксацией) технического состояния конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем и здания в целом, технического состояния выявленных дефектов и повреждений конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем. Описательную часть результатов обследования с выводами о необходимости/отсутствии необходимости проведения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, в том числе с указанием категории технического состояния конструктивного элемента и инженерной системы многоквартирного дома рекомендуется оформлять в соответствии с ГОСТ 31937-2024. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния", СП 13-102-2013 "Правила обследования несущих конструкций зданий и сооружений.

	<***> В случае если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме был выполнен в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Смоленской области, в графе "Необходимость/отсутствие необходимости проведения капитального ремонта, рекомендуемый срок проведения капитального ремонта" рекомендуется вносить отметку "обследование не проводилось".

	<****> Рекомендуется указывать результаты обследования технического состояния (например, исправный, имеющий основания для проведения капитального ремонта в будущем периоде (с указанием трехлетнего планового периода), имеющий основания для проведения капитального ремонта в текущем периоде, имеющий основания для признания дома аварийным и др.)




Приложение № 3
к Техническому заданию

Форма
Акт
об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирного дома

	№п/п
	Общие данные по МКД
	Описание

	1
	Адрес многоквартирного дома

	

	2
	Лицо, осуществляющее управление МКД
	

	3
	Этажность
	

	4
	Количество подъездов
	

	5
	Количество жилых помещений
	

	6
	Количество нежилых помещений
	

	7
	Общая площадь многоквартирного дома, м2
	

	8
	Год ввода в эксплуатацию
	

	9
	Год выполнения последнего капитального ремонта (с указанием конструктивного элемента/инженерной системы)
	

	10
	Наименование организации, проводившей обследование
	




Результаты обследования:
	Причина, в связи с которой обследование технического состояния многоквартирного дома не выполнено (отметить "V")

	Полное отселение многоквартирного дома, распорядительные документы органов местного самоуправления о дальнейшем использовании многоквартирного дома (реконструкция, снос и пр.) отсутствуют
	

	Многоквартирный дом, количество квартир в котором менее 5, или дом блокированной застройки
	

	Иные, согласованные с Заказчиком (конкретизировать)
	


Сведения о ранее проведенных обследованиях (при наличии): 




Приложение № 4
к Техническому заданию

Форма

Ведомость дефектов и повреждений

	№ п/п
	Наименование  участка
	Наименование конструктивного элемента/инженерной системы
	Объем дефектов
	Дефекты и вероятные причины возникновения
	Фотофиксация
	Категория опасности дефекта
	Рекомендации по устранению дефектов
	Рекомендуемые виды работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Фундамент
	
	
	
	
	
	

	
	
	Фасад
	
	
	
	
	
	

	
	
	Подвальное помещение
	
	
	
	
	
	

	
	
	Крыша
	
	
	
	
	
	

	
	
	Перекрытия
	
	
	
	
	
	

	
	
	Лестницы
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внутренние стены в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	
	
	Колонны, стойки, столбы в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	
	
	Полы в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внутридомовая инженерная система водоотведения
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	
	
	
	
	
	







Приложение № 5
к  Техническому заданию

Форма

Сводная ведомость дефектов и повреждений
____ адрес МКД

	№ п/п
	№ дефекта (поврежде ния)
	Описание дефекта (повреждения)
	Единицы измерения
	Количество
	Рекомендуемые мероприятия по устранению дефектов (повреждений)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Фундамент

	1.1.
	
	
	
	
	

	2.
	Фасад

	2.1.
	
	
	
	
	

	3.
	Подвальное помещение

	3.1.
	
	
	
	
	

	4.
	Крыша

	4.1.
	
	
	
	
	

	5.
	Перекрытия

	5.1.
	
	
	
	
	

	6.
	Лестницы

	6.1.
	
	
	
	
	

	7.
	Внутренние стены, колонны, стойки, столбы, полы в местах общего пользования

	7.1.
	
	
	
	
	

	8.
	Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения

	8.1.
	
	
	
	
	

	9.
	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения

	9.1.
	
	
	
	
	

	10.
	Внутридомовая инженерная система водоотведения

	10.1.
	
	
	
	
	

	11.
	Внутридомовая инженерная система теплоснабжения

	11.1.
	
	
	
	
	

	12.
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения

	12.1.
	
	
	
	
	









Приложение № 6
к Техническому заданию

Форма
Сводная ведомость работ по устранению выявленных
дефектов и повреждений
	№ п/п
	Наименование работ
	Единицы измерения
	Количество
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Фундамент

	
	
	
	
	

	2
	Фасад

	
	
	
	
	

	3
	Подвальное помещение

	
	
	
	
	

	4
	Крыша

	
	
	
	
	

	5
	Перекрытия

	
	
	
	
	

	6
	Лестницы

	
	
	
	
	

	7
	Внутренние стены, колонны, стойки, столбы, полы в местах общего пользования
	

	
	
	
	
	

	8
	Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения

	
	
	
	
	

	9
	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения

	
	
	
	
	

	10
	Внутридомовая инженерная система водоотведения

	
	
	
	
	

	11
	Внутридомовая инженерная система теплоснабжения

	
	
	
	
	

	12
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения

	
	
	
	
	



[bookmark: _Приложение_Г._Результаты][bookmark: _Приложение_Г._Результаты]







Приложение №7
к Техническому заданию

Форма
Расчет физического износа

	






№
п/п
	



Наименование строительных конструкций и их элементов, систем инженерно-технического обеспечения
	

Удельные веса
	


Расче тный удель ный вес элеме нта
	Физический износ строительных конструкций и их элементов, систем инженерно-техниче ского обеспечения (%)
	



Оценка техниче ского состоя ния

	
	
	Укрупненых конструкти вных элементов (%)
	
Ка ждого элеме нта (%)
	
	
По результа там оценки
	Средне взвешен ное значение физиче ского износа
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Фундамент
	
	
	
	
	
	

	2
	Фасад
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Стены
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Отделочное покрытие
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Балконы
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Лоджии
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Козырьки
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Межпанельные стыки
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Окна
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Двери
	
	
	
	
	
	

	
3
	Подвальное помещение
	
	
	
	
	
	

	4
	Крыша
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Стропильная система
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Кровля
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Чердачное помещение
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Технический этаж
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Водосточная система
	
	
	
	
	
	

	5
	Перекрытия
	
	
	
	
	
	

	6
	Лестницы
	
	
	
	
	
	

	
7
	Внутренние стены в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	8
	Колонны в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	9
	Стойки в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	10
	Столбы в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	11
	Полы в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	
12
	Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
	
	
	
	
	
	

	
13
	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	
	
	
	
	
	

	
14
	Внутридомовая инженерная система водоотведения
	
	
	
	
	
	

	
15
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	
	
	
	
	
	

	
16
	Внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	
	
	
	
	
	




Физический износ многоквартирного дома: ________%

Оценка технического состояния многоквартирного дома: __________
















Приложение № 8
к Техническому заданию
Форма
Аналитические данные
результатов обследования технического состояния многоквартирных домов
(строительных конструкций/систем инженерно-технического обеспечения)
с выводами о необходимости или отсутствии необходимости проведения капитального ремонта

	Адрес МКД
	Год ввода МКД в эксплуатацию
	Общая площадь МКД, кв.м.
	Тип конструктивного элемента/инженерной системы
	Год последнего проведенного капитального ремонта конструктивного элемента/инженерной системы
	Результаты обследования
	Выводы о необходимости проведения капитального ремонта
	

	
	
	
	
	
	Дата
	Тип конструктивного элемента/инженерной системы
	Остаточный срок службы конструктивного элемента/инженерной системы
	Капитальный ремонт не требуется
	Капитальный ремонт требуется (рекомендуемый срок проведения капитального ремонта)
	Капитальный ремонт требуется в приоритетном порядке
	Требуется проведение инструментального обследования по ГОСТ 31937
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