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1. Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc75446569]Наименование закупаемой продукции
	ОКПД2: 28.24.11.000 Поставка ручного электроинструмента для нужд производственного участка в г. Новосибирск АО «Гидроремонт-ВКК»  (далее – продукция).


1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569_Копия_1]Цель использования закупаемой продукции 
Для выполнения ремонтных работ и технического обслуживания основного и вспомогательного оборудования Новосибирской ГЭС.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Поставка на Новосибирскую ГЭС

	1.1 
	Перфоратор Makita HR 2475
	шт.
	1

	1.2 
	Перфоратор Makita HR2470x15
	шт.
	1

	1.3 
	Щит ЩР1-3136-6-44УХЛ4 63А пер.на суппорте IP44 с роз.1х220В32А 3х220В16А 1х380В32А 1х380В16А
	шт.
	1

	1.4 
	Кабель-канал ТЕХНОЛОГИЯ 33x30мм 12т ККР 2-12 00-00000344
	шт.
	8

	1.5 
	Кабель-канал ТЕХНОЛОГИЯ 12х39мм 1,5т ККП 1-1,5
	шт.
	8

	1.6 
	Унисма-1 Авто мастер 100 мл 3-041
	шт.
	60

	1.7 
	Мегаомметр Радио-Сервис Е6-32 с поверкой
	шт.
	1

	1.8 
	Угловая шлифовальная машина Hanskonner HAG28230B
	шт.
	2

	1.9 
	Бесщеточная монтажная пила по металлу Ravic RV355 с диском в комплекте 101.0002
	шт.
	1

	1.10 
	Налобный фонарь Nitecore NU33 22319 (Нужен именно такой)
	шт.
	4

	1.11 
	Набор ключей Дело Техники комбинированных 22 штуки, планшет тетрон. 511220
	шт.
	5

	1.12 
	Индикаторная отвертка многофункциональная Safeline MS-18 11692
	шт.
	6

	1.13 
	Аккумуляторная воздуходувка Milwaukee M18 BBL-0
	шт.
	2

	1.14 
	Аппарат для сварки оптического волокна Shinho X-500, в комплекте: кейс, скалыватель, стриппер и др.
	шт.
	1

	1.15 
	Диск пильный Cermet 140x1.8/1.4x62 мм, z=46 для труборезов Liden 201.140.03
	шт.
	5




2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	Поставка на Новосибирскую ГЭС

	1.
	ОКПД2: 28.24.11.000 Поставка ручного электроинструмента для нужд производственного участка в г. Новосибирск АО «Гидроремонт-ВКК» и
	С даты подписания договора
	В течение 30 рабочих дней с даты подписания договора





2.2. Требования к качеству продукции 
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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[bookmark: _Toc75446582]Таблица 2.3. Требования к продукции
	Наименование продукции (позиции №№ 1.1-1.15 (Таблицы 2.3): ОКПД2: 28.24.11.000 Поставка ручного электроинструмента для нужд производственного участка в г. Новосибирск АО «Гидроремонт-ВКК» 

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие
стандартам

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Перфоратор
	Производитель
	Makita
	

	
	
	Марка
	HR 2475
	

	
	
	Тип хвостовика
	sds-plus
	

	
	
	Мощность
	780 Вт.
	

	
	
	Количество режимов
	3
	

	
	
	Режим долбления
	Наличие
	

	
	
	Max сила удара
	2,7 Дж.
	

	
	
	Реверс
	Электронный
	

	
	
	Тип двигателя
	Щеточный
	

	
	
	Длина кабеля
	4 м.
	

	
	
	Комплектация
	Чемодан/кейс
	

	1.2
	Перфоратор
	Производитель
	Makita
	

	
	
	Марка
	HR 2470x15
	

	
	
	Тип хвостовика
	sds-plus
	

	
	
	Мощность
	780 Вт.
	

	
	
	Количество режимов
	3
	

	
	
	Режим долбления
	Наличие
	

	
	
	Max сила удара
	2,4 Дж.
	

	
	
	Реверс
	Поворотом щеток
	

	
	
	Длина кабеля
	4 м.
	

	
	
	Комплектация
	Чемодан/кейс
	

	
	
	Тип двигателя
	Щеточный
	

	[bookmark: _GoBack]1.3
	Щит
	Тип
	ЩР1-3136-6-44УХЛ4
	

	
	
	Номинальный ток
	63 А
	

	
	
	Номинальное напряжение
	380/220 В
	

	
	
	Степень защиты
	IP 44
	

	
	
	Тип установки
	Переносной, установка щита на суппорт (входит в комплект поставки)
	

	
	
	Характеристики розеток (кол-во/напряжение/ток)
	1/220В/32А
	

	
	
	
	3/220В/16А
	

	
	
	
	1/380В/32А
	

	
	
	
	1/380В/16А
	

	1.4
	Кабель-канал
	Производитель
	ТЕХНОЛОГИЯ
	

	
	
	Модельный ряд
	ККР
	

	
	
	Артикул
	00-00000344
	

	
	
	Выдерживаемая нагрузка
	До 12 т.
	

	
	
	Количество каналов
	2
	

	
	
	Высота каналов
	33 мм.
	

	
	
	Ширина каналов у основания
	30 мм.
	

	
	
	Длина
	900 мм.
	

	
	
	Ширина крышки
	89 мм.
	

	
	
	Материал короба
	Ударопрочная резина
	

	
	
	Цвет
	Черно-желтый
	

	1.5
	Кабель-канал
	Производитель
	ТЕХНОЛОГИЯ
	

	
	
	Артикул
	00-00009895
	

	
	
	Модельный ряд
	ККП
	

	
	
	Вид
	Дорожный
	

	
	
	Назначение для кабелей, шлангов проводов сечением
	12х39 мм.
	

	
	
	Выдерживает нагрузку
	До 1,5 тонн
	

	
	
	Размер короба (ДхШ)
	970х17 мм.
	

	
	
	Цвет
	Желтый
	

	1.6
	Средство Унисма-1
	Тип
	Жидкий ключ
	

	
	
	Серия
	Автомастер
	

	
	
	Форма выпуска
	Аэрозоль
	

	
	
	Объем
	100 мл.
	

	
	
	Артикул
	3-041
	

	1.7
	Мегаомметр
	Производитель
	Радио-Сервис
	

	
	
	Модель
	Е6-32
	

	
	
	Наличие поверки
	С действующей поверкой
	

	
	
	Диапазон измерения действующего значения напряжения
	от 40 до 700 В.
	

	
	
	Значение испытательного напряжения на разомкнутых гнездах
	От 50 до 2500 (шаг 10 В.)
	

	1.8
	Угловая шлифовальная машина
	Производитель
	Hanskonner
	

	
	
	Модель
	HAG 28230B
	

	
	
	Напряжение
	220 В.
	

	
	
	Мощность
	2850 Вт.
	

	
	
	Тип двигателя
	Бесщеточный
	

	
	
	Диаметр диска
	230 мм.
	

	
	
	Посадочный диаметр
	22.2 мм.
	

	
	
	Резьба шпинделя
	М14
	

	
	
	Число оборотов
	6000 об/мин
	

	
	
	Длина кабеля
	5 м.
	

	1.9
	Бесщеточная монтажная пила по металлу
	Производитель
	Ravic
	

	
	
	Модель
	RV355
	

	
	
	Артикул
	101.0002
	

	
	
	Мощность
	3500 Вт.
	

	
	
	Напряжение
	220 В.
	

	
	
	Диаметр диска
	355 мм.
	

	
	
	Посадочный диаметр диска
	25,4 мм
	

	
	
	Ширина резания
	170 мм.
	

	
	
	Глубина резания
	125 мм.
	

	
	
	Число оборотов
	1300 об/мин.
	

	
	
	Плавный пуск
	Наличие
	

	
	
	Комплект
	С диском по металлу
	

	1.10
	Налобный фонарь
	Производитель
	Nitecore
	

	
	
	Модель
	NU33
	

	
	
	Артикул
	22319
	

	
	
	Источник света
	Светодиод
	

	
	
	Степень защиты
	IP 66
	

	
	
	Световой поток
	700 лм.
	

	
	
	Дистанция освещения
	135 м.
	

	1.11
	Набор ключей комбинированных
	Производитель
	Дело Техники
	

	
	
	Артикул
	511220
	

	
	
	Кол-во ключей в наборе
	22 штуки
	

	
	
	Размеры ключей
	6-32
	

	
	
	Материал
	CrV
	

	
	
	Покрытие
	Никелирование
	

	
	
	Упаковка
	Планшет тетрон
	

	1.12
	Индикаторная отвертка многофункциональная
	Производитель
	Safeline
	

	
	
	Модель
	MS-18
	

	
	
	Артикул
	11692
	

	
	
	Длина стержня
	14 мм.
	

	
	
	Напряжение питания
	1,5 В.
	

	
	
	Определение полярности (постоянный ток)
	36 В.
	

	
	
	Переменное напряжение
(контактный метод)
	250 В.
	

	
	
	Переменное напряжение
(бесконтактный метод)
	600 В.
	

	
	
	Типоразмер
	LR41 (LR736;AG3;G3)
	

	1.13
	Аккумуляторная воздуходувка
	Производитель
	Milwaukee
	

	
	
	Модель
	M18 BBL-0
	

	
	
	Тип
	Аккумуляторный
	

	
	
	Maкс. скорость воздуха
	11,8 м/с.
	

	
	
	Maкс. объем воздуха
	174 м³/ч
	

	
	
	Тип аккумулятора
	Li-Ion
	

	1.14
	Аппарат для сварки оптического волокна
	Производитель
	Shinho
	

	
	
	Модель
	X-500
	

	
	
	Метод выравнивания
	4 мотора для выравнивания по оболочке
	

	
	
	Возвратные потери при сварки
	Не менее 60 дБ
	

	
	
	Количество программ сварки
	40 режимов
	

	
	
	Ресурс электродов
	Не менее 4000 сварок
	

	
	
	В комплекте
	Скалыватель
	

	
	
	
	Стриппер
	

	
	
	
	Охлаждающий лоток
	

	
	
	
	Запасные электроды
	

	
	
	
	Адаптер питания
	

	
	
	
	Кабель питания
	

	
	
	
	Помпа
	

	
	
	
	Кейс с ремнем
	

	1.15
	Диск пильный
	Производитель
	Liden
	

	
	
	Модель
	Cermet 140x1.8/1.4x62
	

	
	
	Диаметр
	140 мм.
	

	
	
	Посадочный диаметр
	62 мм.
	

	
	
	Количество сегментов
	46
	

	
	
	Назначение
	Для труборезов Liden 201.140.03
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новосибирск, 630056, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4/1.

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 09:00 до 11:00 и с 13:00 до 16:00.

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
Продукция поставщика должна быть пригодна для ремонта гидроагрегатов Филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» и соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов, поставщик обязан согласовывать это с Покупателем



3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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