Приложение № 2

Форма для заполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

	№
п/п
	Наименование условий исполнения договора 
	Условия исполнения договора Заказчика
	Предложение поставщика (подрядчика, исполнителя)

	1.
	Предмет закупки: 
оказание услуг по техническому обслуживанию  систем кондиционирования и вентиляции и сплит- систем (чистка, демонтаж, монтаж систем)

	смотреть техническое задание (Приложение № 1.1)  
	Представленное поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Техническое задание, соответствующее техническому заданию Заказчика.

	2.
	Сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	в течение 20 календарных дней с даты заключения договора
	

	3.
	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	625023, Россия, Тюмень, ул. Пермякова, д. 3а (4 и мансардный этажи)
	

	4.
	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Расчет осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика (подрядчика, исполнителя), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами товарной накладной или УПД
	

	5.
	Общая цена договора 
	Устанавливается поставщиком (подрядчиков, исполнителей). Цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора определяется на условиях, указанных в запросе.
	Цена указывается в Таблицу 2.1.

	6.
	Срок действия ценовой информации
	Устанавливается поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
	











Таблица № 2.1.

	№ п/п
	Наименование системы
	Перечень работ
	Цена

	Перечень работ и систем подлежащих техническому обслуживанию

	1
	система кондиционирования и вентиляции, инв № 41012400454 в том числе:
	Внутренние блоки и воздуховоды
1. Очистка и замена фильтров: воздушные фильтры грубой очистки промывка водой или пылесос, при сильном загрязнении или повреждении – заменяются;
1. Обслуживание воздуховодов: производится при помощи  переносных компрессоров и промышленных пылесосов для удаления пыли и жировых отложений;
1. Чистка внутренних блоков: очистка лопастей вентилятора, поддона для сбора конденсата и радиатора (испарителя) специальными химическими составами;
1. Промывка дренажной системы: дренажная линия прочищается и обрабатывается антисептиком для предотвращения появления грибка , плесени и неприятных запахов;
1. Чистка внешних блоков: очистка теплообменника, проверка электрических соединений и уровень хладагента (фреона). Проверка креплений, ограждений, ограждений конструкций с устранением дефектов.
Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ.
	

	2
	Кондиционер канальный Samsung HH 75EZV 16 кВт К1 - 1шт 
	
	

	3
	Кондиционер канальный Samsung ADH 4400G 14 кВт К2 
	
	

	4
	Кондиционер настенный Samsung SH12ZWHD 
	
	

	5
	Кондиционер настенный Samsung SH09ZW8 
	
	

	6
	Кондиционер настенный Samsung SH18ZWJ 
	
	

	7
	система кондиционирования и вентиляции мультисплит, инв № 41012400452 в том числе
	Внутренние блоки
1. Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция;
1. Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов;
1. Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек.
Наружные блоки
1. Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха;
1. Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций.
Диагностика и проверка
1. Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости;
1. Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение) замер температуры воздуха на входе и выходе;
1. Проверка надежности крепления кронштейнов; Проверка креплений, ограждений, ограждений конструкций (наружных и внутренних блоков) с устранением дефектов.
Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ
	

	8
	 Кондиционер Ballu BSG/IN-09HN1 
	
	

	9
	 Кондиционер Ballu BSG/IN-09HN1 
	
	

	10
	Кондиционер Ballu BSG/IN-12HN1_13Y 
	
	

	11
	Кондиционер Ballu BSG/IN-12HN1_13Y 

	
	

	12
	 Кондиционер Ballu BSQ/IN-09HN1 

	
	

	13
	 Кондиционер ELECTROLUX - 1шт 
	
	

	14
	 Кондиционер Tadiran GTM-12H 
	
	

	15
	 Кондиционер Tadiran GTM-12H 
	
	

	16
	9) Кондиционер Tadiran GTM-12H - 
	
	

	17
	10) Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MSC-GE35VB 

	
	

	18
	11) Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MSC-GE35VB - 1 шт; (пом.5; 4 этаж) 
	
	

	19
	Кондиционер AEG ACS-187HR - 1ш;.  (пом.18; 4 этаж) 

	
	

	20
	Кондиционер DAIKIN FT25JV1B -1шт.(серверная 5 этаж) 

	
	

	21
	Сплит-система ELECTROLUX  ,  инв № 41012400455
	Внутренние блоки
1. Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция;
1. Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов;
1. Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек.
Наружные блоки
1. Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха;
1. Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций.
Диагностика и проверка
1. Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости;
1. Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение)замер температуры воздуха на входе и выходе;
1. Проверка надежности крепления кронштейнов;Проверка креплений, ограждений, ограждений конструкций (наружных и внутренних блоков) с устранением дефектов.
Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ
	

	22
	Сплит-система ELECTROLUX, инв № 41013400456 
	Внутренние блоки
1. Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция;
1. Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов;
1. Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек.
Наружные блоки
1. Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха;
1. Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций.
Диагностика и проверка
1. Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости;
1. Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение)замер температуры воздуха на входе и выходе;
1. Проверка надежности крепления кронштейнов; Проверка креплений, ограждений, ограждений конструкций (наружных и внутренних блоков) с устранением дефектов.
Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ
	

	23
	Сплит-система General climat GC|GU-F13HN1(R410) , инв №41013400457
	Внутренние блоки
1. Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция;
1. Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов;
1. Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек.
Наружные блоки
1. Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха;
1. Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций.
Диагностика и проверка
1. Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости;
1. Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение)замер температуры воздуха на входе и выходе;
1. Проверка надежности крепления кронштейнов;Проверка креплений, ограждений, ограждений конструкций (наружных и внутренних блоков) с устранением дефектов.
Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ
	

	ИТОГО
	

	Перечень работ  по демонтажу и монтажу:

	1
	Кондиционер настенный Samsung SH18ZWJ (в составе системы кондиционирования и вентиляции, инв №41012400454
	Монтаж  внутреннего блока с удлинением фреоновой магистрали и дренажной трубки с целью переноса согласно прилагаемого плана
	

	2
	Кондиционер Ballu BSG/IN-12HN1_13Y (в составе системы кондиционирования и вентиляции мультисплит, инв №41012400452)
	Демонтаж наружного  и монтаж наружного и внутреннего блоков с целью переноса согласно прилагаемого плана

	

	3
	Кондиционер AEG ACS-187HR, (в составе системы кондиционирования и вентиляции мультисплит , инв №41012400452);
	Замена и установка фреоновой магистрали и дренажной трубки в имеющийся короб, без демонтажа наружного и внутреннего блоков
	

	ИТОГО
	

	ЦЕНА ДОГОВОРА
	



