


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по обследованию технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области

1. [bookmark: bookmark1]Общие положения
1.1 Техническое задание на выполнение работ по обследованию технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области, разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ивановской области от 27.06.2013 № 51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области», постановлением Правительства Ивановской области от 31.12.2013 № 579-п «Об утверждении порядков, регулирующих отношения в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области», СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта», иными правовыми актами Российской Федерации.
1.2 Главными задачами работ по обследованию технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области, (далее также - работы по обследованию технического состояния многоквартирных домов, обследование технического состояния многоквартирных домов, обследование технического состояния, обследование) являются оценка технического состояния и физического износа многоквартирных домов в целом, их конструктивных элементов и инженерных систем, являющихся общим имуществом многоквартирных домов (за исключением лифтов, лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, внутридомовых инженерных систем газоснабжения), выявление дефектов и повреждений, определение выводов о необходимости или отсутствии необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подготовка рекомендаций по устранению дефектов и повреждений, а также с целью автоматизации процессов учета и ведения сведений о техническом состоянии многоквартирных домов формирование электронного банка данных технического состояния многоквартирных домов.
1.3 При выполнении работ по обследованию технического состояния многоквартирных домов необходимо соблюдать требования СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта», иных государственных стандартов, ведомственных нормативов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства, капитального ремонта и технического обследования зданий.
Перечень государственных стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов, используемых в настоящем Техническом задании, не является закрытым. 	
1.4 Если в ходе исполнения договора на выполнение работ по обследованию технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области, действующий государственный стандарт, свод правил или другой нормативный документ:
- заменены (изменены), то применяется новая редакция;
- отменены без замены, то условия договора и приложения к нему применяются в части, не затрагивающей эту ссылку.
1.5 Объектами обследования являются многоквартирные дома, указанные в перечне многоквартирных домов для проведения обследования (Приложение № 1 к Техническому заданию). Данные, содержащиеся в перечне многоквартирных домов для проведения обследования, могут быть скорректированы Заказчиком в ходе исполнения Договора, в том числе, с учетом предоставленной Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области информации.
1.6 Работы на Объектах должны выполняться с соблюдением правил безопасности, установленных нормативными документами.
1.7 Работы выполняются Подрядчиком - членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и/или членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации в зависимости от вида работ, которые требуются для исполнения.
Работники указанных лиц:
- это специалисты, осуществляющие предварительный сбор и анализ сведений об обследуемых многоквартирных домах и конструктивных элементах и визуальное обследование многоквартирных домов должны иметь высшее профессиональное образование в области «Архитектура» и/или «Промышленное и гражданское строительство» и/или «Строительство», и (или) «Механизация и автоматизация строительства» и опыт практической работы не менее двух лет в области строительства;
· специалисты, осуществляющие подготовку заключения по обследованию технического состояния многоквартирных домов, строительных конструкций, конструктивных элементов, имеющих высшее профессиональное образование в области «Архитектура» и/или «Промышленное и гражданское строительство» и (или) «Механизация и автоматизация строительства» и опыт практической работы не менее пяти лет в области оценки технического состояния многоквартирных домов.
2. [bookmark: bookmark2]Нормативные правовые и иные документы для применения при проведении обследования технического состояния многоквартирных домов
· Жилищный кодекс Российской Федерации 29.12.2004 № 188-ФЗ (далее - ЖК РФ).
· Градостроительный кодекс Российской Федерации.
· Гражданский кодекс Российской Федерации.
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- Закон Ивановской области от 27.06.2013 № 51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области»;
- Постановление Правительства Ивановской области от 31.12.2013 № 579-п «Об утверждении порядков, регулирующих отношения в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области»;
· ГОСТ 31937 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
· ГОСТ 22690 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля (с Поправкой).
· ГОСТ 24992 Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке (Переиздание).
· ГОСТ 27751 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения.
· ГОСТ Р 56926 Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия (с Изменением № 1).
· ГОСТ 34059 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования.
· СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта».
· СП 368.1325800.2017 «Здания жилые. Правила проектирования капитального ремонта».
· СП 454.1325800.2019 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного технического состояния».
· СП 54.13330.2022 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНИП 31-01-2003»;
· СП 13-102 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
· СП 47.13330 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
· СП 20.13330 Нагрузки и воздействия.
· СП 50.13330 Тепловая защита зданий.
· СП 131.13330. Строительная климатология.
· СП 23-101 Проектирование тепловой защиты зданий.
· СП 54.13330 Здания жилые многоквартирные.
· СП 17.13330 Кровли. 
· СП 15.13330 Каменные и армокаменные конструкции.
· СП 82.13330 Благоустройство территорий. 
· СП 71.13330 Изоляционные и отделочные покрытия. 
· СП 22.13330 Основания зданий и сооружений.
· ВСН 48-86(р). Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта;
· иные правовые акты Российской Федерации, правила и нормы (СНиП, ГОСТ, ВСН и пр.).
В случае, если ссылочный государственный стандарт, свод правил или другой нормативный документ заменены (изменены), то при их использовании следует руководствоваться заменяющим (измененным) нормативным документом. Если нормативный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. [bookmark: bookmark3]Термины, определения и сокращения
3.1 [bookmark: bookmark4]Термины и определения:
В настоящем Техническом задании применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 визуальное обследование технического состояния: обследование конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома в целях оценки их технического состояния по внешним признакам и определения необходимости проведения капитального ремонта.
3.1.2 внутридомовые инженерные системы многоквартирного дома: комплекс технологически связанных между собой конструкций, элементов, систем инженернотехнического обеспечения, энергопринимающих и иных устройств, кабельных линий, проводов, трубопроводов, приборов и другого оборудования, предназначенных для предоставления коммунальных услуг в многоквартирном доме.
3.1.3 единичная конструкция: несущая строительная конструкция (часть конструкции), являющаяся повторяющимся элементом в совокупности всех несущих строительных конструкций данного типа.
3.1.4 государтсвенный заказчик: Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области.
3.1.5 капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома: замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций и (или) восстановление указанных элементов. 
3.1.6 [bookmark: bookmark5]категории необходимости проведения капитального ремонта: степень потребности в проведении капитального ремонта, определяемая в зависимости от результатов оценки физического износа конструктивного элемента или внутридомовой инженерной системы.
3.1.7 конструктивный элемент (строительная конструкция) многоквартирного дома: составная часть конструкций здания, воспринимающая действующие усилия, выполняющая несущие и (или) ограждающие, и (или) эстетические функции, состоящая из элементов, взаимно связанных в процессе выполнения строительных работ.
3.1.8 критический признак физического износа: признак технического состояния единичной конструкции, указывающий на ее аварийное или ограниченно работоспособное техническое состояние.
3.1.9 специализированная организация: организация, имеющая право на выполнение работ по обследованию многоквартирных домов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3.1.10 физический износ конструктивного элемента: ухудшение технических и связанных с ними эксплуатационных показателей конструктивного элемента, вызванное воздействием эксплуатационных нагрузок и природно-климатических факторов.
3.1.11 физический износ внутридомовой инженерной системы: ухудшение функциональной пригодности внутридомовой инженерной системы, которое вызвано воздействием природно-климатических факторов и эксплуатационных нагрузок.
3.1.12 [bookmark: bookmark6]специализированное программное обеспечение (СПО): программное обеспечение, позволяющее автоматизировать деятельность по обследованию технического состояния многоквартирных домов и камеральной обработки данных, полученных в ходе обследования, а также формированию электронного банка данных технического состояния.
3.1.13 электронный банк данных (ЭБД): банк данных, обеспечивающий систематизированное хранение и наглядное отображение результатов обследований, расчётов, технических заключений, фото- и графических материалов, а также иных сведений, полученных в ходе выполнения работ.

4. [bookmark: bookmark7]Перечень работ, выполняемых Подрядчиком при проведении обследования технического состояния многоквартирных домов

4.1. Работы выполняются Подрядчиком на основании Договора, приложений к Договору, разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком программы выполнения Работ в разрезе муниципальных образований (далее — Программа).
Срок предоставления Подрядчиком на согласование Заказчику Программы - не позднее  2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора.
Срок рассмотрения Заказчиком Программы - не более 3 (трех) рабочих дней с даты получения Программы. При наличии мотивированных замечаний, Программа возвращается Подрядчику на доработку. Срок исправления замечаний - не более 2 (двух) рабочих дней с даты их получения.
4.1.1.	Стороны признают, что согласованная Заказчиком Программа становится обязательной для исполнения.
Выполнение Работ по обследованию технического состояния многоквартирных домов без согласования Программы не допускается.
4.1.2.	Программа должна содержать:
-	общие сведения о Заказчике, Подрядчике, наименовании и адресах объектов;
-	цели и задачи проведения работ, общем составе работ;
-	состав и график проведения работ;
-	описание порядка использования СПО при выполнении технического обследования с применением такого СПО, включая сбор, обработку и хранение результатов обследования, автоматизированный расчёт физического износа и формирование технического заключения;
-	детальное описание процессов сбора, обработки и хранения результатов обследования, механизмов расчёта физического износа и формирование технического заключения (в случае выполнения технического обследования без использования СПО);
-	методику проведения работ;
-	перечень оборудования и инструментов;
-	процесс организации работ и взаимодействия с Заказчиком;
-	пример заключения с оформленной графической частью;
-	методику (алгоритмы) определения физического износа конструктивных элементов и инженерных систем;
-	детализированный календарный план, который должен быть составлен с учетом поэтапного выполнения работ (подготовительный, полевой, камеральный), с указанием сроков, ответственных исполнителей и последовательности действий, обеспечивающих достоверность результатов обследования.
4.2. Ознакомление с объектами обследования, их техническими характеристиками, предоставленными Заказчиком материалами, в том числе результатами предыдущих обследований (при наличии), сбор и анализ необходимой документации.
4.3. Выезд на многоквартирные дома, обследование их конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем (далее также - строительные конструкции и внутридомовых инженерные систем), за исключением внутридомовых инженерных систем газоснабжения и лифтов, обследование которых осуществляется специализированными организациями в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.4. Визуальное обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме. Выявление дефектов и повреждений по внешним признакам строительных конструкций и внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов.
4.5. При визуальном обследовании подвала многоквартирного дома проводят визуальное обследование стен, перекрытия со стороны подвального помещения и полов в подвальном помещении.
4.6. При визуальном обследовании чердачных крыш проводят визуальное обследование несущих конструкций крыши со стороны чердака и теплоизоляции чердачного перекрытия, визуальное обследование кровли.
4.7. Визуальное обследование внутридомовых инженерных систем, расположенных в квартирах, следует выполнять выборочно.
Минимальное количество квартир, в которых проводят визуальное обследование внутридомовых систем, принимается:
· не менее 10 % от общего числа квартир в многоквартирном доме,
· для домов со сроком эксплуатации более 50 лет - не менее 15 % от общего числа квартир в многоквартирном доме.
При этом не менее 5 % от общего числа квартир в многоквартирном доме выбирается на первом и последнем этажах многоквартирного дома.
4.8. В ходе обследования Подрядчик осуществляет фотофиксацию общего вида МКД     (не менее 4 фотографий), общего вида обследуемой строительной конструкции и (или) инженерной системы (не менее 2 фотографий), а также выявленных по таблицам физического износа дефектов конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем с указанием места их расположения. Фотоматериалы включаются в состав графической части и ведомости дефектов и содержать привязку к адресу объекта (снабжаться GPS-координатами).
4.9. Установление аварийно-опасных участков конструктивных элементов и инженерных систем по визуальным признакам.
4.10. Определение физических объемов строительных конструкций, внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов и их элементов (для определения физических объемов строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов и их элементов помимо данных, полученных в ходе обследования, необходимо использовать данные, содержащиеся в технических паспортах многоквартирных домов);
4.11. Определение объема повреждения строительных конструкций, внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов.
4.12. Составление ведомости дефектов с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, их объемов, фотофиксацией, категорией опасности, предполагаемых причин возникновения дефектов и повреждений, рекомендаций по их устранению, рекомендаций по видам работ.
4.13. Составление сводной ведомости дефектов и повреждений по строительным конструкциям и внутридомовых инженерных систем с определением их количества и объема;
4.14. Составление сводной ведомости работ по устранению выявленных дефектов и повреждений;
4.15. Разработку графической части технического заключения, включая схематичное изображение поэтажных планов, плана кровли, фасадов многоквартирного дома, отражающее его конструктивную структуру.
4.16. Составление карт расположения дефектов и повреждений по результатам визуального обследования с указанием номеров дефектов в составе графической части.
4.17. Оценка технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов и внутридомовых инженерных систем в соответствии с требованиями СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта».
4.18. Оценка физического износа многоквартирных домов в целом, их строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и с ГОСТ 31937 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
4.19. Определение категории необходимости проведения капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирных домов и внутридомовых инженерных систем.
4.20. Определение необходимости или отсутствия необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
4.21. Определение рекомендованного типа ремонта для каждой строительной конструкции и внутридомовой инженерной системы многоквартирных домов.
4.22. Определение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
4.23. Определение рекомендуемых работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, расположенных на территории Ивановской области.
4.24. Определение	перечня	строительных	конструкций	многоквартирных	домов,
требующих детального (инструментального) обследования.
4.25. Определение	перечня	строительных	конструкций	многоквартирных	домов,
требующих проведения противоаварийных мероприятий.
4.26. Определение	перечня	строительных	конструкций	многоквартирных	домов,
требующих организации постоянного мониторинга.
4.27. Оформление заключения о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и иных документов, предусмотренных настоящим Техническим заданием.
4.28. Незамедлительное информирование, в том числе в письменном виде, Заказчика, лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, органов местного самоуправления об обнаружении во время выполнения работ повреждений конструкций, которые могут привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению отдельных конструкций или серьезному нарушению нормальной работы систем инженерно-технического обеспечения, иного оборудования, кренам, способным привести к потере устойчивости многоквартирного дома.
4.29. Незамедлительное уведомление Заказчика о невозможности установления необходимости проведения капитального ремонта с составлением акта (Приложение № 3                   к Техническому заданию) в случае, если в ходе работ по оценке технического состояния многоквартирного дома установлено, что:
· многоквартирный дом полностью отселен и отсутствуют распорядительные документы органов местного самоуправления о дальнейшем использовании многоквартирных домов (реконструкция, снос и пр.)
· имеется заключение межведомственной комиссии о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
· здание не является многоквартирным домом;
· многоквартирный дом фактически используется под нежилые цели;
· многоквартирный дом имеет менее 5 квартир или является дом блокированной застройки.
Заказчик принимает решение об исключении таких многоквартирных домов из перечня объектов обследования.
4.30. Формирование сводных таблиц по обследованию технического состояния многоквартирных домов (Приложения № 10, № 11 к Техническому заданию).
4.31. Формирование электронного банка данных технического состояния многоквартирных домов, содержащего информацию о результатах обследований многоквартирных домов.
Для целей формирования электронного банка данных, а также для выполнения обследования технического состояния многоквартирных домов и камеральной обработки данных, полученных в ходе обследования, допускается использование СПО в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
4.32. В случае обнаружения дефектов и повреждений, снижающих прочность, устойчивость и жесткость несущих строительных конструкций многоквартирных домов (колонн, балок, плит, перекрытий и др.) формируется перечень многоквартирных домов с необходимостью проведения детального (инструментального) обследования с указанием конкретной строительной конструкции (Приложение № 11 к Техническому заданию).
4.33. Необходимость проведения капитального ремонта строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома определяют по итогам обследования в зависимости от результатов оценки физического износа строительной конструкции или системы инженерно-технического обеспечения в соответствии с СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта». 
В зависимости от установленного значения физического износа конструктивного элемента или внутридомовой инженерной системы присваивают одну из следующих категорий необходимости проведения капитального ремонта:
1-я категория – физический износ конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы: 0 %–30 %, капитальный ремонт не требуется;
2-я категория – физический износ конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы: 31 %–50 %, капитальный ремонт требуется;
3-я категория – физический износ конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы: 51 %–65 %, капитальный ремонт требуется в приоритетном порядке, определенном пунктом 6.11 СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта»;
4-я категория – физический износ конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы: более 65 %, требуется проведение инструментального обследования по ГОСТ 31937 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. 
4.34. Сроки проведения капитального ремонта в зависимости от категорий необходимости проведения капитального ремонта устанавливают следующие:
1-я категория – капитальный ремонт не требуется. Срок проведения капитального ремонта может быть установлен по результатам оценки необходимости проведения капитального ремонта, которую проводят не ранее чем через пять лет с момента утверждения заключения о необходимости проведения капитального ремонта.
2-я категория – срок проведения капитального ремонта в течение пяти лет с момента утверждения заключения о необходимости проведения капитального ремонта.
3-я категория – срок капитального ремонта в течение трех лет с момента утверждения заключения о необходимости проведения капитального ремонта.
4-я категория – необходимо проведение обследования технического состояния для определения возможности дальнейшей безаварийной эксплуатации по ГОСТ 31937 Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния, сроки проведения капитального ремонта допускается определять по итогам такого обследования.

5. [bookmark: bookmark8]Обследование технического состояния и оценка физического износа
[bookmark: bookmark9]многоквартирных домов

5.1. Визуальное обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем выполняется в соответствии с СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта». Методика оценки физического износа принимается в соответствии с Приложением А СП 547.1325800.2025 (при этом Подрядчик указывает номера используемых таблиц в техническом заключении.
5.2. Объем работ по обследованию конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем определяется СП 547.1325800.2025 и настоящим Техническим заданием.
5.3. Перед проведением визуального обследования проводятся подготовительные работы в целях ознакомления с объемно-планировочными и конструктивными решениями, сбор и анализ имеющейся проектно-технической и эксплуатационной документации, а также:
- документации, содержащей информацию об имевших место чрезвычайных и аварийных ситуациях (наводнения, землетрясения, пожары, протечки и др.) и эксплуатации дома в неблагоприятных условиях геологического или гидрологического характера;
· решений контрольных (надзорных) органов о необходимости устранения нарушений жилищного законодательства в отношении обследуемого дома;
· документов (актов) о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности инженерных сетей.
5.4. Перед проведением визуального обследования готовятся схематичные изображения для отображения дефектов и повреждений, обнаруженных в ходе обследования конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, для которых проводят оценку потребности в капитальном ремонте.

6. [bookmark: bookmark10]Результаты обследования технического состояния многоквартирного дома.

Результатами обследования технического состояния многоквартирных домов являются технические отчеты, акты, справки, сводные таблицы, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, а также формирование электронного банка данных технического состояния многоквартирных домов, содержащего информацию о результатах обследования многоквартирных домов.
Результатами обследования технического состояния многоквартирного дома являются:
6.1. Технический отчет, включающий в себя:
6.1.1 Заключение о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома оформляется в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию, содержащее достаточные данные для принятия обоснованного решения о необходимости/отсутствии необходимости проведения капитального ремонта конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного дома и сроках такого ремонта, включая:
· оценку технического состояния строительных конструкций и систем инженернотехнического обеспечения многоквартирного дома;
· ведомость объемов конструкций многоквартирного дома;
· проценты физического износа строительных конструкций и систем инженернотехнического обеспечения многоквартирного дома;
· проценты физического износа многоквартирного дома в целом;
· выводы о необходимости или отсутствии необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (при наличии выводов о необходимости проведения капитального ремонта Подрядчик определяет перечень работ по капитальному ремонту с учетом требований нормативных правовых актов);
· выводы о рекомендованном типе ремонта для каждой строительной конструкции и системы инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома;
· рекомендации по срокам проведения текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
6.1.2. ведомость дефектов с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, их объемов, фотофиксацией, категорией опасности, предполагаемых причин возникновения дефектов и повреждений, рекомендаций по их устранению, рекомендаций по видам работ (Приложение № 5 к Техническому заданию).
6.1.3. сводную ведомость дефектов и повреждений по строительным конструкциям и системам инженерно-технического обеспечения с описанием дефектов/повреждений, определением их количества и объема, и рекомендуемых мероприятий по устранению дефектов/повреждений (Приложение № 6 к Техническому заданию).
6.1.4. сводную ведомость работ по устранению выявленных дефектов и повреждений (Приложение № 7 к Техническому заданию);
6.1.5. карты расположения дефектов и повреждений по результатам визуального обследования с указанием номеров дефектов в составе графической части.
6.1.6. расчет физического износа строительных конструкций и систем инженернотехнического обеспечения, а также многоквартирного дома в целом (Приложение № 8                        к Техническому заданию);
6.1.7. аналитические данные по строительным конструкциям и системам инженернотехнического обеспечения многоквартирного дома (Приложение № 9 к Техническому заданию);
6.2. Подготовка актов об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирных домов допускается в случаях, предусмотренных п. 4.29 Технического задания (оформляется в соответствии с Приложением № 3 к Техническому заданию).
6.3. В случае воспрепятствования в доступе для проведения обследования строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, расположенных в жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома, данный факт незамедлительно доводится до Заказчика, и отражается в акте об о воспрепятствовании выполнению работ (Приложение № 4 к Техническому заданию). 
6.4. При наличии необходимых распорядительных документов о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции готовится справка (в свободной форме) с приложением копий распорядительных документов. В данном случае акт об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирного дома не составляется. Данные справки учитываются при подготовке сводных таблиц по обследованию технического состояния многоквартирных домов.
6.5. В случае установления в процессе обследования факта сноса многоквартирного дома, включенного в перечень многоквартирных домов для проведения обследования, акт об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирного дома не составляется, готовится справка (в свободной форме) с приложением копий распорядительных документов. Данные справки учитываются при подготовке сводных таблиц по обследованию технического состояния многоквартирных домов.
6.6. В случае, если на день обследования многоквартирный дом используется полностью под нежилые цели, по которому имеются необходимые распорядительные документы об исключении его из жилищного фонда, акт об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирного дома не составляется, готовится справка (в свободной форме) с приложением копий распорядительных документов. Данные справки учитываются при подготовке сводных таблиц по обследованию технического состояния многоквартирных домов.
6.7. Сводные аналитические данные результатов обследования технического состояния многоквартирных домов (Приложение № 10 к Техническому заданию).
6.8. Сводные таблицы по обследованию технического состояния многоквартирных домов (Приложение № 11 к Техническому заданию).
6.9. Сводные таблицы по обследованию технического состояния, сформированные по результатам обследования технического состояния многоквартирных домов по формам Приложений № 10, № 11 к Техническому заданию размещаются в электронном банке данных технического состояния многоквартирных домов, содержащем информацию о результатах обследований многоквартирных домов.
6.10. Электронный банк данных технического состояния многоквартирных домов, содержащий информацию о результатах обследований многоквартирных домов.
Для целей формирования электронного банка данных, а также для выполнения обследования технического состояния многоквартирных домов и камеральной обработки данных, полученных в ходе обследования, допускается использование специализированного программного обеспечения, которое должно быть включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Подрядчик должен обладать исключительными правами на специализированное программное обеспечение или иметь права на использование указанного программного обеспечения в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
6.11. Технический отчет оформляется согласно действующей нормативно-технической документации в  электронном виде в формате *.pdf, подписывается (утверждается) законным представителем Подрядчика с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Технические отчеты предоставляются на электронном носителе (USB-флеш-накопителе) с описью. Допустимо размещение нескольких комплектов заключений на одном носителе в соответствии с описью.
Заключение о результатах обследования технического состояния многоквартирного дома, акты, подтверждающие отсутствие возможности проведения обследования технического состояния многоквартирных домов, справки подписываются руководителем работ/исполнителем работ.
6.12. Заключение о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, акт об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирного дома, сводные таблицы по обследованию технического состояния многоквартирных домов, справки, иные документы, подписываются усиленной электронной подписью либо собственноручно законным представителем Подрядчика.

7. [bookmark: bookmark11]Анализ результатов обследований технического состояния 
многоквартирных домов
[bookmark: bookmark11_Копия_1][bookmark: bookmark11_Копия_1]
7.1. Сводные таблицы по обследованию технического состояния многоквартирных домов Ивановской области, формируемые по результатам обследований в разрезе муниципальных образований/районов Ивановской области и размещенные в электронном банке данных (Приложения № 1-11 к Техническому заданию), включают в себя:
· перечень обследованных многоквартирных домов с указанием их технического состояния и основных характеристик;
· перечень многоквартирных домов с необходимостью проведения детального (инструментального) обследования с указанием конкретной строительной конструкции;
· перечень многоквартирных домов с необходимостью постоянного мониторинга строительных конструкций;
· перечень многоквартирных домов в аварийном, ограниченно работоспособном состоянии с ранжированием по срочности проведения работ по капитальному ремонту;
· перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта фундамента (с ранжированием по срочности проведения работ);
· перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта фасада (с ранжированием по срочности проведения работ);
· перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта подвальных помещений (с ранжированием по срочности проведения работ);
· перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта крыши (с ранжированием по срочности проведения работ);
· перечень многоквартирных домов,	 требующих 	капитального ремонта внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ);
· перечень многоквартирных домов,	 требующих	 капитального ремонта внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ);
· перечень многоквартирных домов,	 требующих	 капитального ремонта внутридомовой инженерной системы водоотведения (с ранжированием по срочности проведения работ);
· перечень многоквартирных домов,	 требующих	 капитального ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ);
· перечень многоквартирных домов,	 требующих 	капитального ремонта внутридомовой инженерной системы электроснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ);
· перечень необследованных многоквартирных домов.
7.2. Камеральная обработка данных должна включать в себя формирование следующих документов:
7.2.1. Заключение о результатах обследования технического состояния многоквартирных домов, содержащее:
· выводы о техническом состоянии многоквартирного дома в целом;
· выводы о техническом состоянии строительных конструкций и систем инженернотехнического обеспечения многоквартирного дома;
· проценты физического износа строительных конструкций и систем инженернотехнического обеспечения многоквартирного дома;
· проценты физического износа многоквартирного дома в целом;
· категории необходимости проведения капитального ремонта конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем;
· выводы о необходимости или отсутствии необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
· выводы о рекомендованном типе ремонта для каждой строительной конструкции и системы инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома;
· рекомендации по срокам проведения текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
· перечень строительных конструкций многоквартирного дома, требующих детального (инструментального) обследования;
· перечень строительных конструкций многоквартирного дома, требующих организации постоянного мониторинга.
7.2.2. ведомость дефектов с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, их объемов, фотофиксацией, категорией опасности, предполагаемых причин возникновения дефектов и повреждений, рекомендаций по их устранению, рекомендаций по видам работ (Приложение № 5 к Техническому заданию);
7.2.3. сводные ведомости дефектов и повреждений по строительным конструкциям и системам инженерно-технического обеспечения с описанием дефекта/повреждения, определением их количества, объема и рекомендуемых мероприятий по их устранению (Приложение № 6 к Техническому заданию);
7.2.4. сводные ведомости работ по устранению выявленных дефектов и повреждений (Приложение № 7 к Техническому заданию);
7.2.5. карты расположения дефектов и повреждений по результатам визуального обследования с указанием номеров дефектов в составе графической части;
7.2.6. расчеты физического износа строительных конструкций и систем инженернотехнического обеспечения, а также многоквартирного дома в целом (Приложение № 8                             к Техническому заданию);
7.2.7. аналитические данные по строительным конструкциям и системам инженернотехнического обеспечения многоквартирного дома (Приложение № 9 к Техническому заданию);
7.2.8. составление актов об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирных домов и о воспрепятствовании выполнению работ (Приложения № 3, № 4  к Техническому заданию);
7.2.9. формирование:
- таблиц по обследованию технического состояния многоквартирных домов (Приложение № 2 к Техническому заданию);
- сводных аналитических данных результатов обследования технического состояния многоквартирных домов (Приложение № 10 к Техническому заданию);
- сводных таблиц по обследованию технического состояния многоквартирных домов (Приложение № 11 к Техническому заданию).

8. Требования к электронному банку и обработке данных,
[bookmark: bookmark13]полученных в ходе обследования технического состояния многоквартирных домов

8.1. Персонализированный доступ к электронному банку данных предоставляется представителям Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора. Количество личных кабинетов не ограничено, создаются по запросу Заказчика.
8.2. Формирование электронного банка данных, визуализацию данных и сохранность всей информации, полученной в процессе и по результатам Работ Подрядчик обеспечивает на своих мощностях с предоставлением доступа Заказчику через личный кабинет на срок не менее двух лет с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ по Договору с возможностью передачи данных, собранных в процессе обследования, электронных информационных моделей многоквартирных домов в информационные системы Заказчика, в том числе на сервер Заказчика.
Стоимость размещения сформированного электронного банка данных технического состояния с предоставлением Заказчику доступа к нему на указанный срок включена в стоимость работ по обследованию технического состояния многоквартирных домов.
8.3. Электронный банк данных должен иметь возможность получения сведений о многоквартирных домах из автоматизированной информационной системы Заказчика (указывается наименование автоматизированной информационной системы, используемой региональным оператором), обеспечивать функционал по сбору, вводу и обработке данных, полученных при выполнении технического обследования конструктивных элементов и инженерных систем, выполнять автоматизированный расчёт показателей физического износа в соответствии с применяемыми методиками, подготовку и оформление технического заключения по результатам технического обследования, обеспечивать систематизированное хранение и наглядное отображение результатов обследований, расчётов, технических заключений, фото- и графических материалов, а также иных сведений, полученных в ходе выполнения работ.
8.4. Личный кабинет должен предоставлять функции поиска, фильтрации, сортировки и уведомлений о смене статуса обследования объектов, доступа к материалам в отношении технического обследования в режиме реального времени.
8.5. Результаты обследования технического состояния многоквартирных домов должны быть переданы Заказчику в виде электронного банка данных, содержащего информацию, поименованную в п.8.9 настоящего Технического задания.
8.6. Выгрузка заключения о техническом состоянии многоквартирного дома, содержащего информацию о результатах обследований многоквартирных домов, должна осуществляться из электронного банка данных технического состояния многоквартирных домов в форматах PDF, DOCX, XLSX, XML, графической части в формате DWG и обеспечивать возможность экспорта данных в информационную систему Заказчика (указывается наименование автоматизированной информационной системы, используемой региональным оператором) и иные внешние сервисы, которые определяет Заказчик. Перечень всех внешних сервисов отражается в Программе работ.
8.7. Фото- и видеоматериалы должны автоматически снабжаться GPS-координатами, с возможностью проверки привязки к адресу Заказчиком.
8.8. Электронный банк данных должен в полном объеме обеспечивать визуализацию данных, полученных в ходе обследования технического состояния МКД.
8.9. Электронный банк данных должен обеспечивать в том числе, но не ограничиваясь, отображение:
· общих данных по многоквартирным домам;
· описания конструктивных решений;
· паспортов, технических характеристик МКД;
· заключения о результатах обследования технического состояния МКД;
· расчет физического износа;
· результаты обследования технического состояния строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения МКД;
· выводы по результатам обследования технического состояния строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения МКД;
· выводы по результатам обследования технического состояния МКД в целом;
· интерактивной ведомости дефектов и повреждений; 
· сводные ведомости дефектов и повреждений;
· сводные ведомости работ по устранению выявленных дефектов и повреждений;
· интерактивной сводной ведомости работ по устранению дефектов; 
· аналитических блоков подсчета дефектов; 
· интерактивные схемы расположения дефектов (на схематичном изображении);
· сводные таблицы по обследованию технического состояния МКД.
8.10. В целях автоматизации процессов учета и ведения сведений о техническом состоянии многоквартирных домов электронный банк данных технического состояния многоквартирных домов, должен представлять собой интерактивную информационную модель, в которой реализованы следующие функциональные возможности:
· обработку данных, полученных при выполнении технического обследования конструктивных элементов и инженерных систем;
· расчёт показателей физического износа в соответствии с применяемыми методиками;
· подготовку и оформление технического заключения по результатам технического обследования;
· систематизированное хранение и наглядное отображение результатов обследований, расчётов, технических заключений, фото- и графических материалов, а также иных сведений, полученных в ходе выполнения работ;
· хранение информации, полученной по результатам технического обследования состояния многоквартирных домов, в хранилище файлов с доступом из интерактивной информационной модели;
· отображение результатов обследования технического состояния по отдельным МКД в виде интерактивной информационной модели, с сохранением структуры отчета, интерактивными вкладками, дефектными ведомостями и графической частью;
· реализацию переходов между всеми блоками информации, полученной в ходе обследования технического состояния многоквартирных домов, в том числе сводной ведомостью дефектов и повреждений, сводной ведомостью работ по устранению выявленных дефектов и повреждений, отчетами по техническому состоянию строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения МКД с одной стороны и схемой расположения дефектов и повреждений;
· поиск и фильтрацию данных, полученных в результате обследования технического состояния многоквартирных домов, по выбранным критериям;
· использование форматов PDF, DOCX, XLSX, XML, для графической части - DWG;
· возможность обработки и внедрения информации, полученной от иных исполнителей работ по оценке технического состояния МКД;
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· представление информации о выявленных дефектах в виде интерактивных информационных панелей.
Приложение № 1
к Техническому заданию

Перечень многоквартирных домов,
расположенных на территории субъекта РФ для проведения технического
обследования
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(размещается отдельным файлом к Техническому заданию)



Приложение № 2
[bookmark: bookmark14]к Техническому заданию

Форма № 1

Техническое заключение о необходимости
проведения капитального ремонта общего имущества
многоквартирного дома
	[bookmark: bookmark15]1.   Общие данные

	1.1. Исполнитель обследования
(наименование организации, ИНН, ФИО лица,
проводившего обследование)
	



	1.2. Заказчик (наименование, ИНН)
	

	1.3. Лицо, осуществляющее управление МКД
	

	1.4. Дата проведения обследования
	

	2. Общие сведения о многоквартирном доме

	2.1. Адрес многоквартирного дома
	

	2.2. Этажность
	

	2.3. Год ввода в эксплуатацию
	

	2.4. Общая площадь многоквартирного дома, м2
	

	2.5. Жилая площадь, м2
	

	2.6. Нежилая площадь, м2
	

	2.7. Площадь жилых и нежилых помещений,
не относящихся к общему имуществу
(при наличии), м2
	



	2.8. Количество жилых помещений
	

	2.9. Количество нежилых помещений
	

	2.10. Количество подъездов
	

	2.11. Количество лифтов
	

	2.10.  Нормативный (оценочный) срок службы
исходя из срока экономической жизни
многоквартирного дома, лет
	



	2.11. Остаточный срок службы
многоквартирного дома, лет
	


	2.12. Год выполнения последнего капитального
ремонта (с указанием конструктивного
элемента/инженерной системы)
	



	2.13. Статус объекта культурного наследия
	

	3. Объемно-планировочные показатели

	3.1. Конструктивный тип
       многоквартирного дома
	


	3.2. Длина многоквартирного дома
	

	3.3. Ширина многоквартирного дома
	

	3.4. Высота многоквартирного дома
	

	3.5. Строительный объем
       многоквартирного дома
	


	4. Конструктивные особенности

	4.1. Тип фасада
	

	4.2. Тип крыши
	

	4.3. Тип фундамента
	

	4.4. Тип подвала
	

	4.5. Тип системы электроснабжения
	

	4.6. Тип системы теплоснабжения
	

	4.7. Тип системы холодного водоснабжения
	

	4.8. Тип системы горячего водоснабжения
	

	4.9. Тип системы водоотведения
	

	…
	



Приложение № 2
к Техническому заданию

Форма № 2

Ведомость объемов конструкции

1. Основные конструкции

	№
	Обозначение
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1.
	Наружные стены
	м²
	
	

	2.
	Лоджии/балконы
	шт.
	
	

	3.
	Входные группы
	шт.
	
	

	4.
	Цоколь
	м²
	
	

	5.
	Окна мест общего пользования
	шт.
	
	

	6.
	Двери мест общего пользования
	шт.
	
	

	7.
	Лестницы
	шт.
	
	

	8.
	Лестничные марши
	м²
	
	

	9.
	Площадки
	шт.
	
	

	10.
	Перекрытия подвальные
	м²
	
	

	11.
	Межэтажные перекрытия мест общего пользования
	м²
	
	



2. Кровля 

	№
	Обозначение
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1.
	Несущие конструкции крыши:
плиты перекрытия
	м²
	
	

	2.
	Площадь покрытия кровли
	м²
	
	

	3.
	Вентиляционные шахты
	шт.
	
	

	4.
	Площадь развертки вент.шахт
	м²
	
	

	5.
	Зонты (указать материал)
	м²
	
	

	6.
	Фановые стояки
	шт.
	
	



3. Подвал 

	№
	Обозначение
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1.
	Отмостка
	м²
	
	

	2.
	Входы в подвальное помещение:
- двери
- лестницы
	

шт.
м²
	
	

	3.
	Внутренние стены
	м²
	
	

	4.
	Полы
	м²
	
	



4. Инженерные сети

	№
	Обозначение
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1.
	ХВС (вся система)
	м.п.
	
	

	2.
	Стояки ХВС
	м.п.
	
	

	3.
	Канализация (вся система)
	м.п.
	
	

	4.
	Стояки канализации
	м.п.
	
	

	5.
	Теплоснабжение (вся система)
	м.п.
	
	

	6.
	Стояки теплоснабжения
	м.п.
	
	

	7.
	Приборы отопления
	шт.
	
	

	8.
	Электроснабжение (вся система)
	м.п.
	
	





Приложение № 2
к Техническому заданию

Форма № 3
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

	№ п/п
	Конструктивный элемент / инженерная система *
	Характер и местоположение выявленных дефектов и повреждений
	
Процент дефектной части
	Процент физического износа
	Оценка (категория) технического состояния

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Фундамент
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	

	
	Материал
	
	
	
	

	2.
	Подвальное помещение
	
	
	
	

	3.
	Фасад
	
	
	
	

	
	Фасадные стены
	
	
	
	

	
	Материал стен
	
	
	
	

	
	Материал отделки
	
	
	
	

	
	Материал отмостки
	
	
	
	

	
	Балконы, шт.
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	

	
	Особенности
	
	
	
	

	
	Лоджии, шт.
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	

	
	Особенности
	
	
	
	

	
	Козырьки, шт
	
	
	
	

	
	Тип покрытия
	
	
	
	

	
	Особенности
	
	
	
	

	
	Окна МОП, шт.
	
	
	
	

	
	Тип Материал
	
	
	
	

	
	Двери МОП, шт.
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	

	
	Материал
	
	
	
	

	
	Входные группы, шт.
	
	
	
	

	
	Особенности
	
	
	
	

	
	Межпанельные швы, тип
	
	
	
	

	4.
	Крыша
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	

	
	Наличие стропильной системы
	
	
	
	

	
	Кровля
	
	
	
	

	
	Тип покрытия
	
	
	
	

	
	Чердачное помещение
	
	
	
	

	
	Технический этаж
	
	
	
	

	
	Водосточная система
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	

	5.
	Перекрытия
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	

	
	Материал
	
	
	
	

	6.
	Лестницы
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	

	
	Материал
	
	
	
	

	7.
	Внутренние стены в местах общего пользования
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	

	
	Материал
	
	
	
	

	8.
	Колонны, стойки, столбы в местах общего пользования
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	

	
	Материал
	
	
	
	

	9.
	Полы в местах общего пользования
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	

	
	Материал
	
	
	
	

	10.
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	
	
	
	

	
	Тип прокладки
	
	
	
	

	
	Материал
	
	
	
	

	
	ОДПУ, шт.
	
	
	
	

	
	Модель
	
	
	
	

	
	Серийный номер
	
	
	
	

	
	Выявленные неисправности
	
	
	
	

	11.
	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	

	
	Материал
	
	
	
	

	
	Наличие транзитного трубопровода
	
	
	
	

	
	ОДПУ, шт.
	
	
	
	

	
	Модель
	
	
	
	

	
	Серийный номер
	
	
	
	

	
	Выявленные неисправности
	
	
	
	

	12.
	Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	

	
	Материал
	
	
	
	

	
	Наличие транзитного трубопровода
	
	
	
	

	
	ОДПУ, шт.
	
	
	
	

	
	Модель
	
	
	
	

	
	Серийный номер
	
	
	
	

	
	Выявленные неисправности
	
	
	
	

	13.
	Внутридомовая инженерная система водоотведения
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	

	
	Материал
	
	
	
	

	
	Наличие транзитного трубопровода
	
	
	
	

	
	ОДПУ, шт.
	
	
	
	

	
	Модель
	
	
	
	

	
	Серийный номер
	
	
	
	

	
	Выявленные неисправности

	
	
	
	

	14.
	Внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	

	
	Материал
	
	
	
	

	
	Наличие транзитного трубопровода
	
	
	
	

	
	ОДПУ, шт.
	
	
	
	

	
	Модель
	
	
	
	

	
	Серийный номер
	
	
	
	

	
	Выявленные неисправности
	
	
	
	



Физический износ многоквартирного дома: ___________ %.
* В случае если элемент отсутствует, в графе «Категория необходимости проведения капитального ремонта» приводится отметка «Отсутствует»; в случае если элемент не обследовался - отметка «Обследование не проводилось» с указанием причин отсутствия доступа





















Приложение № 2
к Техническому заданию

Форма № 4

Выводы и рекомендации 
по результатам визуального обследования технического состояния многоквартирного дома

	
№ п\п
	
Конструктивный элемент/ инженерная система
	Процент дефектной части
	Категория технического состояния
	Процент физического износа
	Категория необходимости проведения капитального ремонта

	Тип ремонта

	Срок проведения ремонта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Фундамент
	
	
	
	
	
	

	2
	Фасад
	
	
	
	
	
	

	3
	Подвальное помещение/
техническое подполье
	
	
	
	
	
	

	4
	Крыша
	
	
	
	
	
	

	5
	Перекрытия
	
	
	
	
	
	

	6
	Лестницы
	
	
	
	
	
	

	7
	Внутренние стены в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	9
	Стойки в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	10
	Столбы в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	11
	Полы в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	12
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	
	
	
	
	
	

	13
	Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
	
	
	
	
	
	

	14
	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	
	
	
	
	
	

	15
	Внутридомовая инженерная система водоотведения
	
	
	
	
	
	

	16
	Внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	
	
	
	
	
	

	17
	Система дымоудаления
	
	
	
	
	
	

	18
	Система вентиляции
	
	
	
	
	
	

	19
	Многоквартирный дом в целом
	
	
	
	
	
	




	Руководитель работ

	
	

	
	
	(наименование должности, Ф.И.О., подпись)

	
	
	



	
	
	




15



21





Приложение № 3 
к Техническому заданию



[bookmark: bookmark19]Акт
[bookmark: bookmark20]об отсутствии результатов обследования технического состояния
[bookmark: bookmark21]многоквартирного дома

	№
п/п
	Общие данные по МКД
	Описание

	1.
	Адрес многоквартирного дома
	

	2.
	Лицо, осуществляющее управление МКД
	

	3.
	Этажность
	

	4.
	Количество подъездов
	

	5.
	Количество жилых помещений
	

	6.
	Количество нежилых помещений
	

	7.
	Общая площадь многоквартирного дома, м2
	

	8.
	Год ввода в эксплуатацию
	

	9.
	Год выполнения последнего капитального ремонта (с указанием конструктивного элемента/инженерной системы)
	

	10.
	Наименование организации, проводившей обследование
	




Результаты обследования:

	Причина, в связи с которой обследование технического состояния многоквартирного дома не выполнено (отметить "V")

	
	Полное отселение многоквартирного дома, распорядительные документы органов местного самоуправления о дальнейшем использовании многоквартирного дома (реконструкция, снос и пр.) отсутствуют

	
	Многоквартирный дом, количество квартир в котором менее 5, или дом блокированной застройки

	
	Иные, согласованные с Заказчиком (конкретизировать)


	Сведения о ранее проведенных обследованиях (при наличии):






	Руководитель работ

	
	

	
	
	(наименование должности, Ф.И.О., подпись)

	Лицо, осуществляющее управление
многоквартирным домом/орган местного самоуправления/Заказчик
	
		

	(наименование должности, Ф.И.О., подпись)





Приложение № 4 
к Техническому заданию



Приложение 
к заключению о результатах обследования
технического состояния многоквартирного дома,
расположенного по адресу:

_____________________________________________________________________________



АКТ 
о воспрепятствовании выполнению работ

С целью оценки технического состояния внутридомовых инженерных систем проведено визуальное обследование внутридомовых инженерных систем, расположенных в следующих квартирах (указать номера квартир):




Доступ к инженерным системам, расположенным в остальных жилых помещениях, не обеспечен, что привело к невозможности обследования их технического состояния.




Инженер по обследованию зданий _______________________ /_______________________	
	               (ФИО)	(подпись)
дата
Приложение № 5 
к Техническому заданию


[bookmark: bookmark22]Ведомость дефектов и повреждений

	№ п\п
	Наименование конструктивного элемента/ инженерной системы
	Расположение на схеме
	Объем дефектов
	Дефекты и вероятные причины возникновения
	Фотофик сация
	Категория опасности дефекта
	Рекомендации по устранению дефектов
	Рекомен дуемые виды работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Фундамент
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Фасад
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Подвальное помещение
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Крыша
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Перекрытия
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Лестницы
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Внутренние стены в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Колонны, стойки, столбы в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Полы в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Внутридомовая инженерная система водоотведения
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	




Руководитель работ __________________________ (наименование должности Ф.И.О., подпись)



Приложение № 6 
к Техническому заданию



Сводная ведомость дефектов и повреждений

	№
п/п
	№ дефекта (повреждения)
	Описание дефекта (повреждения)
	Единицы измерения
	Количество
	Рекомендуемые мероприятия по устранению дефектов (повреждений)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Фундамент

	1.1.
	

	
	
	
	

	2.
	Фасад

	2.1.
	

	
	
	
	

	3.
	Подвальное помещение

	3.1.
	

	
	
	
	

	4.
	Крыша

	4.1.
	

	
	
	
	

	5.
	Перекрытия

	5.1.
	

	
	
	
	

	6.
	Лестницы

	6.1.
	

	
	
	
	

	7.
	Внутренние стены, колонны, стойки, столбы, полы в местах общего пользования

	7.1.
	

	
	
	
	

	8.
	Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения

	8.1.
	

	
	
	
	

	9.
	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения

	9.1.
	

	
	
	
	

	10.
	Внутридомовая инженерная система водоотведения

	10.1.
	

	
	
	
	

	11.
	Внутридомовая инженерная система теплоснабжения

	11.1.
	

	
	
	
	

	12.
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения

	12.1.
	

	
	
	
	



Руководитель работ __________________________ (наименование должности Ф.И.О., подпись)


Приложение № 7 
к Техническому заданию



Сводная ведомость работ по устранению выявленных 
дефектов и повреждений

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Фундамент

	
	

	
	
	

	2.
	Фасад

	
	

	
	
	

	3.
	Подвальное помещение

	
	

	
	
	

	4.
	Крыша

	
	

	
	
	

	5.
	Перекрытия

	
	

	
	
	

	6.
	Лестницы

	
	

	
	
	

	7.
	Внутренние стены, колонны, стойки, столбы, полы в местах общего пользования

	
	

	
	
	

	8.
	Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения

	
	

	
	
	

	9.
	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения

	
	

	
	
	

	10.
	Внутридомовая инженерная система водоотведения

	
	

	
	
	

	11.
	Внутридомовая инженерная система теплоснабжения

	
	

	
	
	

	12.
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения

	
	

	
	
	




Руководитель работ __________________________ (наименование должности Ф.И.О., подпись)



Приложение № 8 
к Техническому заданию



Расчет физического износа

	
№
п/п
	Наименование строительных конструкций и их элементов,
систем инженерно-технического обеспечения
	Удельные веса
	Расчетный удельный вес элемента, li*100, %
	Физический износ строительных конструкций и их элементов, систем инженерно-технического обеспечения (%)

	Оценка технического состояния

	
	
	Укрупненных конструктивных элементов (%)
	Каждого элемента, %
	
	По результатам оценки
	Средне взвешенное значение физического износа
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Фундамент
	
	
	
	
	
	

	2.
	Фасад
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Стены
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Отделочное покрытие
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Балконы
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Лоджии
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Козырьки
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Межпанельные стыки
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Окна
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Двери
	
	
	
	
	
	

	3.
	Подвальное помещение
	
	
	
	
	
	

	4.
	Крыша
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Стропильная система
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Кровля
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Чердачное помещение
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Технический этаж
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Водосточная система
	
	
	
	
	
	

	5.
	Перекрытия
	
	
	
	
	
	

	6.
	Лестницы
	
	
	
	
	
	

	7.
	Внутренние стены в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	8.
	Колонны в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	9.
	Стойки в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	10.
	Столбы в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	11.
	Полы в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	12.
	Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
	
	
	
	
	
	

	13.
	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	
	
	
	
	
	

	14.
	Внутридомовая инженерная система водоотведения (канализации)
	
	
	
	
	
	

	15.
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	
	
	
	
	
	

	16.
	Внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	
	
	
	
	
	

	17.
	Мусоропроводы
	
	
	
	
	
	



Физический износ многоквартирного дома: ___________ %.

Таблицы физического износа строительной конструкций и их элементов, систем инженерно-технического обеспечения <*>

	

№
	
Признаки износа
	Удельный вес участка к общему объему элемента, %
(Pi/Pk)*100
	Физический износ участка, %
	Доля физического износа участка в общем физическом износе элемента, %

	1
	
	
	
	

	Итого:
	



<*> Заполняется на каждую строительную конструкцию и ее элементы, а также на систему инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома.

Износ по строительной конструкции/системе инженерно-технического обеспечения составляет 	%.
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Руководитель работ __________________________ (наименование должности Ф.И.О., подпись)




Приложение № 9 
к Техническому заданию


Аналитические данные по МКД
	№
	Перечень строительных конструкций и их элементов/систем инженерно-технического обеспечения
	Дефекты

	Ранг
	Противо аварий ные меро приятия
	Деталь ное обсле дование
	Коэффициент повреждения
	Ед.
изм.
	Данные по конструкции

	
	
	Всего
	Деталь ное
обсле дование
	ОР
	"А"
	"Б"
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Общий
	к 100 м2 пло щади
	
	Всего
	Повреж
дения
	% к общему
	Вес, %

	1
	Фундамент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Фасад
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Стены
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Отделочное покрытие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Балконы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Лоджии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Козырьки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Межпанельные стыки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Окна
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Двери
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	Подвальное помещение/
техническое подполье
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Крыша
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Стропильная система
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Кровля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
4.3
	Чердачное помещение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Технический этаж
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Система водостоков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Перекрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Лестницы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Внутренние стены в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Колонны в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Стойки в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Столбы в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Полы в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Внутридомовая инженерная система водоотведения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Система дымоудаления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Система вентиляции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



"Всего" - общее количество дефектов;
"Авар" - общее количество аварийных дефектов;
"ОР" - общее количество дефектов ограниченно работоспособных; "А" - общее количество дефектов с категорией опасности "А" <*>; "Б" - общее количество дефектов с категорией опасности "Б" <*>;
"Противоаварийные мероприятия" - общее количество противоаварийных мероприятий;
"Детальное обследование" - общее количество строительных конструкций и их элементов, подлежащих детальному (инструментальному) обследованию;
"Физический износ" - физический износ строительной конструкции и ее элемента/системы инженерно-технического обеспечения;
"Оценка технического состояния" - оценка технического состояния строительной конструкции и ее элемента/системы инженерно-технического обеспечения.

<*> Категория опасности дефектов и повреждений определяется в соответствии с СТО 70238424.27.010.011 "Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния".
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Руководитель работ __________________________ (наименование должности Ф.И.О., подпись)



Приложение № 10 
к Техническому заданию

Сводные аналитические данные
результатов обследования технического состояния многоквартирных домов 
(строительных конструкций / систем инженерно-технического обеспечения) 


	№ п/п
	Адрес МКД
	Год ввода МКД в эксплуатацию
	Этажность
	Общая площадь МКД,
м²
	Управляющая организация
	Износ фундамента, %
	Категория фундамента
	Износ фасада, %
	Категория фасада
	Износ крыши, %
	Категория крыши
	Износ подвального помещения, %
	Категория подвального помещения
	Износ холодного водоснабжения (ХВС), %
	Категория ХВС
	Износ горячего водоснабжения (ГВС), %
	Категория ГВС
	Износ теплоснабжения, %
	Категория теплоснабжения
	Износ водоотведения, %
	Категория водоотведения
	Износ электроснабжения,
%
	Категория электроснабжения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







Руководитель работ __________________________ (наименование должности Ф.И.О., подпись)
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Приложение № 11
к Техническому заданию

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

(наименование субъекта Российской Федерации)

Сводные таблицы
по обследованию технического состояния многоквартирных домов

СОДЕРЖАНИЕ
	1
	Перечень обследованных многоквартирных домов с указанием их технического состояния и основных характеристик

	
2
	Перечень многоквартирных домов с необходимостью проведения детального (инструментального) обследования с указанием конкретной строительной конструкции

	3
	Перечень многоквартирных домов с необходимостью постоянного мониторинга
строительных конструкций

	
	

	4
	Перечень многоквартирных домов в аварийном, ограниченно работоспособном состоянии с ранжированием по срочности проведения работ по капитальному ремонту

	5
	Перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта фундамента (с ранжированием по срочности проведения работ)

	6
	Перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта фасада (с ранжированием по срочности проведения работ)

	7
	Перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта подвальных помещений (с ранжированием по срочности проведения работ)

	8
	Перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта крыши (с ранжированием по срочности проведения работ)

	
9
	Перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ)

	
10
	Перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ)

	
11
	Перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта внутридомовой инженерной системы водоотведения (с ранжированием по срочности проведения работ)

	
12
	Перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ)

	
13
	Перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта внутридомовой инженерной системы электроснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ)




Форма 1

Перечень
обследованных многоквартирных домов с указанием их технического состояния и основных характеристик
(наименование муниципального образования)

	№
	Номер заключения
	Адрес
	Этажность
	Оценка технического состояния
	Год ввода в эксплуатацию
	Количество подъездов
	Количество жилых помещений
	Жилая площадь
	Общая площадь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Форма 2
Перечень
многоквартирных домов с необходимостью проведения детального (инструментального) обследования с указанием конкретной строительной конструкции 
(наименование муниципального образования)
	№
	Номер заключения
	Адрес
	Этаж ность
	Оценка техничес кого состояния
	Год ввода в эксплуатацию
	Количество подъездов
	Количество жилых помещений
	Жилая площадь
	Общая площадь
	Наименование строительной конструкции/ системы инженерно-технического обеспечения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Форма 3
Перечень многоквартирных домов с необходимостью
постоянного мониторинга строительных конструкций

(наименование муниципального образования)

	№
	Номер заключения
	Адрес
	Этаж ность
	Оценка техничес кого состояния
	Год ввода в эксплуатацию
	Количество подъездов
	Количество жилых помещений
	Жилая площадь
	Общая площадь
	Наименование строительной конструкции/ системы инженерно-технического обеспечения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Форма 4

Перечень
многоквартирных домов в аварийном, ограниченно работоспособном состоянии с ранжированием по срочности проведения работ по капитальному ремонту

(наименование муниципального образования)

	№
	Номер заключения
	Адрес
	Этажность
	Жилая площадь
	Строительные конструкции, находящиеся в аварийном или ограниченно работоспособном состоянии
	Рекомендуемый срок проведения работ

	Аварийное состояние

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО в аварийном состоянии многоквартирных домов
	

	Ограниченно работоспособное состояние

	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО в ограниченно работоспособном состоянии многоквартирных домов
	

	ИТОГО многоквартирных домов
	






Форма 5
Перечень
многоквартирных домов, требующих капитального ремонта фундамента 
(с ранжированием по срочности проведения работ)

(наименование муниципального образования)

	№
	Номер заключения
	Адрес
	Этажность
	Рекомендуемый срок проведения работ

	
	
	
	
	

	ИТОГО многоквартирных домов
	










Форма 6

Перечень
многоквартирных домов, требующих капитального ремонта фасада (с ранжированием по срочности проведения работ)

(наименование муниципального образования)

	№
	Номер заключения
	Адрес
	Этажно сть
	Жилая площадь
	Площадь фасадов
	Отделка стен
	Процент дефектной части

	Рекомендуемый срок проведения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
многоквартирных домов
	
	





Форма 7
Перечень
многоквартирных домов, требующих капитального ремонта подвальных помещений (с ранжированием по срочности проведения работ)

(наименование муниципального образования)

	№
	Номер заключения
	Адрес
	Этажность
	Жилая площадь
	Подвальное помещение
	Техническое подполье
	Рекомендуемый срок проведения работ

	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
многоквартирных домов
	
	





Форма 8
Перечень
многоквартирных домов, требующих капитального ремонта крыши (с ранжированием по срочности проведения работ)

(наименование муниципального образования)

	
№
	Номер заключения
	
Адрес
	
Этажность
	Жилая площадь
	Материал кровли
	Площадь кровли
	Процент дефектной части
	Рекомендуемый срок проведения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО многоквартирных домов
	



Форма 9
Перечень
многоквартирных домов, требующих капитального ремонта внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ)

(наименование муниципального образования)

	№
	Номер заключения
	Адрес
	Этажность
	Жилая площадь
	Количество подъездов
	Рекомендуемый срок проведения работ

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО многоквартирных домов
	
	






Форма 10
Перечень
многоквартирных домов, требующих капитального ремонта внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ)

(наименование муниципального образования)

	№
	Номер заключения
	Адрес
	Этажность
	Жилая площадь
	Количество подъездов
	Рекомендуемый срок проведения работ

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО многоквартирных домов
	
	





Форма 11
Перечень
многоквартирных домов, требующих капитального ремонта внутридомовой инженерной системы водоотведения (с ранжированием по срочности проведения работ)

(наименование муниципального образования)

	
№
	Регистрационный номер заключения
	
Адрес
	Этажность
	Жилая площадь
	Количество подъездов
	Рекомендуемый срок проведения работ

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО многоквартирных домов
	
	





Форма 12
Перечень
многоквартирных домов, требующих капитального ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ)

(наименование муниципального образования)

	
№
	Номер заключения
	
Адрес
	Этажность
	Жилая площадь
	Количество подъездов
	Рекомендуемый срок проведения работ

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО многоквартирных домов
	
	







Форма 13
Перечень
многоквартирных домов, требующих капитального ремонта внутридомовой инженерной системы электроснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ)

(наименование муниципального образования)

	№
	Номер заключения
	Адрес
	Этажность
	Жилая площадь
	Количество подъездов
	Рекомендуемый срок проведения работ

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО многоквартирных домов
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