




	




Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2:  23.99.11.130 Поставка паронита
для нужд Кубанского филиала
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1. Общие сведения
1.1. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 22.21.30.110 Поставка паронита для нужд Кубанского филиала в 2027 г. (далее продукция)
1.2. Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение обязательств по договорам Подряда заключенными между АО «Гидроремонт-ВКК» и
Филиалом ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»;
· № 1210-343-2023 от 03.11.2023г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений».
Филиалом ПАО «РусГидро» «Карачаево-Черкесский филиал»:
· №1190-288-2023 от 11.10.2023 «Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования, зданий, сооружений».

2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Паронит маслобензостойкий, марка ПМБ-1 толщина 0,4 мм ГОСТ 481-80
	кг
	16

	2. 
	Паронит маслобензостойкий, марка ПМБ толщина 2 мм ГОСТ 481-80 
	кг
	4

	3. 
	Паронит маслобензостойкий, марка ПМБ-1 толщина 2 мм ГОСТ 481-80 
	кг
	74

	4. 
	Паронит маслобензостойкий, марка ПМБ-1 толщина 1 мм ГОСТ 481-80 
	кг
	40

	5. 
	Паронит маслобензостойкий, марка ПМБ-1 толщина 3 мм ГОСТ 481-80 
	кг
	128

	6. 
	Паронит маслобензостойкий, марка ПМБ-1 толщина 4 мм ГОСТ 481-80 
	кг
	110

	7. 
	Паронит, армированныйсеткой, марка ПА толщина 2 мм ГОСТ 481-80
	кг
	10

	8. 
	Паронит маслобензостойкий, марка ПМБ-1 толщина 0.6 мм ГОСТ 481-80  
	кг
	19

	9. 
	Паронит маслобензостойкий, марка ПМБ-1 толщина 0.8 мм ГОСТ 481-80 
	кг
	22,71

	10. 
	Паронит маслобензостойкий, марка ПМБ-1 толщина 5 мм ГОСТ 481-80 
	кг
	27



2.1.1 Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции  
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции/лота
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 22.21.30.110 Поставка паронита для нужд Кубанского филиала 2026 г. 
	с даты заключения договора
	не позднее 40 календарных дней с даты заключения договора


2.2.  Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1 
	Паронит маслобензостойкий, марка ПМБ-1 толщина 0,4 мм 

	1.1 
	Толщина, мм
	0,4

	1.2 
	Размер листа, мм:
	1000х1500

	1.3 
	Марка
	ПМБ-1

	1.4 
	Цвет
	голубой

	1.5 
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 481-80

	2 
	Паронит маслобензостойкий, марка ПМБ толщина 2 мм

	2.1 
	Толщина, мм
	2

	2.2 
	Размер листа, мм:
	1000х1500

	2.3 
	Марка
	ПМБ

	2.4 
	Цвет
	голубой

	2.5 
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 481-80

	3 
	Паронит маслобензостойкий, марка ПМБ-1 толщина 2 мм 

	3.1 
	Толщина, мм
	2

	3.2 
	Размер листа, мм:
	1000х1500

	3.3 
	Марка
	ПМБ-1

	3.4 
	Цвет
	голубой

	3.5 
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 481-80

	4 
	Паронит маслобензостойкий, марка ПМБ-1 толщина 1 мм

	4.1 
	Толщина, мм
	1

	4.2 
	Размер листа, мм:
	1000х1500

	4.3 
	Марка
	ПМБ-1

	4.4 
	Цвет
	голубой

	4.5 
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 481-80

	5 
	Паронит маслобензостойкий, марка ПМБ-1 толщина 3 мм

	5.1 
	Толщина, мм
	3

	5.2 
	Размер листа, мм:
	1000х1500

	5.3 
	Марка
	ПМБ-1

	5.4 
	Цвет
	голубой

	5.5 
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 481-80

	6 
	Паронит маслобензостойкий, марка ПМБ-1 толщина 4 мм

	6.1 
	Толщина, мм
	4

	6.2 
	Размер листа, мм:
	1000х1500

	6.3 
	Марка
	ПМБ-1

	6.4 
	Цвет
	голубой

	6.5 
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 481-80

	7 
	Паронит, армированныйсеткой, марка ПА толщина 2 мм

	7.1 
	Толщина, мм
	2

	7.2 
	Размер листа, мм:
	1000х1500

	7.3 
	Марка
	ПА

	7.4 
	Цвет
	голубой

	7.5 
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 481-80

	8 
	Паронит маслобензостойкий, марка ПМБ-1 толщина 0,6 мм

	8.1 
	Толщина, мм
	0,6

	8.2 
	Размер листа, мм:
	1000х1500

	8.3 
	Марка
	ПМБ-1

	8.4 
	Цвет
	голубой

	8.5 
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 481-80

	9 
	Паронит маслобензостойкий, марка ПМБ-1 толщина 0,8 мм

	9.1 
	Толщина, мм
	0,8

	9.2 
	Размер листа, мм:
	1000х1500

	9.3 
	Марка
	ПМБ-1

	9.4 
	Цвет
	голубой

	9.5 
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 481-80

	10 
	Паронит маслобензостойкий, марка ПМБ-1  толщина 1,5 мм

	10.1 
	Толщина, мм
	1,5

	10.2 
	Размер листа, мм:
	1000х1500

	10.3 
	Марка
	ПМБ-1

	10.4 
	Цвет
	голубой

	10.5 
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 481-80

	2
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1.
	Гарантия
	Не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД)

	2.2.
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1.
	Паспорт качества
	1 экземпляр

	3.2.
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	1 экземпляр

	3.3.
	Упаковочный лист
	1 экземпляр

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1.
	Место поставки
	на склад Покупателя по адресу:
Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	4.2.
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика

	4.3.
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной

	4.4.
	На упаковках должно быть указано наименование и количество продукции

	4.5.
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п.. согласно ГОСТ 5152-84. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
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