Электронный документ №1. Описание объекта закупки (Техническое задание)
 
	№
	Раздел
	Описание

	1. 
	Наименование закупки
	Оказание услуг по сценическому оформлению мероприятия


	2. 
	Спецификация услуги
	Оказание услуг по сценическому оформлению праздника АО "САХАЭНЕРГО" в рамках юбилейного праздника «Сахаэнерго 25 лет» на территории городского округа «город Якутск» Республики Саха (Якутия).
Место проведения: Саха академический театр имени П.А.Ойунского, банкетный зал «Кристалл Холл»
Дата проведения: 22 и 25 декабря 2026 г. 
Время проведения: по согласованию с Заказчиком.


	3. 
	Перечень и объем услуг
	1. Сценическое оформление:
1.1 Оформление сцены: левого и правого фона;
1.2 Оформление сцены: юбка (фартук) сцены;
1.3 Оформление фотозоны;
1.4 Оформление фуршетной зоны;
1.5 Оформление входной зоны;
2. Корпоративное оформление: 
2.1  Оформление гостевых стоек;
2.2  Оформление фотозоны;
2.3  Оформление рассадки;
2.4  Оформление вэлкам зоны;
3. Организационная часть:
3.1 Услуги по разработке дизайн-макета;
3.2 Услуги монтажных и демонтажных работ;
 3.3 Услуги монтажных и демонтажных работ на большой высоте;
 3.4 Услуги транспортных работ;
 3.5 Услуги закупа и поиска материалов;
 3.6 Услуги грузчиков;
 3.7 Услуги координации во время монтажа и демонтажа.


	
	Требования к оказанию услуг 

	    Исполнитель должен художественно оформить праздник для АО "САХАЭНЕРГО" в рамках юбилейного праздника «Сахаэнерго 25 лет» на территории городского округа «город Якутск» Республики Саха (Якутия), которое состоится в Саха академическом театре имени П.А.Ойунского и в банкетном зале «Кристалл Холл», время по согласованию с Заказчиком. 
Сценическое и корпоративное оформление мероприятия должно отвечать требованиям, концепции дизайна мероприятия и выполнена в общей стилистике. Исполнитель разрабатывает и предоставляет дизайн-макеты в количестве не менее 2-х (двух) штук на согласование Заказчику на позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения мероприятия. 

 Площадка № 1 (День 1):
	• Наименование: Автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Саха академический театр имени П.А. Ойунского».
	• Адрес: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 1.
	• Зоны оформления: зрительный зал (сцена), фойе 1-го этажа, и входная группа, в дальнейшем «Помещение 1». 
Площадка № 2 (День 2):
	• Наименование: Банкетный зал «Кристалл-холл» (Crystal Hall).
	• Адрес: г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 4.
	• Характеристики: вместимость не менее 250 (двухсот пятидесяти) посадочных мест гостей.
	• Зоны оформления: банкетный зал, приветственная зона (welcome-зона), зона рассадки гостей, фотозона, стойки на гостевых столах, в дальнейшем «Помещение 2».
Для формирования юбилейного праздника «Сахаэнерго 25 лет», Исполнитель должен учесть следующие требования:
1. Сценическое оформление Площадка 1.
1.1 Оформление левого и правого фона:
Исполнитель должен оформить для Заказчика левый и правый фон помещения согласно утвержденному дизайн- макету. Характеристики и материалы левого и правого фона: 
• Предмет закупки: Изготовление и поставка декоративных боковых полотен (баннерных флагов) для оформления сценического пространства.
• Количество: 4 шт.
• Назначение: Праздничное оформление сцены в рамках мероприятий, посвящённых юбилейному году предприятия.
2. Технические и конструктивные характеристики
Параметр: Требования заказчика
Материал: Флажная ткань Тафетта (полиэфирный шелк). Плотность не менее 60-70 г/м². Материал должен быть лёгким, обладать хорошей динамикой и матовой/полуглянцевой текстурой.
Размеры одного полотна:
Ширина: 1.5 м; Высота: 6.0 м.
Способ печати: Сублимационная прямая или сквозная печать. Яркая, чёткая, устойчивая к выцветанию и истиранию. Пробив краски на оборотную сторону, должен составлять не менее 70-90% (зеркальное отображение).
Макет и дизайн: Печать производится строго по готовому макету Исполнителя, утвержденному Заказчиком (логотип юбилея, фирменные цвета предприятия).
Обработка краев (периметр): Двойная строчка по периметру армированными нитями для предотвращения осыпания ткани.
3. Требования к креплению (Обработка верха и низа)

Сверху и снизу полотна должен быть предусмотрен карман шириной 5-7 см в свету для продевания труб/карнизов утяжелителей.
4. Требования к качеству, безопасности и упаковке
Качество печати: Отсутствие полос, пятен, размытых элементов. Линии логотипов и текста должны быть четкими. Контуры макета должны строго соблюдаться.
Пожарная безопасность: Ткань должна быть обработана (или иметь сертификат) огнезащитным составом для использования на закрытых сценических площадках (требование пожарной безопасности для общественных мероприятий).
Упаковка: Каждое полотно должно быть чистовым, отглаженным и упаковано в индивидуальный защитный пакет, исключающий загрязнение или намокание при транспортировке. Все работы Исполнителя выполняются пошагово согласно с Заказчиком не менее за 2 (два) дня до начала мероприятия;
1.2 Оформление сцены: юбка (фартук) сцены:
Исполнитель должен оформить для Заказчика юбку (фартук) сцены согласно утвержденному дизайн- макету.
1. Общие сведения и объём закупки
Предмет закупки: Изготовление и поставка декоративной юбки для маскировки подсценического пространства.
Количество: 1 шт. 
Назначение: Оформление фронтальной части сцены в единой стилистике юбилейного года предприятия.
2. Технические и конструктивные характеристики
Параметр: Требования заказчика
Материал: Литой баннер (Frontlit). Плотность не менее 510 г/м². Использование ламинированного баннера не допускается (он может лопнуть или пойти стрелками в местах фиксации скобами). 
Текстура: матовая.
Размеры полотна: Чистовой (видимый) размер: Длина 10.0 м; Высота 0.8 м.
Требования к припускам: Баннер должен быть изготовлен с техническими полями (припусками) под загиб: не менее 5 см с каждой стороны (сверху, снизу, слева, справа) за пределы чистового изображения.
Способ печати: Интерьерная широкоформатная печать с разрешением не менее 720–1440 dpi. Экосольвентные или УФ-чернила без резкого токсичного запаха.
Поля и обрезка: без подворотов и проварки краев. Баннер поставляется обрезанным в технический размер (чистовой размер + технические поля). Край должен быть ровным, без бахромы корда.
3. Требования к макету и техническим полям
• Изображение (фоновая заливка, элементы фирменного стиля юбилея) должно заходить на технические поля («вылеты» под загиб) не менее чем на 2-3 см, чтобы при фиксации баннера на углах бруса не оголялся белый материал.
• Важные текстовые элементы и логотипы должны располагаться на расстоянии не менее 5-7 см от края чистового формата, чтобы они гарантированно не попали на ребро каркаса при натяжке.
4. Требования к упаковке и транспортировке
• Баннер должен быть намотан на жесткий тубус лицевой стороной внутрь. Категорически запрещается складывать готовое изделие «конвертом» (прямоугольником), так как образующиеся заломы невозможно разгладить при натяжке степлером.
1.3 Оформление фотозоны:
Исполнитель должен оформить для Заказчика фотозону в фойе 1-го этажа помещения 1 согласно утвержденному дизайн-макету. Характеристики фотозоны: конструкция не менее 3 метра высотой, не менее 7 метров шириной, не менее 1 метр глубиной.
Все работы Исполнителя выполняются пошагово согласно с Заказчиком не менее за 2 (два) дня до начала мероприятия.
1. Общие сведения и объем закупки
• Предмет закупки: Изготовление, доставка, монтаж и последующий демонтаж тематической праздничной фотозоны к юбилейному году предприятия.
• Габаритные размеры конструкции: Высота: 3.0 м; Общая ширина: 6.0 м.
• Назначение: Организация фотозоны для гостей мероприятия в фойе 1 этажа. Дизайн должен быть выполнен в единой стилистике с оформлением сцены (Сахаэнерго — 25 лет)
2. Технические характеристики и конструктив
Элемент конструкции: Требования заказчика
Несущий каркас: Сборно-разборный каркас из бруса не менее 50*40 мм, обработанный огнезащитной пропиткой. Конструкция должна быть жесткой, устойчивой, без риска опрокидывания. Обязательно наличие скрытых утяжелителей/опор.
Основной фон (Задник): Литой баннер (Frontlit) плотностью не менее 510 г/м², текстура строго матовая (антибликовая, для качественной фотосъемки со вспышкой). Натяжка на каркас должна быть идеальной — без складок, морщин и видимых элементов крепежа.
Способ печати: Интерьерная широкоформатная печать высокого разрешения (не менее 1440 dpi). Глубокий синий цвет фона должен быть градиентным, без полос и зернистости.
Силовой подиум (Основание)
Конструктив: Каркас из металлической профильной трубы и деревянного бруса. 
Настил: Прочные плиты ОСБ (OSB-3) толщиной не менее 15–18 мм для исключения прогибов под весом группы людей (расчетная нагрузка не менее 250 кг/м²).
Финишное покрытие подиума: Натяжное ПВХ-полотно (глянцевое или матовое, темно-синего/черного цвета в тон макета). Полотно должно быть натянуто по классической технологии (с прогревом) поверх ОСБ-настила. Поверхность должна быть идеально гладкой, без морщин, волн и видимых элементов фиксации по периметру. Торцы подиума также аккуратно закрываются полотном.
3. Требования к декоративным элементам и подсветке
Объемные элементы на баннере: Центральная надпись «25 лет» и ключевые слоганы изготавливаются в виде накладных объемных букв из пластика (ПВХ/акрил) с глянцевым золотым или зеркальным покрытием.
Декоративные кристаллы (Стелы): Комплект из 5-7 шт. декоративных напольных элементов разной высоты (от 0.5 до 1.5 м). Материал: пластик/оргстекло с светодиодной (LED) подсветкой. Металлический каркас. Кристаллы устанавливаются непосредственно на подиум.
Световое оформление задника: Светодиодная подсветка (LED-ленты или гибкий неон), интегрированная в баннер для подсветки контуров гор и карты, создающая эффект глубины.
Безопасность электрики: Все блоки питания, контроллеры и коммутация должны быть скрыты внутри подиума или за баннером. Поставщик обязан использовать только безопасное низковольтное оборудование (12V/24V) и обеспечить защиту кабеля в зоне прохода людей (кабель-каналы).
4. Обязанности Исполнителя и монтаж
• Монтаж подиума, натяжка ПВХ-полотна, сборка каркаса задника, коммутация электрики и расстановка декора производятся силами Исполнителя «под ключ».
• Сдача готового объекта Заказчику — не позднее чем за 3 часа до начала официальной части мероприятия. После монтажа Исполнитель обязан произвести финальную очистку подиума и глянцевых поверхностей от пыли и следов рук
1.4 Оформление фуршетной зоны:
Исполнитель должен предоставить для Заказчика изготовление и монтаж оформления фуршетной зоны в фойе 1-го этажа, согласно утвержденному дизайн- макету.
1. Общие сведения и объем закупки
Предмет закупки: Изготовление, доставка, монтаж и последующий демонтаж декоративного задника со световым оформлением для фуршетной зоны, а также изготовление брендированной текстильной дорожки (раннера) для фуршетного стола.
 Комплектация зоны:
1. Декоративный задник со светодиодным неоном — 1 шт.
2. Текстильная дорожка (раннер) с печатью — 1 шт.
Назначение: Брендирование зоны кейтеринга, создание светового акцента и визуальное объединение пространства фуршета с общим стилем юбилейного года предприятия.
2. Технические характеристики конструктива задника и дорожки
Элемент / Параметр: Требования заказчика к материалам и исполнению
Несущий каркас: Сборно-разборный каркас из бруса не менее 50*40 мм, обработанный огнезащитной пропиткой. Конструкция должна быть жесткой, устойчивой, без риска опрокидывания. Обязательно наличие скрытых утяжелителей/опор, которые не мешают работе персонала и ножкам столов.
Полотно задника: Литой баннер (Frontlit), плотность не менее 510 г/м². Текстура строго матовая (для исключения резких бликов от неона и света зала). Натяжка — идеальная, без морщин.
Текстильная дорожка (Раннер): Материал: Плотная ткань Габардин (100% полиэстер). Ткань должна быть мягкой, не сминаться и легко драпироваться (свисать) по краям стола. 
Размеры: Длина: 4.5 м; Ширина: 40-50 см.
Способ печати: 
Задник: Интерьерная широкоформатная печать высокого разрешения (не менее 1440 dpi). 
Дорожка: Полноцветная сублимационная прямая печать (краска проникает в волокна, ткань можно гладить). 
Цветопередача глубокого синего фона и графики должна строго совпадать на обоих изделиях.
Обработка краев дорожки	Подгиб с прошивкой двойной строчкой по всему периметру или качественный ровный терморез, полностью исключающий роспуск нитей ткани.

3. Требования к неоновому и световому оформлению
Световой элемент: на заднике должна быть размещена объемная надпись или контурный элемент (например, слоган юбилея или графический знак), выполненный из гибкого светодиодного неона (LED Neon Flex).
Характеристики неона: Толщина неона 6 мм, цвет свечения —холодный белый / синий в соответствии с утвержденным дизайн-макетом.
• Монтаж неона: Неоновый шнур должен быть надежно закреплен на подложке из прозрачного акрила (оргстекла) или смонтирован напрямую сквозь баннер. Все питающие провода от букв выводятся на оборотную сторону баннера через аккуратные скрытые отверстия.
• Электрика: В комплекте должен идти блок питания (12V/24V) с достаточным запасом мощности и кабель питания длиной не менее 5 метров для подключения к розетке площадки.
1.6 Оформление входной зоны:
Исполнитель должен предоставить для Заказчика изготовление и монтаж оформления входной зоны, согласно утвержденному дизайн- макету.
1. Общие сведения и объем закупки
Предмет закупки: Изготовление, доставка, монтаж и последующий демонтаж декоративного светового портала (арки), напольного покрытия и объемных декоративных элементов для оформления главного входа.
 Комплектация зоны:
1. П-образная силовая арка (портал) со световыми элементами — 1 шт.
2. Напольная ковровая дорожка — 1 шт.
3. Объемная отдельно стоящая цифра «25» — 1 комплект.
•Назначение: Встреча гостей мероприятия, первичное брендирование пространства и создание торжественной атмосферы с момента входа в здание.
2. Технические характеристики конструктива и материалов
Элемент конструкции: Требования заказчика к материалам и исполнению
Несущий каркас арки: Сборно-разборный каркас из бруса не менее 50*40 мм, обработанный огнезащитной пропиткой. Конструкция должна быть жесткой, устойчивой, без риска опрокидывания. Обязательно наличие скрытых утяжелителей/опор
Облицовка арки (Баннер): Литой баннер (Frontlit) плотностью не менее 510 г/м², текстура строго матовая. Монтаж баннера должен производиться единым полотном методом «короба» с загибом и фиксацией на задней/внутренней части каркаса. На лицевой и торцевых сторонах арки не должно быть видно элементов крепежа (хомутов, люверсов, скоб). Натяжка — идеальная.
Печать: Интерьерная широкоформатная печать высокого разрешения (не менее 1440 dpi). Глубокий синий цвет, градиенты и фирменная линейная графика «Сахаэнерго» должны строго соответствовать общему дизайн-коду мероприятия.
Напольное покрытие: Ковролин (выставочный/коммерческий) темно-синего цвета в тон арки. Плотность высокая (устойчивая к истиранию обувью). Край ковролина должен быть ровно обработан (оверлок или аккуратный срез под скотч). Размеры: Ширина: 2.0 м; Длина: 5.0 м
3. Требования к световым и объемным декоративным элементам
Световые логотипы на арке: Центральный логотип «Сахаэнерго» (на фризе арки) и текстовые блоки (на колоннах арки) должны быть выполнены в виде объемных световых букв/коробов с внутренней LED-подсветкой (или контурным гибким неоном белого цвета), создавая яркое и четкое свечение.
Световые цифры «25»: отдельно стоящая объемная 3D-конструкция цифр «25» (устанавливается сбоку от арки на специальный подиум-подставку).
	• Высота цифр: 1.2 
	• Исполнение: Лицевая часть открытая, цвет покрытия внутри — золото/серебро. По контуру цифр неон с теплым белым свечением.
Напольный декор: Декоративные световые стелы/кристаллы (из оргстекла с внутренней подсветкой) и искусственные заснеженные деревья/ветви в вазонах для оформления пространства вокруг цифр и колонн арки.
Электрика и коммутация: Все соединительные кабельные трассы, блоки питания и контроллеры должны быть полностью скрыты внутри тела арки и подиума цифр. Кабель питания, идущий к розетке здания по полу, должен быть закрыт защитным резиновым кабель-каналом (капой) или наглухо проклеен армированным тейпом безопасности.
4. Сроки и условия проведения монтажных работ
Монтаж выполняется силами Исполнителя «под ключ». Из-за специфики входной зоны (действующее фойе здания) монтаж должен производиться строго в согласованное ночное или технологическое время. 
Готовность объекта к приемке — не позднее чем за 4 часа до прибытия первых гостей. Исполнитель обязан сдать зону в идеальной чистоте, без строительного мусора, со смотанными излишками проводов и чистым (пропылесосенным) ковролином.
2. Корпоративное оформление. Площадка 2. 
2.1 Оформление гостевых стоек
Исполнитель должен оформить для Заказчика гостевую зону (банкетные столы для гостей) в основном зале согласно утвержденному дизайн-макету. 
Характеристики оформления: общее количество столов — 25 шт. (из расчета посадки ~250 человек, круглые столы).
Все элементы оформления выполняются в единой стилистике с тематической праздничной фотозоной. 

1.Технические характеристики и конструктив (Гостевые столы)
Элемент конструкции: Требования заказчика
Центральная декоративная стойка: Сборно-разборная или цельная конструкция высотой не менее 60–70 см (для обеспечения свободного визуального обзора гостей за столом). 
Материал: облегченный металл с полимерным глянцевым покрытием (золото/серебро) либо прочный прозрачный акрил. Конструкция должна быть жесткой, геометрически ровной и устойчивой на плоскости стола, без риска опрокидывания при механическом контакте.
Флористическая композиция: Интерьерная флористика из искусственных цветов премиум-класса (категория Real Touch/латекс/шелк). Внешний вид должен полностью имитировать живые растения. 
Состав: цветы бело-пастельных тонов с интеграцией декоративных ветвей синего и золотого/серебряного цвета. Композиция должна иметь правильную округлую или каскадную форму, диаметр — не менее 45–50 см. Не допускается наличие видимых элементов фиксации (проволока, клей, оазис).
Световые светильники: Беспроводные флористические LED-светильники направленного света (UP-light). Все элементы питания должны быть скрыты в основании стойки или в теле композиции.
Номерки столов: Комплект из 25 шт. (нумерация от 1 до 25). Изготавливаются из жесткого дизайнерского картона плотностью не менее 300 г/м² с тиснением. Размещение на индивидуальной устойчивой подставке. Текст и цифры должны быть четкими, читаемыми с расстояния не менее 5 метров.
2. Требования к декоративным свечам и безопасности
Конструктив свечей: На каждом столе у основания стойки формируется декоративная группа из 3–5 шт. светодиодных (LED) свечей разной высоты (от 10 до 25 см).
Имитация пламени: Свечи должны иметь фитиль с эффектом «живого» мерцающего пламени и матовое восковое или пластиковое покрытие, полностью имитирующее натуральную свечу.
Безопасность электрики: В целях соблюдения требований пожарной безопасности площадки (банкетный зал «Кристалл Холл»), использование открытого огня (парафиновых, восковых свечей) категорически запрещено. Все LED-свечи и светильники должны работать от автономных элементов питания (батареек типа АА/ААА/CR), рассчитанных на непрерывную работу не менее 10 часов.
3. Обязанности Исполнителя и монтаж (Гостевые столы)
Доставка, сборка стоек, монтаж флористических композиций, расстановка световых элементов и номерков столов на все 25 точек производятся силами Исполнителя «под ключ».
Исполнитель обязан обеспечить идентичность раскладки и расстановки декора на каждом из 25 столов в соответствии с утвержденным Заказчиком мастер-слотом (образцом).
Сдача готовой зоны гостевых столов Заказчику — не позднее чем за 3 часа до начала официальной части мероприятия.
После монтажа Исполнитель обязан произвести проверку работоспособности всех элементов подсветки (включение) и финальную очистку глянцевых, металлических и акриловых поверхностей от пыли, следов рук и монтажного мусора.

2.2 Оформление фотозоны;
Демонтаж, транспортировка и повторный монтаж (переустановка) праздничной фотозоны
Исполнитель должен осуществить комплекс работ по демонтажу ранее установленной тематической фотозоны на первой локации (Помещение 1), её безопасной транспортировке и повторному монтажу «под ключ» в помещении банкетного зала «Кристалл Холл» (Помещение 2) согласно утвержденной схеме размещения.
1. Технические требования к логистике и сохранению конструктива
Этап работ: Требования заказчика
Аккуратный демонтаж: Разборка конструкции на первой локации должна производиться силами Исполнителя с максимальной осторожностью. Исполнитель обязан исключить повреждения лицевой поверхности литого баннера (Frontlit), накладных объемных букв «25 лет», светодиодных элементов (LED-лент, неона) и декоративных кристаллов-стел.
Упаковка и маркировка: Все хрупкие элементы перед транспортировкой должны быть упакованы в защитную воздушно-пузырьковую пленку (ВПП) или вспененный полиэтилен. Элементы несущего каркаса и подиума (плиты ОСБ) маркируются для ускорения последующей сборки.
Транспортировка: Перевозка элементов фотозоны в БЗ «Кристалл Холл» осуществляется специализированным закрытым грузовым транспортом Исполнителя. Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность элементов конструкции в процессе погрузки, транспортировки и разгрузки.
Повторный монтаж и адаптация: Сборка несущего деревянного каркаса (50*40 мм) и силового подиума на новой локации. Натяжка ПВХ-полотна (с прогревом) на подиум и матового баннера на задник должна быть выполнена повторно с идеальным качеством — без образования заломов, складок, перекосов и видимых крепежных элементов.
2. Требования к электрокоммутации и подгонке на новой площадке
Интеграция в интерьер площадки: Габаритные размеры конструкции (В: 3.0 м, Ш: 6.0–7.0 м, Г: 1.0 м) должны быть соотнесены с высотой потолков и архитектурными элементами выделенной зоны в БЗ «Кристалл Холл». Конструкция не должна перекрывать основные эвакуационные выходы, проходы для гостей и элементы стационарного освещения зала.
Пусконаладка электрики: после повторной сборки Исполнитель обязан заново произвести коммутацию всей низковольтной светодиодной подсветки (12V/24V) контуров гор, карты и кристаллов. Все блоки питания и провода должны быть вновь скрыты внутри подиума или за баннером.
Защита кабельных линий: Подключение конструкции к электросети банкетного зала должно быть выполнено с обязательным использованием защитных напольных кабель-каналов (кап) в местах возможного прохода людей.
3. Временной регламент и обязанности Исполнителя
Тайминг: Демонтаж на локации 1, транспортировка и финальная сдача объекта в БЗ «Кристалл Холл» должны строго укладываться в согласованный с Заказчиком временной график (с учетом тайминга программы юбилейных мероприятий).
Сдача объекта: повторно смонтированная фотозона с подключенной и проверенной подсветкой сдается Заказчику не позднее чем за 3 часа до начала банкетной части мероприятия.
Клининг: после завершения монтажных работ в БЗ «Кристалл Холл» Исполнитель обязан оперативно вывезти упаковочный материал, очистить напольное покрытие вокруг конструкции, а также произвести финальную полировку глянцевого подиума, кристаллов и объемных букв от следов монтажа, пыли и отпечатков рук.

2.3 Оформление рассадки
1.Изготовление и монтаж навигационной конструкции «План рассадки гостей»

Исполнитель должен изготовить, доставить и смонтировать в welcome-зоне (фойе) банкетного зала «Кристалл Холл» отдельно стоящую интерьерную конструкцию «План рассадки гостей» согласно утвержденному дизайн-макету. Стилистика, шрифты, цветовые решения и материалы должны строго соответствовать общему дизайн-коду юбилея и гармонировать с ранее смонтированной фотозоной.
2. Технические характеристики и конструктив (План рассадки)
Элемент конструкции: Требования заказчика
Несущий каркас: отдельно стоящая конструкция (стела, пилон или жесткая рама скрытого монтажа).
Высота конструкции: не менее 1.8–2.3 м, ширина: не менее 1.0–1.3 м. Конструкция должна обладать идеальной устойчивостью на покрытии зала, исключающей опрокидывание при случайном механическом контакте со стороны гостей. Использование стандартных деревянных или металлических мольбертов «тренога» не допускается.
Основное полотно (Лицевая панель): изготавливается из листового композитного материала, премиального матового пластика ПВХ (толщиной не менее 5–8 мм). Поверхность должна быть идеально ровной, без царапин, сколов и видимых элементов сквозного крепежа к раме.
Способ нанесения информации: Интерьерная УФ-печать высокого разрешения (не менее 1440 dpi) непосредственно на материал либо аппликация матовыми виниловыми пленками премиум-сегмента. Исключено появление пузырей воздуха, заломов пленки или отслаивания краев букв.
Графическая информация: на панели должны быть четко отображены: крупный логотип «Сахаэнерго», надпись «25 лет», графическая схема расположения 25 столов в зале и списки гостей (структурированные по номерам столов или в алфавитном порядке согласно финальному списку Заказчика). Все шрифты должны быть контрастными, высота букв в именах гостей — не менее 1.5–2 см для обеспечения легкого чтения с расстояния 1.5–2 метров.
3. Требования к декоративному оформлению
Объемный декор: Название столов или заголовок «План рассадки» изготавливаются в виде накладных объемных элементов из зеркального/глянцевого золотого или серебряного пластика, аналогично технологии изготовления букв на главной фотозоне.
Флористическая композиция: Интерьерная флористика из искусственных цветов премиум-класса (категория Real Touch/латекс/шелк). Внешний вид должен полностью имитировать живые растения. 
Состав: цветы бело-пастельных тонов с интеграцией декоративных ветвей синего и золотого/серебряного цвета.
4. Обязанности Исполнителя и регламент монтажа

Исполнитель осуществляет сборку и юстировку (выравнивание по уровню) конструкции непосредственно на площадке welcome-зоны «Кристалл Холл».
Финальное согласование списков: Заказчик передает Исполнителю утвержденный список рассадки гостей в электронном виде не позднее чем за [7] дней до мероприятия. Исполнитель обязуется провести финальную корректорскую проверку фамилий и инициалов перед отправкой макета в печать.
Сдача готовой навигационной конструкции Заказчику — не позднее чем за 3 часа до начала официальной части мероприятия (одновременно со сдачей гостевых столов и фотозоны).
После завершения монтажа Исполнитель обязан очистить лицевую и торцевые поверхности плана рассадки от пыли и отпечатков рук специализированными составами.
2.5 Оформление вэлкам зоны;
1. Изготовление и монтаж приветственного стенда (Welcome-стенда)
Исполнитель должен изготовить, доставить и смонтировать в фойе 1-го этажа на входе в welcome-зону отдельно стоящую интерьерную конструкцию — Приветственный стенд с наименованием компании согласно утвержденному дизайн-макету. Конструкция предназначена для официальной встречи гостей и обозначения статуса мероприятия. Стилистика и материалы должны быть полностью идентичны главной фотозоне (Сахаэнерго — 25 лет).
2. Технические характеристики и конструктив (Приветственный стенд)
Элемент конструкции: Требования заказчика
Несущий каркас и основание: Жесткий сборно-разборный каркас из деревянного бруса (не менее 50*40 мм) с огнезащитной пропиткой или металлического профиля. Габаритные размеры стенда: высота — не менее 2.2–2.4 м, ширина — не менее 1.5–1.8 м. Риск опрокидывания при случайном контакте должен быть полностью исключен (обязательно наличие скрытых внутренних утяжелителей).
Лицевая панель (Фон): Литой баннер (Frontlit) плотностью не менее 510 г/м² со строго матовой, антибликовой текстурой, либо жесткая панель из премиального матового пластика ПВХ. Цвет фона — глубокий корпоративный синий с градиентным переходом, нанесенный методом интерьерной широкоформатной печати высокого разрешения (не менее 1440 dpi). Покрытие должно быть идеально ровным, без зернистости, полос, складок и видимых элементов крепежа по периметру.
3. Требования к объемным элементам и подсветке
Объемный брендинг: Официальное наименование компании («АО Сахаэнерго»), цифра «25 лет» и приветственный слоган изготавливаются в виде накладных объемных букв и элементов из пластика (ПВХ/акрил) с глянцевым золотым или зеркальным покрытием (в едином стиле с главной фотозоной).
Световое оформление: Стенд должен быть оснащен встроенной светодиодной (LED) подсветкой. Применяется контражурное свечение по периметру самого стенда либо внутренняя диодная подсветка объемных букв/логотипа, создающая эффект мягкого свечения. Свечение строго фиксированное (теплый белый или нейтральный свет).
Безопасность электрики: Питание светодиодных элементов осуществляется по безопасной низковольтной схеме (12V/24V). Все блоки питания, контроллеры и провода должны быть полностью скрыты внутри конструкции или под подиумом стенда. Кабель подключения к сети зала должен быть убран в защитный напольный кабель-канал (капу).
4. Обязанности Исполнителя и регламент монтажа
Доставка элементов, сборка каркаса, натяжка полотен, коммутация электрики и юстировка стенда на месте установки выполняются силами Исполнителя «под ключ».
Точное место установки стенда в фойе Исполнитель согласовывает с Заказчиком на площадке БЗ «Кристалл Холл» перед началом монтажных работ. Конструкция не должна препятствовать свободному проходу 250 человек к гардеробу и зонам активности.
Сдача готового приветственного стенда Заказчику — не позднее чем за 3 часа до начала официальной части мероприятия.
После завершения монтажа Исполнитель обязан очистить лицевые глянцевые и матовые поверхности стенда от монтажной пыли, статики и следов рук.

3. Организационная часть:
          3.1 Исполнитель должен предоставить Заказчику услуги по разработке дизайн-макета в формате Corel, ФотоШоп. Дизайнер разрабатывает дизайн-макет по заданию Заказчика c подробными примерами и исходными файлами. Подготовка дизайн-макетов к печати и работе декораторов, с учетом всех размеров и используемых материалов. Все работы выполняются по согласованию с Заказчиком;
 Эксплуатация, упаковка и монтаж
Упаковка дорожки: поставляется в чистом, отглаженном виде, намотанной на жесткий тубус (транспортировка в сложенном «конвертом» виде запрещена во избежание заломов). Ткань не должна выделять резких химических запахов.
Организация монтажа: Поставщик осуществляет сборку задника на площадке строго до начала накрытия столов службой кейтеринга. Конструкция должна стоять монолитно, исключая падение при случайном контакте со столом.
Безопасность на площадке: Все провода на полу за кулисами и в зоне прохода людей должны быть спрятаны и надежно проклеены армированным скотчем (тейпом). По окончании мероприятия Поставщик производит полный демонтаж и вывоз конструкций.
3.2 Исполнитель должен предоставить Заказчику услуги монтажных и демонтажных работ команды опытных декораторов в количестве не менее 12 (двенадцать) человек.
Исполнитель обеспечивает изготовление, монтаж, демонтаж самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Услуги выполняются из материалов Исполнителя согласно утвержденному эскизу.
Исполнитель должен обеспечить качество всех используемых материалов для оказания услуг в соответствии с ГОСТ и требованиями законодательства Российской Федерации. Баннеры должны быть натянуты без складок, без «волн», без перекосов, равномерно по всей плоскости, ровно с учетом размера конструкции, нагрузок, температурного режима, ветровых нагрузок и срока монтажа.
На период действия контракта Исполнитель по мере необходимости производит восстановительные работы по обновлению конструкции по мере поломки. За устойчивое крепление конструкций ответственность несет Исполнитель. В случаях необходимости выполнения работ (услуг), предусмотренные настоящим пунктом все расходы входит в стоимость контракта. 
Исполнитель предоставляет на согласование макет цветопроб продукции заказчику, и производит контрольные замеры всех конструкций, к которым монтируется продукция. 
 Изготовление и монтажные работы производятся Исполнителем с учетом результатов проведения контрольных замеров конструкций. Все работы выполняются по согласованию с Заказчиком;
3.3 Исполнитель должен предоставить Заказчику услуги монтажных и демонтажных работ конструкций на большой высоте, специалисты-монтажники высотники в количестве не менее 3-х (трех) человек.
Исполнитель обеспечивает предоставление профессионалов, которые занимаются установкой, монтажом конструкций на большой высоте (специалисты-монтажники высотники). Все работы выполняются по согласованию с Заказчиком;
3.4 Исполнитель должен предоставить Заказчику услуги транспортных работ (грузовая машина не менее 3-5 тонн).
Исполнитель обеспечивает  гарантию доставки в целости и сохранности декораций и материалов. Все работы выполняются по согласованию с Заказчиком;
3.5 Исполнитель должен предоставить Заказчику услуги закупа и поиска материалов по территории Российской Федерации и Китаю. Исполнитель подбирает поставщиков в соответствии с требованиями и бюджетом оптимальные по цене и качеству  предложения по материалам декора. Все работы выполняются по согласованию с Заказчиком;

3.6 Исполнитель должен предоставить Заказчику услуги грузчиков в количестве не менее 3-х (трех) человек. Исполнитель обеспечивает  погрузочно-разгрузочные работы. Все работы выполняются по согласованию с Заказчиком;
3.7 Исполнитель должен предоставить Заказчику услуги координации во время монтажа и демонтажа. Исполнитель обеспечивает  координацию при  подготовке и изготовлению декораций к мероприятию и контроль монтажа, демонтажа, работы в ходе мероприятия. Все работы выполняются по согласованию с Заказчиком.

Все услуги утверждаются Заказчиком!


	1. 
	Дополнительные требования
	После завершения мероприятий, все предоставленные Исполнителем материалы остаются у Заказчика.
Качество оказанных Исполнителем услуг должно соответствовать действующим нормативным правовым актам Российской Федерации, государственным стандартам, техническим условиям и иным требованиям, предъявляемым к результатам такого рода услуг.
Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу участников и посетителей мероприятия, а также другим лицам в связи с оказанием услуг по настоящему Техническому заданию и Контракту.
Исполнитель должен предоставить Заказчику сведения об ответственных исполнителях по организации выполнения технического задания (с указанием полного ФИО, номера мобильного телефона, адреса электронной почты), на следующий день после подписания Контракта путем отправки письма на адрес электронной почты,                                    указанной в Контракте или нарочно (бумажно) по согласованию с Заказчиком.
По окончании мероприятия Исполнитель подготавливает подробный, детализированный письменный отчет о проведенных мероприятиях с информацией о достигнутых количественных/аналитических показателях, акт об исполнении, фото - видео съемку.


	2. 
	Место оказания услуг
	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск: 
Место проведения: территория городского округа «город Якутск»;
Время проведения мероприятия: 22 и 25 декабря 2026 г.


	3. 
	Срок оказания услуг
	С момента заключения муниципального контракта по __. __.2026 г. (включительно)


	4. 
	Требования к безопасности
	Исполнитель должен обеспечить безопасность услуг для жизни и здоровья людей, для имущества и для окружающей среды. Требование установлено в части 1 статьи 7 Закона № 2300-1.





