ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по проверке соответствия мест установки оборудования автоматических пунктов весового и габаритного контроля, расположенных на региональных дорогах Вологодской области
1. Предмет закупки: выполнение работ по проверке соответствия мест установки оборудования автоматических пунктов весового и габаритного контроля, расположенных на региональных дорогах Вологодской области.
2. Место выполнения работ:
Место выполнения работ указывается в Заказе к Договору, в пределах размещения пунктов весового и габаритного контроля, расположенных на региональных дорогах Вологодской области:
	№
	Автомобильная дорога
	Муниципальный округ
	Местоположение АПВГК
	Участок
	Протяженность

	1
	Вологда - Ростилово
	Вологодский муниципальный округ
	км 2+830*
	км 2+680* — км 2+980*
	0,300 км

	2
	Подъезд к п. Чагода
	Чагодощенский муниципальный округ
	км 1+050*
	км 0+900* — км 1+200*
	0,300 км

	3
	Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец
	Череповецкий муниципальный округ
	км 410+458*
	км 410+308* — км 410+608*
	0,300 км

	4
	Череповец - Белозерск - Липин Бор
	Череповецкий муниципальный округ
	км 2+100*
	км 1+950* — км 2+250*
	0,300 км

	5
	Сокол - Харовск - Вожега
	Сокольский муниципальный округ
	км 6+700*
	км 6+550* — км 6+850*
	0,300 км

	6
	Тотьма - Никольск
	Тотемский муниципальный округ
	км 8+198*
	км 8+048* — км 8+348*
	0,300 км


3. Цель выполнения работ:
- Получение полной, объективной и достоверной информации о корректности измерений весовых и габаритных параметров транспортных средств на АПВГК.
- Получение полной, объективной и достоверной информации о продольных и поперечных уклонах участка автомобильной дороги, значений продольной и поперечной ровности участка автодороги, и степени соответствия фактических параметров и характеристик требованиям, предъявляемым действующим законодательством к участкам автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по проверке соответствия мест установки автоматических пунктов весового и габаритного контроля (АПВГК).
4. Перечень нормативных документов.
Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13.04.2026 г. № 148 «Об установлении порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств»;
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13.04.2026 г. № 150 «Об установлении Порядка проведения диагностики (оценки технического состояния) автомобильных дорог»;
Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТС 014/2011).
ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;
ГОСТ 33388-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации»;
ГОСТ 33383-2015 Межгосударственный стандарт. «Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Методы определения параметров»;
ГОСТ 32825-2014 Межгосударственный стандарт. «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений»;
ГОСТ Р 56925-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. «Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий»;
ГОСТ 33101-2014 Межгосударственный стандарт. «Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия дорожные. Методы измерения ровности».
ГОСТ 32946-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Методы контроля»;
ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог»;
СП 34.13330.2021 «Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*»;
СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.06-85».
5. Состав работ и основные требования.
5.1.1. Состав работ:
Проверка соответствия автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) и мест их установки согласно разделу VI Порядка осуществления весового и габаритного контроля, утвержденного Приказом Минтранса России от 13.04.2026 № 148:
1. Инструментальное обследование места установки АПВГК
Проверяется соответствие параметров участка автомобильной дороги (протяженностью до и после измерительной рамки) жестким нормативным техническим требованиям:
	• Оценка продольных и поперечных уклонов дороги.
	• Проверка ровности дорожного покрытия.
	• Проверка отсутствия колейности, просадок, выбоин и других дефектов полотна в зоне контроля.
2. Тестовый проезд контрольного транспортного средства
Для подтверждения корректности измерений в движении обеспечивается проезд контрольного грузового автомобиля, к которому предъявляются жесткие критерии:
	• Наличие трех или более осей.
	• Масса автомобиля должна составлять от 50% до 100% от его максимально допустимой массы.
	• Осевые нагрузки и нагрузки на группы сближенных осей не должны превышать установленные допустимые параметры.
3. Проверка оборудования и программного обеспечения
	• Контроль соответствия оборудования АПВГК утвержденному описанию типа средства измерений.
	• Проверка идентификационных данных метрологически значимого программного обеспечения.
	• Проверка наличия и целостности поверительных клейм и защитных пломб, исключающих несанкционированный доступ к настройкам системы.
	• Контроль работы табло и систем визуального информирования водителей.
4. Подгтовка специального акта соответствия, подтверждающего, что участок дороги, на котором установлены весовые датчики, полностью пригоден для корректного измерения параметров транспортных средств в движении.
5.1.2. Требования к проведению работ.
Исполнитель обязан предоставить свидетельства о поверке на передвижные дорожные лаборатории и средства измерения, инструментов и средств измерения до начала выполнения работ. В случае непредставления указанных документов или несоответствия представленных документов требованиям настоящей Технической части, работа не принимается до устранения выявленных замечаний. Данное условие является существенным, без выполнения которого Исполнитель не имеет права осуществлять работы.
В соответствии с законодательством Российской Федерации работы, применяемые приборы, инструменты и средства измерения должны быть выполнены и пройти метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию, выполненную организациями, аккредитованными в области обеспечения единства измерений, в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ.
Перечень основных требований к средствам измерений, применяемым при выполнении работ по проверке соответствия мест установки АПВГК (наличие соответствующих сертификатов) согласно пункта В раздела 4.4.3 ГОСТ 33383-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Методы определения параметров».
После проведения работ Заказчик вправе потребовать оригиналы журналов по всем видам измерений, журналы с промежуточными измерениями и расчетами или копии указанных документов, распечатанные с компьютера.
5.1.3. Требования к составу исполнителей.
В работе принимают участие специалисты, имеющие опыт по данному виду работ. Исполнитель должен иметь не менее 4-х сотрудников в штате предприятия, выполняющих полевые обследования и камеральную обработку, и наличия соответствующих квалификаций у них, указанных в Приказе Минтранса России «Об утверждении перечня профессий и должностей, связанных с организацией дорожного движения квалификационных требований к ним» от 28 июля 2020 года № 260 на основании статьи 8 федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29 декабря 2017 года № 443-Ф3. Квалификационные документы предъявляются Исполнителем до начала выполнения работ.
5.1.4. Подготовительные работы:
- подготовка передвижных дорожных видео лабораторий (далее – ПДЛ), контрольно-измерительных приборов и оборудования;
- сбор, изучение и обобщение исходных данных;
- получение разрешений и согласование схем производства работ.
5.1.5. Полевые изыскания:
- проведение работ по обследованию участков автомобильных дорог с выполнением комплекса измерений – определение продольных и поперечных уклонов дорожного покрытия, определение прямых и радиусов кривых в плане;
- определение весовых параметров (нагрузки на оси, общая масса) и значений геометрических параметров (длина, ширина, высота) контрольных транспортных средств;
- проведение проездов по каждой полосе измерительного участка АПВГК не менее трёх раз со скоростями движения, указанными в разделе IV Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13.04.2026 № 148.

Определение весогабаритных параметров контрольного транспортного средства при осуществлении проездов через измерительный участок АПВГК, проверка соответствия мест оборудования АПВГК и обследование участков автомобильных дорог, в месте размещения АПВГК, должны проводиться в течение одного дня для каждого АПВГК.
5.1.6. Проведение камеральных работ по проведению проверки соответствия мест установки оборудования АПВГК:
- формирование технических отчетов по камеральным работам;
- формирование Актов проверки в отношении АПВГК в соответствии с требованиями Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13.04.2026 № 148.
5.1.7. Требования к видеоматериалам.
Видеосъемка должна быть выполнена в светлое время суток при благоприятных погодных условиях в пяти ракурсах (панорама). Размер и качество изображения проезжей части, обочин и придорожных полос подбираются таким образом, чтобы обеспечить уверенную идентификацию дефектов покрытия и обочин, состояния элементов обустройства и обстановки, читаемость надписей на дорожных знаках. На всех видеокадрах должен присутствовать указатель километража дороги и географических координат.
6. Точность измерений.
Таблица 1.
	Наименование параметра
	Показатель

	диапазон измерения пройденного пути, м
	0-1000000

	погрешность измерения пройденного пути, %
	0,05

	диапазон измерения продольных уклонов, %
	100

	погрешность измерения продольных уклонов, %
	0,2-2,0

	диапазон измерения радиусов выпуклых и вогнутых кривых, м
	0-1000000

	погрешность измерения радиусов кривых в профиле, %
	1-2

	диапазон измерения поперечных уклонов полосы движения, %
	100

	погрешность измерения поперечных уклонов, %
	0,2-3,0

	диапазон измерения углов поворота оси дороги, град
	0-360

	погрешность измерения углов поворота, град
	0,04-0,4

	диапазон измерения радиусов кривых в плане, м
	0-50000

	погрешность измерения радиусов кривых в плане, %
	0,5-2

	погрешность измерения размеров в плане, %
	0,5-2

	погрешность измерения вертикальных размеров, %
	1-3


7. Сдача - приемка работ.
Передача Заказчику оформленной документации осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. Заказчик или уполномоченное им лицо проверяет качество выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты предоставления Исполнителем отчетов о выполненных работах.
Отчетная документация должна содержать:
- технические отчеты лабораторного контроля геометрических параметров участков автомобильных дорог в местах размещения АПВГК с оценкой состояния участков автомобильных дорог по продольным и поперечным уклонам в соответствии с требованиями ОДМ 218.4.039-2018 в бумажном варианте формата А4 в цветном изображении в 2 (двух) экземплярах в мягком переплете и в электронном виде (скан-копия технического отчета лабораторного контроля) на USB-флеш-накопителе или внешнем жестком диске. Технический отчёт должен включать в себя: титульный лист, содержание, пояснительную записку о методике и способах проведения работ, заверенные копии свидетельств о поверке и сертификации применяемого оборудования, результаты обследования автомобильных дорог в табличном виде, заключения по результатам обследования;
- акты проверки в отношении АПВГК в соответствии с требованиями Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13.04.2026 № 148;
- видеосъемку участков автомобильных дорог с линейной и GPS привязками (прямой и обратный ход) в электронном виде на USB-флеш-накопителе или внешнем жестком диске;
- отчеты результатов измерений весогабаритных параметров на АПВГК;
- акты выполненных работ.
Вся документация подписывается Исполнителем и заверяется печатью организации.
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