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	№ п/п
	Требования Покупателя

	
	Тип Товара	
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности), не хуже

	1
	2
	3

	1. 
	Индивидуальный видеорегистратор

	Индивидуальный видеорегистратор с характеристиками не хуже:
1. Технические характеристики:
1.1. Встроенная память несъемная: не менее 64ГБ;
1.2. Время работы без записи видео, в включенном состоянии: не менее 24 часов;
1.3. Светочувствительность: не менее 0.1 Люкс;
1.4. Поддержка режимов видеозаписи:2688-1512, 30 пикс., к/с 2560х1440, 30 пикс., к/с 2560х1080, 30 пикс., к/с 1920x1080, 30 пикс., к/с 848х480, 1 пикс., к/с 848х480, 60 пикс., к/с;
1.5. Стандарт видеоизображения: NTSC/PAL;
1.6. Функция кодирования/декодирования видеофайлов, для просмотра/удаления/редактирования: наличие Видеокодек: H.265 Формат записи: AVI, MP4
1.7. Наличие разъема USB: да;
1.8. Устойчивость к климатическим условиям: ресурс батареи при разных температурных режимах: 8 часов или более (0т -30 до +30);
1.9. Наличие встроенного модуля ГЛОНАСС: да;
1.10. Наличие встроенного фонаря: да;
1.11. Масса: не более 250 г;
1.12. Размер: не более 100х80х40 мм;
1.13. Индивидуальный заводской номер изделия, нанесенный способом, исключающим возможность его удаления;
1.14. Угол обзора: не менее 110 градусов;
1.15. Наличие Функции наложения даты и времени, координат на видео и фото: наличие;
1.16. Исполнение во влагозащитном, ударопрочном корпусе с защитой не менееIP65: да;
1.17. Наличие датчика движения: да;
2.  Дополнительные возможности, комплектация:
2.1. Возможность подключения к мультимедийному терминалу посредством док станции с магнитными разъемами;
2.2. Защита от электромагнитного поля.;
2.3. Конструкция: носимая с крепежными элементами Прищепкой или другим креплением, не затрудняющим движение человека.;
2.4. Совместимость с мультимедийными терминалами хранения данных и выгрузки информации;
2.5. Наличие Функции вкл./выкл. автоматической записи видео при включении видеорегистратора: да;
2.6. Наличие Функции Голосовые подсказки на русском языке (начало записи, конец записи, батарея разряжена, карта памяти переполнена): да;
2.7. Наличие кнопки Блокировка управления регистратора: ВКЛ/ВЫКЛ, Видеозапись, ИК-подсветка: да;
3. Регистрация событий в ночное время суток и при недостаточной освещенности до десяти метров, с помощью внутренней подсветки;
4. Отсутствие возможности удаления архива из памяти регистратора;
5. Комплектация:
5.1. Видеорегистратор должен комплектоваться адаптером питания;
5.2. USB кабель;
5.3. Док-станция;
5.4. Паспорт/Инструкция;
5.5. Электронный носитель со стандартным лицензионным программным обеспечением и инструкцией, (возможно в электронном варианте);
5.6. Гарантийный талон;

	2. 
	Терминал зарядки и загрузки данных
	Терминал зарядки и загрузки данных с характеристиками не хуже:
1. Технические характеристики:
1.1. Количество портов для беспроводного подключения видеорегистраторов: не менее 8;
1.2. Скорость определения регистратора при подключении к терминалу и отображения в СПО не более 5 секунд;
1.3. Емкость встроенных дисков хранения данных терминала не менее 4ТБ;
1.4. Встроенный Интерфейс: не менее 4 порта USB;
1.5. Интерфейс LAN (не мене: Fast Ethernet, 100Мбит/с (разъем Rj45);
1.6. Кнопка включение и выключения терминала с индикацией;
1.7. Индикация заряда и переноса данных;
1.8. Центральный процессор: не менее 6 ядер, не менее 2.3 ГГц;
1.9. Оперативная память не менее 16Гб;
1.10. Наличие индикатора заряда батареи, всех подключенных регистраторов: да; 
1.11. Наличие персонального номера видеорегистратора: да;
2. Автоматическое определение регистратора при его подключении к терминалу;
3. Требования к конструкции терминала: надежное крепление гнезд для регистраторов, отсутствие вертикального люфта гнезда при вставке регистратора, допустимый люфт при максимальном усилии до 15 кг на гнездо – не более 1 мм;
4. Требование к посадке регистратора в гнездо терминала: люфты регистратора в гнезде не должны приводить к потере контакта регистратора с терминалом;
5. Электронные компоненты терминала должны быть защищены от воздействия электростатических разрядов;
6. Дополнительные возможности и комплектация:
6.1. Возможность зарядки видеорегистраторов;
6.2. Возможность установки времени хранения аудио-видео архивов;
6.3. Наличие функции разделения прав на администратора и пользователя: да;
6.4. Автоматическое форматирование памяти регистратора после копирования данных на терминал.;
6.5. Сбор данных из хранилища;
6.6. Автоматическое удаление старых файлов при заполнении диска.;
6.7. Наличие журнала событий;
6.8. Возможность сортировки медиа информации по номеру регистратора, сотруднику, времени, дате, комментарию, размеру файла, подразделению;
6.9. Наличие функции выдачи и регистрации устройства за определенным пользователем; да;
7. Комплектация:
7.1. Терминал;
7.2. Руководство по эксплуатации и клиентское ПО на электронном носителе;
7.3. Паспорт;
7.4. Лицензия СПО;
7.5. Предустановленная операционная система АльтерОС не ниже 9.6.

	3. 
	СПО для терминала и АРМ
	СПО для терминала и АРМ с характеристиками не хуже:
1. СПО должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных; 
2. СПО должно работать на операционной система АльтерОС 9.6. 
3. Функциональные возможности СПО:
3.1. Возможность настройки прав доступа пользователя к параметрам (копирование файлов, просмотр файлов, удаление файлов, добавление, удаление пользователя, настройка СПО, настройка регистратора, просмотр журнала событий);
3.2. Возможность разграничения прав доступа к функционалу программы:
3.2.1. пользователь с уровнем доступа «Администратор» имеет полный доступ ко всем функциям СПО, включая настройку, первичную идентификацию видеорегистраторов;
3.2.2. Пользователь «Администратор» и «Администратор подразделения» создает и удаляет пользователей устанавливает условия авторизации пользователей, настраивает параметры архива;
3.2.3. Пользователь «Аналитик» и «Аналитик подразделения» имеют доступ к аудио-видео архиву. Как с самого терминала/арма, так и удаленно с любого рабочего места Общества. 
3.2.4. Пользователь «Оператор» имеет доступ к выдаче видеорегистраторов сотрудникам;
3.2.5. Пользователь «Сотрудник» имеет возможность получать видеорегистраторы для проведения аудио-видео съемки;
3.3. Один пользователь СПО может совмещать две или более ролей кроме административных;
3.4. Индивидуальная идентификация аудио-видео регистратора для каждого пользователя подразделения посредством введения персонального кода авторизации для доступа к записям;
3.5. Автоматическая привязка-идентификация аудио-видео файлов к пользователю с сохранением информации в базе данных;
3.6. Функция одновременного просмотра видео-отрезка и отслеживание его на карте по ГЛОНАСС офлайн, функция делить видео на новые фрагменты;
3.7. Возможность просмотра любого аудио-видео файла из списка, а также внесение в базу данных записей, комментариев и пометок (тэгов), характеризующих фрагменты записей или событии, при которых они сделаны;
3.8. Просмотр (вывод) информации об объеме хранилища диска, индикаторе заряда батареи, всех подключенных регистраторов, а также персональный номер регистратора и фотокарту владельца в головной интерфейс СПО;
3.9. Журнал событий для отслеживания истории работы, а также архив всех событий;
3.10. Функция отображения в СПО извлеченных видеорегистраторов;
3.11. Сортировка медиаинформации по номеру видеорегистратора, сотруднику, времени, дате, комментарию, размеру файла, подразделению, терминалу;
3.12. Настройка параметров видеорегистратора (разрешение видео, длина видео, качество видео, громкость, разрешение фото, инфракрасный свет, сигнал записи, время и дата);
3.13. Автоматическая синхронизация времени видеорегистратора с временем на терминале;
3.14. Автоматическое копирование информации из встроенной памяти аудио-видеорегистратора на терминал или ПК;
3.15. Автоматическое копирование информации из локального хранилища Терминала и АРМа на удаленный сервер СВ через ПСПД;
3.16. Желательно, наличие функция остановки видеозаписи только после подключения видеорегистратора к СПО Терминала;
3.17. Удаленное подключение к СПО Терминала и АРМа по локальной сети через СВ. 
3.18. Функция фото и видеоотчета оператора терминала в журнале событий;
3.19. Желательно удаленное управление СПО терминала и АРМа по локальной сети через СВ
3.20. Функция сервера приложений, синхронизирующий информацию с нескольких терминалов одновременного, должен быть установлен на СВ и предоставлен в виде дистрибутива;
3.21. Наличие возможности автоматического обновления программное обеспечение через меню СПО;
3.22. Наличие возможности настройки наименования и номера подразделения, настройка списка личного состава подразделения, включающая ФИО, личный идентификатор;
4. Дополнительные функциональные возможности СПО:
4.1. Наличие функции доступа к СПО посредством авторизации пользователя АРМа;
4.2. Возможность индивидуальной идентификации для каждого сотрудника подразделения посредством введения персонального кода авторизации для доступа к записям через Терминал;
4.3. Автоматическая привязка-идентификации аудио-видео файлов к сотруднику с сохранением информации в базе данных СВ, терминала и АРМа;
4.4. Автоматическая идентификация аудио-видео файлов по дате, времени дежурства с сохранением информации в специальной базе данных ПСП и СВ;
4.5. Возможность перемотки при воспроизведении архива в АРМ-И и АРМ-О по времени и по координате;
4.6. Возможность формирования Стоп-кадра с записанного видео файла в общую систему баз данным ПСП и СВ;
4.7. Возможность формирование отчета, включающего сформированные Стоп-кадры и фрагменты видеозаписи, дату и время съемки, данные сотрудника (идентификатор, ФИО), а также вывод сформированного отчета в формате, доступном для просмотра стандартными программными средствами на АРМе, терминале, СВ;
4.8. Использование многоуровневой иерархической структуры записи и хранения данных в СВ;
4.9. Ведение журнала событий с записью истории использования камеры Автоматическое уведомление об остатке места на жестком диске терминала;
4.10. СПО центрального сервера должно иметь возможность формирования множества учетных записей операторов обработки информации (права аналитик) с назначением им персональных прав (по территориальному признаку в соответствии со структурой организации; чтение/удаление/корректировка; добавление/удаление пользователей; управление сетевыми элементами (станциями);
4.11. Наличие функции указания в названии аудио/видео файлов индекса территориальной привязки и абонента.
5. СВ должна быть разработана в виде масштабируемой отказоустойчивой системы распределённой обработки.
6. Аппаратно-программный комплекс СВ должен иметь возможность восстановления в случаях сбоев.
7. СПО должны быть укомплектована подсистемой оповещения Администраторов о возникновении аварийной ситуации;
8. Надежность программного обеспечения подсистем должна обеспечиваться за счет надежности общесистемного ПО и установленных на терминале, Сервера приложений на СВ;
9. Подсистемы СВ должны обеспечивать удобный для конечного пользователя интерфейс, отвечающий следующим требованиям:
9.1. Интерфейсы подсистем должен быть типизированы, наличие локализованного (русскоязычного) интерфейса пользователя. Цветовая палитра должна быть: спокойной для штатного режима работы, агрессивной при возникновении нештатных ситуаций;
9.2. В части диалога с пользователем требуется использование ввода с помощью справочников во всех случаях, когда это возможно. При возникновении ошибок в работе подсистемы на экран монитора должно выводиться сообщение с наименованием ошибки и с рекомендациями по её устранению на русском языке;
9.3. В части процедур ввода-вывода данных, возможность многомерного анализа данных в табличном и графическом видах.
9.4. Должна быть предусмотрена расширенная фильтрация результатов поиска информации;
9.5. Должна быть предусмотрена возможность запоминания учетных данных пользователя, при авторизации.
10. Программное обеспечение на рабочих местах пользователей и администраторов СВ должно быть совместимым с установкой средств антивирусной защиты АО «Лаборатория Касперского».
11. Требования по разграничению доступа должны быть разработаны в виде матрицы разграничения прав.
12. Матрица должна раскрывать следующую информацию:
12.1. код ответственности: управление, использование, наблюдение;
12.2. наименование объекта СВ, на который накладываются ограничения;
12.3. роль сотрудника/единица организационной структуры, для которых накладываются ограничения.
13. Аутентификация пользователей системы выполняется с помощью регистрационного имени пользователя и многоразового пароля.
14. При установке ПО для СВ все поля ввода и вывода, для которых возможно использование классификаторов, должны быть реализованы с использованием классификаторов;
15. Эксплуатационные документы СВ должны иметь унифицированное содержание и стили оформления.
16. Для реализации подсистемы хранения данных должна использоваться промышленная РСУБД PostgreSQL или эквивалент;
17. СВ должна протоколировать все события, связанные с изменением своего информационного наполнения, и иметь возможность в случае сбоя в работе восстанавливать свое состояние, используя ранее запротоколированные изменения данных.
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