Техническое задание

на Поставку аккумуляторных батарей для обеспечения бесперебойной работы региональной системы оповещения населения на территории Оренбургской области

1. Предмет закупки: Поставка аккумуляторных батарей для обеспечения бесперебойной работы региональной системы оповещения населения на территории Оренбургской области.

2. Покупатель: Оренбургский филиал ПАО «Ростелеком».
3. Место доставки поставляемого оборудования: Оренбургская область, Оренбургский район, п. Пригородный, пр. Южный, 3А.
4. Срок и условия оплаты поставки оборудования: Форма оплаты - безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Расчеты осуществляются по факту поставки товара в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной по форме ТОРГ-12 (для субъектов малого предпринимательства – в течение 7 (семи) рабочих дней) путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
5. Срок поставки оборудования: не позднее 30.06.2027.
6. Требования к качеству, упаковке и поставке оборудования: 
Доставка оборудования должна осуществляться по адресу согласно п.3 настоящего Технического задания. 
[bookmark: _GoBack]Качество и безопасность оборудования должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ. 
Оборудование должно транспортироваться в упаковке, соответствующей характеру используемого товара и способу транспортировки.
Используемое оборудование:
· не должно находиться в залоге, под арестом или другим обременением;
· не должен иметь дефектов, вмятин, царапин и т.д.
Оборудование должно быть новым, не ранее 2026 года выпуска, неиспользованным, изготовленным на производстве. Оборудование должно сопровождаться документацией на русском языке, подтверждающей декларируемые технические характеристики и позволяющей обеспечить каждодневную работу пользователя. Соответствие качества и безопасности оборудования должно быть подтверждено сертификатом качества. Сертификат соответствия и иные документы, подтверждающие качество оборудования, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации на отпускаемый товар, должны прилагаться к сопроводительным документам, в том числе паспорта/формуляры согласно ГОСТ 2.610. Оборудование должно доставляться в таре (упаковке), отвечающей требованиям технических условий (ТУ) и обеспечивающую сохранность при транспортировке и хранении. Оборудование должно иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. 
Требования к гарантийным обязательствам на используемое оборудование приведены в п.7 настоящего Технического задания.
7. Требования к гарантийным обязательствам оборудования: 
Исполнитель должен обеспечить гарантийное обслуживание используемого оборудования на следующих условиях:
· Исполнитель гарантирует, что используемое оборудование соответствует техническим требованиям, указанным в настоящем Техническом задании, а также свободно от дефектов материалов и изготовления;
· Гарантийные обязательства подразумевают замену/ремонт за счёт Исполнителя оборудования с обнаруженными и заявленными в течение гарантийного срока дефектами материалов и производства, не проистекающими из нарушения Заказчиком правил эксплуатации оборудования;
· Срок гарантии производителя на все используемое оборудование должен составлять не менее 12 месяцев;
· Гарантийное обслуживание осуществляется Исполнителем в авторизованных сервисных центрах производителя на основе стандартных условий гарантийного обслуживания производителя.

8. Характеристики поставляемого оборудования: в соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию.


Приложение №1 к Техническому заданию

Таблица 1. Аккумуляторные батареи для проведения РТО
	№
п/п
	Наименование 
	Наименование характеристики
	Значение
характеристики
	Единица
измерения
характеристики
	Кол-во, шт. 

	1.
	Аккумуляторная батарея
	Тип
	аккумуляторная батарея 
	-
	632

	
	
	Исполнение
	AGM
	-
	

	
	
	Состав
	свинцово-кислотный
	-
	

	
	
	Емкость 
	17 
	А*ч
	

	
	
	Клеммы
	Т3/F3 (болт М5 с гайкой)
	-
	

	
	
	Напряжение 
	12 
	В
	

	
	
	Максимальный ток заряда 
	5.4 
	А
	

	
	
	Максимальный ток разряда 
	270 
	А
	

	
	
	Внутреннее сопротивление 
	10.5 
	мОм
	

	
	
	Количество циклов полной зарядки
	260
	-
	

	
	
	Количество элементов в блоке
	6
	-
	

	
	
	Напряжение подзаряда
	13.5 - 13.8 
	В при 25 °С
	

	
	
	Напряжение заряда при циклическом режиме
	14.4 - 15.0 
	В при 25 °С
	

	
	
	Длина
	181 
	мм
	

	
	
	Ширина
	76 
	мм
	

	
	
	Высота
	167 
	мм
	



