Приложение 2

Форма для заполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

	№
п/п
	Наименование условий исполнения договора 
	Условия исполнения договора Заказчика
	Предложение поставщика (подрядчика, исполнителя)

	1.
	Предмет закупки: 
-поставка огнетушителе и пожарных рукавов

	смотреть техническое задание (Приложение № 1.1)  
	Представленное поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Техническое задание, соответствующее техническому заданию Заказчика.

	2.
	Сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	В течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора
	

	3.
	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	г. Тюмень, ул. Пермякова, 3а 
	

	4.
	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Расчет осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика (подрядчика, исполнителя), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами товарной накладной или УПД

	

	5.
	Цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора 
	Расчет осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика (подрядчика, исполнителя), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами товарной накладной или УПД
	Цена указывается в Приложении 2.1 

	6.
	Срок действия ценовой информации
	Устанавливается поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
	



Приложение 2.1.

	

№ п/п
	Наименование объекта закупки (товара)
	Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара), единицы измерения, предложенные Заказчиком
	Кол-во 
шт.
	Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара), единицы измерения, предложенные Поставщиком 
	
Наименование/марка
	
Страна происхождения/реестровый номер (если имеется)
	
Цена за ед., руб.
	Цена, руб.

	1
	Огнетушитель переносной ОП-5(з) – АВСЕ
	Масса ОТВ: 5 кг 
Рабочее давление: 1,4 МПа 
Ранг огнетушителя 2А, 70В, С, Е 
Диапазон температур эксплуатации: от минус 40° до плюс 50° С 
Материал распылителя – морозостойкий резиновый рукав (до минус 50°С) 
Срок эксплуатации до перезарядки: не менее 5 лет 
Сертификат о соответствии огнетушителей требованиям ГОСТ Р 51057-2001 (копия).
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев с даты выпуска
Комплект поставки: 
Огнетушитель заряженный с опломбированным ЗПУ – 1 шт.
Шланг с насадкой – 1 шт.
Руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом – 1 шт.
	4
	
	
	
	
	

	2
	Огнетушитель переносной ОУ-5- ВСЕ 
	ОТВ: двуокись углерода (СО2) 
Масса ОТВ: 5 кг. 
Ранг огнетушителя: 55В, С, Е; 
Диапазон температур эксплуатации: от минус 40° до плюс 50° С; 
Срок эксплуатации до перезарядки: не менее 5 лет; 
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев с даты выпуска.
Сертификат о соответствии огнетушителей требованиям ГОСТ Р 51057-2001 (копия).
Комплект поставки: 
Огнетушитель заряженный с опломбированным ЗПУ – 1 шт.
Раструб – 1 шт.
Руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом – 1 шт.
	1
	
	
	
	
	

	3
	Рукав пожарный для ПК в сборе с головками ГР-50

	Тип: напорный
Длина: не менее 20 м.
Диаметр (мм): 50
Материал: ПВХ
Оголовок – 2 шт.
Рабочее давление - 1 МПа
Вес нетто – не менее 2.6 кг
Сертификат о соответствии требованиям ГОСТ 34779-2021 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний»
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