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1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	ТС
	Транспортное средство

	ТТ
	Технические требования

	VIN
	Идентификационный номер транспортного средства

	ПД
	Проект договора

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного союза

	ФЗ
	Федеральный закон Российской Федерации

	ПП
	Постановление Правительства Российской Федерации

	ГОСТ
	Государственный стандарт 

	ТУ 
	Технические условия

	КПП
	Коробка переключения передач

	ГЛОНАСС
	Глобальная навигационная спутниковая система

	СанПин
	Санитарные нормы и правила

	ПСМ
	Паспорт самоходной машины

	ЭПСМ
	Электронный паспорт самоходной машины

	МЧС
	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий



[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc46743506]

1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2: 28.92.27 Поставка экскаватора-погрузчика для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро».
1.3. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
	Обеспечение подвижным составом Камчатского Филиала АО «ТК РусГидро» в целях исполнения обязательств по договору оказания транспортных услуг.
1.4. [bookmark: _Toc75446571][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1. Поставляемая Продукция, должна иметь сертификат одобрения типа транспортного средства, выданного органом сертификации транспортных средств Российской Федерации (в составе предложения, участник представляет копию указанного сертификата).
1.5. [bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc75446572]Иные требования и сведения общего характера
1.5.1. Продукция должна быть новой и ранее не используемой.
1.5.2. В случае указания в настоящих ТТ (включая приложения к ним) товарных знаков, марок, производителей, Участник вправе предложить эквиваленты с характеристиками, соответствующими заявленным в Таблице 3.
1.5.3. Всё дополнительное оборудование должно быть установлено на ТС, иметь срок гарантии не менее срока гарантии завода изготовителя ТС, быть в рабочем состоянии. В сервисной книжке должны быть сделаны соответствующие отметки об установленном доп. оборудовании.
1.5.4. Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжка, проверка всех уровней жидкостей и т.д.), подтвердить выполнение работ по гарантийному и предпродажному обслуживанию поставляемой Продукции на любом авторизованном техническом центре.
2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 28.92.27 Экскаватор-погрузчик
	шт.
	1




2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Экскаватор-погрузчик
	С даты подписания договора
	Не более 90 календарных дней с даты подписания договора


[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc54785622]
2.2. Требования к месту поставки Продукции.
[bookmark: _Toc125021670][bookmark: _Toc124337401]Таблица 2.2. «Требование к месту поставки продукции»
	№
п/п
	Наименование продукции
	Количество единиц Продукции
	Место поставки Продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 28.92.27 Экскаватор-погрузчик
	1
	РФ, Камчатский край, 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, 16



0

5

2.3. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
 
3.1. Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1.): ОКПД 2: 28.92.27 Экскаватор-погрузчик для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро»
	№ п/п
	Наименование 
параметра
	Требования 
Заказчика*
	Способ подтверждения 
участником соответствия 
требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с 
требованием/
указание 
характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1.  Общие требования к Продукции  

	1.1. 
	Поставляемые ТС в отношении используемого шасси, должны соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации.
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки скан копии указанного сертификата со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)
	Согласие с 
требованием
	Предоставление действующего сертификата/декларации в соответствии с требованиями тех.регламента Таможенного Союза  ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»
	

	1.2. 
	На момент поставки ТС должны иметь
	Паспорт самоходной машины или Электронный самоходной машины, руководство по эксплуатации, Сервисная книжка.
	Согласие с 
требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к гарантии на Продукцию
	Гарантийный срок на транспортное средство соответствует гарантийному сроку, установленному заводом-изготовителем, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи Заказчику.
	Согласие с 
требованием
	
	

	1.4. 
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжка, проверка всех уровней жидкостей), (Подтверждается отметкой в сервисной книжке либо Заказ-нарядом, Актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре)
	Согласие с 
требованием
	Предоставление соответствующих подтверждающих документов
	

	
	2.  Размеры и вес

	2.1. 
	Тип
	Экскаватор-погрузчик
	Согласие с 
требованием
	
	

	2.2. 
	Длина, мм
	Не менее 6000 и не более 7100
	указание 
характеристик
	
	

	2.3. 
	Ширина без учета боковых зеркал, мм
	Не менее 2300 и не более 2400
	указание 
характеристик
	
	

	2.4. 
	Высота, мм 
	Не менее 3600 и не более 3750
	указание 
характеристик
	
	

	2.5. 
	Эксплуатационная  масса, кг
	Не менее 9500 и не более 9800
	указание 
характеристик
	
	

	3.  Двигатель 

	3.1. 
	Рабочий объем, см3
	Не менее 4400
	указание 
характеристик
	
	

	3.2. 
	Максимальная
мощность, кВт 
	Не менее 70
	указание 
характеристик
	
	

	3.3. 
	Максимальный крутящий момент, Нм
	Не менее 400
	указание 
характеристик
	
	

	3.4. 
	Тип двигателя
	Дизельный, 4-х тактный, рядный, с турбонаддувом, с жидкостным охлаждением
	Согласие с
 требованием
	
	

	3.5. 
	Экологический стандарт
	Tier 3 / Stage IIIA или выше
	указание 
характеристик
	
	

	
	4.  Потребление топлива

	4.1. 
	Вид топлива
	Дизельное
	Согласие с
требованием
	
	

	4.2. 
	Вместимость топливного бака, л
	Не менее 130
	указание 
характеристик
	
	

	
	5. Трансмиссия

	5.1. 
	Тип КПП
	Гидромеханическая
	Согласие с 
требованием
	
	

	5.2. 
	Колесная формула
	4х4, 4WS
	Согласие с 
требованием
	
	

	5.3. 
	Число передач
	Не менее 4 вперед, 4 назад
	указание 
характеристик
	
	

	5.4. 
	Радиус поворота по внешнему колесу, мм
	Не более 4850
	указание 
характеристик
	
	

	5.5. 
	Радиус поворота по кромке ковша, мм
	Не более 5200
	указание 
характеристик
	
	

	6.  Рулевое управление

	6.1. 
	Тип
	С усилителем руля и регулировкой по углу наклона
	Согласие с 
требованием
	
	

	
	7. Тормозная система

	7.1. 
	Тип рабочего тормоза
	Мокрый, дисковый
	Согласие с 
требованием
	
	

	7.2. 
	Привод рабочего тормоза
	Гидравлический
	Согласие с 
требованием
	
	

	8.  Колеса и шины

	8.1. 
	Тип шин
	Камерного или бескамерного типа
	указание 
характеристик
	
	

	8.2. 
	Размер шин
	16.9-28 12RP TL
	Согласие с 
требованием
	
	

	8.3. 
	Сезонность шин
	Зимние
	Согласие с 
требованием
	
	

	9.  Гидравлическая система

	9.1.
	Номинальное давление гидравлической жидкости в системе, Бар
	Не менее 230
	указание
характеристик
	
	

	9.2.
	Главный гидравлический насос, производительность, л/мин
	Аксиально-поршневой
	Согласие с
 требованием
	
	

	9.3.
	Производительность главного гидравлического насоса, л/мин
	Не менее 165
	указание 
характеристик
	
	

	10. Характеристики погрузочного оборудования

	10.1.
	Тип ковша
	Челюстной
	Согласие с 
требованием
	
	

	10.2.
	Емкость ковша, м3
	Не менее 1.1
	указание 
характеристик
	
	

	10.3.
	Ширина ковша, мм
	Не менее 2400 и не более 2500
	указание 
характеристик
	
	

	10.4.
	Грузоподъемность на максимальной высоте, кН
	Не менее 30
	указание 
характеристик
	
	

	10.5.
	Вырывное усилие ковша, кН
	Не менее 60
	указание 
характеристик
	
	

	10.6.
	Максимальная высота выгрузки, мм
	Не менее 2700
	указание 
характеристик
	
	

	10.7.
	Максимальный угол выгрузки на максимальной высоте, 0
	Не менее 45
	указание 
характеристик
	
	

	10.8.
	Расстояние выгрузки на максимальной высоте, мм
	Не менее 550
	указание 
характеристик
	
	

	10.9.
	Грузоподъемность на уровне земли, кН
	Не менее 50
	указание 
характеристик
	
	

	10.10.
	Максимальная глубина заглубления, мм
	Не менее 30
	указание 
характеристик
	
	

	11. Характеристики экскаваторного оборудования

	11.1.
	Вместимость ковша по ISO с шапкой, м3
	Не менее 0,2
	указание 
характеристик
	
	

	11.2.
	Ширина ковша, мм
	Не менее 600 и не более 650
	указание 
характеристик
	
	

	11.3.
	Усилие выемки грунта на ковше, кН
	Не менее 60
	указание 
характеристик
	
	

	11.4.
	Усилие выемки грунта на рукояти, кН
	Не менее 40
	указание 
характеристик
	
	

	11.5.
	Высота выгрузки, мм
	Не менее 4300
	указание 
характеристик
	
	

	11.6.
	Угол поворота ковша, 0
	Не менее 180
	указание 
характеристик
	
	

	11.7.
	Расстояние радиуса выгрузки на максимальной высоте от поворотного шарнира стрелы, мм
	Не менее 3900
	указание 
характеристик
	
	

	11.8.
	Тип рукояти
	Телескопическая
	Согласие с 
требованием
	
	

	11.9.
	Дополнительное оснащение
	1. Быстросъёмный механизм
	Согласие с 
требованием
	
	

	
	
	2. Гидролиния на рукояти, для подключения дополнительного оборудования
	Согласие с 
требованием
	
	

	
	
	3. Гидромолот с рабочими характеристиками: 
3.1. Рабочий поток гидравлической жидкости не менее 40 л./мин.;
3.2. Минимальный уровень ударов не менее 450 мм, Максимальный уровень ударов не менее 900 мм;
3.3. [bookmark: _GoBack]Рабочее давление не менее 120 бар.
	указание 
характеристик
	
	

	12.  Требования к комплектации

	12.1.
	Безопасность
	1) Антиблокировочная система ABS
2) Система оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» (согласно действующему ОТТС).
	Согласие с 
требованием
	
	

	12.2.
	Комплект поставки на ед.
	1) Медицинская автоаптечка (Приказ Минздравсоцразвития России от 08 октября 2020 года N 1080н); 
2) Огнетушители (Приложение «В» к Приказу МЧС России №179 от 25.03.2009 года) не менее 1 шт;
3) ПСМ/ЭПСМ транспортного средства; 
4) Инструкция по эксплуатации транспортного средства и дополнительного оборудования на русском языке, сервисная книжка на русском языке; 
5) Домкрат;
6) Ключ баллонный; 
7) Знак аварийной остановки;
8) Противооткатный упор – 1 шт.;
9) Комплект ТО-0 и ТО-1: Фильтр масляный – 2 шт; фильтр воздушный – 2 шт;
10) Комплект салонных ковриков на резиновой или полиуретановой основе – 1 комплект;
11) Штатная магнитола;
12) Кондиционер штатный с функциями обогрева и охлаждения;
13)  Проблесковый маяк;
14) Система стабилизации фронтальной стрелы штатная;
15) Дополнительная гидролиния экскаватора;
16) Звуковой сигнал движения задним ходом штатный;
17) Табличка регистрационного знака с подсветкой.
	Согласие с 
требованием
	
	

	13. Прочее

	13.1.
	Год выпуска
	Не ранее 2025 года
	Согласие с 
требованием
	
	

	13.2.
	Цвет кузова
	Желтый
	Согласие с 
требованием
	
	

	13.3.
	Цвет салона
	Темных тонов
	указание 
характеристик
	
	

	14. Требования к доставке

	14.1.
	Способ доставки до места поставки (получения)
	Доставка осуществляется силами и за счёт Поставщика до места поставки (Таблица 2.2. «Требование к месту поставки продукции»
);
1) Доставка до места поставки осуществляется рекомендованными способами завода изготовителя, в случаях перегона ТС своим ходом, должно проводиться техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации с отметками в сервисной книжке;
2) Затраты Поставщика на доставку товара к месту поставки включаются в общую стоимость товара;
3) Акты выполненных работ по техническому обслуживанию (скан копии, подписанные и заверенные ответственным лицом), предоставляются при передаче ТС Заказчику.
4) Фото с фиксацией пробега (название файла VIN ТС) при каждом техническом обслуживании до места поставки, предоставляются при передаче ТС Заказчику.
	Согласие с требованием
	Предоставление актов на соответствующие виды работ
	


* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требования. 

8



3. [bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.3. Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение к Документации о закупке)».
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