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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	ТС
	Транспортное Средство

	ТТ
	Технические требования

	Продукция 
	Грузопассажирский фургон

	ПТС
	Паспорт транспортного средства

	VIN
	Идентификационный номер транспортного средства

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	ГЛОНАСС
	Глобальная навигационная спутниковая система


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2: 29.10.42.111 Поставка грузопассажирских фургонов для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро» 
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Грузопассажирские фургоны закупаются с целю обеспечения Камчатского филиала АО «ТК РусГидро» транспортными средствами для перевозки людей и грузов. 
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 29.10.42.111 Поставка грузопассажирских фургонов для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро»
	шт.
	3


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 29.10.42.111 Поставка грузопассажирских фургонов для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро»
	С даты подписания договора
	В течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания договора



2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции: ОКПД 2: 29.10.42.111 Поставка грузопассажирских фургонов для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Марка, модель и модификация предлагаемого транспортного средства
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Тип
	Грузопассажирский фургон
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.4.
	Длина, мм
	Не менее 4 350
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5.
	Ширина (без учета зеркал), мм
	Не менее 1 900
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.6.
	Высота, мм
	Не менее 2 060
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.7
	Снаряженная масса,кг
	Не менее 1 850
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.8.
	Полная масса, кг
	Не менее 2 800
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.9.
	Число мест
	6+1
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.10
	Категория ТС
	В/N1G
	Согласие с требованием
	-


	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Тип двигателя
	Бензиновый с искровым зажиганием
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.2.
	Мощность, л. с.
	Не менее 110
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.3.
	Объем топливного бака, л
	Не менее 50
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.4
	Объем двигателя, л
	Не менее 2,6
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	КПП
	Механическая 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2.
	Количество передач
	Не менее 5
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.3.
	Раздаточная коробка
	2х-ступенчатая с отключением привода передней оси и понижающим рядом передач
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.4.
	Колесная формула/привод
	4х4/подключаемый полный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Усилитель рулевого управления
	С усилителем рулевого управления
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.2.
	Расположение руля
	Слева
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Тип
	Гидравлическая, с вакуумным усилителем и контурами по осям
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.2.
	Передние
	Дисковые 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.3.
	Задние
	Дисковые  либо барабанные
	Указание характеристик
	-
	

	1.6.
	Колеса и шины
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Размер шин
	225/75/R16
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.2.
	Запасное колесо
	Полноразмерное
	Согласие с требованием
	
	

	1.7.
	Подвеска
	-//-
	-//-
	-//-

	1.7.1.
	Передняя
	Зависимая, рессорная
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.2.
	Задняя
	Зависимая, рессорная
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Соответствие стандарту
	Поставляемое ТС должно соответствовать ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации.
Декларация о соответствии должна иметь электронную форму в реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии  на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184 от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» (в действующей редакции).
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)


	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	1). РФ, Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, 16.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2. 
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжку, проверку всех уровней жидкостей), подтверждается отметкой в сервисной книжке либо заказ-нарядом, актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3
	Способ транспортировки до места поставки (получения)
	1) Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки.
2) Доставка до места поставки осуществляется способами, исключающими движение ТС своим ходом.

3) При получении ТС Покупателем, пробег на одометре не должен превышать

500 км.
	Согласие с требованием
	-


	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2025.
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Требования к гарантии на Продукцию
	Гарантия на транспортное средство - соответствует гарантийному сроку, установленному заводом-изготовителем, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи Заказчику.
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Комплектация ТС
	- Дополнительный отопитель салона

-Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

-Сидение водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки

-Ремни безопасности для всех пассажиров и водителя (5 шт.)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.2. 
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н «Об утверждении к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)» (в действующей редакции).
2)
Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Национальный стандарт РФ Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст) (в действующей редакции).

3) Комплект ковриков для салона
4) Зимние шины 225/75 R16 на дисках (4шт)
6) Базовый комплект инструмента (штатной комплектации).
	Согласие с требованием
	-
	

	7.3. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик передает покупателю товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС (выписка ЭПТС), сервисную книжку на русском языке, руководство по эксплуатации на русском языке.  
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания. 
	Согласие с требованием
	-
	

	8
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1
	Цвет ТС
	Стандартный цвет производителя
	Указание характеристик
	-
	

	8.2.
	Подтверждение происхождения товара
	Национальный режим предоставляется.
Поставка по лоту № 2025-ТПИР ОНМ-2027 ТК-КФ, включена в допустимый диапазон в размере 30 % закупок, не входящих в объем минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения (70%) по ОКПД 2 29.10.4 (позиция 192 «Средства автотранспортные грузовые») согласно приложения № 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	Согласие с требованием
	
	



2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими техническими требованиями, по форме, предоставленной в Документации о закупке.
2. Копию (скан) паспорта транспортного средства.
Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение .
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
