



















ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 32.30.13.190 Поставка водолазного оборудования для нужд Жигулевского филиала 
Лот №                  -2026-ГРВКК-ЖигФ










1.	Общие сведения
1.1. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 [27.90.3] Поставка водолазного оборудования  для нужд Жигулевского филиала (далее – продукция)

1.2. Цель использования закупаемой продукции  
Реализация БП 2026 на закупку малоценного оборудования для Жигулевский филиал 


2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	ОКПД 2
	Единица измерения
	Количество
	

	1
	2
	
	4
	5
	

	1.1. 
	Капюшон (шлем) неопреновый и лицевой обтюратор для бэнд-маски КМВ-28, артикул 525-732
	32.30.13.190
	шт
	1
	

	1.2. 
	Телефонно-микрофонная гарнитура для бэнд-маски КМВ-28, артикул 515-030
	26.40.42.120
	шт
	1
	

	1.3. 
	Электродержатель для подводной сварки BROCO BR-20, артикул BR-20
	27.33.13.120
	шт
	1
	

	1.4. 
	Фильтр картридж для компрессора Nardi Pacific М30, артикул PA100-101
	28.13.32.120
	шт
	2
	

	1.5. 
	Жилет-компенсатор Aqualung Pro HD
	32.30.13.190
	шт
	1
	

	1.6. 
	Баллон Vitcovice 15 л 230 бар сталь c башмаком и вентилем, белый
	32.30.13.190
	шт
	1
	

	1.7. 
	Консоль AquaLung двухприборная (манометр+глубиномер)
	32.30.13.190
	шт
	2
	




2.1.1. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.1
	Продукция в соответствии с Таблицей 1.
	С даты подписания договора
	В течении 20 (двадцати) календарных дней



2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к качеству продукции.
Наименование продукции: в соответствие с данными таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Капюшон (шлем) неопреновый и лицевой обтюратор для бэнд-маски КМВ-28, артикул 525-732
	Материал шлема
	Неопрен

	
	
	Наличие молнии
	да

	
	
	Совместимость с бэнд-маской КМВ-28
	да

	
	
	Производитель
	KIRBY MORGAN

	1.2
	Телефонно-микрофонная гарнитура для бэнд-маски КМВ-28, артикул 515-030
	Наушники громкоговорители Mylar Cone, шт.
	2

	
	
	 Микрофон Hot-Mic® ME-16, шт.
	1

	
	
	Совместимость с с четырехштырьковый разъемом Marsh Marine
	да

	
	
	Совместимость с бэнд-маской КМВ-28
	да

	1.3
	Электродержатель для подводной сварки BROCO BR-20, артикул BR-20
	Выполнение сварки под водой
	да

	
	
	Удержание электрода под оптимальным углом
	да

	
	
	Подвижная губка
	да

	
	
	Материал внутренних деталей
	латунь

	
	
	Производитель
	BROCO

	1.4
	Фильтр картридж для компрессора Nardi Pacific М30, артикул PA100-101
	Длина, мм
	305

	
	
	Диаметр, мм
	70

	
	
	Давление, бар
	90-450

	
	
	Воздушный поток, л/мин
	350

	
	
	Совместимость с компрессором Nardi Pacific М30
	да

	
	
	Производитель
	NARDI

	1.5
	Жилет-компенсатор Aqualung Pro HD

	Модель
	мужской

	
	
	Место для крепления ножа
	да

	
	
	Регулируемый поясной ремень
	да

	
	
	Пять прочных D-образных колец для аксессуаров из нержавеющей стали.
	да

	
	
	Классический BCD с интегрированной грузовой системой.
	да

	
	
	2 больших кармана на молнии
	да

	
	
	Спинка имеет особую вставку, для предотвращения скольжения и смещения баллона .
	да

	
	
	Размер
	L

	
	
	Производитель
	Aqua Lung

	1.6
	
Баллон Vitcovice 15 л 230 бар сталь c башмаком и вентилем, белый
	Материал
	сталь

	
	
	Высота баллона, мм
	570

	
	
	Диаметр баллона, мм
	203

	
	
	Наличие башмака
	да

	
	
	Наличие вентиля
	 да

	
	
	Объём, л
	15

	
	
	Рабочее давление, бар
	230

	
	
	Тип резьбы
	 М25x2

	1.7
	Консоль AquaLung двухприборная (манометр+глубиномер)

	Манометр:
	да

	
	
	Максимальное давление, бар.
	350

	
	
	Флюресцентная шкала
	да

	
	
	Встроенный термометр на шкале.
	да

	
	
	Ударопрочная трубка Бурдона.
	да

	
	
	Глубиномер:
	да

	
	
	Прогрессивно проградуированная шкала для точного определения глубины на мелководье.
	да

	
	
	Люминесцентный экран.
	да

	
	
	Индикатор максимальной глубины.
	да

	
	
	Глубина, м.
	60

	
	
	Длина шланга, см.
	90

	
	
	Производитель
	Aqua Lung

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	РФ, 445350, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС.

	2.2
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (84862) 71-6-40
Въезд транспортного средства на территорию ЖиГЭС без транзитного груза!

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантийных обязательств завода-изготовителя.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную и иные документы, предусмотренные п.3.3 Договора

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся

	5.2
	Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
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