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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc242698882]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc156387358][bookmark: _Toc152767945][bookmark: _Toc242698883]Обозначения и сокращения

	ТЭЦ
	Теплоэлектроцентраль

	ТТ
	Технические требования

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ЛНА
	Локальные нормативные акты

	АЩУ
	Агрегатный щит управления

	ГЩУ
	Главный щит управления

	РУСН
	Распределительное устройство собственных нужд

	ОВК
	Общестанционный вспомогательный корпус

	 ТУ
	Технические условия

	ОТ
	Охрана труда

	ПБ
	Промышленная безопасность

	ООС
	Охрана окружающей среды

























1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc242698884]Наименование закупаемой продукции 
Оказание услуг 1 этапа графика по комплексному обслуживанию помещений в рамках реализации проекта «Реконструкция энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый».

ОКПД2 81.10.10
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc242698885]Цель оказания услуг 
Основной целью и задачей является оказание услуг 1 этапа графика по комплексному обслуживанию помещений в рамках реализации проекта «Реконструкция энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый». 
1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc242698886]Существующее положение 
Закупка осуществляется для нужд АО «СК РусГидро» в целях исполнения обязательств по Договору подряда, заключённого между АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» и АО «СК РусГидро» на предмет выполнения генподрядных работ для реализации проекта «Реконструкция энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№1, 2, 3 и установкой 3 котлоагрегатов по 540 т/ч каждый».

Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	«Реконструкция энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый»
	Владивосток-
ская ТЭЦ-2 (АО «ДГК»), Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, 47 
	Котельное отделение (ряд В-Г, ось 10-19)
	

	2
	
	
	Деаэраторная в осях (ряд Б-В, ось 13-24)
	

	3
	
	
	Турбинное отделение (ряд А-Б, ось 13-24)
	

	4
	
	
	АЩУ (ось 5-25)
	

	5
	
	
	ГЩУ
	

	6
	
	
	Насосная
	

	7
	
	
	Переходной мостик с ОВК в Главный корпус
	

	8
	
	
	Переходной мостик с турбинного цеха в ГЩУ
	

	9
	
	
	Башня пересыпки
	


2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc242698887]Требования к услугам
[bookmark: _Toc242698888]2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc242698889]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc242698890][bookmark: _Hlk128755257][bookmark: _Toc51339696]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/этапа услуг
	Единица измерения
	Кол-во*

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений объекта: Котельное отделение (ряд В-Г, ось 10-19) (включая стены, полы, потолок, оборудование, технологические трубопроводы, окна, двери, ворота, лестничные площадки, лестничные проходы)
	м2
	17 456

	2. 
	Оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений объекта: Деаэраторная в осях (ряд Б-В, ось 13-24) (включая стены, полы, потолок, оборудование, технологические трубопроводы, окна, двери, ворота, лестничные площадки, лестничные проходы)
	м2
	8 380

	3. 
	Оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений объекта: Турбинное отделение (ряд А-Б, ось 13-24) (включая стены, полы, потолок, оборудование, технологические трубопроводы, окна, двери, ворота, лестничные площадки, лестничные проходы)
	м2
	14 784

	4. 
	Оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений объекта: АЩУ (ось 5-25) (включая стены, полы, потолок, оборудование, технологические трубопроводы, окна, двери, ворота, лестничные площадки, лестничные проходы)
	м2
	3 827

	5. 
	Оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений объекта: ГЩУ (включая стены, полы, потолок, оборудование, технологические трубопроводы, окна, двери, ворота, лестничные площадки, лестничные проходы)
	м2
	1 836

	6. 
	Оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений объекта: Насосная (включая стены, полы, потолок, оборудование, технологические трубопроводы, окна, двери, ворота, лестничные площадки, лестничные проходы)
	м2
	2 889

	7. 
	Оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений объекта: Переходной мостик с ОВК в Главный корпус (включая стены, полы, потолок, оборудование, технологические трубопроводы, окна, двери, ворота, лестничные площадки, лестничные проходы)
	м2
	403

	8. 
	Оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений объекта: Переходной мостик с турбинного цеха в ГЩУ (включая стены, полы, потолок, оборудование, технологические трубопроводы, окна, двери, ворота, лестничные площадки, лестничные проходы)
	м2
	433

	9. 
	Оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений объекта: Башня пересыпки (включая стены, полы, потолок, оборудование, технологические трубопроводы, окна, двери, ворота, лестничные площадки, лестничные проходы)
	м2
	1 427

	Всего:
	м2
	51 435


[bookmark: _Hlk201132208][bookmark: _Toc201142669][bookmark: _Hlk198023208]* Планируемый объём закупки продукции, указанный в Таблице №2, является ориентировочным и указан с целью информирования Исполнителя об ориентировочном объёме, данные объёмы могут быть изменены Заказчиком, но не будут превышать стоимости закупки. Заказчик не обязан закупать объём услуг на полную стоимость договора.

2.1.2. [bookmark: _Toc242698891]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc242698892][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Оказание услуг 1 этапа графика по комплексному обслуживанию помещений
	с даты подписания договора
	[bookmark: _Hlk242694427]в течение 130 (ста тридцати) календарных 
дней с даты заключения договора
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[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc242698893]2.2. Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc242698894]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг/этапа услуг: ОКПД2 81.10.10 Оказание услуг 1 этапа графика по комплексному обслуживанию помещений в рамках реализации проекта «Реконструкция энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый» 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Объем услуг 1 этапа графика по комплексному обслуживанию помещений должен соответствовать таблице №2 настоящих Технических требований;
	Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.1.2. 
	Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, государственных стандартов и нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок и качество оказания услуг;
	

	1.1.3. 
	Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями охраны труда и охраны окружающей среды, предусмотренными действующим законодательством РФ;
	

	1.1.4. 
	При оказании услуг допуск персонала на объект осуществляется в строгом соответствии с положением и инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах;
	

	1.1.5. 
	Оказание услуг 1 этапа графика по комплексному обслуживанию помещений производится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, 47, площадка Владивостокской ТЭЦ-2. Объект: «Реконструкция энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3 котлоагрегатов по 540 т/ч каждый».
	

	1.2. 
	Требования к безопасности и режиму оказания услуг
	

	1.2.1. 
	Персонал Исполнителя обязан неукоснительно соблюдать правила внутреннего распорядка, требования внутриобъектового и контрольно-пропускного режима, установленные на территории Владивостокской ТЭЦ-2. Любое нарушение указанных правил является безусловным основанием для немедленного аннулирования пропуска сотрудника-нарушителя и направления Заказчиком требования о его замене в установленные сроки;
	

	1.2.2. 
	Исполнитель обязан обеспечить ознакомление (под роспись) всего привлекаемого персонала с действующими ЛНА Заказчика в области ОТ, ПБ, ООС и пожарной безопасности до момента фактического допуска на объект. Персонал Исполнителя обязан пройти вводный и первичный инструктажи на рабочем месте, проводимые уполномоченными сотрудниками ТЭЦ.
	

	1.3. 
	Требования к способам оказания услуг
	

	1.3.1. 
	Исполнитель оказывает услуги с использованием своих материалов, своими силами и средствами;
	

	1.3.2. 
	Комплексное обслуживание помещений – это совокупность услуг по уборке и уходу, выполняемых с применением профессионального технологического оборудования, химических средств и уборочного инвентаря, и включает:
- комплексную основную уборку внутренних помещений и прилегающей территории;
- поддерживающую уборку внутренних помещений и прилегающей территории;
- генеральную уборку внутренних помещений;
- дополнительные административно-хозяйственные услуги (сезонные работы);
	

	1.3.3. 
	При оказании услуг необходимо задействовать персонал, состоящий минимум из 15 (пятнадцати) человек на один объект, в отношении которого оказывается услуга;
	

	1.3.4. 
	Оказываемые услуги должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги. Общие технические условия», ГОСТ Р 57582-2017 «Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги. Система оценки качества организации профессиональной уборки»; 
	

	1.3.5. 
	Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня от даты заключения договора назначить ответственное контактное лицо, определить номер телефона, адрес электронной почты для приёма данных (заявок, запросов, писем) и уведомить об этом Заказчика; 
	

	1.3.6. 
	Для оформления пропусков на объект Заказчика Исполнитель не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала оказания услуг предоставляет Заказчику список персонала, который будет задействован в оказании услуг, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и паспортных данных, а также список автотранспорта с указанием его марки и государственного регистрационного номера (при наличии);
	

	1.3.7. 
	Исполнитель должен обеспечить наличие системы контроля качества услуг с приложением копии приказов о назначении ответственных лиц за организацию контроля качества, инструкций;
	

	1.3.8. 
	Специалисты Исполнителя должны быть обеспечены необходимым инструментом, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты;
	

	1.3.9. 
	Оказание услуг должно осуществляться без вмешательства в технологический процесс и оперативно-производственную деятельность организации.
	

	1.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	

	1.4.1. 
	Для оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить наличие собственного или привлеченного на законных основаниях исправного инструмента, а также специализированного оборудования. Используемое оборудование должно иметь действующие сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта;
	

	1.4.2. 
	Все применяемые Исполнителем материально-технические ресурсы, необходимые для оказания услуг, приобретаются силами и средствами Исполнителя; 
	

	1.4.3. 
	Качество и комплектность материалов и оборудования Исполнителя должны соответствовать действующим стандартам качества, ГОСТам, ТУ, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации;
	

	1.4.4. 
	Материалы и оборудование Исполнителя должны быть новыми и ранее не использованными, без повреждений;
	

	1.4.5. 
	Все используемое оборудование и инструменты доставляются на объект силами, средствами и за счет Исполнителя
	

	1.4.6. 
	Химические средства должны храниться только в оригинальной упаковке фирм-изготовителей в специально отведенных местах в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (в актуальной редакции).
	

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя
	

	1.5.1. 
	Исполнитель гарантирует, что персонал, привлекаемый к оказанию услуг, имеет необходимую профессиональную подготовку и квалификацию, обучен в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и нормативных правовых актов РФ;
	

	1.5.2. 
	Персонал должен иметь действующие удостоверения о проверке знаний, требований охраны труда, быть обученным безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (с указанием соответствующей группы по безопасности), а при использовании канатных систем доступа – иметь квалификацию «промышленный альпинист» и личную книжку учета работ на высоте;
	

	1.5.3. 
	Все работники должны быть допущены к оказанию услуг в установленном порядке, пройти обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (включая психиатрическое освидетельствование при наличии требований) и не иметь медицинских противопоказаний для оказания услуг на объектах ТЭЦ и работах на высоте.
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	Результатом оказания услуг является обеспечение бесперебойного, безопасного и нормативного функционирования зданий, сооружений и внутренних инженерных систем, а также поддержание их надлежащего санитарного и технического состояния.
	

	2.2. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	

	2.2.1. 
	Услуги считаются принятыми с даты подписания Акта о приемке-сдачи оказания услуг/УПД, оформленному в соответствии с формой приложения к договору.
	

	2.2.2. 
	В случае наличия выявленных замечаний, в ходе приемки результата оказания услуг, Исполнитель за свой счет устраняет выявленные недостатки
	

	2.3. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	

	2.3.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Исполнитель передает Заказчику акт приемки-сдачи оказанных услуг/УПД в двух экземплярах.
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	

	3.1. 
	При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): 
-Трудовым кодексом РФ (в части специальной оценки условий труда и обязательных медицинских осмотров);
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н «Об утверждении правил по охране труда в строительстве» (взамен устаревших СНиП 12-04-2002 и СП 49.13330.2010);
- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 901н «Об утверждении правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;
- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070 (в актуальной действующей редакции).
В случае если какой-либо из указанных в настоящем ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	

	4.1. 
	Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг. В случае если услуги оказаны некачественно, Исполнитель обязан в течение 3 (трех) календарных дней после получения претензии Заказчика за свой счет устранить выявленные недостатки.
	

	4.2. 
	Исполнитель несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика в процессе оказания услуг.
	

	4.3. 
	Гарантийный срок на результат услуг должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки услуг/УПД
	

	5. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	

	5.1. 
	В случае привлечения соисполнителей, все требования, предъявляемые настоящими ТТ к Исполнителю, в равной степени и в полном объеме распространяются на привлекаемых им соисполнителей. Они должны соответствовать единым требованиям, включая наличие действующих допусков, квалификации персонала. 
	

	5.2. 
	Исполнитель обязан обеспечить выполнение всех требований настоящего ТТ привлеченными соисполнителями. Исполнитель несет полную ответственность за действия и результаты оказанных услуг соисполнителей как за свои собственные
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3. [bookmark: _Toc242698895]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

[bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]3.1. Стоимость услуги в предложении Исполнителя указывается с учетом/без НДС, должна включать прибыль, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины, а также все расходы и затраты Исполнителя, связанные с оказанием услуг и исполнением обязательств по договору. 
Цены на оказываемые услуги и материалы, необходимые для оказания услуг, должны быть обоснованы, и не должны превышать средний уровень цен на услуги, материалы, сложившиеся в месте оказания услуг.



































