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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2:  27.32.13.111 «Поставка силового кабеля для выполнения работ на Партизанской ГРЭС»

Лот № 
1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД2:  27.32.13.111 «Поставка силового кабеля для выполнения работ на Партизанской ГРЭС» (далее – продукция).
1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение доходного договора:
№ 1520-51-2023 от 28.04.2023 Выполнение работ по строительству временных и проектных инженерно-технических средств охраны (ИТСО) для реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и АО УК «ГидроОГК».

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.1. 
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, ВВГнг(А)-LS-1 сечением: 5х95 мм2
	м
	70

	1.2. 
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, ВВГнг(А)-LS-1 сечением: 5х6 мм 2
	м
	360

	1.3. 
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, ВВГнг(А)-LS-1 сечением: 3х10 мм 2
	м
	100

	1.4. 
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, ВВГнг(А)-LS-1 сечением: 3х6 мм 2
	м
	600

	1.5. 
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, ВВГнг(А)-LS-1 сечением: 3х4 мм 2
	м
	1445



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.1.-1.5.
	ОКПД2:  27.32.13.111 «Поставка силового кабеля для выполнения работ на Партизанской ГРЭС» продукции
	С даты подписания договора
	В течении 30 рабочих дней с даты подписания договора
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Таблица 2.4. Требования к продукции
	Наименование продукции (позиции № 1.1.-1.5. Таблицы 2.1): ОКПД2:  27.32.13.111 «Поставка силового кабеля для выполнения работ на Партизанской ГРЭС»

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	1.1
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, ВВГнг(А)-LS-1 сечением: 5х95 мм2
	ВВГнг(А)-LS-1
	Количество жил
	5

	
	
	
	Сечение жилы, мм2
	95

	
	
	
	Материал жилы
	Медь

	
	
	
	Конструкция жилы
	Многопроволочная

	
	
	
	Материал изоляции
	ПВХ

	1.2
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, ВВГнг(А)-LS-1 сечением: 5х6 мм 2
	ВВГнг(А)-LS-1
	Количество жил
	5

	
	
	
	Сечение жилы, мм2
	6

	
	
	
	Материал жилы
	Медь

	
	
	
	Конструкция жилы
	Однопроволочная

	
	
	
	Материал изоляции
	ПВХ

	1.3
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, ВВГнг(А)-LS-1 сечением: 3х10 мм 2
	ВВГнг(А)-LS-1
	Количество жил
	3

	
	
	
	Сечение жилы, мм2
	10

	
	
	
	Материал жилы
	Медь

	
	
	
	Конструкция жилы
	Однопроволочная

	
	
	
	Материал изоляции
	ПВХ

	1.4
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, ВВГнг(А)-LS-1 сечением: 3х6 мм 2
	ВВГнг(А)-LS-1
	Количество жил
	3

	
	
	
	Сечение жилы, мм2
	6

	
	
	
	Материал жилы
	Медь

	
	
	
	Конструкция жилы
	Однопроволочная

	
	
	
	Материал изоляции
	ПВХ

	1.5
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, ВВГнг(А)-LS-1 сечением: 3х4 мм 2
	ВВГнг(А)-LS-1
	Количество жил
	3

	
	
	
	Сечение жилы, мм2
	4

	
	
	
	Материал жилы
	Медь

	
	
	
	Конструкция жилы
	Однопроволочная

	
	
	
	Материал изоляции
	ПВХ

	2.
	

	2.1
	Место поставки
	692860, Российская Федерация, Приморский край, г. Партизанск, улица Свердлова, 2, площадка Партизанской ГРЭС Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» на Партизанской ГРЭС.

	2.2
	Приемка продукции
	Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00.

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8-962-845-49-60

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 36 месяцев, исчисляемый с даты подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта;руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя.; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., товарно-транспортную накладную формы №1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
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