ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


ОПИСАНИЕ:
1. Общие требования к закупаемому оборудованию.
	Сервер IPDROM 2U2CX3H8M с ПО «Интеллект» версия 4 (se14092026_5sw)
	[bookmark: _GoBack]Сервер IPDROM построен на базе современного процессора Intel® Xeon® Silver и оснащен 32-мя Гб оперативной памяти, выполнен в корпусе с возможностью установки в HotSwap-корзины до 8-ми жестких дисков. Управление дисковой подсистемой осуществляется аппаратным контроллером c поддержкой RAID уровней 0, 1,5, 6, 10, 50, 60 с функцией предотвращения потери данных. Дисковая подсистема: серверный SSD диск объемом 240 Гб - 2 шт.; серверный HDD диск объемом 10 Тб - 8 шт. (Для обеспечения отказоустойчивости архива организован RAID-массив 6 уровня с 1-м резервным (Global HotSpare) диском). Видеоподсистема обеспечивает возможность подключения до 3-х мониторов, используя порты: mini DisplayPort - 3 шт. В комплект поставки входят рельсы для установки в стойку. Устройство оснащено аппаратным модулем управления и мониторинга напряжения, температуры и запыленности. Установлен двоированный блок питания мощностью 740 Вт (поддержка горячей замены, режим работы "1+1"). В качестве ОС предустановлена Microsoft® Windows Server 2022 Standard. Расчетное энергопотребление составляет 350 Вт. В комплекте с устройством поставляются клавиатура и мышь.
Предустановлено ПО Видеонаблюдения:
Электронный ключ Guardant Sign usb,micro - 1 шт.
Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Ядро системы - 1 шт.
Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Подключение видеокамеры - 47 шт.
Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Распознавание лиц - 5 шт.
Гарантия в СЦ 36 мес.
Габариты упаковки: 670 x 287 x 870 мм
Масса (НЕТТО): 34 кг
Масса (БРУТТО): 42 кг
Оборудование соответствует требованиям: EAC, Транспортной безопасности (Постановление №969)



1.2. Требования к оборудованию.
1.2.1. Оборудование должно сопровождаться соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2.2. Оборудование должно быть новым. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.
1.2.3. Оборудование должно поставляться в состоянии готовности к монтажу. При этом в комплект поставки должно быть включены все необходимые компоненты (кабели, крепеж) для обеспечения данного требования.
1.2.4. Перечень оборудования должен содержать полные наименования (торговые марки, модели и коды производителя).
1.2.5. Все входные и выходные разъемы, а также уровни сигналов на входе и выходе оборудования, должны соответствовать стандартам Российской Федерации.
1.2.6. В комплект оборудования должны входить все кабели, необходимые для его подключения и эксплуатации.
1.2.7. Оборудование должно поставляться в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
1.2.8. Доставка, отгрузка оборудования с учетом необходимого оборудования и материалов должна осуществляться силами и за счет средств Поставщика.
2. Гарантийные обязательства и техническая поддержка.
2.1. Гарантийный срок на оборудование 36 месяцев
3. Место доставки оборудования.
3.1. Оборудование должно быть поставлено по адресу: РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 10.
4. Срок поставки оборудования.
4.1. Оборудование должно быть поставлено Заказчику в течение 15 календарных дней с момента заключения договора на поставку оборудования.



