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Техническое задание на оказание услуг технического обслуживания АПВГК  

1. Общие положения.

1.1. Оборудование весового и габаритного контроля тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на дорогах регионального и/или межмуниципального значения Тульской области состоит из 13-х автоматических пунктов весогабаритного контроля, интегрированных с автоматизированной рабочей станцией, находящейся в ГУ ТО «Тулаупрадор».
Адреса мест расположения АПВГК указаны в Приложении № 1 к ТЗ. 
1.2. Срок начала оказания услуг: с 02.11.2026.
[bookmark: _GoBack]1.3. Срок окончания оказания услуг – 31.05.2027 включительно.
1.4. Место оказания услуг: г. Тула, Хлебная площадь, д.7 и автомобильные дороги регионального и (или) межмуниципального значения Тульской области.

1.1 Перечень документов, которые устанавливают требования к Оборудованию.
-Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ);
-Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
-Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
-постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения»;
-постановление Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации»;
-постановление Правительства РФ от 01.12.2023 № 2060 «Об утверждении Правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»;
- постановление Правительства РФ от 01.06.2024 № 752 «Об утверждении Правил передачи, приема и обработки информации, указанной в подпункте «б» пункта 2 части 9 и части 12 статьи 22.1 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ПП РФ № 752); 
- постановление Правительства РФ от 01.06.2024 № 754 «О размещении стационарных средств фиксации, передвижных средств фиксации и мобильных средств фиксации» (далее – ПП РФ № 754); 
- постановление Правительства РФ от 16.11.2020 №1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»;
-приказ Министерства транспорта РФ от 13.04.2026 № 148 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств» (далее – Приказ Минтранса РФ № 148);
-приказ Министерства транспорта РФ от 31.10.2023 № 361 «Об установлении Требований к организации движения по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»; 
- приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
-приказ МВД России от 08.11.2012 № 1014 «Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и обязательных метрологических требований к ним»;
- ГОСТ 33127-2024. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация";
- ГОСТ 33176-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования;
-ГОСТ Р 50971-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения;
-ГОСТ Р 52289-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;
-ГОСТ Р 52290-2004 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования;
-ГОСТ Р 52399-2022 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования;
-ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог;
-ГОСТ Р 52607-2006 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования;
-ГОСТ Р 56350-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление транспортными потоками. Требования к динамическим информационным табло;
-ГОСТ Р 56351-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление транспортными потоками. Требования к технологии информирования участников дорожного движения посредством динамических информационных табло;
-ГОСТ Р 57144-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото - и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования;
-ГОСТ Р 57145-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения;
-ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP);
-ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000 Информационная технология. Пакеты программ. Требования к качеству и тестирование;
-ГОСТ Р ИСО 9127-94 Системы обработки информации. Документация пользователя и информация на упаковке для потребительских программных пакетов;
-ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению;
-ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2002 Информационная технология. Уровни целостности систем и программных средств;
-ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271 -2002 Информационная технология. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. (Процессы жизненного цикла программных средств);
-ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002 Информационная технология. Процесс создания документации пользователя программного средства;
-ГОСТ 28195-89 Оценка качества программных средств. Общие положения;
-ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 9294-93 Информационная технология. Руководство по управлению документированием программного обеспечения;
-ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения;
-ГОСТ 34.320-96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы;
-ГОСТ Р 8.654-2015 Национальный стандарт Российской Федерации.  Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения;
-ГОСТ Р 50577-2018 Национальный стандарт Российской Федерации Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования;
- Руководство(а) по эксплуатации Оборудования соответствующего(их) производителя(ей);
Работы выполняются в соответствии с условиями контракта, утвержденной проектной документацией и следующими нормативными документами:
- CП 34.13330.2021 Cвод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*;
- СП 45.13330.2017 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;
- СП 78.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85;
- СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;
- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;
- СНиП 12-03-2001. "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001";
- ГОСТ Р 58952.1-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования;
- ГОСТ 11955-82 Межгосударственный стандарт. Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия;
- ГОСТ 8267-93 Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия;
- ГОСТ 31015-2002. Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. 
-   ГОСТ Р 59120-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования
- ГОСТ Р 58406.2-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия. 
- ГОСТ Р 58406.1-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия. 
- ГОСТ 26633-2015 Межгосударственный стандарт. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия;
- ГОСТ Р 52289-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;
- ГОСТ 34028-2016 Межгосударственный стандарт. Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия;
- Правила устройства электроустановок (утверждены Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204);
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Места производства работ следует ограждать в соответствии с ГОСТ Р 58350-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения.»

1.2. Термины и сокращения.
	ТЕРМИНЫ:

	Автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК)
	-
	расположенный на участке автомобильной дороги комплекс оборудования, обеспечивающий измерение весовых и габаритных параметров транспортного средства в автоматическом режиме. В состав этого комплекса входят в том числе работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средства фото- и киносъемки, видеозаписи;


	Автоматизированная рабочая станция (АРС)

	-
	оборудование, построенное по модульному принципу, предназначенное для осуществления функций по обработке, параметров и данных, поступающих от автоматических пунктов весогабаритного контроля и внешних информационных систем, на котором установлено программное обеспечение – Программный продукт «Ангел: Весогабаритный контроль» и «Поток плюс», и расположенное в ГУ ТО «Тулаупрадор»;

	Оборудование

	-
	автоматический пункт весогабаритного контроля (в том числе работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средства фото- и киносъемки, видеозаписи);


	Элемент оборудования/ элемент АПВГК




Внешняя информационная система
	-
	Агрегат, устройство или блок, либо их совокупность, выполняющее установленные для них функции, не являющееся модулем оборудования, но входящие в его состав.


сторонние информационные ресурсы и базы данных, содержащие информацию, необходимую для осуществления Оборудованием предусмотренного для него функционала.


  СОКРАЩЕНИЯ:
	
	
	

	
	
	

	ЦАФАП Ространснадзора
	-
	Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) по Центральному федеральному округу;

	ЦАФАП ГАИ
	-
	Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области;

	ТС

ТКТС


ПДД РФ
	-
	транспортное средство;
- тяжеловесное и (или) крупногабаритное транспортное средство;
- правила дорожного движения Российской Федерации;

	ГРЗ
	-
	государственный регистрационный знак;

	ФВФ
	-
	автоматическая фотовидеофиксация;


	СУБД
	-
	система управления базами данных;

	СМЭВ
	-
	система межведомственного электронного взаимодействия.




1.3. наименование оказываемых услуг 

	Наименование оказываемых услуг
	Единица
измерения (по ОКЕИ)
	Количество

	Услуги по содержанию и обеспечению функционирования оборудования весового и габаритного контроля тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств и контроля движения транспортных средств
	сутки
	210

	Услуги по содержанию и обеспечению функционирования оборудования весового и габаритного контроля тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств и контроля движения транспортных средств
	сутки
	210

	Услуги по содержанию и обеспечению функционирования оборудования весового и габаритного контроля тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств и контроля движения транспортных средств
	сутки
	210

	Услуги по содержанию и обеспечению функционирования оборудования весового и габаритного контроля тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств и контроля движения транспортных средств
	сутки
	210

	Услуги по содержанию и обеспечению функционирования оборудования весового и габаритного контроля тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств и контроля движения транспортных средств
	сутки
	210

	Услуги по содержанию и обеспечению функционирования оборудования весового и габаритного контроля тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств и контроля движения транспортных средств
	сутки
	210

	Услуги по содержанию и обеспечению функционирования оборудования весового и габаритного контроля тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств и контроля движения транспортных средств
	сутки
	210

	Услуги по содержанию и обеспечению функционирования оборудования весового и габаритного контроля тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств и контроля движения транспортных средств
	сутки
	210

	Услуги по содержанию и обеспечению функционирования оборудования весового и габаритного контроля тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств и контроля движения транспортных средств
	сутки
	210

	Услуги по содержанию и обеспечению функционирования оборудования весового и габаритного контроля тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств и контроля движения транспортных средств
	сутки
	210

	Услуги по содержанию и обеспечению функционирования оборудования весового и габаритного контроля тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств и контроля движения транспортных средств
	сутки
	210

	Услуги по содержанию и обеспечению функционирования оборудования весового и габаритного контроля тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств и контроля движения транспортных средств
	сутки
	210

	Услуги по содержанию и обеспечению функционирования оборудования весового и габаритного контроля тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств и контроля движения транспортных средств
	сутки
	210

	
	
	




2 Технические требования к Оборудованию АПВГК.

2.1. Требования к модульному составу Оборудования.

2.1.1. АПВГК оборудуется программным обеспечением, позволяющим учитывать различный скоростной режим транспортного средства, в том числе при ускорении и замедлении движения транспортного средства.
2.1.2. Модуль №1 – модуль, состоящий из оборудования/технических средств, должен обеспечить измерение следующих параметров:
▪ нагрузки на каждую ось ТС;  
▪ масса ТС; 
▪ количество осей ТС; 
▪ межосевых расстояний ТС;
▪ количество колёс на осях проезжающего ТС и скатности колес.
Модуль осуществляет  измерение параметров без какого-либо влияния на движение ТС.
Принцип действия модуля – тензорезисторный.
2.1.3. Модуль №2 – модуль, состоящий из оборудования/технических средств, должен обеспечить измерение габаритных параметров ТС:  
▪ габариты проезжающего ТС.
Модуль должен осуществлять измерение, параметров без какого-либо влияния на движение ТС.
2.1.4. Модуль №3 –   модуль, состоящий из оборудования/технических средств, обеспечивает : 
▪ фотофиксацию и распознавание как переднего, так и заднего ГРЗ ТС в том числе при одновременном нахождении нескольких ТС на проезжей части на разных полосах движения;
▪ фотофиксацию фронтального изображения ТС;
▪ фотофиксацию общего вида ТС (вид сбоку) в момент проезда через весоизмерительные датчики (получение обзорной фотографии транспортного средства, на которой отражены его контуры и количество осей);
· видеозапись зафиксированного нарушения ПДД РФ и проезда ТС с превышением весовых и габаритных параметров ТС (формат видеозаписи согласовывается с Заказчиком не позднее двадцати рабочих дней с даты заключения Контракта);
Модуль осуществляет сбор данных без какого-либо влияния на движение ТС.
Модуль  оснащен инфракрасной подсветкой.
Входящие в состав модуля средства фотовидеофиксации ГРЗ ТС с функцией распознавания ГРЗ и формирования фронтальной фотографии ТС обеспечивают сжатие видеоизображения по профилям стандарта Н.264, Motion JPEG.
Входящие в состав модуля технические средства ФВФ имеют степень защиты от окружающей среды не хуже IP66.
Технические средства ФВФ обеспечивают выполнение следующих требований (ГОСТ Р 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования»):
- вероятность полного распознавания ГРЗ ТС (движущихся или неподвижных) должна составлять не менее 90%;
- вероятность условного распознавания ГРЗ ТС (движущихся или неподвижных) должна составлять не менее 92%;
- вероятность ошибок распознавания не должна превышать 5%;
- вероятность пропуска транспортных средств не должна превышать 5%;
- вероятность появления дубликатов и фантомов не должна превышать 0,5%.
Данные требования выполняются в любое время суток и при любых погодных условиях при соблюдении положений ГОСТ Р 50577-2018  Национальный стандарт Российской Федерации «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» и Конвенции о дорожном движении 1968 г., при условии, что ГРЗ не будут оборудованы с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию.
Фотоматериалы по качеству и иным параметрам обеспечивают возможность визуальной идентификации транспортного средства в темное время суток (возможность определения марки, модели).
2.1.5. Модуль №4 -   модуль, состоящий из оборудования/технических средств, обеспечивает информирование водителей ТС (ТКТС) о превышении допустимых весогабаритных параметров ТС(ТКТС).
Визуальное информирование водителей ТС(ТКТС) о превышении допустимых весогабаритных параметров ТС(ТКТС) осущестлвяется при помощи входящего в состав модуля устройства визуального отображения информации в количестве 1 ед. на каждую полосу движения.
Требования к модулю:
1) Модуль обеспечивает визуальное информирование водителя о превышении допустимых весогабаритных параметров ТС(ТКТС) (Приказ Минтранса РФ № 148);
2) Входящие в состав Модуля устройства визуального отображения информации устанавливается после АПВГК над каждой полосой движения (на П-образной опоре – на АПВГК, указанном в п. 1 Приложения № 2 к ТЗ, на Г-образной опоре -  на АПВГК, указанном в п. 2 Приложения № 2 к ТЗ) по пути следования транспортных средств, на расстоянии (от АПВГК), обеспечивающем возможность восприятия водителем размещаемой на них информации с учетом установленного на участке автомобильной дороги скоростного режима, а именно обеспечивающим его видимость на расстоянии не менее 250 м, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019.
В процессе эксплуатации оборудование, обеспечивающее визуальное информирование водителя ТС(ТКТС) о превышении допустимых весогабаритных параметров ТС(ТКТС), должно соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к нему заводом-изготовителем, и быть работоспособным, а также соответствуют требованиям, предъявляемым к нему ГОСТ Р 56350-2015 и ГОСТ Р 56351-2015.
Модуль обеспечивает ручной и автоматический вывод информации на устройства визуального отображения информации при следующих событиях в автоматическом режиме:
- государственный регистрационный знак транспортного средства; 
- информация о факте превышения транспортным средством допустимых весогабаритных параметров (общая масса, нагрузка на ось, габаритные параметры). 
По типу установки, входящие в состав модуля устройства визуального отображения информации должны быть стационарными.
Устройства визуального отображения информации должны функционировать с использованием светодиодов. 
Модуль № 4 подключается  к Оборудованию с использованием проводных технологий передачи информации.
Входящее в состав модуля устройства визуального отображения информации должны функционировать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56350-2015 и ГОСТ Р 56351-2015. 
2.1.6. Модуль №5 –   модуль, состоящий из оборудования/технических средств, обеспечивает:
▪ обмен информацией между оборудованием АПВГК и АРС.
При невозможности своевременной передачи информации от оборудования АПВГК в АРС из-за возникновения аварийной ситуации, модуль обеспечивает передачу сохраненной информации после устранения последствий аварийной ситуации.
При обмене информацией между оборудованием АПВГК и АРС модуль обеспечивает криптографическую защиту информации.
2.1.7. Модуль №6 – модуль, состоящий из оборудования/технических средств, обеспечивает: 
▪ сбор параметров и данных, поступающих от других модулей оборудования АПВГК;
▪ обработку параметров и данных, поступающих от других модулей оборудования АПВГК;
▪ формирование отчётных данных о фиксации оборудованием АПВГК фактов совершения административных правонарушений в виде файлов в формате xml;  
▪ формирование отчётных данных под индивидуальным идентификационным номером по каждому ТС.
Модуль обеспечивает защиту всей информации от преднамеренных изменений.
Модуль обеспечивает формирование отчётных данных под индивидуальным идентификационным номером по каждому ТС, содержащих следующую информацию, предусмотренную Приказом Минтранса РФ № 148:
▪ нагрузки, приходящиеся на каждую ось, группу осей ТС; 
▪ общая масса ТС; 
▪ количество осей ТС,  
▪ тип ТС; 
▪ межосевое расстояние ТС; 
▪ количество колес (скатности) на осях ТС; 
▪ габариты ТС по высоте, ширине, длине; 
▪ скорость движения ТС; 
▪ фотоизображение общего вида ТС (вид сбоку), на котором отражены его контуры и количество осей; 
▪ фронтальное фотоизображение ТС;
· фотоизображение ТС вид «сзади»;
▪ фотоизображение ГРЗ ТС , установленных на передней и задней частях ТС;
▪ фронтальное видеоизображение ТС; 
▪ цифро-буквенную комбинацию ГРЗ (всех государств) ТС, полученную в результате распознавания фотоизображения его ГРЗ; 
▪ направление движения ТС; 
▪ дата и время проезда ТС.
Модуль обеспечивает информационную безопасность в части доступа к оборудованию АПВГК за счёт реализации следующих мероприятий: 
▪ авторизация и аутентификация пользователей на базе идентификаторов и паролей;
▪ предоставление доступа пользователям к ресурсам без права администрирования; 
▪ протоколирование и хранение протоколов авторизации и действий пользователей;
▪ соблюдение правил и регламентов работы для всех технических средств, и пользователей;
▪ шифрование информации и защита их электронной подписью от модификаций и неавторизованного доступа к данным.
2.1.8. Кроме вышеуказанных модулей, АПВГК включает в себя технические средства обеспечения:
- управления электропитанием АПВГК, включая удаленный мониторинг энергоснабжения АПВГК;
- работоспособности системы уличного освещения АПВГК;
- круглосуточного видеонаблюдения за АПВГК с передачей в онлайн-режиме Заказчику (должны быть оснащены камерами видеонаблюдения не менее пяти штук, в том числе камерами видеонаблюдения с углом обзора в 3600);

2.2. Требования к функционалу Оборудования.

2.2.1. Оборудование обеспечивает  выполнение следующих функций:
1) измерение нагрузки на каждую ось транспортного средства;
2) определение массы транспортного средства; 
3) определение количества осей транспортного средства; 
4) измерение межосевых расстояний транспортного средства; 
5) определение количества колес на осях транспортного средства и скатности колес; 
6) измерение габаритных параметров транспортного средства; 
7) фотофиксация и распознавание государственного регистрационного знака транспортного средства; 
8) фотофиксация фронтального и (или) с видом сзади изображения транспортного средства с читаемым государственным регистрационным номером транспортного средства; 
9) фотофиксация / видеофиксация (при наличии признаков нарушения) общего вида транспортного средства (вид сбоку) в момент проезда через весоизмерительные датчики (получение обзорной фотографии транспортного средства, на которой отражены его контуры и количество осей и получение обзорного видеоролика ТС, на котором изображены его контуры и количество осей).
При этом средства для формирования боковой обзорной фотографии ТС фиксируют как переднюю, так и заднюю части полноразмерного изображения ТС в зоне весогабаритного контроля (в зоне размещения датчиков осевых нагрузок); 
10) измерение и передача в центр обработки данных владельца автомобильной дороги зафиксированных параметров транспортных средств посредством канала связи, обеспечивающего криптографическую защиту передаваемой информации;
11) информирование водителей и собственников транспортных средств о факте превышения весогабаритных параметров путем отображения сведений о фиксации факта превышения и государственном регистрационного знака транспортного средства;
       12) измерение весовых и габаритных параметров ТС при его выезде на полосу, предназначенную для встречного движения, при проезде ТС одновременно по двум полосам движения, при перестроении ТС между полосами движения, а также при движении ТС по обочинам.
       13) фиксацию иных данных:
- дата, время проезда;
- адрес места расположения АПВГК;
- географические координаты места расположения Оборудования АПВГК;
- серийный номер Оборудования;
- формирование фото- и видеоматериалов;
- значение зафиксированных параметров (масса, габариты, скорость) должно гарантированно принадлежать ТС, ГРЗ которого был распознан;
- направление движения ТС: 
а) попутное, 
б) встречное. 
14) контроль и ФВФ всех проходящих ТС в зоне действия рубежа с распознаванием ГРЗ ТС, в том числе проходящих без совершения нарушения с передачей сформированной информации по каналам связи.
15) передачу информации о нарушениях ПДД РФ в ЦАФАП ГАИ, а информации о нарушениях правил перевозки ТКТС с Оборудования в АРС для передачи в ЦАФАП Ространснадзора по проводным и беспроводным каналам связи.
Обеспечивается  инфракрасное освещение зоны контроля, с целью достоверной идентификации ГРЗ ТС в ночное время, яркость устройств подсветки зоны контроля должна регулироваться автоматически в зависимости от внешних условий. 
2.2.2. Оборудование обеспечивает:
- передачу в АРС данных, необходимых для формирования акта взвешивания, предусмотренного Приказом Минтранса РФ № 148, в формате, формируемом АПВГК в неизменном виде, в целях последующего направления соответствующей информации (при наличии признаков правонарушения, предусмотренного ст. 12.21.1 КоАП РФ) в ЦАФАП Ространснадзора;
- передачу зафиксированных нарушений ПДД РФ в ведомственную информационную систему федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел (специальное программное обеспечение «Паутина») для рассмотрения по подведомственности в ЦАФАП ГАИ.
2.2.7. Оборудование должно имеет возможность автономной работы не менее 30 минут в следующих случаях: при отключении электроэнергии, авариях, связанных с подачей электричества.
Оборудование обеспечивает автономную работу АПВГК в условиях отсутствия связи, с обеспечением возможной выгрузки зафиксированной информации о проездах ТС, в том числе ТКТС, при восстановлении каналов связи.
2.2.8. Оборудование обеспечивает  хранение информации на АПВГК не менее 30 суток о всех ТС, в том числе с признаками нарушений Правил движения тяжеловесных и крупногабаритных ТС, а также иных нарушений, предусмотренных главой 12 КоАП РФ, зафиксированных АПВГК.
2.2.9. Исполнитель  должен обеспечить круглосуточное и бесперебойное (24 часа 7 дней в неделю) функционирование всех элементов Оборудования, за исключением случаев проведения аварийно-восстановительных мероприятий, установленных в Приложении № 2 ТЗ, при этом сроки неработоспособности исчисляются с момента возникновения неисправности.
2.2.10. Оборудование использует  стандартные электрические стыки, интерфейсы, технологии и протоколы передачи данных.
2.2.11.  Оборудование предусматривает возможность увеличения производительности и расширение своего функционала, в том числе в части расширения перечня видов административных правонарушений, которые могут быть зафиксированы Оборудованием АПВГК в месте его расположения путём обновления предустановленного программного обеспечения (прошивки).
2.2.12. В случае изменения положений законодательства РФ, Исполнитель должен привести Оборудование в соответствие с требованиями законодательства РФ в течение 1 (одного) месяца с даты получения соответствующего уведомления от Заказчика.
2.2.13. АПВГК включает :
-оборудование измерения нагрузок на оси транспортных средств; 
-датчики определения количества колес на оси и скатности колес; 
-датчики определения количества осей транспортного средства и расстояния между ними; 
-оборудование для измерения габаритных параметров транспортных средств; 
-средства для формирования обзорной фотографии транспортных средств; 
-средства фотовидеофиксации государственных регистрационных номеров транспортных средств с функцией распознавания таких номеров и формирования фронтальной фотографии транспортных средств; 
-средства искусственного освещения дорожного полотна (для работы в темное время суток); 
-контроллеры взаимодействия с измерительным оборудованием; 
-оборудование, обеспечивающее криптографическую защиту передаваемой информации; 
-телекоммуникационное оборудование;
- источник бесперебойного питания;
-опоры для размещения навесного оборудования; 
-шкафы в антивандальном исполнении для размещения вычислительного и телекоммуникационного оборудования. 
2.2.14. Оборудование имеет  возможность удаленной настройки и его мониторинга.
2.2.15. Оборудование осуществляет автоматическую фиксацию следующих видов административных правонарушений и формирование доказательной базы фактов совершения административных правонарушений:
- нарушения правил движения ТКТС, предусмотренные частями 2-6 статьи 12.21.1. КоАП РФ, с учётом допустимых погрешностей для Оборудования; 
- нарушения ПДД РФ, предусмотренные иными статьями главы 12 КоАП РФ, фиксируемые работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, в том числе:
- нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам;
- выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения;
- нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств. 
2.2.16. Оборудование обеспечивает сбор данных и параметров (информации) ТС и ТКТС в объёме и качестве, достаточном для формирования постановлений по делам об административных правонарушениях.


3. Требования к обеспечению интеграции Оборудования с АРС.

Исполнитель  обеспечивает:
- осуществления АРС обработки и хранения параметров и данных, поступающих от Оборудования и от внешних информационных систем; 
- мониторинга АРС работы Оборудования и возможности выгрузки периодических отчётов и статистики по работе Оборудования;
- обмена АРС информацией с внешними информационными системами;
- сбора данных с камер видеонаблюдения (при условии подключения камер видеонаблюдения к АРС) и обработки информации по всем транспортным средствам, проезжающим через Оборудование, в том числе по транспортным средствам со скрытыми (заклеенными) государственными регистрационными знаками.

4. Требования к содержанию Оборудования.

4.1. Исполнитель должен обеспечить содержание Оборудования, которое должно предусматривать регулярный регламентированный контроль функционирования Оборудования с использованием автономных средств управления компонентами и централизованных средств мониторинга (управления), проведение операций по резервному сохранению настроек и созданию резервных копий данных, необходимых для вынесения постановлений об административных правонарушениях.
4.1.1. Исполнитель  предоставляет Заказчику  отчет о работоспособности Оборудования. Данный отчет Исполнитель предоставляет ежедневно (до 17 часов 00 минут) за предыдущий день по форме, представленной в Приложении № 3 к ТЗ и направляет его на адреса электронной почты: fvf@tularegion.org; vk@tularegion.org, vgk-tula@rt.ru.
4.2. Содержание Оборудования предусматривает поддержание всех модулей Оборудования в надлежащем техническом и функциональном состоянии.
4.3.  Все замены и восстановление вышедших из строя устройств, блоков, модулей Оборудования должно осуществляться квалифицированным персоналом Исполнителя, либо специализированными организациями, привлеченными Исполнителем.
4.4. После истечения срока Договора Исполнитель дает гарантию, что в течение не менее 6 (шести) месяцев оборудование/технические средства, входящие в состав Модулей № 1 и № 2, осуществляющие измерение весовых и габаритных параметров, а также количества осей будут пригодны к эксплуатации, а в случае выхода из строя в период действия гарантии подлежит ремонту за счет средств Исполнителя. Условия гарантии определены статьями 470 и 471 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
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Приложение № 1
к ТЗ
 от «___» _________ 2025

Адреса расположения Оборудования АПВГК и АРС

	№
	Наименование
	Адрес нахождения, категория а/д
	Количественный показатель

	11

	Оборудование АПВГК
	Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево
км 128+430 – км 128+635,
3 категория
	2-е полосы движения
(по одной в каждом направлении)

	22
	Оборудование АПВГК
	Тула-Белев
км 7+440 – км 7+645,
3 категория
	2-е полосы движения
(по одной в каждом направлении)

	33
	Оборудование АПВГК
	Новое Клейменово-Ясногорск-Мордвес
км 40+720 – км 40+925,
3 категория
	2-е полосы движения
(по одной в каждом направлении)

	44
	Оборудование АПВГК
	Ивановка-Грибоедово
км 8+515 – км 8+720,
4 категория
	2-е полосы движения
(по одной в каждом направлении)

	55
	Оборудование АПВГК
	Лапотково-Ефремов
км 88+390 – км 88+590,
3 категория
	2-е полосы движения
(по одной в каждом направлении)

	66
	Оборудование АПВГК
	М-2 «Крым» старого направления
км 150+190 – км 150+395,
3 категория
	2-е полосы движения
(по одной в каждом направлении)

	77
	Оборудование АПВГК
	Щекино-Одоев-Арсеньево
км 16+050 – км 16+255,
3 категория
	2-е полосы движения
(по одной в каждом направлении)

	88
	Оборудование АПВГК
	Кашира-Серебряные пруды-Кимовск-Узловая
км 124+900 – км 125+105,
3 категория
	2-е полосы движения
(по одной в каждом направлении)

	99
	Оборудование АПВГК
	М-4 «Дон» - Новомосковск
км 4+540 – км 4+790
1 категория
(прямое направление)
	(по одному АПВГК для двух полос в каждом направлении) 1 шт.

	110
	Оборудование АПВГК
	М-4 «Дон» - Новомосковск
км 4+540 – км 4+790
1 категория
(обратное направление)

	(по одному АПВГК для двух полос в каждом направлении) 1 шт.

	111
	Оборудование АПВГК
	Голодское – Суворов – Одоев
км 45+465 – км 45+715
3 категория
	(по одной полосе в каждом направлении) 1 шт.

	112
	Оборудование АПВГК
	Лапотково-Ефремов
км 18+685 – км 18+890,
3 категория
	2-е полосы движения
(по одной в каждом направлении)

	113
	Оборудование АПВГК
	Тула-Белев
км 25+595 – км 25+800,
3 категория
	2-е полосы движения
(по одной в каждом направлении)


	                                                                



Приложение № 2
	                                                                      к ТЗ
 от «___» _________ 2025

Регламент содержания Оборудования

1. Содержание Оборудования:
Для обеспечения круглосуточного и бесперебойного (24 часа 7 дней в неделю) функционирования всех элементов Оборудования Исполнитель вправе сократить установленные сроки содержания Оборудования и выполнить дополнительны мероприятия.

	№
	Мероприятия, выполняемые в рамках содержания Оборудования 
	Периодичность

	1
	Общее обследование
	

	1.1
	Визуальный контроль шкафов на наличие дефектов (трещин, повреждений, коррозии)
	Ежемесячно

	1.2
	Проверка дверных петель, резиновых уплотнений и запирающих устройств и концевых датчиков контроля открытия дверей
	Ежемесячно

	1.3
	Очистка внутренней части шкафов (при необходимости)
	Ежемесячно

	1.4
	Проверка, очистка, наладка, смазка подвижных узлов
	Ежемесячно

	1.5
	Визуальный контроль зажимов, зажимных планок и клеммных соединений
	Ежемесячно

	1.6
	Визуальный контроль состояния оборудования по индикаторам состояния
	Ежемесячно

	1.7
	Внешний осмотр электронных блоков/плат на наличие повреждений, очистка от загрязнений
	Ежемесячно

	1.8
	Проверка работы светодиодной индикации электронных блоков
	Ежемесячно

	1.9
	Проверка разъемных соединений с внешними устройствами
	Ежемесячно

	1.10
	Проверка температурного режима, контроль работы системы охлаждения
	Ежемесячно

	1.11
	Локальная диагностика контроллера, проверка и корректировка настроек, обновление ПО
	Ежемесячно

	1.12
	Контроль работы коммутатора
	Ежемесячно

	1.13
	Замер входного напряжения / замер выходного напряжения
	Ежемесячно

	1.14
	Проверка целостности кабельных соединений
	Ежемесячно

	1.15
	Проверка электрических соединений, проверка состояния изоляции
	Ежемесячно

	1.16
	Тестирование работы контроллера управления в составе локальной сети
	Ежемесячно

	1.17
	Тестирование работы системы бесперебойного питания
	Ежемесячно

	1.18
	Проверка системы зарядки аккумуляторных батарей
	Ежемесячно

	1.19
	Проверка емкости аккумуляторных батарей
	Ежемесячно

	1.20
	Проверка телекоммуникационной подсистемы
	Ежемесячно

	1.21
	Проверка надежности креплений блоков и колодок
	Ежемесячно

	1.22
	Осмотр на предмет повреждений, очистка от загрязнений
	Ежемесячно

	1.23
	Осмотр кабельных соединений на предмет повреждения
	Ежемесячно

	1.24
	Проверка характеристик входного напряжения и элементов заземления
	Ежемесячно

	1.25
	Визуальный контроль работоспособности светодиодной индикации
	Ежемесячно

	1.26
	Диагностика кодов ошибок
	Ежемесячно

	2
	Модуль №1
	

	2.1
	Осмотр на предмет повреждений, очистка от загрязнений
	Ежемесячно

	2.2
	Проверка участка дороги на предмет колейности, шлифовка датчиков в случае выступания датчика над дорожным полотном
	Ежемесячно

	2.3
	Осмотр кабельных соединений на предмет повреждения
	Ежемесячно

	2.4
	Проверка характеристик входного напряжения и элементов заземления
	Ежемесячно

	2.5
	Контроль точности измерения (рассеивание сигнала, емкость сигнала, сопротивление детектора)
	Ежемесячно

	2.6
	Проверка режимов работы, контроль точности и верности измерения
	Ежемесячно

	2.7
	Измерение емкости сигнала датчика
	Ежемесячно

	2.8
	Измерение рассеивания сигнала датчика
	Ежемесячно

	2.9
	Измерение сопротивления сигнала датчика
	Ежемесячно

	2.10
	Измерение смещения постоянной составляющей сигнала датчика
	Ежемесячно

	2.11
	Восстановление целостности компаунда силоприемных датчиков
	Ежемесячно

	2.12
	Плановая замена силоприемного модуля в случае износа дорожного полотна
	По необходимости

	3
	Модули №3,4
	

	3.1
	Внешний осмотр камеры, очистка корпуса, очистка объектива, контроль по нагреву.
	Ежемесячно

	3.2
	Проверка ориентации видеокамеры по изображению, при необходимости юстировка
	Ежемесячно

	3.3
	Проверка надежности крепления, кронштейнов, клемных соединений
	Ежемесячно

	3.4
	Визуальный контроль соединительных разъемов, кабелей, распаячных коробок
	Ежемесячно

	3.5
	Проверка герметичности и режима термостабилизации термокожуха камеры
	Ежемесячно

	3.6
	Визуальный контроль изображения на наличие артефактов и аберрации с помощью Программного модуля АПВГК
	Ежемесячно

	3.7
	Внешний осмотр камеры, очистка корпуса, очистка объектива, контроль по нагреву.
	Ежемесячно

	3.8
	Проверка надежности крепления, кронштейнов, клемных соединений
	Ежемесячно

	3.9
	Визуальный контроль соединительных разъемов, кабелей,  распаячных коробок
	Ежемесячно

	3.10
	Проверка ориентации видеокамеры по изображению, при необходимости юстировка
	Ежемесячно

	3.11
	Проверка герметичности и режима термостабилизации термокожуха камеры
	Ежемесячно

	3.12
	Визуальный контроль изображения на наличие артефактов и аберрации
	Ежемесячно

	3.13
	Проверка работы ИК прожектора и сектора подсветки
	Ежемесячно

	4.
	Модуль №2
	

	4.1
	Визуальный осмотр целостности шва укладки петли, осмотр дорожного полотна на отсутствие трещин и выбоин
	Ежемесячно

	4.2
	Проверка изоляции кабеля подключения на отсутствие повреждений.
	Ежемесячно

	4.3
	Проверка электрической целостности индуктивного элемента петли (омметром).
	Ежемесячно

	4.4
	Измерение индуктивности петли
	Ежемесячно

	4.5
	Измерение изоляции петли (измерение сопротивления относительно заземления)
	Ежемесячно

	4.6
	Измерение сопротивления петли относительно экрана
	Ежемесячно

	4.7
	С помощью диагностического программного обеспечения проверить срабатывание петли и формы сигнала с петли
	Ежемесячно

	4.8
	Восстановление целостности компаунда индуктивных петель
	Ежемесячно

	4.9
	Обработка разъемных соединений графитовой смазкой
	Ежемесячно

	4.10
	Внешний осмотр лазерного сканера, очистка корпуса, очистка сканирующих элементов.
	Ежемесячно

	4.11
	Проверка надежности крепления, кронштейнов, клемных соединений
	Ежемесячно

	4.12
	Визуальный контроль соединительных разъемов, кабелей, распаячных коробок
	Ежемесячно

	4.13
	Проверка герметичности и режима термостабилизации термокожуха лазерного сканера
	Ежемесячно

	4.14
	Проверка работоспособности излучателя программным тестированием устройства
	Ежемесячно

	4.15
	Юстировка лазерного датчика в трех плоскостях
	Ежемесячно

	5.
	Модуль №5
	

	5.1
	Осмотр на предмет повреждений, очистка от загрязнений
	Ежемесячно

	5.2
	Визуальный контроль соединительных разъемов, кабелей, распаячных коробок, вентиляционных отверстий
	Ежемесячно

	5.3
	Проверка характеристик входного напряжения и элементов заземления
	Ежемесячно

	5.4
	Проверка надежности крепления, кронштейнов, клемных соединений
	Ежемесячно

	5.5
	Визуальный контроль работоспособности светодиодной индикации
	Ежемесячно

	5.6
	Проверка и настройка оборудования связи
	Ежемесячно

	5.7
	Проверка удаленного вывода информации (текст, графика) на табло переменной информации
	Ежемесячно

	5.8
	Диагностика экрана на предмет неработающих элементов информационного поля (проверка функционирования светодиодных ячеек)
	Ежемесячно

	5.9
	Регулировка яркости светоизлучающих знаков по отношению к внешней освещенности;
	Ежемесячно

	6.
	Модули №6
	

	6.1
	Проверка целостности системного и специализированного программного обеспечение Оборудования, устранение ошибок
	Ежемесячно

	6.2
	Диагностика и мониторинг работы заданий обработки данных специализированного программного обеспечение, устранение ошибок
	Ежемесячно

	6.3
	Проверка целостности классификаторов и справочников специализированного программного обеспечения, устранение ошибок
	Ежемесячно

	6.4
	Проверка целостности объектов внесенных в Оборудование, расписания и правил функционирования, устранение ошибок
	Ежемесячно

	6.5
	Диагностика и мониторинг работы электронных сервисов (модулей) информационного взаимодействия с внешними АИС ОИВ, устранение ошибок
	Ежемесячно

	6.6
	Диагностика и мониторинг работы сервисов (модулей) информационного взаимодействия с серверными мощностями Оборудования, устранение ошибок
	Ежемесячно

	6.7
	Системное содержание СУБД (проверка состояния, устранение ошибок, конфигурирование параметров)
	Ежемесячно

	6.8
	Визуальная проверка правильности распознавания ГРЗ, зафиксированных изображений и синхронизации данных по проездам.
	Ежемесячно

	7.
	Общий осмотр мест расположения  Оборудования 
	

	7.1
	Визуальный осмотр элементов инфраструктуры Оборудования на наличие коррозии, ржавчины, деформации, дефектов.
	Ежемесячно

	7.2
	Промывка и очистка элементов инфраструктуры Оборудования с применением автовышки.
	Раз в полгода

	7.3
	Проверка качества заземления, измерение сопротивления растекания тока заземлителя, измерение полного сопротивления цепи.
	Раз в полгода

	7.4
	Контроль состояния дорожного покрытия в  месте расположения Оборудования по направлению движения, за 100 м перед первым индукционным датчиком и 30 м после последнего индукционного датчика (общая длина участка приблизительно 150 метров), визуальный осмотр целостности дорожной одежды.
	Ежемесячно

	7.5
	В зимний период:
Визуальный осмотр дорожного полотна на предмет образования наледи на участке автомобильной дороги по направлению движения, протяженность которого начинается за 100 м перед первым индукционным датчиком и 30 м после последнего индукционного датчика. Оповещение эксплуатирующей организации в случае обнаружения наледи.
	Ежедневно в зимний период

	7.6
	Оповещение эксплуатирующей организации о дефектах дорожного покрытия в зоне нахождения Оборудования.
	Еженедельно

	8.
	Круглосуточный удаленный мониторинг работы Оборудования 
	

	8.1
	Мониторинг работоспособности Оборудования[footnoteRef:1] [1:  Под мониторингом работоспособности  для целей ТЗ  понимается совершение действий, направленных на проверку работоспособности оборудования АПВГК, результатом которых обязательно является установление факта наличия неисправности в работе АПВГК (в том числе ее отдельных модулей, элементов) или подтверждение факта исправной работы АПВГК (в том числе ее отдельных модулей, элементов) в соответствии с требованиями, предъявляемыми ТЗ к его (их) функциональным и качественным характеристикам.] 

	круглосуточно

	8.2
	Восстановление работы Оборудования в случае программного сбоя
	В течение суток

	8.3
	Обновление программного обеспечения (исправление ошибок, изменение нормативных актов) при необходимости
	При необходимости



2. Организация диспетчерской службы.
Исполнитель обеспечивает своими силами функционирование диспетчерской службы для взаимодействия со службами Государственного заказчика, подрядными организациями по содержанию автомобильных дорог и координации действий по бесперебойному функционированию и поддержанию работоспособности Оборудования.
3. Аварийно-восстановительные мероприятия Оборудования.
В случае повреждения или выхода из строя модуля(ей) Оборудования Исполнитель обязуется провести аварийно-восстановительные мероприятия в сроки, установленные регламентом аварийно-восстановительных мероприятий.
К аварийно-восстановительным мероприятиям не относятся:
- проведение планового ремонта, если такой ремонт проводится с согласия Государственного заказчика. Срок проведения планового ремонта не более 20 календарных дней;
-  аварийно-восстановительные мероприятия в случае повреждения линий энергоснабжения вне зоны ответственности Исполнителя;
- форс-мажор.
В случае обнаружения силами Государственного Заказчика/Заказчика какой-либо неисправности Оборудования, Исполнитель принимает меры по устранению неисправности, а также оперативно направляет уведомление об обнаруженной неисправности не позднее 3 (трех) часов с момента обнаружения неисправности на адреса электронной почты: fvf@tularegion.org; vk@tularegion.org, vgk-tula@rt.ru
При отсутствии сообщения о неработоспособности, неисправности Оборудования Исполнитель несет ответственность за неисполнение условий Договора. Исполнитель обеспечивает Заказчику своевременное предоставление достоверной информации о ходе и результатах исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении им своих обязательств.
Под достоверностью предоставляемой информации понимается соответствие предоставляемых сведений фактическим данным о работоспособности Оборудования (нахождении Оборудования в неисправном или исправном состоянии), об осуществляемых Исполнителем  действиях в отношении Оборудования, о сроках их осуществления, о содержании полученной Исполнителем информации в результате исполнения своих обязательств и о сроках ее получения.
В случае обнаружения Государственным Заказчиком/Закакзчиком какой-либо неисправности Оборудования, он информирует об этом диспетчерскую службу Исполнителя по телефону, с последующим уведомлением по электронной почте.
После выявления неисправности Исполнитель проводит анализ неисправности в течение 1 (одного) рабочего дня, локализует неисправность и приступает к аварийно-восстановительным мероприятиям.
Исполнитель предоставляет Заказчику отчет о работоспособности Оборудования. Данный отчет исполнитель предоставляет ежедневно (до 17 часов 00 минут) за предыдущий день по форме, представленной в Приложении № 5 к ТЗ и направляет его на адреса электронной почты: fvf@tularegion.org; vk@tularegion.org, vgk-tula@rt.ru 
Время, затраченное Исполнителем на получение доступа к Оборудованию, расположенному на территории Заказчика, не учитывается в общем сроке устранения неисправностей. 
Неисправности подразделяются на четыре приоритета по степени срочности их устранения:
Первый приоритет: полная неработоспособность Оборудования, продолжительностью более 15 минут. 
Второй приоритет: полная неработоспособность Оборудования продолжительностью более 15 минут.
Третий приоритет: любые возникающие неисправности элементов Оборудования, приводящие к ограничению функционала Оборудования.
Четвертый приоритет: любые возникающие неисправности Оборудования, не приводящие к ограничению функционала Оборудования.

4. Аварийно-восстановительные мероприятия
	Приоритет
	Продолжительность устранения неисправности
	
Исчисление сроков[footnoteRef:2] [2:  Подтверждением возникновения неисправности служит письменное уведомление, сообщение, отчет Исполнителя направленное Заказчику, в том числе по электронной почте, а также выявление неисправности силами Заказчика, подтверждением чего служит составленный акт, подписанный тремя сотрудниками Заказчика.] 



	Первый
	Не более 3 (трех) рабочих дней
	С момента, когда Государственному Заказчику/Заказчику стало известно о возникновении неисправности

	Второй
	Не более 20 (двадцать) рабочих дней*
	С момента, когда  Государственному Заказчику/Заказчику стало известно о возникновении неисправности

	Третий
	Не более 20 (двадцати) рабочих дней*
	С момента, когда  Государственному Заказчику/Заказчику  стало известно о возникновении неисправности

	Четвертый
	Не более 30 (тридцати) рабочих дней
	С момента, когда Заказчику стало известно о возникновении неисправности



* -  в случае повреждения силоприемного (весоизмерительного) модуля Оборудования и индукционной петли в составе модуля измерения габаритных размеров ТС срок восстановительных мероприятий исчисляется с момента наступления условий, достаточных для проведения аварийно-восстановительных мероприятий в соответствии с рекомендациями производителя соответствующих элементов и модулей АПВГК, требующих восстановления.
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Приложение № 3 к ТЗ 

Форма отчета о работоспособности оборудования АПВГК
1. Общий перечень инцидентов 
	№
	АПВГК
	Объект мониторинга
	Принадлежность
к модулю
	Дата и время обнаружения инцидента
	Дата и время решения инцидента
	Причина возникновения инцидента
	Субъект инцидента, наличие уведомления
	Приоритет
	Ответственная за устранение организация
	Время выгрузки фиксируемых проездов
	Примечание

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




2. Форма отчета о работоспособности АПВГК (возможны изменения в форму отчета  по инициативе Заказчика)
[bookmark: _Hlk191631342][image: ]
[image: ]
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Исполнитель

__________________ / ________ /


«____» ______________ 20___ г.
	
Закзачик
_______________ / __________ /


«_____» _______________ 20___ г.
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