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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	[bookmark: _Hlk53137410]№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	Покупатель
	АО «Почта России», являющееся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры) /Аппарат управления АО «Почта России» (АУО)

	
	Поставщик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки

	
	Стороны
	Покупатель и Поставщик

	
	Товар
	Телекоммуникационное оборудование, указанное в настоящем Техническом задании

	
	Грузополучатель
	АО «Почта России», в т.ч его филиалы, уполномоченные на приемку Товара от Поставщика, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию

	
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи


2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Поставка телекоммуникационного оборудования.
Цель поставки: обеспечение закупки оборудования для организации функционирования объектов почтовой связи.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1.  Требования к Товару
Поставляемые Товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не содержащим повторно используемые детали (части), не являться выставочными образцами и быть свободными от прав третьих лиц.
Товары должны обеспечивать устойчивую работу в условиях колебаний напряжения переменного тока электрической сети в пределах 220-240 Вольт, частоты - от 47 до 53 Гц. Система электропитания должна соответствовать европейскому стандарту подключения, обеспечивающему заземление.





3.2. Спецификация поставляемого Товара
Таблица № 1 Спецификация поставляемого Товара
	№ п/п
	Наименование[footnoteRef:1] [1:  Условные наименования Товара с требуемым набором характеристик.] 

	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Маршрутизатор Тип 1
	шт.
	6

	1. 
	Маршрутизатор Тип 2
	шт.
	2

	1. 
	Коммутатор Тип 1
	шт.
	2

	1. 
	Коммутатор Тип 2
	шт.
	4

	1. 
	Коммутатор Тип 3
	шт.
	5

	1. 
	Коммутатор Тип 4
	шт.
	34

	1. 
	Коммутатор Тип 5
	шт.
	76

	1. 
	Контроллер
	шт.
	2

	1. 
	Точка доступа
	шт.
	64

	ИТОГО
	195



Спецификация поставляемого Товара должна соответствовать основным характеристикам Товара, указанным в настоящем Техническом задании.

3.3.  Основные характеристики Товара

3.3.1. Требования к характеристикам каждой единицы Маршрутизатора Тип 1

	№ п/п
	Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании
	Значение характеристики Товара в соответствии с 
значениями параметров эквивалентности Товара*

	Маршрутизатор ESR-31 или эквивалент со следующими характеристиками:

	1
	Габаритные показатели для установки в 19” стойку
	Соответствие

	2
	Наличие не менее 1 (двух) встроенных резервируемых блоков питания с возможностью горячей замены
	Соответствие

	3
	Потребляемая мощность на один блок питания, Вт
	Не более 150*

	4
	Максимальная производительность маршрутизатора в режиме Firewall/маршрутизации (фреймы 1518B), Гбит/с
	Не менее 6*

	5
	Должна обеспечиваться работа протоколов динамической маршрутизации для стека IPv4 (OSPF/BGP);
	Соответствие

	6
	Статическая маршрутизация;
	Соответствие

	7
	Маршрутизация трафика на основе политик
	Соответствие

	8
	Поддержка QoS, NAT, IPSec, L2TP, GRE
	Соответствие

	9
	Наличие технологии распознания трафика приложений P2P, RTP, Citrix, Exchange и назначение QoS политик 
	Соответствие

	10
	Должна обеспечиваться маркировка пакетов по полям 802.1p, DSCP на основе информации IP адреса отправителя и получателя, MAC адреса отправителя и получателя, номеров портов протоколов TCP либо UDP
	Соответствие

	11
	Наличие алгоритмов организации очередей обслуживания трафика PQ/CBWFQ, SP/WRR/SP+WRR либо аналогов
	Соответствие

	12
	Наличие алгоритма ограничения трафика traffic shaping для различных типов сервиса
	Соответствие

	13
	Наличие протоколов DHCP Client, DHCP relay, DHCP Server
	Соответствие

	14
	Поддержка VRF-Lite. Обеспечение двунаправленного взаимодействия пакетов из разных VRF через общий интерфейс
	Соответствие

	15
	Обеспечение технологии BFD для протокола BGP, статических маршрутов, статуса состояния интерфейса, IP адреса 
	Соответствие

	16
	Наличие технологии оценки параметров каналов связи (SLA)
	Соответствие

	17
	Наличие ассоциации результатов измерения качества сети с протоколом VRRP, статической маршрутизацией, резервным интерфейсом и policy-based routing (PBR). Уведомление подсистемы управления при превышении заданных порогов качества сети
	Соответствие

	18
	Обеспечение поддержки не менее одного из протоколов: sFlow, NetFlow
	Соответствие

	19
	10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) с установленными трансиверами SFP+ модуль, 10 Гбит/с, TX/RX 1310 нм, не менее 2 км, LC, DDM в комплекте с оптическим шнуром LC/UPC-LC/UPC 9/125 duplex, 5 м
	Не менее 2*

	20
	Ethernet 1000BASE-X (SFP)
	Не менее 4*

	21
	Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
	Не менее 8*

	22
	Консоль RS-232 
	Не менее 1*

	23
	USB 2.0 или 3.0
	Не менее 1*

	24
	USB порты должны поддерживать возможность подключение LTE USB-модема
	Соответствие

	25
	Слот для micro SD карт
	Соответствие

	26
	Последовательный порт RS-232
	Не менее 3*

	27
	Сопровождение и мониторинг - Должна обеспечиваться возможность удаленного управления по протоколам SSH, SNMPv2c, v3
	Соответствие

	* параметры соответствия (эквивалентности).
Участник закупки, предлагая Товар, должен:
указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; 
указать модель Товара (при наличии);
указать, при наличии, товарный знак и парт-номер;
в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии);
Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром.



3.3.2. Требования к характеристикам каждой единицы Маршрутизатора Тип 2

	№ п/п
	Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании
	Значение характеристики Товара в соответствии с 
значениями параметров эквивалентности Товара*

	Маршрутизатор ESR-1700 или эквивалент со следующими характеристиками:

	1
	Форм-фактор - Для установки в 19” стойку
	Соответствие

	2
	Наличие не менее 2 (двух) встроенных резервируемых блоков питания с возможностью горячей замены
	Соответствие

	3
	Потребляемая мощность на один блок питания, Вт
	Не более 400*

	4
	Максимальная производительность маршрутизатора в режиме Firewall/маршрутизации (фреймы 1518B), Гбит/с
	Не менее 12*

	5
	Должна обеспечиваться работа протоколов динамической маршрутизации для стека IPv4 (OSPF/BGP)
	Соответствие

	6
	Статическая маршрутизация
	Соответствие

	7
	Маршрутизация трафика на основе политик
	Соответствие

	8
	Поддержка QoS, NAT, IPSec, L2TP, GRE
	Соответствие

	9
	Наличие технологии распознания трафика приложений P2P, RTP, Citrix, Exchange и назначение QoS политик 
	Соответствие

	10
	Должна обеспечиваться маркировка пакетов по полям 802.1p, DSCP на основе информации IP адреса отправителя и получателя, MAC адреса отправителя и получателя, номеров портов протоколов TCP либо UDP
	Соответствие

	11
	Наличие алгоритмов организации очередей обслуживания трафика PQ/CBWFQ, SP/WRR/SP+WRR либо аналогов
	Соответствие

	12
	Наличие алгоритма ограничения трафика traffic shaping для различных типов сервиса
	Соответствие

	13
	Наличие протоколов DHCP Client, DHCP relay, DHCP Server
	Соответствие

	14
	Поддержка VRF-Lite. Обеспечение двунаправленного взаимодействия пакетов из разных VRF через общий интерфейс
	Соответствие

	15
	Обеспечение технологии BFD для протокола BGP, статических маршрутов, статуса состояния интерфейса, IP адреса 
	Соответствие

	16
	Наличие технологии оценки параметров каналов связи (SLA)
	Соответствие

	17
	Наличие ассоциации результатов измерения качества сети с протоколом VRRP, статической маршрутизацией, резервным интерфейсом и policy-based routing (PBR). Уведомление подсистемы управления при превышении заданных порогов качества сети
	Соответствие

	18
	Обеспечение поддержки не менее одного из протоколов: sFlow, NetFlow
	Соответствие

	19
	10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) с установленными трансиверами SFP+ модуль, 10 Гбит/с, TX/RX 1310 нм, не менее 2 км, LC, DDM в комплекте с оптическим шнуром LC/UPC-LC/UPC 9/125 duplex, 5 м
	Не менее 8*

	20
	Combo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X (SFP)
	Не менее 4*

	21
	Консоль RS-232
	Не менее 1*

	22
	USB 2.0
	Не менее 1*

	23
	Сопровождение и мониторинг - Должна обеспечиваться возможность удаленного управления по протоколам SSH, SNMPv2c, v3
	Соответствие

	* параметры соответствия (эквивалентности).
Участник закупки, предлагая Товар, должен:
указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; 
указать модель Товара (при наличии);
указать, при наличии, товарный знак и парт-номер;
в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии);
Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром.



3.3.3. Требования к характеристикам каждой единицы Коммутатора Тип 1

	№ п/п
	Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании
	Значение характеристики Товара в соответствии с 
значениями параметров эквивалентности Товара*

	Коммутатор Ethernet маршрутизирующий MES5300-48 или эквивалент со следующими характеристиками:

	1
	Тип коммутатора - Управляемый
	Соответствие

	2
	Тип передачи данных - Ethernet
	Соответствие

	3
	Уровень управляемого коммутатора -3
	Соответствие

	4
	Конфигурация коммутатора – Фиксированный
	Соответствие

	5
	Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит – 1
	Соответствие

	6
	Тип блоков питания – Сменные
	Соответствие

	7
	Блок питания – Встроенный
	Соответствие

	8
	Количество блоков питания -2 штуки
	Соответствие

	9
	Тип электропитания – AC
	Соответствие

	10
	Схема резервирования блоков электропитания - N+1
	Соответствие

	11
	Поддержка горячей замены блоков питания
	Соответствие

	12
	Наличие сменных блоков питания
	Соответствие

	13
	Направление воздушного потока - От передней части назад (front-to-back)
	Соответствие

	14
	Тип размещения - Телекоммуникационная стойка или шкаф 19"
	Соответствие

	15
	Максимальная потребляемая мощность, Вт
	Не более 300*

	16
	Возможность стекирования (Наличие в комплекте кабеля QSFP28 100G Direct attach cable, 100G, 1m. 30AWG)
	Соответствие

	17
	Количество изделий в стеке
	Не менее 2*

	18
	Количество портов 10G SFP+ с установленными SFP+ модулями, 10 Гбит/с, TX/RX 1310 нм, не менее 2 км, LC, DDM, в комплекте с оптическим шнуром LC/UPC-LC/UPC 9/125 duplex, 5 м
	Не менее 48*

	19
	Количество портов 100G QSFP28, CFP
	Не менее 6*

	20
	Наличие портов USB
	Соответствие

	21
	Внешний интерфейс управления – RJ-45
	Соответствие

	22
	Количество записей MAC
	Не менее 32 тыс.*

	23
	Внутренняя пропускная способность, Гбит/с
	Не менее 2000*

	24
	Поддержка протоколов ААА - Local, Radius, Tacacs+, 802.1x
	Соответствие

	25
	Наличие интерфейсов управления – CLI
	Соответствие

	26
	Поддержка доступа к консоли по SSH
	Соответствие

	27
	Поддержка безопасности протоколов связующего дерева 
	Соответствие

	28
	STP Root Guard, BPDU Filtering, STP BPDU Guard, Loopback Detection
	Соответствие

	29
	Поддержка выделенных VLAN – Voice VLAN
	Соответствие

	30
	Поддержка зеркалирования трафика – SPAN, RSPAN, sFlow Поддерживаемые типы очередей - FIFO, PQ
	Соответствие

	31
	Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности – ERPS
	Соответствие

	32
	Функции L2 Multicast - IGMP Snooping v1,2,3, IGMP Snooping Fast Leave
	Соответствие

	33
	Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w
	Соответствие

	34
	Поддержка стандарта STP Loopback Detection
	Соответствие

	35
	Поддержка IP Source Guard
	Соответствие

	36
	Поддержка Dynamic ARP Inspection
	Соответствие

	37
	Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP)
	Соответствие

	38
	Поддержка статической маршрутизации IPv4
	Соответствие

	39
	Поддержка IPv6
	Соответствие

	40
	Поддержка протоколов динамической маршрутизации – OSPF, OSPFv3, IS-IS, BGP.
	Соответствие

	41
	Поддержка протокола VRRP
	Соответствие

	42
	Поддержка протокола BFD
	Соответствие

	43
	Поддержка протоколов динамической маршрутизации мультикаста - PIM SM, PIM DM, IGMP Proxy, MSDP
	Соответствие

	* параметры соответствия (эквивалентности).
Участник закупки, предлагая Товар, должен:
указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; 
указать модель Товара (при наличии);
указать, при наличии, товарный знак и парт-номер;
в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии);
Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром.





3.3.4. Требования к характеристикам каждой единицы Коммутатора Тип 2

	№ п/п
	Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании
	Значение характеристики Товара в соответствии с 
значениями параметров эквивалентности Товара*

	Коммутатор Ethernet маршрутизирующий MES5300-24 или эквивалент со следующими характеристиками:

	1
	Тип коммутатора - Управляемый
	Соответствие

	2
	Тип передачи данных - Ethernet
	Соответствие

	3
	Уровень управляемого коммутатора -3
	Соответствие

	4
	Уровень применения – ядро
	Соответствие

	5
	Конфигурация коммутатора – Фиксированный
	Соответствие

	6
	Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит – 1
	Соответствие

	7
	Тип блоков питания – Сменные
	Соответствие

	8
	Блок питания – Встроенный
	Соответствие

	9
	Количество блоков питания -2 штуки
	Соответствие

	10
	Тип электропитания – AC
	Соответствие

	11
	Схема резервирования блоков электропитания - N+1
	Соответствие

	12
	Поддержка горячей замены блоков питания
	Соответствие

	13
	Наличие сменных блоков питания
	Соответствие

	14
	Направление воздушного потока - От передней части назад (front-to-back)
	Соответствие

	15
	Тип размещения - Телекоммуникационная стойка или шкаф 19"
	Соответствие

	16
	Максимальная потребляемая мощность, Вт
	Не более 300*

	17
	Возможность стекирования (Наличие в комплекте кабеля QSFP28 100G Direct attach cable, 100G, 1m. 30AWG)
	Соответствие

	18
	Количество портов 10G SFP+ с установленными SFP+ 10GE модуль, 0.3 км, MM, 2 волокна, 850 nm, LC, DDM, в комплекте с оптическими шнурами SC-LC/UPC MM (50/125мкм) duplex (3.0мм) 3м
	Не менее 24*

	19
	Количество портов 100G QSFP28, CFP
	Не менее 6*

	20
	Наличие портов USB
	Соответствие

	21
	Внешний интерфейс управления – RJ-45
	Соответствие

	22
	Количество записей MAC
	Не менее 32 тыс.*

	23
	Внутренняя пропускная способность,Гбит/с
	Не менее 1500*

	24
	Поддержка протоколов ААА - Local, Radius, Tacacs+, 802.1x
	Соответствие

	25
	Поддержка протоколов и средств управления: SFTP NTP DNS ICMP 802.1X IPv4 TCP SNMP SSH RMON SCP DHСP client LACP DHCP relay NTP client SNTP client стандарт MSTP IEE 802.1s Telnet SSHv2 sFlow LLDP RADIUS SNMPv2c SNMPv3
	Соответствие

	26
	Наличие интерфейсов управления – CLI
	Соответствие

	27
	Поддержка доступа к консоли по SSH
	Соответствие

	28
	Поддержка безопасности протоколов связующего дерева
	Соответствие

	29
	STP Root Guard, BPDU Filtering, STP BPDU Guard, Loopback Detection
	 Соответствие

	30
	Поддержка выделенных VLAN – Voice VLAN
	Соответствие

	31
	Поддержка зеркалирования трафика – SPAN, RSPAN, sFlow Поддерживаемые типы очередей - FIFO, PQ
	Соответствие

	32
	Количество очередей (выходных на порт)
	Не менее 4 и не более 8*

	33
	Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности – ERPS
	Соответствие

	34
	Функции L2 Multicast - IGMP Snooping v1,2,3, IGMP Snooping Fast Leave
	Соответствие

	35
	Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w
	Соответствие

	36
	Поддержка стандарта STP Loopback Detection
	Соответствие

	37
	Поддержка IP Source Guard
	Соответствие

	38
	Поддержка Dynamic ARP Inspection
	Соответствие

	39
	Проверка подлинности на основе MAC-адреса Port Security
	Соответствие

	40
	Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP)
	Соответствие

	41
	Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x)
	Соответствие

	42
	Поддержка статической маршрутизации IPv4
	Соответствие

	43
	Поддержка IPv6
	Соответствие 

	44
	Поддержка протоколов динамической маршрутизации – OSPF, OSPFv3, IS-IS, BGP.
	Соответствие

	45
	Поддержка протокола VRRP
	Соответствие

	46
	Поддержка протокола BFD
	Соответствие

	* параметры соответствия (эквивалентности).
Участник закупки, предлагая Товар, должен:
указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; 
указать модель Товара (при наличии);
указать, при наличии, товарный знак и парт-номер;
в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии);
Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром.



3.3.5. Требования к характеристикам каждой единицы Коммутатора Тип 3

	№ п/п
	Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании
	Значение характеристики Товара в соответствии с 
значениями параметров эквивалентности Товара*

	Коммутатор Ethernet MES3300-24F или эквивалент со следующими характеристиками:

	1
	Тип коммутатора - Управляемый
	Соответствие

	2
	Тип передачи данных - Ethernet
	Соответствие

	3
	Уровень управляемого коммутатора -3
	Соответствие

	4
	Уровень применения – Агрегация
	Соответствие

	5
	Конфигурация коммутатора – Фиксированный
	Соответствие

	6
	Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит – 1
	Соответствие

	7
	Тип блоков питания – Сменные
	Соответствие

	8
	Блок питания – Встроенный
	Соответствие

	9
	Количество блоков питания -2 штуки
	Соответствие

	10
	Тип электропитания – AC
	Соответствие

	11
	Схема резервирования блоков питания – N+1
	Соответствие

	12
	Поддержка горячей замены блоков питания
	Соответствие

	13
	Наличие сменных блоков питания
	Соответствие

	14
	Направление воздушного потока - От передней части назад (front-to-back)
	Соответствие

	15
	Тип размещения - Телекоммуникационная стойка или шкаф 19"
	Соответствие

	16
	Максимальная потребляемая мощность, Вт 
	Не более 60*

	17
	Возможность стекирования (Наличие в комплекте кабеля SFP+ Direct attach cable, 10G, 1m)
	Соответствие

	18
	Количество изделий в стеке
	Не менее 4*

	19
	Количество портов 1G SFP с установленными SFP модулями, 1.25 Гбит/с, TX/RX 1310 нм, 2 км, LC, DDM, в комплекте с оптическим шнурами LC/UPC-LC/UPC 9/125 duplex, 3м.
	Не менее 20*

	20
	Количество портов 10G SFP+ с установленными SFP+ модулями, 10 Гбит/с, TX/RX 1310 нм, не менее 2 км, LC, DDM, в комплекте с оптическим шнурами LC/UPC-LC/UPC 9/125 duplex, 5м.
	Не менее 4*

	21
	Внешний интерфейс управления – RJ-45
	Соответствие

	22
	Количество записей MAC
	Не менее 16 тыс.*

	23
	Внутренняя пропускная способность, Гбит/с
	Не менее 100*

	24
	Поддержка протоколов ААА - Local, Radius, Tacacs+, 802.1x
	Соответствие

	25
	Поддержка протоколов и средств управления: SFTP NTP DNS ICMP 802.1X IPv4 TCP SNMP SSH RMON SCP DHСP client LACP DHCP relay NTP client SNTP client стандарт MSTP IEE 802.1s Telnet SSHv2 sFlow LLDP RADIUS SNMPv2c SNMPv3
	Соответствие

	26
	Наличие интерфейсов управления – CLI
	Соответствие

	27
	Поддержка доступа к консоли по SSH
	Соответствие

	28
	Поддержка безопасности протоколов связующего дерева
	Соответствие

	29
	STP Root Guard, BPDU Filtering, STP BPDU Guard, Loopback Detection.
	Соответствие

	30
	Поддержка выделенных VLAN – Voice VLAN
	Соответствие

	31
	Диагностика оптического трансивера
	Соответствие

	32
	Поддержка зеркалирования трафика – SPAN, RSPAN, sFlow
	Соответствие

	33
	Поддерживаемые типы очередей - FIFO, PQ
	Соответствие

	34
	Количество очередей (выходных на порт)
	Не менее 4 и не более 8*

	35
	Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности – ERPS
	Соответствие

	36
	Функции L2 Multicast - IGMP Snooping v1,2,3, IGMP Snooping Fast Leave
	Соответствие

	37
	Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w
	Соответствие

	38
	Поддержка стандарта STP Loopback Detection
	Соответствие

	39
	Поддержка IP Source Guard
	Соответствие

	40
	Поддержка Dynamic ARP Inspection
	Соответствие

	41
	Проверка подлинности на основе MAC-адреса Port Security
	Соответствие

	42
	Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP)
	Соответствие

	43
	Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x)
	Соответствие

	* параметры соответствия (эквивалентности).
Участник закупки, предлагая Товар, должен:
указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; 
указать модель Товара (при наличии);
указать, при наличии, товарный знак и парт-номер;
в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии);
Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром.



3.3.6. Требования к характеристикам каждой единицы Коммутатора Тип 4

	№ п/п
	Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании
	Значение характеристики Товара в соответствии с 
значениями параметров эквивалентности Товара*

	Коммутатор Ethernet MES2300D-24P или эквивалент со следующими характеристиками:

	1
	Тип коммутатора - Управляемый
	Соответствие

	2
	Тип передачи данных - Ethernet
	Соответствие

	3
	Уровень управляемого коммутатора -3
	Соответствие

	4
	Уровень применения – Доступ
	Соответствие

	5
	Конфигурация коммутатора – Фиксированный
	Соответствие

	6
	Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит – 1
	Соответствие

	7
	Тип блоков питания – Сменные
	Соответствие

	8
	Блок питания – Встроенный
	Соответствие

	9
	Количество блоков питания -2 штуки
	Соответствие

	10
	Тип электропитания – AC
	Соответствие

	11
	Схема резервирования блоков электропитания - N+1
	Соответствие

	12
	Поддержка горячей замены блоков питания
	Соответствие

	13
	Наличие сменных блоков питания
	Соответствие

	14
	Направление воздушного потока - От передней части назад (front-to-back)
	Соответствие

	15
	Тип размещения - Телекоммуникационная стойка или шкаф 19"
	Соответствие

	16
	Максимальная потребляемая мощность, Вт
	Не более 900*

	17
	Возможность стекирования (Наличие в комплекте кабеля SFP+ Direct attach cable, 10G, 2m)
	Соответствие

	18
	Количество изделий в стеке
	Не менее 8*

	19
	Количество портов 1G 8P8C
	Не менее 24*

	20
	Количество портов 10G SFP+ с установленными SFP модулями, 1.25 Гбит/с, TX/RX 1310 нм, не менее 2 км, LC, DDM, в комплекте с оптическим шнурами LC/UPC-LC/UPC 9/125 duplex, 3м.
	Не менее 4*

	21
	Количество портов PoE
	Не менее 24*

	22
	Внешний интерфейс управления – RJ-45
	Соответствие

	23
	Количество записей MAC
	Не менее 16 тыс.*

	24
	Внутренняя пропускная способность, Гбит/с
	Не менее 100*

	25
	Поддержка протоколов ААА - Local, Radius, Tacacs+, 802.1x
	Соответствие

	26
	Поддержка протоколов и средств управления: SFTP NTP DNS ICMP 802.1X IPv4 TCP SNMP SSH RMON SCP DHСP client LACP DHCP relay NTP client SNTP client стандарт MSTP IEE 802.1s Telnet SSHv2 sFlow LLDP RADIUS SNMPv2c SNMPv3
	Соответствие

	27
	Наличие интерфейсов управления – CLI
	Соответствие

	28
	Поддержка доступа к консоли по SSH
	Соответствие

	29
	Поддержка безопасности протоколов связующего дерева 
	Соответствие

	30
	STP Root Guard, BPDU Filtering, STP BPDU Guard, Loopback Detection.
	Соответствие

	31
	Поддержка выделенных VLAN – Voice VLAN
	Соответствие

	32
	Диагностика оптического трансивера
	Соответствие

	33
	Виртуальное тестирование кабеля
	Соответствие

	34
	Поддержка зеркалирования трафика – SPAN, RSPAN, sFlow Поддерживаемые типы очередей - FIFO, PQ
	Соответствие

	35
	Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности – ERPS
	Соответствие

	36
	Функции L2 Multicast - IGMP Snooping v1,2,3, IGMP Snooping Fast Leave
	Соответствие

	37
	Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w
	Соответствие

	38
	Поддержка стандарта STP Loopback Detection
	Соответствие

	39
	Поддержка IP Source Guard
	Соответствие

	40
	Поддержка Dynamic ARP Inspection
	Соответствие

	41
	Проверка подлинности на основе MAC-адреса Port Security
	Соответствие

	42
	Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP)
	Соответствие

	43
	Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов
	Соответствие

	44
	Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов
	Соответствие

	45
	Наличие механизмов управления multicast-траффиком для предотвращения multicast-штормов
	Соответствие

	46
	Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x)
	Соответствие

	* параметры соответствия (эквивалентности).
Участник закупки, предлагая Товар, должен:
указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; 
указать модель Товара (при наличии);
указать, при наличии, товарный знак и парт-номер;
в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии);
Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром.



3.3.7. Требования к характеристикам каждой единицы Коммутатора Тип 5

	№ п/п
	Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании
	Значение характеристики Товара в соответствии с 
значениями параметров эквивалентности Товара*

	Коммутатор Ethernet MES2300-48P или эквивалент со следующими характеристиками:

	1
	Тип коммутатора - Управляемый
	Соответствие

	2
	Тип передачи данных - Ethernet
	Соответствие

	3
	Уровень управляемого коммутатора -3
	Соответствие

	4
	Уровень применения – Доступ
	Соответствие

	5
	Конфигурация коммутатора – Фиксированный
	Соответствие

	6
	Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит – 1
	Соответствие

	7
	Тип блоков питания – Сменные
	Соответствие

	8
	Блок питания – Встроенный
	Соответствие

	9
	Количество блоков питания -2 штуки
	Соответствие

	10
	Тип электропитания – AC
	Соответствие

	11
	Схема резервирования блоков электропитания - N+1
	Соответствие

	12
	Поддержка горячей замены блоков питания
	Соответствие

	13
	Наличие сменных блоков питания
	Соответствие

	14
	Направление воздушного потока - От передней части назад (front-to-back)
	Соответствие

	15
	Тип размещения - Телекоммуникационная стойка или шкаф 19"
	Соответствие

	16
	Максимальная потребляемая мощность, Вт
	Не более 1700*

	17
	Возможность стекирования (Наличие в комплекте кабеля SFP+ Direct attach cable, 10G, 1m)
	Соответствие

	18
	Количество изделий в стеке
	Не менее 4*

	19
	Количество портов 1G 8P8C
	Не менее 48*

	20
	Количество портов 10G SFP+
	Не менее 4*

	21
	Наличие не менее 2 установленных SFP+ модулей, 10 Гбит/с, TX/RX 1310 нм, дальностью не менее 2 км, LC, DDM в комплекте с оптическим шнурами LC/UPC-LC/UPC 9/125 duplex, 3м. 
	Соответствие

	22
	Количество портов PoE
	Не менее 48*

	23
	Внешний интерфейс управления – RJ-45
	Соответствие

	24
	Количество записей MAC
	Не менее 16 тыс.*

	25
	Внутренняя пропускная способность, Гбит/с
	Не менее 150*

	26
	Поддержка протоколов ААА - Local, Radius, Tacacs+, 802.1x
	Соответствие

	27
	Поддержка протоколов и средств управления: SFTP NTP DNS ICMP 802.1X IPv4 TCP SNMP SSH RMON SCP DHСP client LACP DHCP relay NTP client SNTP client стандарт MSTP IEE 802.1s Telnet SSHv2 sFlow LLDP RADIUS SNMPv2c SNMPv3
	Соответствие

	28
	Наличие интерфейсов управления – CLI
	Соответствие

	29
	Поддержка доступа к консоли по SSH
	Соответствие

	30
	Поддержка безопасности протоколов связующего дерева
	Соответствие

	31
	STP Root Guard, BPDU Filtering, STP BPDU Guard, Loopback Detection
	Соответствие

	32
	Поддержка выделенных VLAN – Voice VLAN
	Соответствие

	33
	Диагностика оптического трансивера
	Соответствие

	34
	Виртуальное тестирование кабеля
	Соответствие

	35
	Поддержка зеркалирования трафика – SPAN, RSPAN, sFlow Поддерживаемые типы очередей - FIFO, PQ
	Соответствие

	36
	Количество очередей (выходных на порт)
	Не менее 4 и не более 8*

	37
	Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности – ERPS
	Соответствие

	38
	Функции L2 Multicast - IGMP Snooping v1,2,3, IGMP Snooping Fast Leave
	Соответствие

	39
	Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w
	Соответствие

	40
	Поддержка стандарта STP Loopback Detection
	Соответствие

	41
	Поддержка IP Source Guard
	Соответствие

	42
	Поддержка Dynamic ARP Inspection
	Соответствие

	43
	Проверка подлинности на основе MAC-адреса Port Security
	Соответствие

	44
	Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP)
	Соответствие

	45
	Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов
	Соответствие

	46
	Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов
	Соответствие

	47
	Наличие механизмов управления multicast-траффиком для предотвращения multicast-штормов
	Соответствие

	48
	Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x)
	Соответствие

	49
	Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w
	Соответствие

	* параметры соответствия (эквивалентности).
Участник закупки, предлагая Товар, должен:
указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; 
указать модель Товара (при наличии);
указать, при наличии, товарный знак и парт-номер;
в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии);
Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром.



3.3.8. Требования к характеристикам каждой единицы Контроллера

	№ п/п
	Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании
	Значение характеристики Товара в соответствии с 
значениями параметров эквивалентности Товара*

	Контроллер беспроводного доступа WLC-3200 или эквивалент со следующими характеристиками:

	1
	Форм-фактор - Для установки в 19” стойку
	Соответствие

	2
	Наличие не менее 2 (двух) встроенных резервируемых блоков питания с возможностью горячей замены;
	Соответствие

	3
	Потребляемая мощность на один блок питания, Вт
	Не более 150*

	4
	Количество точек доступа, шт.
	Не менее 1000*

	5
	Отказоустойчивый кластер
	Соответствие

	6
	Количество интерфейсов 1000BASE-X/10GBASE-R/25GBASE-R, шт.
	Не менее 10*

	7
	Поддержка протоколов ААА - Local, Radius, Tacacs+
	Соответствие

	8
	Поддержка протоколов и средств управления: SFTP NTP DNS ICMP 802.1X IPv4 TCP SNMP SSH LACP NTP client SNTP client, MSTP IEE 802.1s, Telnet SSHv2 sFlow LLDP SNMPv2c SNMPv3, 802.1q VLAN.
	Соответствие

	9
	Поддержка авторизации WPA/WPA2/WPA3 Personal
	Соответствие

	10
	Поддержка авторизации WPA/WPA2/WPA3 Enterprise
	Соответствие

	11
	Наличие интерфейсов управления – WEB, Telnet, SSH
	Соответствие

	* параметры соответствия (эквивалентности).
Участник закупки, предлагая Товар, должен:
указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; 
указать модель Товара (при наличии);
указать, при наличии, товарный знак и парт-номер;
в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии);
Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром.



3.3.9. Требования к характеристикам каждой единицы Точки доступа

	№ п/п
	Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании
	Значение характеристики Товара в соответствии с 
значениями параметров эквивалентности Товара*

	Точка доступа WOP-30LS или эквивалент со следующими характеристиками:

	1
	Поддержка стандартов WLAN - IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
	Соответствие

	2
	Интерфейсы: 10/100/1000/2500BASE-T
	Не менее 1 *

	3
	Ширина полосы - 20, 40 МГц для 2.4 ГГц; 20, 40 и 80 МГц для 5 ГГц
	Соответствие

	4
	Виртуальные точки доступа
	Не менее 8*

	5
	Обнаружение сторонних точек доступа
	Соответствие

	6
	Поддержка роуминга пользователей - – Роуминг пользователей IEEE 802.11r/k/v
	Соответствие

	7
	Поддержка приоритетов и планирования пакетов на основе WMM.
	Соответствие

	8
	Поддержка Централизованная авторизация через RADIUS-сервер (802.1X WPA/WPA2/WPA3 Enterprise)
	Соответствие

	9
	Внутренняя секторная антенна
	Соответствие

	10
	Поддержка MU-MIMO 2×2
	Соответствие

	11
	Поддержка VLAN
	Соответствие

	12
	Поддержка LLDP
	Соответствие

	13
	Поддержка питания - Питание: PoE 48 В/56 В (IEEE 802.3af-2003)
	Соответствие

	14
	Степень защиты - не ниже IP65
	Соответствие

	* параметры соответствия (эквивалентности).
Участник закупки, предлагая Товар, должен:
указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; 
указать модель Товара (при наличии);
указать, при наличии, товарный знак и парт-номер;
в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии);
Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром.



3.4. Комплектность Товара
Товар передается в комплектности, соответствующей документации производителя в соответствии с характеристиками Товара, указанными в п. 3.3 настоящего Технического задания, а также кабели питания и/или блоки питания, необходимые для полноценной работы Товара.




3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
· технический регламент Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011;
· технический регламент Таможенного Союза «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011.
3.6. Объем гарантий и гарантийный срок
Срок гарантии на Товар: не менее 3 (трех) лет с даты подписания универсального передаточного документа.
Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.
При обнаружении в период гарантийного срока дефектов Товара Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный Товар, Товаром надлежащего качества в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре, факсимильным сообщением или иным способом.
Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.
Гарантийные обязательства не распространяются в случаях, если:
Имеются механические повреждения Товара.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Не установлены.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту от повреждений или порчи, от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка должна иметь необходимые маркировки, наклейки и содержать информацию согласно действующему законодательству Российской Федерации.
Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке. 
На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:
– наименование Товара; 
– товарный знак (при наличии) завода-изготовителя;
– серийный номер.
Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. В случае наличия датчиков наклона оборудования на упаковке они не должны быть сработавшими.
6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. [bookmark: _Ref535830270]Срок и место поставки
6.1.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок не более 45 (сорок пять) рабочих дней с даты заключения договора.
6.1.2. Адреса поставки Товара указаны в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.
6.2. [bookmark: _Ref535830399]Условия поставки
Поставщик обязан уведомить Грузополучателя о дате и времени поставки Товара по электронной почте не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента его поставки.
Контакты Грузополучателя на местах будут переданы Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора.
Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 15:45 часов по местному времени Грузополучателя.
Грузополучатель обязан посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится.
Доставка осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Разгрузка и размещение Товара в местах хранения Грузополучателя осуществляются силами Поставщика.
7.  УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1.  Порядок сдачи и приемки
7.1.1. Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Товара и документов, указанных в пункте 7.2 настоящего Технического задания. 
7.1.2. Указанный в п. 7.1.1. настоящего Технического задания срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Покупателем проводится экспертиза Товара. Экспертиза может проводиться в случаях сомнения Покупателя в качестве, комплектности, соблюдении требований к безопасности, требований к размеру, состоянию упаковки, установленным условиям настоящего Технического задания и Спецификации.
7.1.3. При приемке Товара Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, техническим характеристикам, комплектности, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, установленным условиям настоящего Технического задания и Спецификации, а также проверяет наличие сопроводительных документов на Товар.
7.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке Товаров
Поставщик обязан передать Покупателю Товар с надлежаще оформленными документами:
– универсальные передаточные документы;
– копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) на поставляемый Товар, подтверждающие качество Товара;
– технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке в бумажном или электронном виде;
– оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы о гарантии с указанием срока гарантии и заводских (серийных) номеров Товара.



8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Погрузка, транспортировка и выгрузка Товара должны обеспечивать полную сохранность Товара и его характеристик, и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего Технического задания.
В процессе транспортировки Товар должен быть защищён от намокания, загрязнения и механических повреждений. Разгрузочные работы и работы по складированию в месте поставки Товара осуществляются за счёт Поставщика.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение Товара должно обеспечивать сохранность характеристик Товара и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего Технического задания.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.
Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.
14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Перечень адресов поставки и распределение Товара
	17





Приложение № 1 
к Техническому заданию

Перечень адресов поставки и распределение Товара

	№ п/п
	Наименование 
Грузополучателя
	Адрес Поставки
	Наименование Товара
	Количество, шт.

	1. 
	АО «Почта России»
	117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125, корп. 16
	Маршрутизатор Тип 2
	2

	1. 
	
	
	Контроллер
	1

	1. 
	
	115127, г. Москва, Варшавское ш., д. 37
	Контроллер
	1

	
	УФПС г. Москвы 
	108809, г. Москва, п. Марушкинское, квартал №63, дв1с36
	Маршрутизатор Тип 1
	2

	
	
	
	Коммутатор Тип 1
	2

	
	
	
	Коммутатор Тип 3
	5

	
	
	
	Коммутатор Тип 4
	26

	
	
	
	Коммутатор Тип 5
	48

	
	
	
	Точка доступа
	20

	
	УФПС Московской области
	127644, г Москва, ул Вагоноремонтная, д. 23а
	Маршрутизатор Тип 1
	2

	
	
	
	Коммутатор Тип 2
	2

	
	
	
	Коммутатор Тип 4
	8

	
	
	
	Коммутатор Тип 5
	12

	
	
	
	Точка доступа
	20

	
	УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
	192289, г. Санкт-Петербург, Софийская ул., д. 81А.
	Маршрутизатор Тип 1
	2

	
	
	
	Коммутатор Тип 2
	2

	
	
	
	Коммутатор Тип 5
	16

	
	
	
	Точка доступа
	24

	Итого:
	195



