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Технические требования на поставку МТР

ОКПД2: 28.92.62.000 Поставка гидромолотов для экскаваторов-погрузчиков JCB 3 CX для нужд АО "ТК РусГидро"
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1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения
	УПД
	Универсальный передаточный документ






1.2. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
Поставка гидромолотов для экскаваторов-погрузчиков JCB 3 CX для нужд АО "ТК РусГидро".
1.3. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Обеспечение дополнительным оборудованием экскаваторов-погрузчиков АО «ТК РусГидро».
1.4. [bookmark: _Toc75446572][bookmark: _Toc50125126]Иные требования и сведения общего характера
1.4.1 Продукция должна быть новой, не ранее 2025 года выпуска, оригинальной (от производителя) или эквивалент продукции, ранее не находившаяся в использовании у Поставщика и (или) третьих лиц, не допускается поставка выставочных образцов.
1.4.2 На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня продажи.
1.4.3 Поставщик вправе предложить эквивалент к заявленной в настоящем Техническом требовании продукции по позиционно, с указанием марки, модели и технических показателей предлагаемого эквивалента. 
1.4.4 Технические характеристики предлагаемых эквивалентов не должны быть ниже, чем у указанных Покупателем в настоящих Технических требованиях.
1.4.5 Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям государственных стандартов (технических регламентов), технических условий и других нормативно-технических документов, предъявляемых к данному виду продукции.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Гидромолот
	Шт.
	2


2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Гидромолот
	С даты заключения договора
	[bookmark: _Toc46743510]Не более 60 календарных дней с даты заключения договора
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к качеству продукции 
 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Гидромолот
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Масса гидромолота с подвеской и рабочим инструментом, кг
	Не менее 300 и не более 320
	Указание характеристик
	
	

	1.2. 
	Энергия удара, Дж
	Не менее 1000
	Указание характеристик
	
	

	1.3. 
	Минимальная уровень частоты ударов, уд./мин
	Не более 450
	Указание характеристик
	
	

	1.4. 
	Максиимальный уровень частоты ударов, уд./мин
	Не менее 900
	Указание характеристик
	
	

	1.5. 
	Рабочее давление гидравлической жидкости, бар
	Не менее 130
	Указание характеристик
	
	

	1.6. 
	Давление настройки предохранительного клапана, бар
	Не менее 160
	Указание характеристик
	
	

	1.7. 
	Расход гидравлической жидкости, л/мин
	Не менее 40 и не более 90
	Указание характеристик
	
	

	1.8. 
	Диаметр рабочего инструмента, мм
	75
	Согласие с требованием
	
	

	1.9. 
	Рабочая длина инструмента, мм
	Не менее 400 и не более 500
	Указание характеристик
	
	

	1.10. 
	Диаметр рукава, мм (фитинг)
	13 (1/2” BSP)
	
	
	

	1.11. 
	Давление зарядки пневмокамеры азотом, бар
	Не менее 20 и не более 25
	Указание характеристик
	
	

	1.12. 
	Тип монтажа
	Двухпальцевый
	Согласие с требованием
	
	

	1.13. 
	Применяемость, совместимость с транспортным средством
	Гидромолот должен быть совместим с экскаватором-погрузчиком JCB 3CX или с эквивалентными экскаваторами-погрузчиками имеющими схожие конструкционные и технические характеристики.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к климатическому исполнению
	Гидромолот должен сохранять работоспособность в пределах технических характеристик при эксплуатации при температуре окружающего воздуха в интервале от -40С° до + 40С°
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к стойкости к воздействующим климатическим факторам
	Гидромолот должен сохранять работоспособность в пределах технических характеристик при круглогодичной эксплуатации в умеренном климатическом поясе.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Требования к доставке
	Место поставки: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, 16
Доставка товара осуществляется до места поставки силами, средствами и за счет Поставщика. 
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Требования к гарантиям
	На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня продажи.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Требования к комплектации
	Комплект поставки одного гидромолота должен включать (подлежит комплектации каждая поставляемая единица):
1. Гидромолот;
2. Подвеска гидромолота (переходная плита);
3. Комплект шлангов с быстросъёмами для подключения к транспортному средству;
4. Рабочий инструмент (пика) с коническим наконечником;
5. Комплект заправки азотом;
6. Пальцы подвески (44,5х300х330) – 2 шт.
7. Инструкция по эксплуатации на русском языке;
8. Гарантийный талон на русском языке.

	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Требования к экономическим параметрам
	В цену продукции должны быть включены все затраты, связанные с исполнением обязательств по поставке продукции, в том числе, все налоги, сборы и пошлины, расходы на доставку продукции до места поставки, погрузку и разгрузку, иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.
Цена единицы продукции, указанная в Перечне закупаемой продукции, остается фиксированной на весь срок действия договора и не подлежит изменению.
	Согласие с требованием
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3. [bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.
[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

