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Техническое задание
на выполнение работ по ремонту измерителя Тангенс-3М
  филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго»








г. Тула, 2026 г.
1. Меры по предоставлению национального режима
  	Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»: 
	Предоставление национального режима в соответствии 
с ПП №1875 от 23.12.2024.

	ОКПД 2 
	Мера применения национального режима 
(запрет, ограничение, преимущество)

	33.13.11.000
	не применяется



2. Общие требования

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение услуг по ремонту приборов для высоковольтных испытаний (далее - приборы) в следующем объёме: 


	№ п/п
	Вид работ
	Ед. изм.
	Содержание работ

	1
	Ремонт установки испытания трансформаторного масла ТАНГЕНС-3М №533
	1
	- ремонт платы управления
- ремонт платы измерения
- замена клавиатуры на панели управления
- поверка




2.2. В стоимость работ (услуг) по ремонту приборов должны быть включены все затраты Исполнителя, связанные с их выполнением (налоги, заработная плата сотрудников, командировочные расходы и прочие возможные расходы).
2.3. Сроки выполнения работ/оказания услуг: 30 рабочих дней с момента передачи приборов Исполнителю транспортной компанией.
[bookmark: _GoBack]2.4. Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки, и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) средства измерений, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. Конструкция средства измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр). 

3. Требования к контрагенту

 3.1. Поверка/аттестация приборов должна быть проведена в организации, имеющей наличие аккредитации на право проведения поверки и калибровки СИ в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации и законом №102-ФЗ от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства измерений».


4. Гарантийные обязательства

4.1. Исполнитель несет ответственность за сохранность предоставленного Заказчиком прибора, оказавшегося во владении Исполнителя в связи с исполнением настоящего договора.
4.2 Исполнитель гарантирует качество ремонта прибора и его работу в режиме нормальной эксплуатации сроком на 3 месяца с момента подписания акта выполненных работ. Устранение неисправностей, возникших в указанный срок, производится Исполнителем за счет собственных средств.

5. Требования к выполнению работ
5.1. Работы выполняются в соответствии с нормативными правовыми актами, как в отношении выполнения работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при оказании услуг (ТУ, ГОСТ, руководства по эксплуатации и т.д.), а также в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений и требований настоящего ТЗ.
5.2. Ремонт приборов из перечня приборов, указанных в п. 1.1, проводится по заявке Заказчика, отправленной на имя директора подрядной организации по электронной почте, факсу или иными средствами связи.
5.3. Ремонт приборов должен включать диагностику неисправностей, техобслуживание, настройку, испытания приборов с последующей поверкой/аттестацией. 
5.4.	Поверка/калибровка/аттестация приборов выполняется с оформлением свидетельств о поверке/аттестации на бумажном носителе. Результаты поверки средств измерений в обязательном порядке в сроки, установленные законодательством и/или иными нормативными документами, вносятся в ФГИС «АРШИН».
5.5. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения прибора обязан осуществить проверку работоспособности и направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки услуг.
5.6. В объём работ должны входить услуги по организации доставки (до исполнителя и обратно) за счет Исполнителя.



Заместитель главного инженера по 	       Скапцов С.А.
управлению производственными активами


Начальник службы диагностики                                                                   Макарова И. А.                                                     



Начальник отдела – главный метролог отдела 
метрологии и качества электроэнергии 	         Быков Д.О.
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