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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи  
УФПС Тюменской области, расположенного по адресу: 
625015, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ершова, д.11/4




























г. Тюмень, 2026
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, термин
	Расшифровка сокращения, толкование термина

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России») в лице УФПС Тюменской области»

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	3.
	Подрядчик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы в соответствии с заключенным договором

	4.
	ОПС, Объект
	Отделение почтовой связи 

	5.
	Работы
	Выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи

	6.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7.
	СНиП
	Санитарные нормы и правила

	8.
	КС-2
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ

	9.
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	10.
	ТЗ
	Техническое задание

	11.
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик

	12.
	ЛСР
	Локальный сметный расчет


2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
Выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи УФПС Тюменской области, расположенного по адресу: 625015, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ершова, д.11/4.
3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ). 
Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям. 
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Начало выполнения Работ: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора. 
Окончание выполнения Работ: не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты начала выполнения Работ 
4.2. Место выполнения Работ: 625015, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ершова, д.11/4.
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

5.1. Технические требования при выполнении 
5.1.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Техническом задании.
5.1.2. Расположение мебели и оборудования, основные особенности их монтажа, потребности подключения к силовым и слаботочным сетям определить согласно утвержденному Планировочному решению.
5.1.3. Работы по ремонту включают в себя:
- ремонт внутренних помещений почтового отделения;
- ремонт тамбура запасного выхода.
Объем и перечень выполняемых Работ указан в ведомости объемов работ.
5.1.4. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 5 штук на электронный адрес M-Lazarev@russianpost.ru Подрядчик обязан предоставлять Заказчику в электронном виде фотоотчет о выполненных работах в количестве не менее 5 шт. (не менее 1 раза в неделю) на виды работ, указанные в ведомости объемов работ, в том числе подтверждающие выполнение скрытых работ.  После окончания выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 5 штук на электронный адрес M-Lazarev@russianpost.ru.

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.2.1. Требования по используемым отделочным материалам в экстерьере и интерьере Объекта приведены в приложениях № 1 к ТЗ.
5.2.2. Товары, материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ должны быть новые (которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные эксплуатационные затраты.
5.2.3. Все используемые для выполнения Работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
5.2.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям, предусмотренным в документации о сертификации, государственных стандартах, сохранность результатов Работ, оборудования до подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
5.2.5. Демонтаж с последующим монтажом соответствующий следующим требованиям:
Оконные блоки:
- ПВХ профиль;
- цвет – белый;
- камерность стеклопакетов соответствует локальным условиям эксплуатации; 
- оконный блок сохранил теплоизоляционные свойства; 
- профиль и заполнение целые; 
- допускается предусмотреть замену фурнитуры; 
- все окна с открывающимися элементами;

Дверной блок внутренний главного входа в ОПС из тамбура или помещений общего пользования:
- внутренний, стальной со смотровой панелью, цвет – светло-серый, серый; 
- внутренний, ПВХ профиль белого цвета;
- внутренний, алюминиевый профиль цвет – белый, светло-серый, серый, синий; 
- высота порога на входе или перепад высот не превышают 0,014 м;
- лицевые поверхности, профили, стеклопакеты целые, не требуют значительного ремонта. Допускается предусмотреть замену фурнитуры.

Дверной блок внутренний входов в бэк-зону ОПС из помещений, не принадлежащих к помещениям ОПС, в помещение бэк-зоны из помещения тамбура главного входа, в помещения ОПС из тамбура служебного входа (при его наличии):
· внутренний, стальной;
· лицевые поверхности целые, не требуют значительного ремонта; 
· допускается предусмотреть замену фурнитуры.

Дверные блоки внутренние межкомнатные:
· гладкие, без филенок, рисунков;
· цвет – белый;
· лицевые поверхности целые, не требуют значительного ремонта;
· допускается замена наличников и фурнитуры.

Потолок:
- направляющие потолка системы «Armstrong» не деформированы, не провисают, плоскость потолка зрительно ровная, горизонтальная;
- на панелях облицовки потолка системы «Armstrong» отсутствуют следы протечек и плесени;

5.2.6. Требования к прокладке всех кабельных трасс:
· в помещениях прокладку кабеля к рабочим местам и оборудованию выполнить скрыто (за облицовкой) в стенах, перегородках и за чистовым подвесным потолком, в гофрированных и (или) гладких трубах из негорючих материалов, либо в металлорукаве в ПВХ-оболочке, закрепленных к несущим конструкциям клипсами с шагом крепления не более 500 мм (применение коробов, кабель-каналов прямоугольного сечения не допускается).

5.3. Требования к архитектурно-строительным решениям
5.3.1. Общие требования
Выполнить требования пожарной безопасности, предусмотренные:
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· приказ Росстандарта от 28.11.2025 № 2594 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· постановление Правительства Российской Федерации 16.09.2020      № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Требования к качеству Работ
Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
6.1.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
6.1.2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
6.1.3. Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ  «О почтовой связи»;
6.1.4. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
6.1.5. ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
6.1.6. ГОСТ Р 52749-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия»;
6.1.7. ГОСТ 30971-2012 «Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
6.1.8. ГОСТ 31173-2016 «Межгосударственный стандарт. Блоки дверные стальные. Технические условия»;
6.1.9. ГОСТ 26342-84 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры»;
6.1.10. ГОСТ Р 52551-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;
6.1.11. ГОСТ Р 53704-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;
6.1.12. ГОСТ Р 52435-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»;
6.1.13. ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;
6.1.14. ГОСТ Р 51558-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
6.1.15. ГОСТ Р 52907-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Источник электропитания радиоэлектронной аппаратуры»;
6.1.16. ГОСТ Р 55017-2021 («Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации»);
6.1.17. СП 59.13330.2020 «Свод Правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
6.1.18. СНиП 35-01-2001 «Доступностний и сооружений для маломобильных групп населения»;
6.1.19. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
6.1.20. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
6.1.21. СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
6.1.22. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным решениям»;
6.1.23. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
6.1.24. СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
6.1.25. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».
6.1.26. СП 45.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
6.1.27. СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
6.1.28. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;
6.1.29. СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
6.1.30. СП 71.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
6.1.31. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);
6.1.32. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
6.1.33. СП 6.13130.2025 «Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
6.1.34. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003);
6.1.35. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
6.1.36. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
6.1.37. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
6.1.38. СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
6.1.39. СП 50.13330.2024  «Тепловая защита зданий»;
6.1.40. СП 63.13330.2018 (Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003) «Бетонные и железобетонные конструкции»;
6.1.41. СП 59.13330.2020 (актуализированная версия СНиП 35-01-2001) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
6.1.42. ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (актуальное издание разделов и глав на 2017 год);
6.1.43. СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
6.1.44. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.

6.2. Условия выполнения работ
6.2.1. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет: 
-	привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения Работ; 
-	использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения соответствующих видов Работ. 
6.2.2. Работы должны выполняться в рабочее время с 08:00 часов  
до 18:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.
6.2.3. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте
только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.
6.2.4. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 
Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).
6.2.5. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.
6.2.6. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).
6.2.7. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
6.2.8. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
6.2.9. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления[footnoteRef:1] [1:  Периодичность вывоза мусора устанавливается при формировании технического задания для каждой конкретной закупки. ] 

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами. 
По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.
6.2.10. Подрядчик согласовывает порядок выполнения Работ с Заказчиком на всех этапах выполнения Работ в соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.
6.3. Требования к безопасности
6.3.1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 
-	-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);
-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-	ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.
Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.
Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. 
6.4. Требования к конфиденциальности
Требования установлены в проекте договора.
6.5. Требования к сдаче-приемке работ
При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:
6.5.1. Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2.
6.5.2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.
6.5.3. Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества; сертификатов пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения).
6.5.4. Акты освидетельствования Работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других Работ (Акты на скрытые Работы).
6.5.5. Журнал общий ведения работ КС-6.
6.5.6. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий).Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)
Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре. 
7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат 
Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.
Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Ведомость объемов работ
	12




Приложение № 1 к ТЗ 

Ведомость объемов Работ по текущему ремонту
отделения почтовой связи по адресу: 625015, Тюменская обл., 
г. Тюмень, ул. Ершова, д.11/4

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	
Примечание 

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ремонт помещений

	Помещение № 30 (по плану БТИ) Тамбур

	Демонтажные работы

	Пол

	1
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	м2
	1,5651
	 

	2
	Разборка покрытий полов: дощатых
	м2
	1,5651
	 

	3
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	м2
	0,4995
	 

	4
	Устройство: бетонных ступеней/разборка бетонного приступка
	м3
	0,0567
	 

	поднятие уровня пола на 25см

	5
	Устройство подстилающих слоев: песчаных/толщина 10см
	м3
	0,157
	Песок природный для строительных работ II класс, крупный 

	6
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных/толщина 8см, после уплотнения должно быть 5см
	м3
	0,1256
		Щебень (мытый) из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	 

	7

	Армирование подстилающих слоев и набетонок/армирование сеткой 4мм, Вес сетки кладочной 50х50х4 - 3.45 кг/м². Размер ячеек – 50х50 мм
	т
	0,0054165
	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4 

	стяжка

	8
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм/по ТЗ с заведением на плоскость стены на 100мм
	м2
	1,813
	 

	9
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	м2
	1,57
	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В22,5 (М300)/удельная плотность 1650кг/м3 

	покрытие Керамогранитом+плинтус из керамогранита

	10
	Устройство: бетонных ступеней/устройство  бетонного приступка
	м3
	0,0567
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 

	11
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см/ за вычетом приямка под решетку
	м2
	1,78
	 Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм,смеси сухие клеевые на цементной основе и модифицирующих добавок для укладки  плитки из гранита и керамогранита, класс C2TES2, В10, F50, расход 2,5-6,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм

	12
	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных
	м
	2,43
	 Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм,смеси сухие клеевые на цементной основе и модифицирующих добавок для укладки  плитки из гранита и керамогранита, класс C2TES2, В10, F50, расход 2,5-6,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм 

	13
	Устройство подложки под ковровые покрытия насухо/решетка грязесборная
	м2
	0,6
	Грязесборная решетка «резина-скребок», 1200*500мм, 0,6кв.м. 

	Стены

	14
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	м2
	11,3236
	 

	15
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм/30% от общей площади стен
	м2
	3,39708
	 

	Защита от грибка и плесени
 

	16
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
	м2
	11,3236
	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +110 °C 

		Выравнивание стен	 

	17
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	м2
	11,3236
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02; Смеси сухие гипсовые штукатурные для внутренних работ, класс В2 (М25)

	Окраска стен


	18
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	м2
	11,3236
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02; Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224

		Откосы внутренние (дверные проемы)	 

	19
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов/дверные откосы
	м2
	1,422
	 

	20
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску/ облицовка откосов из сэндвич панелей
	м2
	4,74
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм 

	21
	Установка уголков ПВХ на клее/по периметру дверного проема
	м
	9,23
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм 

		Потолок (типа Армстронг)	 

	22
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	1,57
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщ. 12 мм
	

	ПОМЕЩЕНИЕ № 31 (по плану БТИ) КАБИНЕТ

	демонтажные работы

	окна

	23
	Установка решеток на окна массой: свыше 25 до 50 кг/м2/Демонтаж решеток
	т
	0,0909496
	

	24
	Установка туалетных полочек/Демонтаж гардин
	шт
	1
	 

	25
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	м
	2,2
	 

	26
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	1
	 

	27
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	м2
	4,54748
	 

	28
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	м2
	1,1
	 

	Ремонтные работы
	

	установка окна в кабинете №31 (по плану БТИ)
	

	29
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	м2
	4,54748
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 м2 

	30
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб/ Установка отливов
	м2
	2,2
	 

	Бронирование стекол пленкой Р2А в условиях производства согласно ТЗ	 

	31
	Устройство огнезащиты стеклянных поверхностей пленкой огнезащитной
	м2
	4,54748
	 

	32
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	м
	1,1
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм 

	33
	Установка туалетных полочек/Установка рулонных штор
	шт
	1
	 

	Откосы внутренние (оконные откосы)

	34
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов/оконные откосы
	м2
	1,2892
	 

	35
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску/ облицовка откосов из сэндвич панелей
	м2
	6,446
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм 

	36
	Установка уголков ПВХ на клее/по периметру дверного проема
	м
	6,446
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм 

		Наружные откосы (окна)	 

	37
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
	м2
	1,9338
	 

	38
	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную с подготовкой поверхности
	м2
	1,9338
	Грунтовка с высокой степенью проникновения; краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116

		Установка двери в кабинете №31 (по плану БТИ)

	39
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2/внутренние деревянные
	м2
	1,89
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием/ дверь типа Финской без филенок; наличник гладкий из древесины хвойных пород

	40
	Установка приборов: оконных/ установка дверного ограничителя
	компл
	1
	Дверной напольный ограничитель

	41
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен/выравнивание поверхности со стороны коридора
	м2
	1,92
	

	Пол

	Поднятие уровня пола на 25 см

	42
	Устройство подстилающих слоев: песчаных/толщина 10см
	м3
	0,95
		Песок природный для строительных работ II класс, крупный

	43
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных/толщина 8см, после уплотнения должно быть 5см
	м3
	0,665
	Щебень (мытый) из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм; Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм

	44
	Армирование подстилающих слоев и набетонок/армирование сеткой 4мм, Вес сетки кладочной 50х50х4 - 3.45 кг/м². Размер ячеек – 50х50 мм
	т
	0,032775
	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4

	Стяжка


	45
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм/по ТЗ с заведением на плоскость стены на 100мм
	м2
	10,58
	

	46
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	м2
	9,5
	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В22,5 (М300)/удельная плотность 1650кг/м3

	покрытие Керамогранитом+плинтус из керамогранита

	47
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см
	м2
	9,5
	
Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм; смеси сухие клеевые на цементной основе и модифицирующих добавок для укладки напольной и настенной плитки из гранита и керамогранита, класс C2TES2, В10, F50, расход 2,5-6,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм

	48
	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных
	м
	10,4
	

	Стены


	49
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2
	10,3926
	

	Обшивка ГКЛВ в один слой

	50
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом
	м2
	34,642
	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм

	Окраска стен

	51
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	м2
	34,642
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02; краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224

	Потолок (типа Армстронг)

	52
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	9,5
		Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм

	Ремонт отопления

	53
	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг
	шт
	2
	

	54
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16
	шт
	2
		Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, кол-во секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, макс.температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,97 кВт; кронштейны стальные анкерные настенные для крепления радиаторов

	55
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм/для обвязки радиаторов/
	м
	1,6
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм; кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм

	56
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,7586
	

	57
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	0,75862
	

	Светильники

	58
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
	шт
	5
	

	59
	Монтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике свыше 4 до 6
	шт
	5
	

		Светильник над входной дверью	

	60
	Демонтаж: бра, плафонов
	шт
	100
	

	61
	Монтаж светильника: потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	шт
	1
	Светильник настенный НББ 04-60-002 с шарообразными плафонами из матового стекла, тип цоколя E27, мощность 100 Вт, IP54

	Электрика

	62
	Смена: выключателей
	шт
	2
	

	63
	Смена: розеток
	шт
	3
	

	ОПС

	Вывоз мусора

	64
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	2,5164871
	

	65
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	1т груза
	2,5164871
	

	ПОМЕЩЕНИЕ №32 (по плану БТИ) ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

	Пол

	покрытие Керамогранитом+плинтус из керамогранита

	66
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см
	м2
	6,2
	Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм; смеси сухие клеевые на цементной основе и модифицирующих добавок для укладки напольной и настенной плитки из натурального камня, гранита и керамогранита, класс C2TES2, В10, F50, расход 2,5-6,3 кг/м2 при толщ. слоя 1 мм

	67
	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных
	м
	7,96
	

	Стены

	68
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм/20% от общей площади
	м2
	5,84672
	

	Обшивка ГКЛВ в один слой

	69
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом
	м2
	29,2336
	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм

	окраска стен

	70
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	м2
	29,2336
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02; краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224

	Потолок (типа Армстронг)

	71
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	6,2
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм

	Светильники

	72
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
	шт
	5
	

	73
	Монтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике свыше 4 до 6
	шт
	5
	Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 45 Вт, световой поток 4200 лм, степень защиты IP40, 595х595х42 мм

	ПОМЕЩЕНИЕ№ 33 (по плану БТИ) ПОСЫЛОЧНАЯ Кладовая

	Пол

	покрытие Керамогранитом+плинтус из керамогранита

	74
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см/ за вычетом приямка под решетку
	м2
	16,2
	Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм; смеси сухие клеевые на цементной основе и модифицирующих добавок для укладки напольной и настенной плитки из  гранита и керамогранита, класс C2TES2, В10, F50, расход 2,5-6,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм

	75
	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных
	м
	14,98
	

	Стены

	76
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2
	10,33008
	

		Обшивка ГКЛВ в один слой

	77
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом
	м2
	51,6504
	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм

		окраска стен

	78
	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	м2
	51,6504
	Шпатлевка акриловая универсальная водостойкая, для герметизации швов и трещин до 7 мм, температура применения от +10 °C, расход 0,55 кг/м2 при толщине слоя 2 мм

	79
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	м2
	51,6504
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224; Грунтовка акриловая ВД-АК-02

		Обрамление уголком дверного проема

	80
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску/ облицовка откосов из сэндвич панелей
	м2
	1,3
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм

	81
	Установка уголков ПВХ на клее/по периметру дверного проема
	м
	10,4
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм

		Откосы внутренние

	82
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных/оконные откосы
	м2
	1,122
	

	83
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску/ облицовка откосов из сэндвич панелей
	м2
	5,405
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм

	84
	Установка уголков ПВХ на клее/по периметру дверного проема
	м
	5,61
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм

		Потолок (типа Армстронг)

	85
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	16,2
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм

		Электрика и слаботочные системы

	86
	Монтаж: Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	48
	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм

	87
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	м
	48
		Кабель парной скрутки КПСнг(A)-FRHF 1х2х0,5; Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000/ освещение

	88
	Монтаж выключателя: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке/ для с/у т.к. коридор не ремонтируется
	шт
	2
	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20

	89
	Монтаж: Прибор или аппарат
	шт
	2
	Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C

		Розетки для рабочих мест и бытовые

	90
	Монтаж розетки штепсельной: утопленного типа при скрытой проводке/Бытовые:  2шт;   АРМ - 1шт
	шт
	3
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20

	Выделение контрастной полосой нижней ступени крыльца

	91
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля /монтаж желтой сигнальной ленты/
	м
	5,1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 60 мм, длина 1,8 м

	Вывоз мусора

	92
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	1,1613929
	

	93
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	1т груза
	1,1613929
	

















