_______________________________________________________
наименование организации
адрес организации и контактные данные (телефон, эл. почта)

ИНН/КПП _____________/______________ ОГРН ____________________
р/сч __________________ в _____________________________ (наименование банка)
к/сч _______________________ БИК __________________
Исх. № ___
От __________
Получатель: УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области АО «Почта России»
Контактное лицо Инициатора закупки: Гужова Ольга Сергеевна
ценовое предложение
на Запрос цен на ЭТП: ______________ от ________
Телефон +7 (812) 6306333 доб. 2049
Контактное лицо (инициатор закупки): Гужова О.С. телефон +7 (812) 6306333 доб. 2049
O.Guzhova@russianpost.ru 
e-mail: offer-R78@russianpost.ru
В соответствии с запросом цен товаров, работ, услуг № _________________, размещенном на электронной торговой площадке предоставляем следующее коммерческое предложение по предмету закупки «оказание услуг по ремонту лифтов для нужд УФПС Тверской области»
Лифт №728 
	№ п/п
	Узел/Элемент
	
Характер дефекта, повреждения
	
Вид работ по ремонту
	Единицы измерения
	Кол-во
	Цена за ед без НДС

	Цена за ед. с НДС
	Сумма с НДС

	1
	Кабина лифта, обшивка купе кабины
	Механические деформации (вмятины, нарушение геометрии) внутренней и наружной обшивки кабины от ударной нагрузки и перекоса.
	Восстановление соосности кабины лифта, площадок ЭМО, частичный демонтаж/ монтаж панелей обшивки кабины, рихтовочные работы
	шт.
	1
	
	
	

	2
	Решетка «Боствиг» 
	Деформация стоек, перекладин и направляющих роликов решетки в месте зацепления. Нарушение соосности створок.
	Замена комплекта решетки “Боствиг” Регулировка хода и направляющих.
	шт.
	1
	
	
	

	3
	Линейка решетки «Боствиг»
	Повреждение направляющей линейки (погнутость, нарушение креплений к каркасу.
	Рихтовка линейки в сборе. Восстановление креплений.
	шт.
	1
	
	
	

	4
	Выключатели кабины и шахты (ВБ 43-02 УЗ)
	Механические повреждения корпусов, износ штоков выключателей, нарушена регулировка срабатывания (зазоры).
	Замена выключателей ВБ 43-02 УЗ на новые либо аналогичные. Регулировка зазоров нажатия и отключения, цепей безопасности
	шт.
	3
	
	
	

	5
	Рычаги запирания распашных дверей
	Деформация рычагов механизма запирания, износ осей и втулок. Нарушение геометрии прилегания ригеля к ответной планке.
	Замена комплектов рычагов узла запирания (изношенных роликов осей и втулок)
	шт.
	4
	
	
	

	6
	Шкив ограничителя скорости
	Критический износ ручья шкива (выработка по диаметру).
	Замена шкива ограничителя скорости на новый.
	шт.
	1
	
	
	

	7
	Тяговые канаты
	Коррозионные поражения по длине канатов, уменьшение высоты наружной проволоки
	Полная замена тяговых канатов (всех ветвей), запасовка на КВШ и противовесе.
	м.пог
	192
	
	
	

	8
	Канатоведущий шкив (КВШ)
	Износ ручьев КВШ, близкий к предельно допустимому (превышение глубины канавки, изменение профиля под канат).
	Замена КВШ.
	шт.
	1
	
	
	

	9
	Редуктор главного привода
	Течь масла через уплотнительные прокладки корпуса редуктора. 
	Замена уплотнительных прокладок верхней и задней крышки редуктора гл.привода.
	шт.
	2
	
	
	

	
	
	Уровень масла ниже нормы.
	Замена масла редуктора
	литр
	20
	
	
	

	10
	Электромагнитные пускатели главного привода
	Выход из строя (подгорание контактов, механические повреждения) пускателей, отвечающих за пуск/остановку двигателя.
	Замена электромагнитных контакторов на новые (либо аналогичные по току и напряжению), проверка схемы управления
	шт.
	2
	
	
	

	11
	Электропроводка блокировочных цепей безопасности
	Повреждение изоляции, обрывы жил, ослабление в клеммах цепей, идущих на блокировки дверей, ограничитель скорости и ловители.
	Полная про звонка цепей, замена поврежденных участков проводов, пере затяжка клеммных соединений.
	м.пог
	25
	
	
	

	12
	Выключатели путевые ВК-200
	Коррозионные поражения, деформация механизма срабатывания
	Замена
	шт.
	2
	
	
	

	13
	Канат ограничителя скорости
	Коррозионные поражения
	Замена
	м.пог
	46
	
	
	

	14
	Верхняя балка портала распашных дверей шахты
	Деформация (изгиб, прогиб) в центральной части верхней балки. Нарушена прямолинейность горизонтального профиля
	Правка (рихтовка) с последующим усилением накладками, 
	шт.
	1
	
	
	

	15
	Направляющие кабины и противовеса (выверка «штихмаса»)

	Нарушение вертикальности и межосевого расстояния («штихмаса») направляющих кабины и противовеса вследствие ударной нагрузки и перекоса при зацеплении.
	Полная инструментальная выверка, регулировка направляющих кабины (2 шт.) и противовеса (2 шт.) с использованием нивелира и шаблона «штихмаса». Зачистка стыков.
	шт.
	4
	
	
	



Итого с учётом НДС__________


Лифт №729св-76 (грузовой с проводником, 1976 г.в.)
	№ п/п
	Узел/Элемент
	
Характер дефекта, повреждения
	
Вид работ по ремонту
	Единицы измерения
	Кол-во
	Цена за ед без НДС

	Цена за ед. с НДС
	Сумма с НДС

	1
	Выключатели кабины и шахты (ВБ 43-02 УЗ)
	Механические повреждения корпусов, износ штоков выключателей, нарушена регулировка срабатывания (зазоры).
	Замена выключателей ВБ 43-02 УЗ на новые либо аналогичные. Регулировка зазоров нажатия и отключения, цепей безопасности
	шт.
	4
	
	
	

	2
	Рычаги запирания распашных дверей
	Деформация рычагов механизма запирания, износ осей и втулок. Нарушение геометрии прилегания ригеля к ответной планке.
	Замена комплектов рычагов узла запирания (изношенных роликов осей и втулок)
	шт.
	4
	
	
	

	3
	Шкив ограничителя скорости
	Критический износ ручья шкива (выработка по диаметру).
	Замена шкива ограничителя скорости на новый.
	шт.
	1
	
	
	

	4
	Тяговые канаты
	Коррозионные поражения по длине канатов, уменьшение высоты наружной проволоки
	Полная замена тяговых канатов (всех ветвей), запасовка на КВШ и противовесе.
	м.пог
	192
	
	
	

	5
	Редуктор главного привода
	Течь масла через уплотнительные прокладки корпуса редуктора. 
	Замена уплотнительных прокладок верхней и задней крышки редуктора гл.привода.
	шт.
	2
	
	
	

	
	
	Уровень масла ниже нормы.
	Замена масла редуктора
	литр
	20
	
	
	

	6
	Электромагнитные пускатели главного привода
	Выход из строя (подгорание контактов, механические повреждения) пускателей, отвечающих за пуск/остановку двигателя.
	Замена электромагнитных контакторов на новые (либо аналогичные по току и напряжению), проверка схемы управления
	шт.
	2
	
	
	

	7
	Электропроводка блокировочных цепей безопасности
	Повреждение изоляции, обрывы жил, ослабление в клеммах цепей, идущих на блокировки дверей, ограничитель скорости и ловители.
	Полная про звонка цепей, замена поврежденных участков проводов, пере затяжка клеммных соединений.
	м.пог
	35
	
	
	

	8
	Выключатели путевые ВК-200
	Коррозионные поражения, деформация механизма срабатывания
	Замена
	шт.
	3
	
	
	

	9
	Канат ограничителя скорости
	Коррозионные поражения
	Замена
	м.пог
	46
	
	
	



Итого с учётом НДС__________
Общая стоимость за ремонт 2ух лифтов ______________

Срок действия КП составляет 6 месяцев с даты получения КП.
Руководитель (либо уполномоченное лицо) 
организации-претендента                              ______________           Инициалы, Фамилия
 							(подпись)
Печать претендента (при наличии)
