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Технические требования
ОКПД2: 25.73.30.176 Поставка болтовых ключей для выполнения работ на Каскаде Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго»


(Лот № )
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие сведения	3
1.1. Обозначения и сокращения	3
1.2. Наименование закупаемой продукции	3
1.3. Цель использования закупаемой продукции	3
2. Требования к продукции	3
2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3
Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3
2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3
Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции	3
Таблица 3. Требования к продукции	4
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	5
4. Приложения	5


1. [bookmark: __RefHeading___Toc7390_3700833856][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7392_3700833856][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Обозначения и сокращения
	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	АО
	Акционерное общество

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	Единицы измерения:

	шт
	Штук

	мм
	Миллиметр 



1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7394_3700833856][bookmark: _Toc46743506_Копия_1][bookmark: _Toc75446568_Копия_1]Наименование закупаемой продукции
	ОКПД2: 25.73.30.176 Поставка болтовых ключей для выполнения работ на Каскаде Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» (далее – продукция).

1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc7396_3700833856][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
В рамках выполнения работ по договору подряда № 6501-СШФ/под-26 от 23.07.2026. «Капитальный ремонт гидроагрегатов ст. №3 и ст. №6 Каскада Вилюйских ГЭС» (заключенный между ПАО Якутскэнерго и АО «Гидроремонт-ВКК»).

2. [bookmark: __RefHeading___Toc7398_3700833856][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7400_3700833856][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7402_3700833856][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc7404_3700833856][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Ключ для болта с головкой S105
	шт
	3,00



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7406_3700833856][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc7408_3700833856][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2: 25.73.30.176 Поставка болтовых ключей для выполнения работ на Каскаде Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго»
	С даты подписания договора
	Определить по результатам анализа рынка
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[bookmark: __RefHeading___Toc7410_3700833856][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиции № 1 (Таблицы 1):: ОКПД2: 25.73.30.176 Поставка болтовых ключей для выполнения работ на Каскаде Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго»
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Ключ
	Размер головки болта «под ключ»
	S105

	
	
	Общая длина
	221 мм

	
	
	Диаметр ключа
	155 мм

	
	
	Дополнительные размеры ключа
	Приложение №1 к настоящим техническим требованиям

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	678174, РФ, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский, Каскад Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука филиал ПАО «Якутскэнерго»

	2.2
	Стоимость доставки включена в стоимость продукции

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	12 (двенадцать) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную. Перечень продукции и наименование документа, подтверждающего качество, дополнительно должны быть оформлены в электронном виде в редактируемом формате docx, doc, odt.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

	5.2
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке



3. [bookmark: __RefHeading___Toc3478_3215405968]Приложения

Приложение №1: «Эскиз ключа для болта S 105 (3 штуки)»

