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1. [bookmark: __RefHeading___Toc17804_3851503367][bookmark: _Toc51921655][bookmark: _Toc141728489][bookmark: _Toc54279827]Общие сведения

1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc17808_3851503367][bookmark: _Toc141728491][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
«Электронасос центробежный герметичный ЦГ 6,3/32-2,2-2»
1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc17810_3851503367][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc141728492]Цель использования закупаемой продукции 
Закупка осуществляется в целях формирования и поддержания аварийного запаса оборудовании.
2. [bookmark: __RefHeading___Toc17812_3851503367][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc141728496][bookmark: _Toc51921656][bookmark: _Toc54279835][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc17814_3851503367][bookmark: _Toc141728497]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc17816_3851503367][bookmark: _Toc141728498]Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции 
	[bookmark: _Hlk68866984]№ п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Ед. измерения
	Количество

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Электронасос центробежный герметичный
	ЦГ6,3/32-2,2-2 или эквивалент
	шт
	1


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc17818_3851503367][bookmark: _Toc54449295][bookmark: _Toc54595881][bookmark: _Toc54449322][bookmark: _Toc54596167][bookmark: _Toc141728501][bookmark: _Toc54449446]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc4934_3214676810][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Электронасос центробежный герметичный
	Со дня, , следующего за днем заключения договора
	Не позднее 90 календарных дней со дня, следующего за днем заключения договора
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[bookmark: __RefHeading___Toc17820_3851503367][bookmark: _Toc141728504][bookmark: _Toc50125131]Таблица 2. Требования к качеству продукции 

	№ п/п
	Наименование параметра
	[bookmark: _Hlk51251235]Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик

	[bookmark: _Hlk51253264]Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6


	1 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	[bookmark: _GoBack_Копия_1]Указанные в технических требованиях ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, установленном в требованиях к продукции.
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

	1.1 
	Состояние поставляемого оборудования
	Поставляемое оборудование должно быть новым (с датой изготовления не раньше 2024 г.), не бывшим в употреблении, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не являющимся выставочными образцами), свободным от прав третьих лиц.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2 
	Тип насоса
	Центробежный, герметичный, с асинхронным трехфазным электродвигателем с короткозамкнутым ротором, взрывозащищенный или его эквивалент
	Указание участником ТХ
	Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик)
	

	1.3 
	Вид монтажа
	Горизонтальный
	Указание участником ТХ
	Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик)
	

	1.4 
	Марка
	ЦГ 6,3/32/2,2-2 или эквивалент
	Указание участником ТХ
	Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик)
	

	1.5 
	Температура перекачиваемой жидкости, ºC
	от - 50 до + 100
	Указание участником ТХ
	Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик)
	

	1.6 
	Подача, м3/ч
не менее
	6,3
	Указание участником ТХ
	Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик)
	

	1.7 
	Напор, м
не менее
	32
	Указание участником ТХ
	Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик)
	

	1.8 
	Габаритные размеры
	В соответствии с Приложением 2 к настоящим ТТ. (отклонения от указанных размеров не допускаются)
	Указание участником ТХ
	Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик)
	

	1.9 
	Диаметр рабочего колеса
	В соответствии с Приложением 2 к настоящим ТТ. (отклонения от указанных размеров не допускаются)
	Указание участником ТХ
	Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик)
	

	1.10 
	Размеры фланцев присоединяемых к напорному и всасывающему трубопроводу
	В соответствии с Приложением 2 к настоящим ТТ. (отклонения от указанных размеров не допускаются)
	Указание участником ТХ
	Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик)
	

	1.11 
	Условное давление в контуре электронасоса, МПа, не более
	1,57
	Указание участником ТХ
	Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик)
	

	1.12 
	Номинальная  мощность электродвигателя, кВт
не менее
	2,2
	Указание участником ТХ
	Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик)
	

	1.13 ‍
	Род тока
	Переменный (AC)
	Указание участником ТХ
	Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик)
	

	1.14 
	Номинальное напряжение В
	380
	Указание участником ТХ
	Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик)
	

	1.15 
	Частота вращения синхронная, об/мин
	3000
	Указание участником ТХ
	Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик)
	

	1.16 
	Частота сети, Гц
	50
	Указание участником ТХ
	Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик)
	

	1.17 
	Коэффициент мощности (cosϕ) при номинальной мощности
не менее
	0,78
	Указание участником ТХ
	Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик)
	

	1.18 
	Начальный пусковой ток, А, при напряжении 380 В, не более
	21
	Указание участником ТХ
	Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик)
	

	1.19 
	Класс изоляции электродвигателя
	Н
	Указание участником ТХ
	Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик)
	

	2 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Степень защиты
	Не ниже IP54
	Указание участником ТХ
	Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик)
	

	3 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Материал обмоток
	медь
	Указание участником ТХ
	Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик)
	

	4 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Высота над уровнем моря, м
	до 1000
	Указание участником ТХ
	Паспорт или Руководство по эксплуатации (с указанием точных характеристик)
	

	5 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу:
Российская Федерация, Республика Хакасия, г Саяногорск, п. Черемушки, 106.
Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.2
	Условия транспортировки и перемещения
	Транспортировка, погрузка и разгрузка Продукции на складе Покупателя осуществляется силами Поставщика.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3
	Условия приемки
	1. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты поставки Поставщик официально уведомляет Покупателя о сроках и способе поставки Продукции и направляет Покупателю данные для отслеживания поставки.
2. При приемке Продукции представителями Покупателя осуществляется внешний осмотр, проверка сохранности тары и упаковки, наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество, и правильность ее оформления. Приемка Продукции осуществляется в присутствии представителя Поставщика.
3. Приемка Товара со вскрытием упаковки производится Покупателем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной по форме №1-Т. В случае отсутствия замечаний Покупатель подписывает товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12, либо направляет Поставщику мотивированный отказ.
4. Обязательство по поставке считается исполненным после передачи Товара Покупателю на складе Покупателя и подписания товарной накладной ТОРГ-12 уполномоченными представителями Сторон.
	Согласие с требованием
	
	

	5.4
	Требования к упаковке
	Поставляемый Товар должен быть упакован в заводскую упаковку.
Упаковка должна обеспечивать защиту поставляемого оборудования:
- в части воздействий климатических факторов - по группе условий хранения  не ниже 3 (п.10.1 ГОСТ 15150-69);
- в части воздействия механических факторов – не ниже С (п.2.1 ГОСТ 23216-78).
Все неокрашенные металлические части оборудования (включая комплектующие), подверженные воздействию внешней среды в процессе транспортирования и хранения, должны быть законсервированы с помощью защитных смазок.
Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки, обеспечивающую устойчивость к воздействиям внешней среды, к особенностям погрузки и выгрузки.
Поставляемое оборудование должно быть для транспортирования упаковано в плотные ящики, материалы или в специальную тару.
Упаковка должна исключать возможность механических повреждений и климатических факторов внешней среды на оборудование.
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения Товара на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения в течение гарантийного срока  (не менее 36 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 на поставленный Товар). Товар поставляется в таре завода-изготовителя.
Тара и упаковка Поставщику не возвращаются.
В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей.
	Согласие с требованием
	
	

	5.5
	Требования к маркировке
	Маркировка Товара должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью.
Маркировка наносится силами Поставщика должна   содержать следующую информацию:
- наименование Товара;
- наименование страны, производителя;
- наименование Поставщика;
- условия хранения (теплый/холодный склад, уличное хранение);
- дату изготовления и срок хранения.
В случае если срок хранения на Товар не установлен, указывается «срок хранения не ограничен».
Наносимая маркировка должна быть четкой и разборчивой, представлена на русском языке, выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету упаковки.
	Согласие с требованием
	
	

	6 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12
	Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части
	-
	

	7 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
- сертификаты качества;
- технические паспорта и чертежи;
- руководство по монтажу и эксплуатации (включая технологию/порядок проведения технического обслуживания и ремонта);
- упаковочные листы,
- упаковочные ярлыки;
- товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
- товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.;
- протоколы заводских испытаний.
	Согласие с требованием
	-
	

	8 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1 
	Срок службы, не менее, лет
	15
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	8.2
	Срок хранения, не менее, лет
	10
	Указание участником ТХ

	Паспорт
	

	9 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1 
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	При подготовке предложения учесть требования
Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875
"О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о стране ее происхождения
	

	*  - участник обязан описать все позиции Технических требований в соответствии с формой и инструкцией по заполнению, приведенной в разделе 7.4. Документации о закупке.





2.1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc17822_3851503367][bookmark: _Toc141728505][bookmark: _Hlk140571699][bookmark: _Hlk140572020][bookmark: _Hlk140574117]В составе заявки необходимо предоставить:
[bookmark: _Hlk140574117_Копия_1]Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктивного исполнения предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 
1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;
2) Габаритные и установочные чертежи.
3) Копии Протоколов испытаний проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования требованиям ГОСТ IEC 60034-19—2017.


3. [bookmark: __RefHeading___Toc17824_3851503367][bookmark: _Toc54279844][bookmark: _Toc141728506]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: _Hlk88325985][bookmark: _Hlk87532473_Копия_1]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию указаны в приложении №1 к настоящим ТТ.
3.2. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4. [bookmark: __RefHeading___Toc17826_3851503367][bookmark: _Toc54279845][bookmark: _Toc141728507]Приложения
[bookmark: _Hlk87532473]Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.
Приложение № 2: Габаритный чертеж электронасоса;
Приложение № 3: Паспорт электронасоса.
