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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Заказчик
	УФПС Алтайского края, АО «Почта России»

	2
	Исполнитель
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которое обязуется выполнять работы в соответствии с заключенным Договором

	3
	Услуга
	Техническое обслуживание и текущий ремонт почтового оборудования и электропогрузчиков

	4
	ТО
	Техническое обслуживание почтового оборудования и электропогрузчиков

	5
	ТР
	Текущий ремонт почтового оборудования  и электропогрузчиков

	7
	Погрузчик
	Вилочные электропогрузчики 

	8
	СанПиН
	Санитарно-эпидемиологические правила и нормы

	9
	НДС
	Это косвенный налог. Исчисление производится продавцом при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) покупателю. Продавец дополнительно к цене реализуемых товаров (работ, услуг, имущественных прав) предъявляет к оплате покупателю сумму НДС, исчисленную по установленной налоговой ставке.

	10
	Оборудование
	Весь состав оборудования, указанный в Приложении №1 к Техническому заданию

	11
	УФПС
	Управление Федеральной Почтовой Связи

	12
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	13
	БМСЦ
	Барнаульский магистральный сортировочный центр УФПС Алтайского края, АО «Почта России»

	14
	ТЗ
	Техническое задание




2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
        Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию почтового оборудования и электропогрузчиков для нужд Барнаульского МСЦ УФПС Алтайского края.
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
       Цель - обеспечить поддержание, восстановление работоспособности почтового оборудования и электропогрузчиков, обеспечение бесперебойного и безопасного цикла функционирования предприятия.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Срок начала услуг: с даты заключения договора, но не ранее 13.01.2027г.
Период оказания услуг: в течении 36 месяцев с даты начала предоставления услуг.
Место оказания услуг: г. Барнаул пл. Победы 8-а, производственное здание Барнаульского МСЦ УФПС Алтайского края.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
[bookmark: _Hlk128655277]Перечень (спецификация) оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и текущему ремонту, указан в Приложении №1 к Техническому заданию.
Для осуществления консультаций по вопросам эксплуатации оборудования и приема заявок на ремонт оборудования Подрядчику необходимо обеспечить наличие круглосуточной телефонной линии технической поддержки.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1.  Требования к качеству оказываемых услуг

      Комплекс услуг по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования, средств механизации   и электропогрузчиков  включает в себя контроль технического состояния, поддержания работоспособности и исправности оборудования, его наладку и регулировку. Поддержание в работоспособном состоянии обеспечивается следующим комплексом работ:
1. Проведение текущего технического обслуживания оборудования.
2. Проведение комплекса регламентных работ, предусмотренных нормативной документацией, инструктивными материалами на оборудование.
3. Проведение плановых ремонтных работ оборудования.
4. Контроль за соблюдением правил эксплуатации и режимов работ оборудования.
5. Контроль технических характеристик оборудования, в том числе проведение комплексных испытаний, лабораторных испытаний, включая аттестационные испытания на соответствие оборудования, условий производства работ требованиям нормативной документации и паспортным данным.
6. Разработка рекомендаций (требований) на проведение технического обслуживания, текущего и капитального ремонта оборудования, его замены.
7.Организация и проведение, при необходимости, капитального ремонта оборудования, замена оборудования.
      Техническое обслуживание и ремонт почтового оборудования, средств механизации,  и электропогрузчиков  осуществляется по договору постоянным персоналом ремонтных бригад.
     Технический персонал, осуществляющий техническое обслуживание и ремонт, находится в оперативном подчинении руководителя объекта почтовой связи и оказывает услуги, необходимые для обеспечения работоспособности установленного на предприятии почтового оборудования и средств механизации и электропогрузчиков, обеспечения безопасного производства работ.
     Результаты оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту почтового оборудования и средств механизации и электропогрузчиков   должны отражаться в документах по учету технического состояния оборудованию и средств механизации, а также в журналах по учету проведения технического обслуживания и ремонта оборудования.
    Комплекс услуг связанный с проведением капитального и непланового (аварийно-восстановительного) ремонтов почтового оборудования и средств механизации и электропогрузчиков   не входит в комплекс работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования и оплачивается по отдельным договорам.
6.2.  Условия оказания услуг
       Оказание услуг должно осуществляться ежедневно в рабочее время с 8-00 до 17-00 часов (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме выходных дней, и дней официально объявленных праздничными.
6.3.   Требования к безопасности
-требованиями санитарных норм и правил, правил противопожарной безопасности, правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, правил охраны труда и техники безопасности, регламентирующих выполнение видов работ, предусмотренных предметом закупки. (-Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности»;
- ГОСТ 15.601-98 «Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения»;
- ГОСТ 21623-76 «Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения»;
- ГОСТ 28470-90 «Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта технических средств вычислительной техники и информатики. Виды и методы технического обслуживания и ремонта»;
- ГОСТ Р 27.102-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.10.2021 N 1104-ст);
- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
- ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.  (ССБТ).  Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
- ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;
Исполнитель обязан обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, в том числе первичными средствами пожаротушения, и контролировать правильное их применение.
Исполнитель обязан обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, механизмов и приборов, применяемых при оказании услуг по Договору.
6.4. Требования к конфиденциальности
            Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге и об их хозяйственной деятельности, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения настоящего Договора. Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового или коммерческого положения Сторон или информация, которая прямо названа Сторонами конфиденциальной в соответствующем дополнительном соглашении к настоящему Договору. Не считается разглашением сообщение третьим лицам той информации, которая стала им доступна в порядке, установленном действующим законодательством. Сам факт заключения и предмет настоящего Договора не является конфиденциальным и может использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях.
6.5. Требования к оказанию услуг:
6.5.1. По техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации
Проводить Техническое обслуживание в соответствии с «Регламентом работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации, в объектах почтовой связи». Редакция №2 от 27.03.2023 г.
- Техническое обслуживание, плановый предупредительный ремонт (ППР) транспортеров (конвейеров) 
состав работ : Проверить транспортер в рабочем состоянии: 
- правильность хода ленты;
- послушать работу моторной группы;
- отсутствие постороннего шума; 
- проверить работу выдвижной секции. 
Проверить работоспособность кнопки аварийной остановки, замеченные недостатки устранить.
Проверить транспортер в отключенном состоянии:
- осмотреть защитное ограждение, кожухи, наличие надписей, замеченные недостатки устранить; 
- проверить наличие смазки в редукторе, при необходимости долить масло; 
- проверить состояние моторной группы, замечания и недостатки устранить.
Произвести ревизию выдвижной секции, замечания устранить.
Произвести ревизию натяжного устройства.
Проверить состояние транспортерной ленты по всей длине, отсутствие перекоса, места сшивки. 
Проверить состояние пусковой аппаратуры, кабельных линий, состояние изоляции, заземления.
Провести чистку магнитных пускателей, зачистить контакты, подтянуть крепление зажимов. Проверить работу тормозного устройства, произвести необходимый ремонт и наладку.
Транспортер очистить от грязи и пыли.
Проверить четкость работы транспортера под нагрузкой и в холостую, сделать запись в журнале
-Обеспечивать при выполнении работ по Техническому обслуживанию сохранность имущества Заказчика; соблюдение своими работниками правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, охраны труда, техники безопасности и противопожарной охраны;
- Извещать письменно Заказчика обо всех возможных нарушениях при проведении Технического обслуживания, которые могут произойти, независимо от причин их возникновения;
- Предварительно согласовать с Заказчиком технологическое отключение работающего Оборудования на время проведения Технического обслуживания.
-Персонал Исполнителя должен пройти инструктаж по правилам и мерам безопасности производства работ в филиале.
-Исполнитель должен представить письмо руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (с указанием группы по электробезопасности), на основании Приказа Мин Энерго РФ от 12.08.2022 г. г. № 811  «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» .
-Сотрудники Исполнителя при оказании услуг на территории Заказчика должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия. 
-Специалисты обслуживающей организации должны иметь соответствующую квалификацию, подтвержденную удостоверениями.
-Все услуги оказываются использованием инструмента и оборудования исполнителя.
-Исполнитель обязан оказывать Заказчику техническую помощь и консультации в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования.
                6.5.2.  По техническому обслуживанию и ремонту подъемно-погрузочного оборудования
Оказание услуг должно осуществляется ежедневно, независимо от выходных и праздничных дней. Время ожидания начала работы по аварийной заявке Заказчика не более 6 часов. Время оказания услуг Исполнителем, требующее замену запасных частей, при предоставлении Заказчиком запасных частей, не должно превышать 1 (Один) суток с момента получения запчастей Исполнителем. Стороны могут письменно согласовать иной срок оказания услуг.
Перечень услуг и работ, необходимых для проведения ТО1, ТО2(если есть в графике) и ТР перечислены в Приложение №5,6 к настоящему ТЗ.
Дата и время проведения ТО1, ТО2(если есть в графике) и ТР согласно цикловому плану – графику на 2023-2026г. (Приложение №5,6 к настоящему ТЗ) должно быть согласовано с ответственными лицами БМСЦ. Методом подачи уведомления на согласование даты и время с Заказчиком посредствам, указанным в договоре. 
       По письменному согласованию с Заказчиком дата проведения ТО1, ТО2(если есть в графике), ТР может быть изменена.
Оказание услуг по техническому обслуживанию производится в помещениях Заказчика, в исключительных случаях на ремонтной базе исполнителя.
Оказание услуг должно осуществляться в рабочее время с 08-00 до 17-00 часов в рабочие (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), при необходимости в выходные и праздничные дни.
После каждого проведения ТО1, ТО2 (если есть в графике), ТР необходимо проводить запись в журнале о проделанных работах.
6.6.     Требования к приемке услуг
       Приемка оказанных Исполнителем услуг на соответствие требованиям договора и технического задания осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения корректного комплекта документов, в том числе акта сдачи-приемки оказанных услуг и комплекта документов, предусмотренного п. 6.7 ТЗ.

6.7. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
        
         Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания оказания Услуг в отчетном периоде обязан направить Заказчику: акт сдачи-приемки оказанных Услуг, Счет на оплату, Счет-фактуру (если Исполнитель является плательщиком НДС). Приемка Услуг осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период. Отчетным периодом оказания Услуг является календарный месяц.       

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Гарантийный срок качества оказанных услуг и использованных при этом материалов должен составлять:
- на услуги по техническому обслуживанию - не менее 3 (трех) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг по каждому виду ТО;
- на услуги по текущему ремонту – не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг, а на установленные новые детали, узлы и агрегаты не менее 12 (двенадцати) месяцев

8.        СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не применимо
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Перечень (спецификация) оборудования
	8-9

	2
	График проведения технического обслуживания и ремонта почтообрабатывающего оборудования
	10

	3
	Виды работ ТО1,ТО2 и ТР по подъемно-погрузочному оборудованию
	11-12

	4
	Цикловой  план-график обслуживания подъемно-погрузочного оборудования
	13-14

	5
	Регламент по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации в объектах почтовой связи (редакция №2), утвержден АО Почта России 27.03.2023г.	
	Прилагается отдельным файлом











Приложение №1
к Техническому заданию
Перечень (спецификация) оборудования
	№ п/п
	Наименование Оборудования
	Инвентарный номер
	Кол-во
Оборудования
	Производитель оборудования

	
	Почтообрабатывающее оборудование
	
	
	

	1. 
	Транспортеры ТЛУ-2.2
	
	11
	Россия

	2. 
	Транспортер ТЛС
	
	7
	Россия

	3. 
	Тележки почтовые
	
	201
	Россия

	4. 
	Штемпелевальная машина
	
	2
	Россия

	5. 
	Связочная машина
	
	3
	Китай

	6. 
	[bookmark: _GoBack]Гидравлическая тележка с вилами
	
	10
	Россия

	7. 
	Машина сверлильная
	
	2
	Россия

	8. 
	Электроподъемник
	
	2
	Россия

	9. 
	Окна обмена почты
	
	11
	Россия

	
	Подъемно-погрузочное оборудование
	
	
	

	10.
	Электротягач ЕТ-512 в комплекте с ЗУ
	08325500000940
03.03.2015 г.
	1
	Китай

	11.
	Электротележка с подъемными вилами ТЭВ-20ЭП(самоходная) в комплекте с ЗУ
	8317001036779
30.11.2011 г.
	1
	Китай

	12.
	Электроштабелер ЭШ 1229Э в комплекте с ЗУ
	08317001040475
01.06.2012 г.
	1
	Китай

	13.
	Электропогрузчик вилочный JAC CPD 15 в комплекте с АКБ и ЗУ
	08317001036446
27.10.2011 г.
	1
	Китай

	14.
	Электропогрузчик вилочный  CPD 15J-F в комплекте с АКБ и ЗУ
	00300011060656
24.06.2010 г.
	1
	Китай

	15.
	Электропогрузчик вилочный JAC CPD 16 в комплекте с АКБ и ЗУ
	00306900000168

	1
	

	16.
	Электропогрузчик вилочный JAC CPD 16 в комплекте с АКБ и ЗУ
	240689603 (индефикационный номер)
	1
	

	Итого:
	252
	





















Приложение №2
к Техническому заданию
ГРАФИК
Проведения технического обслуживания и ремонта почтообрабатывающего оборудования
Барнаульского МСЦ на 2027-2030 год
	№
п/п
	Наименование оборудования
	Количество оборудования
	Январь
2028/2029/2030
	Февраль
2027/2028/2029
	Март
2027/2028/2029
	Апрель
2027/2028/2029
	Май
2027/2028/2029
	Июнь
2027/2028/2029
	Июль
2027/2028/2029
	Август
2027/2028/2029
	Сентябрь
2027/2028/2029
	Октябрь
2027/2028/2029
	Ноябрь
2027/2028/2029
	Декабрь
2027/2028/2029

	1
	Транспортеры ТЛУ-2.2
	11
	ПТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО

	2
	Транспортер ТЛС
	7
	ЕТО
	ПТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ПТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО

	3
	Тележки почтовые
	201
	ЕТО
	ЕТО
	ПТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ПТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО

	4
	Штемпелевальная машина
	2
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ПТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ПТО 
	ЕТО

	5
	Связочная машина
	3
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ПТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ПТО

	6
	Гидравлическая тележка с вилами
	3
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ПТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО

	7
	Машина сверлильная
	2
	ПТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ПТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО

	8
	Электроподъемник
	2
	ЕТО
	ПТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ПТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО

	9
	Окна обмена почты
	11
	ЕТО
	ЕТО
	ПТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ЕТО
	ПТО
	ЕТО
	ЕТО

	
	ИТОГО:
	243
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: -ЕТО-ежедневное техническое обслуживание
                        -ПТО-профилактическое техническое обслуживание

Приложение №3
к Техническому заданию
Виды работ ТО1, ТО2 и ТР по подъемно-погрузочному оборудованию
		№ п\п
	Вид работ 
	Состав работ
	Периодичность

	1
	ТО1 для Электротележка с подъемными вилами  Электроштабелер,
Электротягач
	- Проверить соединительный износ контролера, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить работы контактора контролера, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить работу толчкового переключателя контролера, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить соединение между двигателем, аккумулятором и блоком питания, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Очиститель двигатель снаружи
- Проверить угольный щетки и коллектора на износ, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверка прочности соединений на электродвигателе, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Очистка пластины и рычага переключения хода от угольной пыли
- Проверить давление в колесах, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить колеса на истирание, трещины или повреждения, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить ступицы колес на предмет повреждений, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить периферийный зазор на рулевом колесе, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить на вертикальную и боковую расшатанность рулевое колесо, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить натяг рулевой цепи, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Нанести смазку на цепь
- Проверить на утечку тормозную жидкость, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить уровень тормозной жидкости, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить монтажную часть барабана на расшатанность, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить накладки тормозного барабана и тормозной колодки на износ, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить возвратную пружину в тормозном барабане на износ, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить шланги, рукавную катушку трубопровода, шкворневые шарниры на утечку масла, расшатанность, разрушение, деформацию и повреждения, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить гидравлический насос на утечку масла и шум, на износ, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить цепей на натяжение, повреждение или коррозию, при необходимости отремонтировать или заменить.
-  Нанести смазку на цепи
- Проверить крепление анкерных пальцев цепей и цепей на прочность, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить шкиф на деформацию или повреждение, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить подшипника шкифа на расшатанность, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить шток поршня, винта и соединения на деформацию, расшатанность или повреждения, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить ролики, шитфты роликов, сварных частей на трещины и повреждения грузоподъемной системы, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить жесткость установки защитной крышки и опоры для груза, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить на деформацию, трещины или повреждения защитную крышку и опору для груза, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить функциональность и жесткость установки сигнала поворота, звукового сигнала, огней и ламп, сигнала заднего хода, измерительные приборы, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить провода на повреждение или расшатанность, при необходимости отремонтировать или заменить.

	Не реже 1 раза в 2 мес.

	2
	ТР  для Электротележка с подъемными вилами  Электроштабелер,
Электротягач 
	Необходимо провести работы, согласно перечня для ТО1, а также:
- Очистить или заменить подшипники электродвигателя
- Проверить уровень тормозной жидкости, при необходимости заменить, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить функциональность тормозных колодок, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить функционал главного и рабочего тормозного цилиндра, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить болты подъемного цилиндра, болты штока поршня, П-образные болты, направляющие болты головки поршня на расшатанность, при необходимости отремонтировать или заменить.

	Не реже 1 раза в 6 мес.

	3
	ТО1 для Электротележка с подъемными вилами  Электроштабелер,
Электротягач

	- Проверить свободный ход педалей тормоза, толчкового тормоза, сцепления, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить работу ручного тормоза, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить натяжение подъемной цепи, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить состояние роликов каретки, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить работу мачты, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить крепление цилиндров подъема и наклона, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить работу цилиндра подъема и наклона, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить работу гидронасоса, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить масло картера главной передачи, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Проверить уровень трансмиссионного масла, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Смазать подъемную цепь
- Смазать подшипники сцепления
- Смазать втулку опоры мачты
- Смазать все соединения шасси
- Смазать направляющие внутренней рамы
- Смазать наружную раму
- Смазать кронштейн мачты
- Смазать палец цилиндра наклона
- Проверить (тормозные, гидравлические, топливные) шланги, при необходимости отремонтировать или заменить.
- При повреждении лакокрасочного покрытия, произвести покраску поврежденных частей.
- Проверить работоспособность машины двумя пробными поднятиями груза.
- Проверить машину на ходу.
- Проверить функциональность и жесткость установки сигнала поворота, звукового сигнала, огней и ламп, сигнала заднего хода, измерительные приборы, при необходимости отремонтировать или заменить.

	Не реже 1 раза в 2 мес.

	4
	ТО2 для Электротележка с подъемными вилами  Электроштабелер,
Электротягач

	Необходимо провести работы, согласно перечня для ТО1, а также:
- Проверить состояние роликов мачты, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Заменить масло гидротрансформатора
- Заменить всасывающий фильтр гидротрансформатора
- Заменить рабочую жидкость
- Заменить фильтр гидросистемы
	Не реже 1 раза в 4 мес.

	5
	ТР для Электротележка с подъемными вилами  Электроштабелер,
Электротягач

	Необходимо провести работы, согласно перечня для ТО2, а также:
- проверить работу усилителя тормоза, при необходимости отремонтировать или заменить.
- Заменить масло картера главной передачи
- Заменить трансмиссионное масло
- Заменить тормозную жидкость
	Не реже 1 раза в 6 мес.

	6
	Аварийная заявка для Электротележка с подъемными вилами  Электроштабелер,
Электротягач
	Выявить причину появления неисправности.
Устранить причину неисправности.
Провести ремонтные мероприятия.
Сделать запись в журнале.
Направить Заказчику отчет о выполненных мероприятиях незамедлительно после окончания выполнения работ.
	По факту подачи заявки Заказчиком (независимо от даты выполнения ТО1, ТО2 или ТР)






Приложение №4
к Техническому заданию


Цикловой план-график обслуживания по подъемно-погрузочному оборудованию 

		№ п/п
	Наименование оборудования
	Февраль 2027
	Март 2027
	Апрель 2027
	Май 2027
	Июнь 2027
	Июль 2027
	
Август 2027
	Сентябрь 2027
	Октябрь 2027
	Ноябрь 2027
	Декабрь 20237
	Январь 2028
	
Февраль 2028
	
Март 2028

	1
	Электротягач ЕТ-512 в комплекте с ЗУ
	
	ТР
	
	ТО1
	
	ТО1
	
	ТР
	
	ТО1
	
	ТО1
	
	ТР

	2
	Электротележка с подъемными вилами ТЭВ-20ЭП(самоходная) в комплекте с ЗУ
	ТР
	
	ТО1
	
	ТО1
	
	ТР
	
	ТО1
	
	ТО1
	
	ТР
	

	3
	Электроштабелер ЭШ 1229Э в комплекте с ЗУ
	
	ТО1
	
	ТР
	
	ТО1
	
	ТО2
	
	ТО1
	
	ТР
	
	ТО1

	4
	Электропогрузчик вилочный JAC CPD 15 в комплекте с АКБ и ЗУ
	ТО1
	
	ТО2
	
	ТО1
	
	ТР
	
	ТО1
	
	ТО2
	
	ТО1
	

	5
	Электропогрузчик вилочный  CPD 15J-F в комплекте с АКБ и ЗУ
	
	ТО1
	
	ТР
	
	ТО1
	
	ТО2
	
	ТО1
	
	ТР
	
	ТО1

	6
	Электропогрузчик вилочный  CPD 16 в комплекте с АКБ и ЗУ
	То1
	
	То2
	
	тр
	
	То1
	
	То2
	
	тр
	
	То1
	

	7
	Электропогрузчик вилочный  CPD 16 в комплекте с АКБ и ЗУ
	
	То2
	
	тр
	
	То1
	
	То2
	
	тр
	
	То1
	
	То2








	№ п/п
	Наименование оборудования
	Апрель 2028
	Май 2028
	Июнь 2028
	Июль 2028
	Август 2028
	Сентябрь 2028
	
Октябрь 2028
	Ноябрь 2028
	Декабрь 2028
	Январь 2029
	Февраль 2029
	Март 2029
	
Апрель  2029
	
Май 2029

	1
	Электротягач ЕТ-512 в комплекте с ЗУ
	
	ТР
	
	ТО1
	
	ТО1
	
	ТР
	
	ТО1
	
	ТО1
	
	ТР

	2
	Электротележка с подъемными вилами ТЭВ-20ЭП(самоходная) в комплекте с ЗУ
	ТР
	
	ТО1
	
	ТО1
	
	ТР
	
	ТО1
	
	ТО1
	
	ТР
	

	3
	Электроштабелер ЭШ 1229Э в комплекте с ЗУ
	
	ТО1
	
	ТР
	
	ТО1
	
	ТО2
	
	ТО1
	
	ТР
	
	ТО1

	4
	Электропогрузчик вилочный JAC CPD 15 в комплекте с АКБ и ЗУ
	ТО1
	
	ТО2
	
	ТО1
	
	ТР
	
	ТО1
	
	ТО2
	
	ТО1
	

	5
	Электропогрузчик вилочный  CPD 15J-F в комплекте с АКБ и ЗУ
	
	ТО1
	
	ТР
	
	ТО1
	
	ТО2
	
	ТО1
	
	ТР
	
	ТО1

	6
	Электропогрузчик вилочный  CPD 16 в комплекте с АКБ и ЗУ
	тр
	
	То1
	
	То2
	
	тр
	
	То1
	
	То2
	
	тр
	

	7
	Электропогрузчик вилочный  CPD 16 в комплекте с АКБ и ЗУ
	
	То1
	
	То2
	
	тр
	
	То1
	
	То2
	
	тр
	
	То1


	
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Июнь 2029
	Июль 2029
	Август 2029
	Сентябрь 2029
	Октябрь  2029
	Ноябрь 2029
	
Декабрь 2029
	Январь 2030

	1
	Электротягач ЕТ-512 в комплекте с ЗУ
	
	ТР
	
	ТО1
	
	ТО1
	
	ТР

	2
	Электротележка с подъемными вилами ТЭВ-20ЭП(самоходная) в комплекте с ЗУ
	ТР
	
	ТО1
	
	ТО1
	
	ТР
	

	3
	Электроштабелер ЭШ 1229Э в комплекте с ЗУ
	
	ТО1
	
	ТР
	
	ТО1
	
	ТО2

	4
	Электропогрузчик вилочный JAC CPD 15 в комплекте с АКБ и ЗУ
	ТО1
	
	ТО2
	
	ТО1
	
	ТР
	

	5
	Электропогрузчик вилочный  CPD 15J-F в комплекте с АКБ и ЗУ
	
	ТО1
	
	ТР
	
	ТО1
	
	ТО2

	6
	Электропогрузчик вилочный  CPD 16 в комплекте с АКБ и ЗУ
	То2
	
	тр
	
	То1
	
	То2
	

	7
	Электропогрузчик вилочный  CPD 16 в комплекте с АКБ и ЗУ
	
	То1
	
	То2
	
	тр
	
	То1


Главный инженер     Барнаульского МСЦ                                                В.А. Литвиненко
