






















ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 [71.11.22; 71.12.12.190]  Выполнение работ
по доработке и корректировке проектной документации на гаражи и служебно-производственного корпуса Богучанской ГЭС.


Обозначения и сокращения

	Заказчик
	- АО «Гидроремонт-ВКК»

	Подрядчик
	- Потенциальный подрядчик

	Генеральный проектировщик Богучанской ГЭС
	- АО «Институт Гидропроект»

	ТТ
	- технические требования

	БоГЭС
	Богучанская гидравлическая электрическая станция 

	КРУЭ
	- комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией

	кВ
	- киловольт

	СПК
	- Служебно-производственный корпус

	Гаражи на 10 автомашин
	- гаражи на 10 автомашин дирекции Богучанской ГЭС, расположенные в г. Кодинск.

	ПД
	- проектная документация

	РД
	- рабочая документация

	ФЗ
	- федеральный закон







1. [bookmark: _Toc54646395][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc54646397][bookmark: _Toc46743506]Наименование выполняемых работ
ОКПД2 [71.11.22; 71.12.12.190]  Выполнение работ по доработке и корректировке проектной документации на гаражи и служебно-производственного корпуса Богучанской ГЭС.

1.2. [bookmark: _Toc46743507_Копия_1][bookmark: _Toc54646398_Копия_1]Цель выполнения работ
Исполнение обязательств по Договору № 14937-26-ПЭГ-СШФ/под-26 от 19.05.2026 (оказание услуг по сервисному обслуживанию, выполнение текущих и капитальных ремонтов, техническому обслуживанию производственных фондов АО «Богучанская ГЭС», выполнение иных работ и услуг производственного характера для нужд АО «Богучанская ГЭС), заключённый между АО «Гидроремонт-ВКК» и АО «Богучанская ГЭС».
Приведение рабочей документации на здание СПК в соответствие с фактическим технологическим назначением используемых помещений с целью обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации здания.
Доработка проектной документации - разделы АР (архитектурные решения), АСР (архитектурно-строительные решения), КР (конструктивные решения), ПБ (пожарная безопасность), на здание «Гаражи на 10 автомашин дирекции Богучанской ГЭС».

1.3. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54646399]Существующее положение
Здание Служебно-производственного корпуса предназначено для размещения офисных и служебно-бытовых помещений, электротехнических служб, со встроенными комплектными распределительными элегазовыми устройствами КРУЭ 220 и 500 кВ Богучанской ГЭС. Проект разработан ОАО «Институт Гидропроект». Здание введено в эксплуатацию в 2013 году. 
В период с 2013г. по 2024г. в помещениях СПК, в связи с производственной необходимостью размещения эксплуатационного персонала АО «Богучанская ГЭС», были выполнены перепланировки помещений, переселение персонала.
Для обеспечения эксплуатации здания СПК в соответствии с требованиями технической документации, необходимо привести поэтажные планы и экспликацию помещений СПК, указанные в документации  255.26-5-17-532, в соответствие фактическому состоянию и размещению.
Здание «Гаражи на 10 автомашин дирекции Богучанской ГЭС»: 
В 2021 году разработана РД на капитальный ремонт скатной кровли из профлиста на зданиях Гараж на 10 автомашин и Гараж на 6 автомашин Дирекции Богучанской ГЭС.
Капитальный ремонт кровли планировалось выполнить  в 2025г.
В 2022 году разработана РД в разделах ЭОМ, ВК, ОВ.
Проектная документация по всем разделам на здание отсутствует. Первоначальный проект, выполненный в 1989 году - не соответствует фактически построенному объекту и не может применяться.
В 2024 году проведено техническое освидетельствование здания «Гаражи на 10 автомашин дирекции Богучанской ГЭС», Технического освидетельствования зданий и сооружений Богучанской ГЭС, не относящихся к основным сооружениям - необходимо восстановить разделы проектной документации АР, АСР КР, ПБ
1.4. Основание для выполнения работ
Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», статья 15 «Общие требования к результатам инженерных изысканий и проектной документации» п.10 «Проектная документация здания или сооружения должна использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на всех последующих этапах жизненного цикла здания или сооружения».
- Статья 15. «Общие требования к результатам инженерных изысканий и проектной документации» Федерального закона № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» п.10. Проектная документация здания или сооружения должна использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на всех последующих этапах жизненного цикла здания или сооружения.
[bookmark: _GoBack]Технического освидетельствования производственных зданий и сооружений Богучанской ГЭС (Приложение 4).
Обязательства Заказчика
Использование Исполнителем работ сведений, содержащих информацию о характеристиках и особенностях ГТС Богучанской ГЭС для целей, отличных от целей настоящего Технического задания, возможно только на основании письменного согласия Заказчика.
Подрядчику предоставляется право доступа к необходимой рабочей и исполнительной документации, находящейся в техническом архиве производственно-технической службы АО «Богучанская ГЭС»:
- РД «Электроснабжения и электрическое освещение» здания «Гараж на 10 автомашин Дирекции»  АО «Богучанская ГЭС» ООО «ПрофИнжиниринг» 11666-21-ПЭГ-ЭОМ, 2022г.
- РД «Водоснабжение и канализация» здания «Гараж на 10 автомашин Дирекции»  АО «Богучанская ГЭС» ООО «ПрофИнжиниринг» 11817-21-ПЭГ-ВК, 2022г.
- РД «Система отопления» здания «Гараж на 10 автомашин Дирекции» АО «Богучанская ГЭС» ООО «ПрофИнжиниринг» 11817-21-ПЭГ-ОВ, 2022г.
- РД «Модернизация системы пожарной безопасности хоз.двора и примыкающих зданий» ООО «Спецавтоматика-Защита» 9371-18-ПЭГ-14-06-3-АУПС. УФА 2018г.
- РД «Капитальный ремонт скатной кровли из профлиста на зданиях Гараж на 10 автомашин и Гараж на 6 автомашин Дирекции Богучанской ГЭС 11140-20-ПЭГ-АС. ООО «ПрофИнжиниринг» 2021г.

[bookmark: _Toc54646400]Таблица 1. Перечень объектов Заказчика
	№
п/п
	Наименование работ

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Выполнение работ по корректировке проекта 
255.26-5-17-532 объекта капитального строительства здания Служебно-производственного корпуса Богучанской ГЭС.
	Красноярский край,
Кежемский Муниципальный округ, Богучанская ГЭС
	Служебно-производственный корпус – 
инв. № 131000011.

«Гаражи на 10 автомашин дирекции Богучанской ГЭС», инв. № 101000338

	Общие сведения о здании СПК указаны в Приложении № 4 к настоящим Техническим требованиям.
Технические характеристики:
Фундамент - железобетонный ленточный; стены наружные – железобетонные панели и блоки; перегородки, внутренние стены - сборный железобетон, кирпич; перекрытия - деревянные в осях А-В/12-13 и в осях В-Г/1-2; перекрытие - стальные балки; покрытие кровли – 3-х слойное из профилированного металлического листа с утеплителем из минплиты, двухскатная металлическая по стальным балкам; полы бетонные, в бытовых помещениях дощатые, линолеум; окна, двери, ворота – деревянные, металлопластиковые. S общ = 727,1м2, Sзастр. = 746,6 м2, Vстр – 2918,0м3, этажность бытовых помещений – 2, боксов - 1.


[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc54646401]
2. Требования к работам
2.1. [bookmark: _Toc54646404]Требования к объёмам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc54646405]Требования к видам и объёмам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54646406]Таблица 2. Перечень и объём выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ/этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. Выполнение работ по корректировке проекта 255.26-5-17-532 объекта капитального строительства здания Служебно-производственного корпуса Богучанской ГЭС

	1.1
	Подготовительные работы: изучение технической и проектной документации, чертежей здания.
Предпроектное освидетельствование существующего здания с уточнением экспликации эксплуатационных помещений здания СПК.
	усл. ед
	1

	2. Выполнение работ по доработке проектной документации, разделы – Архитектурные решения, Архитектурно-строительные решения, Конструктивные и объёмно-планировочные решения, Пожарная безопасность на здание «Гаражи на 10 автомашин дирекции Богучанской ГЭС» Богучанской ГЭС.

	1.2
	Работы выполняются в полном соответствии Постановлением правительства РФ от 16 февраля 2008г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».
Подготовительные работы: изучение имеющейся технической, рабочей и проектной документации на здание, ознакомление с ранее выполненными работами по ремонту и обследованиям зданий.
[bookmark: fts_hit208][bookmark: fts_hit209]Визуальный осмотр строительных конструкций здания «Гараж на 10 автомашин дирекции Богучанской ГЭС». 
[bookmark: fts_hit212][bookmark: fts_hit213][bookmark: NORMACS_PAGE_8]Обмер необходимых геометрических параметров конструкций здания.
Разработка проектной документации в разделах Архитектурные решения, Архитектурно-строительные решения, Конструктивные и объёмно-планировочные решения на здание «Гараж на 10 автомашин дирекции Богучанской ГЭС».
	усл. ед
	1


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54646407]
2.1.2. Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения этапов работ
	№ п/п
	Наименование работ/этапа работ
	Требования к началу срока выполнения этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Выполнение работ по корректировке проекта 255.26-5-17-532 объекта капитального строительства здания Служебно-производственного корпуса Богучанской ГЭС.
	с даты подписания Договора
	30.12.2026


	2. 
	Выполнение работ по доработке проектной документации, разделы – Архитектурные решения, Архитектурно-строительные решения, Конструктивные и объёмно-планировочные решения, Пожарная безопасность на здание «Гаражи на 10 автомашин дирекции Богучанской ГЭС» Богучанской ГЭС.
	с даты подписания Договора
	30.12.2026


	3. 
	
	
	


· Планируемый срок выполнения работ по Договору 01.06.2025 – 30.12.2026.




 (
0
)


1

4

2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc54646410]Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ: ОКПД2 [71.11.22; 71.12.12.190]  Выполнение работ по доработке и корректировке проектной документации на гаражи и служебно-производственного корпуса Богучанской ГЭС.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ
	Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	В соответствии с запросом Подрядчика Заказчик предоставляет возможность ознакомиться с проектной и исполнительной документацией на здание СПК, необходимой для выполнения работ.
Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проекта:
- ГОСТ 21.101–97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства».
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила
обследования и мониторинга технического состояния»;
- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве»;
- СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003».
- СП 56.13330.2010 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001». 
- СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	
	

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика выполняются в соответствии с  «Положением об организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах АО «Богучанская ГЭС» (Приложение 1).
	
	

	1.2.2. 
	Требования к организации Подрядчика, привлекаемой к выполнению работ
	Работы по разработке проектной документации выполняются в соответствии с требованиями: 
Обязательный состав разделов Проектной документации и их содержание регламентирован Градостроительным кодексом РФ и конкретизирован в «Положении о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждённом Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.
- Представить документы, подтверждающие наличие собственной или арендуемой аттестованной в установленном порядке лаборатории неразрушающего контроля (НК), аттестованных специалистов НК.
- Наличие необходимого оборудования, приборной и инструментальной базы, действующих свидетельств о поверке применяемых средств измерений.
- Работы должны быть выполнены в установленный срок, качественно, в полном объёме, в соответствии с действующими законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами АО «Богучанская ГЭС».
Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет соответствующих профилю лота по виду, подтвердить референс-листом.
	
	

	1.3. 
	Требования к контролю качества работ
	
	

	1.3.1. 
	Требования к контролю работ
	Заказчик и АО «Богучанская ГЭС» имеет право контролировать ход и качество выполняемых работ в течение всего времени выполнения работ.
	
	

	1.4. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	
	

	1.4.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ

	Работники Подрядчика должны иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной комиссией организации Подрядчика, а также отметкой о допуске к специальным видам работ (при необходимости). 
Подрядчик обязан предоставить сведения об оформлении трудовых отношений с направляемыми для выполнения работ работниками.
Особые условия – работы выполняются частично в зоне действующего оборудования в помещениях КРУЭ 220 и 500 кВ.
	
	

	1.4.2. 
	Требования к  экологической безопасности
	Подрядчик на объекте должен выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды.
(Приложение №3 к настоящим ТТ).
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	
	

	2.1.1. 
	Результат работ
	Выполнить актуализированную корректировку проекта 255.26-5-17-532 объекта капитального строительства здания Служебно-производственного корпуса Богучанской ГЭС в соответствии с фактическим назначением и размещением помещений.
По завершении работ Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приёмки работ в 2-х (двух) экземплярах.
Доработать проектную документацию с разработкой документов, которые описывают проведение строительно-монтажных работ на проектируемом объекте, то есть непосредственно сам процесс строительства. На этом этапе детализируются технические решения, принятые на стадии разработки проекта, составляются рабочие чертежи, рассчитываются локальные сметы, подготавливаются спецификации на материалы и оборудование.
	
	

	2.2. 
	Требования к оформлению документации
	
	

	2.2.1. 
	Требования отчётной документации
	Корректировка проекта СПК предоставляется Заказчику с графическими приложениями в 2-х (двух) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на диске CD-R в формате word, pdf, dgw.
По окончанию работ по доработке проектной документации, разделы – Архитектурные решения, Архитектурно-строительные решения, Конструктивные и объёмно-планировочные решения, Пожарная безопасность на здание «Гаражи на 10 автомашин дирекции Богучанской ГЭС»  предоставляется проектная документация с графическими приложениями на бумажном носителе формата А4-А3 (2 экз.) и 1 экз. на электронном носителе в форматах word, pdf, dgw.
Сметная документация передаётся Заказчику в 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в формате PDF, а также локальные сметные расчёты в форматах xml, xls или xlsx, сводный сметный расчёт - в формате xls или xlsx наименование файлов и папок на электронном носителе должно совпадать с наименованием документов на бумажном носителе.
	
	

	3. 
	Требования к ответственности
	
	

	3.1.1. 
	Требования об ответственности Подрядчика за недостатки
	Все замечания, указания, предъявленные Заказчику со стороны АО «Богучанская ГЭС» по качеству выполнения Работ во время выполнения Работ, устраняются в указанные Заказчиком сроки за счёт собственных средств Подрядчика.
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3. [bookmark: _Toc54643137][bookmark: _Toc54618151][bookmark: _Toc54279844]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора
4.1. Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение 3) к настоящим техническим требованиям) с применением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в Коммерческом предложении участника, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

5. [bookmark: _Toc54646413][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]Приложения
Приложение №1. «Положение об организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах АО «Богучанская ГЭС».
Приложение №2. «Требования по охране окружающей среды».
Приложение №3. «Требования к оформлению и составлению смет или расчётов на выполнение проектных работ».
Приложение №4. Служебно-производственный корпус (СПК) – Общие сведения. Характеристики основных конструкций - по тексту.



Приложение №4
	
Служебно-производственный корпус (СПК)


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Назначение объекта – производственное здание для размещения офисных и служебно-бытовых помещений, электротехнических служб, со встроенными комплектными распределительными элегазовыми устройствами КРУЭ 220 и 500 кВ.
Год ввода в эксплуатацию - 2013г.
Наименование проектной организации: ОАО «Институт Гидропроект»
Наименование строительной организации (генподрядчик) ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС»
Тип здания - каркасное
Этажность: два подземных и 8 наземных этажей.
Условные отметки междуэтажных перекрытий 
00 подвал 1 – отм. 141,3  (оси 1-21)
0 подвал 2 – отм. 144,2 (оси 1-4), 144,9 (оси 4-21), 144,3 (оси 21-33), 143,7 (оси 33-35)
1 этаж – отм. 147,8 (оси 1,1-4), 148,5 (оси 4-21 и 25-35/В-Г), 147,3 (оси 21-23), 147,8 (25-35/А-В)
2 этаж – отм. 152,75 (оси 1.1-1), 152,1 (оси 4-23 и 25-35/Г-Д), 152,7 (оси 23-25)
3 этаж – отм. 157,1 (оси 1.1-1), 155,7 (оси 1-23 и 23-35/В-Г)
4 этаж – отм. 159,3 (оси 1-35)
5 этаж – отм. 162,9 (оси 1.2-35)
6 этаж – отм. 166,5 (оси 1.2-1, 4-6, 9-12/Г-Д и 16-22)
7 этаж – отм. 170,1 (оси 16-22)
8 этаж – отм. 173,7 (оси 16-30/Г-Д)
9 этаж – отм. 176,7 (оси 21-22/В-Г)
10 этаж – отм. 179,1 (оси 16-30/Г-Д) 
Наличие подвала - нет
Абсолютная отметка условного нуля -   147.80 м
Геометрические размеры (длина, ширина, высота): 260.0х17.8м, высота переменная-от 20 до 37м.
Оснащённость грузоподъёмными механизмами – технологические помещения оснащены ручными и электрическими кранами грузоподъёмностью до 5тн.
Оснащённость средствами инструментального контроля (пьезометрами, осадочными марками, щелемерами, датчиками и т.д.) – оснащена осадочными марками.
2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Основание и фундаменты: естественное основания здания - долериты серые и зеленовато-серые, группа сохранности 2а; фундамент  - монолитная железобетонная плита
Каркас – монолитные железобетонные колонны, диафрагмы жёсткости, балочные плиты перекрытия из монолитного железобетона 
Наружные стены – монолитный железобетон; навесные ж/б панели, кирпичная кладка.
Перегородки – монолитный железобетон, кирпич, гипсоволокнистые листы по металлическому профилю с утеплением.
Междуэтажные перекрытия - балочные плиты из монолитного железобетона 
Чердачные перекрытия - балочные плиты из монолитного железобетона и несущий профлист по балкам, прогонам и фермам. 
Кровля:  по железобетонному перекрытию – - малоуклонное с внутренними водостоками, состав -  пароизоляция «Изоспан В», утеплитель «Роквул РУФ Баттс» и минплита П-175, диффузионная пленка «Изоспан А», цемстяжка и рулонное эластомерное покрытие; по несущий профнастилу по  фермам, балкам и прогонам – пароизоляция «Изоспан В», утеплитель «Роквул РУФ Баттс», диффузионная пленка «Изоспан А» и профнастил НС 35-1000-0,8
Лестницы, площадки - монолитные железобетонные площадки, лестничные марши – наборные ж/бетонные ступени по металлическим косоурам; наружные лестницы – металлические и с наборными ступенями по металлическим косоурам.
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