Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 26.30.50.152 Поставка турникетов для Кубанского филиала.
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1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 26.30.50.152 Поставка турникетов для Кубанского филиала (далее продукция).

1.2. Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение договора № 5-ККГЭС-СМР-2026 от 05.06.26 г. выполнение работ по созданию комплексной системы безопасности на Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС, заключенного между АО «УК ГидроОГК» «Управляющая компания ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».
2. Требования к продукции.

2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Турникет
	шт.
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции/ партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	5
	6

	1.
	ОКПД 2: 26.30.50.152 Поставка турникетов для Кубанского филиала.
	С даты подписания договора
	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора


2.2 Требования к качеству продукции

                    Таблица 3. Требования к качеству продукции
 Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «ОКПД 2: 26.30.50.152 Поставка турникетов для Кубанского филиала.»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1        
	Турникет
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям.
	

	1.1.1. 
	Марка
	RTD-16.2
	
	

	1.1.2. 
	Питание,В 
	24
	
	

	1.1.3. 
	Тип тока
	Постоянный
	
	

	1.1.4. 
	Мощность, Вт
	30
	
	

	1.1.5. 
	Ток потребления, А
	1,2 
	
	

	1.1.6. 
	Количество направлений прохода
	2
	
	

	1.1.7. 
	Пропускная способность в режиме однократного прохода, человек в минуту
	20
	
	

	1.1.8. 
	Пропускная способность в режиме свободного прохода, человек в минуту
	30
	
	

	1.1.9. 
	Габаритные размеры, длина, мм
	1595
	
	

	1.1.10. 
	Габаритные размеры, ширина, мм
	1641
	
	

	1.1.11. 
	Габаритные размеры, высота, мм
	2303
	
	

	1.1.12. 
	Ширина зоны прохода, мм
	630
	
	

	1.1.13. 
	Подсветка зоны прохода, светодиодные лампы подсветки встроены в балку привода, шт
	2
	
	

	1.1.14. 
	Наличие 2-х встроенных замков механической разблокировки (для каждого направления прохода свой замок) 
	наличие
	
	

	1.1.15. 
	С дистанционным пультом управления
	наличие
	
	

	1.1.16. 
	Турникет со встроенной электроникой управления
	наличие
	
	

	1.1.17. 
	Корпус турникета
	сталь с комбинированным покрытием всех элементов цинком и порошковой краской
	
	

	1.1.18. 
	Материал ротора
	стальной оцинкованный, окрашенный
	
	

	1.1.19. 
	Створки ротора
	стальной оцинкованный, окрашенный
	
	

	1.1.20. 
	Цвет
	RAL 7035
	
	

	1.1.21. 
	Количество лопостей, шт
	3
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1
	Гарантия
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 месяцам, с даты ввода продукции в эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД)
	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Сертификат качества
	1 экземпляра
	
	

	3.2
	Упаковочный лист на продукцию
	1 экземпляр
	
	

	3.3
	Технический паспорт на русском языке
	1 экземпляр
	
	

	3.4
	иные документы предусмотренные п 3.3 договора
	2 экземпляра
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1
	Место поставки
	357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА).
	
	

	4.2
	Условия поставки 
	за счет средств Поставщика
	
	

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
	
	

	4.5
	Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	
	


3

