




















ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ОКПД2 28.41.22.110 Поставка сверлильного станка для нужд Волжского филиала

Лот №  0041-ТПИР ОНМ-2027-ГРВКК-ВолФ



















1.1.	Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 28.41 Поставка сверлильного станка для нужд Волжского филиала (далее – продукция).
[bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]1.2 	Цель использования закупаемой продукции  
Инвестпрограмма 2025 года. 
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]2.1 Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Настольный сверлильный станок Optimum OPTIdrill D23Pro
	шт.
	1


2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	
1.
	Настольный сверлильный станок Optimum OPTIdrill D23Pro
	С даты заключения договора
	в течении 90 календарных дней с даты подписания договора



[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc50125131]2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): 
ОКПД2 28.41 Поставка сверлильного станка для нужд Волжского филиала.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Тип
	вертикально-сверлильный

	1.2
	Материал обработки
	металл

	1.3
	Тип патрона
	быстрозажимной

	1.4
	Источник питания
	сеть

	1.5
	Напряжение, В
	230

	1.6
	Потребляемая (выходная) мощность, кВт
	Не менее 0,75

	1.7
	Ход пиноли шпинделя, мм
	Не менее 80

	1.8
	Расстояние шпиндель-стойка, мм
	Не менее 180

	1.9
	Расстояние шпиндель-стол, мм
	Не менее 425

	1.10
	Расстояние шпиндель-основание, мм
	Не менее 600

	1.11
	Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин
	200-2440

	1.12
	Размеры рабочего стола (ДхШ), мм
	Не менее 240х240

	1.13
	Угол наклона рабочего стола
	45º-0-45º

	1.14
	Максимальный диаметр зажима для сверл, мм
	Не менее 25

	1.15
	Конус шпинделя
	МК2

	1.16
	Длина, мм
	Не более 680

	1.17
	Ширина, мм
	 Не более 350

	1.18
	Высота, мм
	Не более 1100

	1.19
	Масса, кг
	Не более 60

	
	Комплектация

	2.1
	Быстрозажимной сверлильный патрон
	1-16 мм

	2.2
	Оправка сверлильного патрона
	МК-2/В16

	2.3
	Гайки для Т-образных пазов
	есть

	3
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	3.1
	Место поставки
Волжский филиал АО «Гидроремонт – ВКК», РФ, 404130, Волгоградская обл.,  г. Волжский, пр-т. Ленина, д.1А.

	3.2
	Приемка продукции
Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00

	3.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	4
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	4.1
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя)
продукции.
Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	5
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	5.1
	После подписания договора, вместе с поставкой продукции поставщик должен предоставить копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ (сертификаты соответствия, документы о качестве, инструкция по эксплуатации сверлильного станка, паспорт)

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся

	6.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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