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Технические требования на выполнение работ


Разработка специализированных разделов рабочей документации (СС, ОВиК) по объекту: «Модернизация химводоочистки технологического оборудования Владивостокской ТЭЦ-2»
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[bookmark: __RefHeading___Toc2712_857294569][bookmark: _Toc204275058][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения

0. [bookmark: __RefHeading___Toc2714_857294569][bookmark: _Toc204275059][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	Государственные стандарты РФ

	СП
	Свод правил

	СанПиН
	Санитарные (санитарно-эпидемиологические) правила и нормы

	ЦММ
	Цифровая модель местности

	ОВиК
	Отопление, вентиляция и кондиционирование

	ПД
	Проектная документация

	ТЗ
	Техническое задание

	СС
	Сети связи

	ВлТЭЦ-2
	Владивостокская ТЭЦ-2

	ХВО
	Химводоочистка



0. [bookmark: __RefHeading___Toc2716_857294569][bookmark: _Toc204275060][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
Разработка специализированных разделов рабочей документации (СС, ОВиК) по объекту: «Модернизация химводоочистки технологического оборудования Владивостокской ТЭЦ-2».
0. [bookmark: __RefHeading___Toc2718_857294569][bookmark: _Toc204275061][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ 
Разработка рабочей документации по объекту: «Модернизация химводоочистки технологического оборудования Владивостокской ТЭЦ-2» выполняется в части:
- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети;
- Сети связи;
- Ведомости объёмов работ к каждому подразделу;
в объеме, достаточном для прохождения всех необходимых согласований и экспертиз. 
0. [bookmark: __RefHeading___Toc2720_857294569][bookmark: _Toc204275062][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение
Состав объектов производственного назначения, входящих в систему химводоочистки: 
· Цех химводоочистки
· Склад реагентов
Уровень ответственности – повышенный (КС-3).
Нормативная сейсмичность участка по картам ОСР-2015 составляет: 
по карте А – 7 баллов, по карте В – 7 баллов, по карте С – 8 баллов.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Модернизация химводоочистки технологического оборудования Владивостокской ТЭЦ-2
	Приморский край, 
г. Владивосток, 
ул. Фадеева, 47.

	ХВО
	


0. [bookmark: __RefHeading___Toc2722_857294569][bookmark: _Toc204275063][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Генподрядчиком на этапе исполнения договора) 
[bookmark: _Toc50125126]1.5.1. Перечень исходных данных, предоставляемых для разработки разделов рабочей документации:
- Отчёты о проведённых обследованиях;
- Технические условия на подключение к сетям;
- Планировки и чертежи;
Исходные данные передаются в соответствии с условиями проекта Договора.

0. [bookmark: __RefHeading___Toc2724_857294569][bookmark: _Toc204275064]Иные требования и сведения общего характера
Субподрядчик в рамках договорных обязательств выполняет сопровождение при согласовании рабочей документации с Генеральным Заказчиком.


[bookmark: __RefHeading___Toc2726_857294569][bookmark: _Toc204275065][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
0. [bookmark: __RefHeading___Toc2728_857294569][bookmark: _Toc204275066]Общие требования к составу и объёму разрабатываемых разделов:
· Для всего электротехнического оборудования должна быть предусмотрена возможность реализации системы мониторинга состояния оборудования по двум каналам (основной и резервный);
· В рамках комплектов рабочей документации Субподрядчик разрабатывает и прикладывает технические требования/опросные листы на проектируемое оборудование.

0. [bookmark: __RefHeading___Toc2730_857294569][bookmark: _Toc204275069]Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить разработку раздела рабочей документации Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации. Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
· СП 90.13330.2012 Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75 https://meganorm.ru/Data2/1/4293788/4293788797.pdf
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» https://docs.cntd.ru/document/901729631
· ГОСТ Р 21.101-2026 Система рабочей документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации https://meganorm.ru/Data2/1/4293720/4293720404.htm
· ГОСТ 21.001-2021. Система рабочей документации для строительства (СПДС). Общие положения https://files.stroyinf.ru/Data/769/76902.pdf
· ГОСТ 21.110-2013. Система рабочей документации для строительства (СПДС). Спецификация оборудования, изделий и материалов https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293774/4293774399.pdf
· ГОСТ 12.1.003-2014. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования безопасности https://meganorm.ru/Data2/1/4293765/4293765641.pdf
· СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* https://meganorm.ru/Data2/1/4293736/4293736459.pdf
· СП 60.13330.2020. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/404/SP-60.pdf
· СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» https://docs.cntd.ru/document/573500115
· 
0. [bookmark: __RefHeading___Toc2732_857294569][bookmark: _Toc204275070]Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить разработку раздела рабочей документации Сети связи:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации. Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
· ГОСТ Р 21.101-2026 Система рабочей документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации https://meganorm.ru/Data2/1/4293720/4293720404.htm
· ГОСТ 21.001-2021. Система рабочей документации для строительства (СПДС). Общие положения https://files.stroyinf.ru/Data/769/76902.pdf
· ГОСТ 21.110-2013. Система рабочей документации для строительства (СПДС). Спецификация оборудования, изделий и материалов https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293774/4293774399.pdf
· ГОСТ 12.1.003-2014. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования безопасности https://meganorm.ru/Data2/1/4293765/4293765641.pdf
· СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/b4f/SP-14.13330.2018-na-registr-Rosstandart_pages_deleted.pdf


0. [bookmark: __RefHeading___Toc2734_857294569][bookmark: _Toc204275071]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc2736_857294569][bookmark: _Toc204275072]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
	Условная единица
	1

	2. 
	Сети связи
	Условная единица
	1



[bookmark: __RefHeading___Toc2738_857294569][bookmark: _Toc204275073][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ


	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	30.12.2026 г.

	2. 
	Сети связи
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	30.12.2026 г.
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0. [bookmark: __RefHeading___Toc2740_857294569][bookmark: _Toc204275074]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc51339698]Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ: Разработка специализированных разделов рабочей документации (СС, ОВиК) по объекту: «Модернизация химводоочистки технологического оборудования Владивостокской ТЭЦ-2».
	
№ п/п
	
Наименование параметра
	
Требование Генподрядчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1. 
	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
	· Предусмотреть модернизацию приточно-вытяжной вентиляции из коррозионностойких материалов в реагентном отделении, на складе реагентов;
· Предусмотреть установку кондиционера в помещении обслуживающего персонала;
· Предусмотреть в рабочей документации модернизацию приточно-вытяжной вентиляционной системы цеха и кондиционирования воздуха, помещения фильтровального зала и реагентного отделения;
· Предусмотреть замену контура отопления фильтровального зала ХВО, с заменой регистров отопления;
· Предусмотреть модернизацию приточно-вытяжной вентиляции из коррозионностойких материалов, модернизацию крышных вентиляторов в здании склада реагентов;
· Предусмотреть замену контура отопления склада реагентов с установкой регистров, с врезкой продувочных и дренажных вентилей, с заменой арматуры на гребенке отопления;
· В рамках комплектов рабочей документации Субподрядчик разрабатывает и прикладывает технические требования/опросные листы на проектируемое оборудование.

	1.1.2. 
	Сети связи
	· Разработать рабочую документацию по организации в помещении щита ХВО, фильтровальном зале, насосном отделении и реагентном отделении системы видеонаблюдения.
· Оснастить рабочее место начальника смены ХЦ автоматизированным рабочим местом с монитором диагональю не менее 32” для отображения информации с видеокамер.
· Для организации системы видеонаблюдения и связи в реагентном отделении от существующей аппаратной связи в здании ОВК смонтировать медные и оптические линии связи и установить телекоммуникационный шкаф 15U. В шкафе установить коммутатор 24 порта PoE, источник бесперебойного питания мощностью не менее 1500 ВА, SIP-шлюз 24 порта FXS. Электропитание шкафа связи организовать по резервируемой схеме (2 независимых ввода с АВР).
· В рамках комплектов рабочей документации Субподрядчик разрабатывает и прикладывает технические требования/опросные листы на проектируемое оборудование.

	1.2. 
	Требования к разрабатываемым комплектам рабочей документации

	1.2.3.
	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
	ГОСТ Р 21.101-2020 Система рабочей документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

	1.2.4.
	Сети святи
	ГОСТ Р 21.101-2020 Система рабочей документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.3.1. 
	Не требуется
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов

	1.4.1. 
	Требования к обеспечению контроля качества при разработке разделов рабочей документации
	Нормоконтроль осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 21.1002-2008 нормоконтроль проектной и рабочей документации

	1.5. 
	Требования к персоналу субподрядчика

	1.5.1. 
	Не требуется
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда

	1.6.1. 
	Не требуется
	

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1. 
	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
	Документация должна соответствовать требованиям ГОСТ 21.602-2016 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования»
Порядок представления - на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (CD) в 2 экз. (формат pdf) с учетом требований Приказа Минстроя от 21 ноября 2014 г. N 728/пр.
Представить также исходные форматы материалов:
- графический материал –dwg;
- текстовый материал – doc, xls.

	2.1.2. 
	Сети святи
	Документация должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.703-2020 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»
Порядок представления - на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (CD) в 2 экз. (формат pdf) с учетом требований Приказа Минстроя от 21 ноября 2014 г. N 728/пр.

	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели

	2.2.1. 
	Не требуется
	

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ

	2.3.1. 
	Порядок приемки
	В соответствии с условиями договора

	2.4. 
	Требования к оформлению документации

	2.4.1. 
	Оформление документации
	ГОСТ Р 21.101-2020 Система рабочей документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Субподрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)

	3.1.1. 
	Не требуется
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика

	4.1.1. 
	Ответственность и гарантии подрядчика
	В соответствии с условиями договора

	5. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора

	5.1.1. 
	Экспертиза рабочей документации
	Субподрядчик в рамках договорных обязательств выполняет сопровождение согласования рабочей документации заказчиком.

	6. 
	Прочие требования к выполняемым работам

	6.1. 
	Не требуется
	



9

[bookmark: _Toc54646411][bookmark: _Toc53393312]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. В стоимость выполнения работ должны быть включены все затраты и расходные материалы, необходимые для выполнения работ согласно Техническим требованиям, любые другие сопутствующие расходы Субподрядчика, все налоги, сборы и другие обязательные платежи.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

[bookmark: __RefHeading___Toc7349_984014236][bookmark: _Toc54646412]4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1.	Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
4.1.1.	Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 3 к ТТ, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).
4.1.2.	Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с пунктом 4.1.1, не допускается.
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Приложение №1: Сметная документация, разработанная (согласованная) заказчиком.
Приложение №2: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.


Приложение №1 
К Техническим требованиям 


Сметная документация, разработанная (согласованная) заказчиком


Приложение представлено отдельным файлом в составе документации о закупке.
































Приложение №2  
К Техническим требованиям 

Требования к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ.
· Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).
· Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.
· Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий. 
· Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется Субподрядчиком на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.
· Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее-МУ) или иных актуальных методических указаний. 
· Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.  
· При определении стоимости изыскательских работ по согласованию с Заказчиком возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298:
· 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;
· 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);
· 1,25 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на станциях Северного Кавказа и Амурской области;
· 1,15 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на всех гидроэлектростанциях, кроме станций Северного Кавказа и Амурской области
· Применение расценки, предусмотренной § 4 таблицы 73 «Изготовление копии профиля на кальке с оригинала, вычерченного в карандаше» обоснованно, если такой вид работ в действительности выполнялся (был предусмотрен заданием и/или программой работ).
· При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.
· При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
· Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
· Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
· При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».
· Решение о стоимости работ принимать коллегиально на уровне Департамента закупок и Департамента капитального строительства (в лице Управления организации проектной деятельности) с учетом индивидуального подхода по каждому объекту.
· При определении стоимости ПИР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов
· Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.
· В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями МУ, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.
· Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.
· Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
· Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
· Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,
· при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);
· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;
· в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц. 
· Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 4000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
    Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
· При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей 
документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.
· Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, 
расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.


Приложение № 1
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы №3п
 при составлении смет на ПИР.

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.
3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) приведена в образце 3П Приложения 2.
4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.
5. Особенности заполнения формы №3п.
Раздел 1. Расчет заработной платы:
1. в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;
2. в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;
3. в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;
4. в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;
5. в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;
6. в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.
7. в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);
Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ
1. в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30%–уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.
2. в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);
3. в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;
4. уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.
К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).
Раздел 3. Расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 4000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ), (Приложение №2 Обоснование расчета плановой цены).
При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.



Приложение №1
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П


СПРАВКА от______________ (указать дату составления справки) (Образец)
Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-



Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых собственными /силами___ (%)

Рентабельность предприятия_______ (%)

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)		
(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)
м.п

(Главный бухгалтер)[footnoteRef:2]		 [2:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.
Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) ________________ (ФИО)
м.п






Приложение № 2
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР

Образцы оформления сметной документации на проектные (изыскательские) работы
Образец 2П

	Приложение № ____к договору № _____
от__________

	СОГЛАСОВАНО:
_________________(Подрядчик)
__________________ Ф.И.О

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________ Ф.И.О.



СМЕТА № 
на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ__________________________________
__________________________________________________________________
Наименование проектной (изыскательской) организации__________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика__________________________________

 Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

 руб.
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости:
 (a + bx)  Ki, или (объем строительно-монтажных работ)  проц.
	Стоимость

	
	
	
	100
или
количество  цена
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Составил:___________/должность, организация/____________/подпись/___________/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/___________/подпись/________/расшифровка подписи/

	






	
 Приложение к
_(договору, дополнительному соглашению)_________________________________________

	
СОГЛАСОВАНО:
________________ (Подрядчик)

_________________ Ф.И.О.

	
УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)

_________________ Ф.И.О



СМЕТА № 
на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ__________________________________
__________________________________________________________________
Наименование проектной (изыскательской) организации__________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика__________________________________

 Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

1. Расчет заработной платы								руб.
	№ п.п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Итого заработной платы, в руб.______________________________________
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________
2.2 Себестоимость работ____________________________________________
2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________
Итого:___________________________________________________________
3 Командировочные расходы (по расчету)_____________
Всего (руб.)_______________________________________________________
__________________________________________________________________
(сумма прописью)

Составил:______________/должность, организация/__________/подпись/_______/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/_______ /расшифровка подписи/

	





Приложение №2
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П


                                 Образец расчета командировочных расходов 

Приложение № __ к смете № __
Расчет командировочных расходов
	№ пп.
	Пункт назначения 
(туда / обратно)
	
Вид транспорта
	Стоимость проезда, руб. (без НДС)
	Кол-во дней
	Стоимость суточных, руб./сут. 
(без НДС)
	Стоимость проживания руб./сут. 
(без НДС)
	Кол-во командировок
	Кол-во
командированванных человек
	Итого стоимость командировочных расходов, руб. 
(без НДС)

	
	Из пункта 1 в пункт 5

	1
	Из пункта 1 в пункт 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Из пункта 2 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	5
	Из пункта 4 в пункт 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5
	

	
	Из пункта 5 в пункт 1

	6
	Из пункта 5 в пункт 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Из пункта 4 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	9
	Из пункта 2 в пункт 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1
	

	
	Всего стоимость командировочных расходов
	





Приложение № 3
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР
	[bookmark: RANGE!A1%2525252525252525252525252525252][bookmark: RANGE!A1%2525252525252525252525252525252]
                                                                                                к Договору
                                                                                                                от___ ______202___
                                                                                                    № _________


СОГЛАСОВАНО:                                                                                   УТВЕРЖДЕНО:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

		СВОДНАЯ СМЕТА №
на проектные работы и инженерные изыскания
	
	

	
	
	
	

	
	(наименование стройки)
	
	

	
	Заказчик
	
	

	
	
	(наименование организации)
	

	
	Изыскательская организация
	
	

	
	
	

	
	(наименование организации)
	

	
	Проектная организация
	
	

	
	
	

	
	(наименование организации)
	

	
	Составлена в уровне цен на ________________ 20__ г.
	
	
	

	№ п/п
	Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат
	Обоснование
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	инженерных изысканий
	проектных работ

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Инженерные изыскания
	
	
	

	
	Наименование сметы на инженерные изыскания
	
	<X>
	

	II
	Проектная документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	III
	Рабочая документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	
	Итого по видам работ
	
	<X>
	<X>

	
	ВСЕГО
	
	<X>

	Руководитель
проектной организации
	
______________________________________________

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	________________________________________

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Начальник отдела
	
	
	____________________________________

	
	
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Заказчик
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



	



