ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1. Требования к работе, являющейся предметом закупки 


	№ п/п
	Наименование работы, услуги

	Код позиции КТРУ
	Единица измерения
	Количество (объем)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Устройство архитектурного освещения
	нет
	Усл.ед.
	1



- Материал, используемый при выполнении работ (услуг)
	№ п/п
	Наименование материала
	Описание (характеристики)
	Количество

	1.
	Светодиодный светильник
	Потребляемая мощность светильника: не более 300 Вт.
Напряжение питающей сети: в диапазоне не менее 108 - 305 В.
Частота питающей сети: в диапазоне не менее 47- 63 Гц.
Коэффициент мощности (cos φ): не менее 0,95.
Класс защиты от поражения электрическим током: 1.

[bookmark: _GoBack]Модуль 1:
Потребляемая мощность модуля: не более 100Вт.
Источник света: светодиод.
Цвет свечения: синий.
Длина волны: 465-485 нм.
Световой поток модуля: не менее 1 510 лм.
Тип кривой силы света: глубокая.
Пульсации светового потока: не более 5%.
Температура эксплуатации: в диапазоне от -50 до +40°С.
Вид климатического исполнения: не менее УХЛ1.
Степень защиты IP: не менее IP66.
Корпус модуля: Анодированный алюминий, выполненный методом литья или экструзии.
Крепление: поворотная лира.

Модуль 2:
Потребляемая мощность модуля: не более 100Вт.
Источник света: светодиод.
Цвет свечения: зеленый.
Длина волны: 520-540 нм.
Световой поток модуля: не менее 4 860 лм.
Тип кривой силы света: глубокая.
Пульсации светового потока: не более 5%.
Температура эксплуатации: в диапазоне от -50 до +40°С.
Вид климатического исполнения: не менее УХЛ1.
Степень защиты IP: не менее IP66.
Корпус модуля: Анодированный алюминий, выполненный методом литья или экструзии.
Крепление: поворотная лира.

Модуль 3:
Потребляемая мощность модуля: не более 100Вт.
Источник света: светодиод.
Цвет свечения: синий.
Длина волны: 465-485 нм.
Световой поток модуля: не менее 1 510 лм.
Тип кривой силы света: глубокая 
Пульсации светового потока: не более 5%.
Температура эксплуатации: в диапазоне от -50 до +40°С.
Вид климатического исполнения: не менее УХЛ1.
Степень защиты IP: не менее IP66.
Корпус модуля: Анодированный алюминий, выполненный методом литья или экструзии.
Крепление: поворотная лира.

Заводская гарантия на светильник: не менее 5 лет.
Ресурс работы светильника: не менее 100 000 ч.
Защита от короткого замыкания.
Защита от перегрева.
Защита от перегрузки.
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	2
	Светодиодный светильник
	Потребляемая мощность светильника: не более 300 Вт.
Напряжение питающей сети: в диапазоне не менее 108 - 305 В.
Частота питающей сети: в диапазоне не менее 47- 63 Гц.
Коэффициент мощности (cos φ): не менее 0,95.
Класс защиты от поражения электрическим током: 1.

Модуль 1:
Потребляемая мощность модуля: не более 100Вт.
Источник света: светодиод.
Цвет свечения: зеленый.
Длина волны: 520-540 нм.
Световой поток модуля: не менее 4 860 лм.
Тип кривой силы света: глубокая.
Пульсации светового потока: не более 5%.
Температура эксплуатации: в диапазоне от -50 до +40°С.
Вид климатического исполнения: не менее УХЛ1.
Степень защиты IP: не менее IP66.
Корпус модуля: Анодированный алюминий, выполненный методом литья или экструзии.
Крепление: поворотная лира.

Модуль 2:
Потребляемая мощность модуля: не более 100 Вт.
Источник света: светодиод.
Цвет свечения: синий.
Длина волны: 465-485 нм.
Световой поток модуля: не менее 1 510 лм.
Тип кривой силы света: глубокая.
Пульсации светового потока: не более 5%.
Температура эксплуатации: в диапазоне от -50 до +40°С.
Вид климатического исполнения: не менее УХЛ1.
Степень защиты IP: не менее IP66.
Корпус модуля: Анодированный алюминий, выполненный методом литья или экструзии.
Крепление: поворотная лира.

Модуль 3:
Потребляемая мощность модуля: не более 100Вт.
Источник света: светодиод.
Цвет свечения: зеленый.
Длина волны: 520-540 нм
Световой поток модуля: не менее 4 860 лм.
Тип кривой силы света: глубокая. 
Пульсации светового потока: не более 5%.
Температура эксплуатации: в диапазоне от -50 до +40°С.
Вид климатического исполнения: не менее УХЛ1.
Степень защиты IP: не менее IP66.
Корпус модуля: Анодированный алюминий, выполненный методом литья или экструзии.
Крепление: поворотная лира.

Заводская гарантия на светильник: не менее 5 лет.
Ресурс работы светильника: не менее 100 000 ч.
Защита от короткого замыкания.
Защита от перегрева.
Защита от перегрузки.
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	3
	Светодиодный светильник
	Потребляемая мощность светильника: не более 300 Вт.
Напряжение питающей сети: в диапазоне не менее 108 - 305 В.
Частота питающей сети: в диапазоне не менее 47- 63 Гц.
Коэффициент мощности (cos φ): не менее 0,95.
Класс защиты от поражения электрическим током: 1.

Модуль 1:
Потребляемая мощность модуля: не более 100Вт.
Источник света: светодиод.
Цвет свечения: синий.
Длина волны: 465-485 нм.
Световой поток модуля: не менее 1 510 лм.
Тип кривой силы света: глубокая.
Пульсации светового потока: не более 5%.
Температура эксплуатации: в диапазоне от -50 до +40°С.
Вид климатического исполнения: не менее УХЛ1.
Степень защиты IP: не менее IP66.
Корпус модуля: Анодированный алюминий, выполненный методом литья или экструзии.
Крепление: поворотная лира.

Модуль 2:
Потребляемая мощность модуля: не более 100Вт.
Источник света: светодиод.
Цвет свечения: красный.
Длина волны: 520-540 нм.
Световой поток модуля: не менее 4 860 лм.
Тип кривой силы света: глубокая.
Пульсации светового потока: не более 5%.
Температура эксплуатации: в диапазоне от -50 до +40°С.
Вид климатического исполнения: не менее УХЛ1.
Степень защиты IP: не менее IP66.
Корпус модуля: Анодированный алюминий, выполненный методом литья или экструзии.
Крепление: поворотная лира.

Модуль 3:
Потребляемая мощность модуля: не более 100Вт.
Источник света: светодиод.
Цвет свечения: синий.
Длина волны: 465-485 нм.
Световой поток модуля: не менее 1 510 лм.
Тип кривой силы света: глубокая.
Пульсации светового потока: не более 5%.
Температура эксплуатации: в диапазоне от -50 до +40°С.
Вид климатического исполнения: не менее УХЛ1.
Степень защиты IP: не менее IP66.
Корпус модуля: Анодированный алюминий, выполненный методом литья или экструзии.
Крепление: поворотная лира.

Заводская гарантия на светильник: не менее 5 лет.
Ресурс работы светильника: не менее 100 000 ч.
Защита от короткого замыкания.
Защита от перегрева.
Защита от перегрузки.
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	Все оборудование (товары, материалы, изделия) должно быть новым оборудованием (товаром, материалом, изделием), который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не находиться в залоге, под арестом или иным обременением. Оборудование (товары, материалы, изделия), подлежащий обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством РФ, должен иметь сертификат и знак соответствия. 



Требования к объему работ, услуг установлены:
	№ п/п
	Наименование работ

	1.
	Поставка оборудования 

	2. 
	Монтаж светодиодных светильников на опоры освещения

	3.
	Подключение к линиям электроснабженияи и пуско-наладочные работы



Все материалы и оборудование для устройства архитектурного освещения подрядчик приобретает за свой счет.
Изоляционные прокладки и втулки должны иметь соответствующую механическую и электрическую прочность. Они должны иметь надежное крепление в рабочем положении.
Винтовые соединения конструкции светильника должны выдерживать механические нагрузки согласно ГОСТ IEC 60598-1-2017.
Наружные детали из изоляционных материалов, к которым крепятся токоведущие детали, должны иметь достаточную теплостойкость и теплоустойчивость.
Конструкция светильника должна обеспечивать недоступность прикосновения к токоведущим деталям.
Металлические детали светильника должны быть защищены от коррозии.
В условиях циклического нагрева и охлаждения при эксплуатации светильник не должен становиться опасным для обслуживания и преждевременно выходить из строя.
Маркировка светильников должна соответствовать ГОСТ IEC 60598-1-2017 и содержать:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение светильника;
- номинальное напряжение, В;
- номинальную частоту, Гц;
- номинальную потребляемую светильником мощность, Вт;
- обозначение ТУ;
- степень защиты;
- дату выпуска.
Утилизация светильников должна проводиться обычным способом.

2. Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги. Требования к качеству и безопасности товара, оказания услуг, выполнения работ. Требования к качеству и безопасности оказания услуг, выполнения работ. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей природной среды с соблюдением действующих нормативно-правовых актов.

Место выполнения услуг: 
1) 629620, ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка, ул. Объездная;

Работы должны быть выполнены при полном взаимодействии с Заказчиком, в соответствии с техническим заданием, настоящей Технической частью, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил.
Подрядчик должен соблюдать при выполнении работ требования:
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об отходах производства и потребления".
Выполнение работ осуществляется в соответствие с техническим заданием к Договору.
Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства гражданам, проживающим в населенном пункте.
Подрядчик осуществляет поставку на объект необходимых строительных материалов, конструкций и строительной техники.
Границы выполняемых работ уточняются заказчиком по месту нахождения объекта в соответствие с техническим заданием до начала производства работ.
Подрядчик обязан осуществлять противопожарные и обеспечивать санитарные условия на объекте выполнения работ в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами.
Все используемые материалы согласовываются с Заказчиком. Надлежащее качество используемых материалов подтверждается Подрядчиком путем предоставления сертификатов соответствия и других предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, удостоверяющих их происхождение, качество и срок годности.
Работы должны выполняться в условиях существующих объектов, предусмотреть необходимые мероприятия для ограждения мест проведения работ от пешеходов. Подрядная организация в случае нарушения существующего благоустройства, не входящего в объем выполняемых работ строительной техникой, восстанавливает нарушенное благоустройство прилегающей территории за свой счет.
Подрядчик обеспечивает проведение контроля качества работ в отношении всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по Договору, в соответствии с нормами и правилами Российской Федерации в течение всего периода выполнения работ на объекте с предоставлением акта контроля качества.
Подрядчик самостоятельно и за свой счет обеспечивает себя коммунальными услугами.
Подрядчик производит за свой счет своевременную оплату за потребляемые нагрузки по водоснабжению, канализации и электроэнергии, необходимые для производства работ либо пользоваться автономными источниками электроэнергии и осуществлять подвоз воды.
Подрядчик обязан осуществлять комплекс работ, обеспечивающих ограждение места производства работ и установку соответствующих знаков.
Подрядчик обязан организовать содержание и уборку от строительного мусора мест производства работ, в которых проводятся работы и прилегающей территории. 
Подрядчик обязан обеспечить сохранность сетей инженерно-технического обеспечения, находящихся на территории, прилегающей к месту выполнения работ. В случае нарушения целостности объектов, за свой счет и своими силами восстановить поврежденные конструкции на территории проведения работ.
При выполнении работ необходимо соблюдать экологические мероприятия.
Подрядчик обязан обеспечить сохранность зеленых насаждений на территории, прилегающей к месту выполнения работ. В случае нарушения целостности зеленых насаждений, за свой счет и своими силами восстановить поврежденные элементы озеленения территории, прилегающей к месту выполнения работ.
Работы по Объекту должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием, определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество.
Работы должны выполняться с соблюдением норм по охране труда, техники безопасности. Пожарной безопасности, охраны окружающей среды.
Подрядчик обеспечивает проведение собственными силами (службой контроля качества строительства) Контроля качества Работ в отношении всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по Договору, в соответствии с нормами и правилами Российской Федерации.
Работы необходимо выполнить в соответствии с действующим законодательством, с требованиями нормативных правовых актов в области строительства и эксплуатации Объекта, с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка, производственной санитарии и экологической безопасности.
Подрядчик обязан строительный мусор, образовавшийся в результате выполнения работ, оставшиеся строительные материалы, оборудование и инструменты подрядной организации вывезти с территории объекта, где производились работы до подписания документа о приемке.

Работы должны быть выполнены техникой Подрядчика.
По окончании работ Заказчиком проводится проверка выполнения работ с вызовом представителя Подрядчика. В ходе проверки проводится визуальный осмотр.
- ГОСТ Р 12.2.011-2012 Система стандартов безопасности труда. Машины строительные дорожные и землеройные. Общие требования безопасности;
- ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ;
- Методические рекомендации «Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ» 2009 г.;
- ГОСТ Р 34819-2021 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний;
- ГОСТ IEC 60598-1-2017. Межгосударственный стандарт светильники Часть 1. Общие требования и методы испытаний;
- ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования";
- ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств";
- ТР ЕАЭС 037/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;
Подрядчик должен обеспечить качество выполняемых работ и применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствующее требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов по предмету и условиям договора.
Все материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ должны быть новыми (не ранее 2026 года изготовления), ранее не использованными, не восстановленными, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, без повреждений и иных видимых дефектов и обеспечивать предусмотренную функциональность, а также быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) и допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.


