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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ТТ 
–     технические требования;

ПАО 
–     публичное акционерное общество;

ОП 
–     обособленное подразделение;

СЭ 
–     служба эксплуатации;

ДЭС 
–     дизельная электрическая станция;

ГЭС 
–     гидроэлектростанция;

СН 
–     собственные нужды;

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом;

РЗиА    –    релейная защита и автоматика; 

СМР
–    строительно-монтажные работы;

ПНР
–    пусконаладочные работы;

ППР 
–    проект производства работ;

ПБ 
–    пожарная безопасность;

ПТС 
–    производственно-техническая служба;

СРО
–    саморегулируемая организация;

АУВ    – Автоматика управления выключателем;

ВЛ       – воздушные линии;

ДФЗ    – дифференциально-фазная защита;

КСЗ    – комплект ступенчатых защит;

УРОВ – устройства резервирования отказа выключателя;

ШОН   – шкаф отбора напряжения;

ДЗ – дистанционная защита;

БНН – блокировка неисправности цепей напряжения;

ИЧМ – интерфейс человек – машина;

ТНЗНП – токовая направленная защита нулевой последовательности;

ТН       – трансформатор напряжения.

1. Наименование закупаемых работ.
Поставка оборудования и разработка рабочей документации для модернизации электрических защит гидрогенераторов №1,2 Чирюртской             ГЭС-1.
2. Заказчик (подразделение Заказчика).
Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» г. Каспийск ул. М.  Халилова д. 5

Место производства работ: Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Бавтугай Чирюртская ГЭС-1.
3. Цели и задачи. Существующее положение

  3.1 Цель.
Целью работ является модернизация существующих электрических защит гидрогенераторов №1,2 Чирюртской ГЭС-1. 
3.2 Задачи.
Обеспечение отключении коротких замыканий на указанных оборудованиях, повышение надежности и эффективности электроснабжения. Выполнения мероприятия по повышению надежности, направленные на обеспечение ближнего и дальнего резервирования защит гидрогенераторов.
 3.3 Краткое описание существующего положения:
На гидрогенераторах установлены электрические защиты производства ООО НПП «ЭКРА» 2009 года выпуска. Указанные защиты не соответствуют требованиям Распоряжения №85р ПАО «РусГидро от 23.03.2018 года «Об использовании функций защит в системе возбуждения». В терминалах защит не предусмотрены функций защит ротора генератора и трансформатора возбуждения и для приведения в соответствие к требованиям п.2 Распоряжения №85р необходимо заменить указанные защиты.

 3.4. Основание на выполнение работы.
В терминалах защит не предусмотрены функций защит ротора генератора и трансформатора возбуждения и для приведения в соответствие к требованиям п.2 Распоряжения №85р необходимо заменить указанные защиты.
Также в соответствии с протоколом технического совещания от 01.10.2021г. "О реконструкции Чирюртской ГЭС-1" планируется реконструкция гидроагрегатов №1,2 Чирюртской ГЭС-1 с увеличением мощности с 36 МВт до 40 МВт.
 3.5 Перечень объектов на которых будут проведены работы. 
Работы подлежат выполнению в отношении следующих объектов:
	№ п/п
	Наименование Объектов
	Код классификатора РусГидро
	Вид воздействия

	1
	Панели управления и защиты (Чирюртская ГЭС-1) инв.№53
	4380201
	Модернизация


4.  Требования к выполняемым работам.

4.1 Участник должен представить техническое предложение в формате таблицы 1, 3, 4 настоящих Технических требований. В техническом предложении Участник должен заполнить столбец 4 таблицы 1 «Предложение Участника» в соответствии с рекомендациями Заказчика, указанными в столбце 3 вышеуказанных таблиц. Неисполнение данного требования будет служить основанием для отклонения заявки Участника.
4.2 Дополнительно к требованию п. 4.1. настоящих Технических требований Участник в техническом предложении должен дать комментарии и описание по исполнению требований раздела 5 настоящих Технических требований.
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Предложение Участника1

	1
	2
	3
	4

	1.
	Объем работ
	Поставка оборудования по согласованной с заказчиком спецификации;

Разработка рабочей документации на поставляемое оборудование;

Работы считаются выполненными после приёмки оборудования и передачи заказчику необходимой технической документаций (паспортов на оборудование, руководства по эксплуатации и т. д.).
В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования.
	

	22.
	Объем поставки
	· Защиты гидрогенераторов №1,2
· Микропроцессорный шкаф основных и резервных защит гидрогенератора №1 в составе:

· терминал для комплекта №1;

· терминал для комплекта №2.

· Микропроцессорный шкаф основных и резервных защит гидрогенератора №2 в составе:

· терминал для комплекта №1т;

· терминал для комплекта №2.

    Персональный компьютер (ПК)- ноутбук, с операционной системой Windows 10, процессор Intel core i7 или выше, с объемом оперативной памяти 32GB.

В части оборудования, где указаны конкретные производители, возможна поставка эквивалента с характеристиками не хуже заявленного.
            Уточняется на стадии разработки утверждаемой части техно-рабочей документации.
          В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования.
	

	2.1
	Общие требования к МП устройствам РЗА
	Цепи переменного тока терминалов:
· Номинальный ток Iн = 5А;

· Ток термической стойкости 2хIн (длительно);

· Ток односекундной стойкости 40хIн;

· Рабочий диапазон (0,1÷30)хIн;

· Потребление на фазу при Iн не более 2 ВА.
      Терминалы должны правильно работать с принятым временем срабатывания при КЗ в

зоне с периодической составляющей до 30хIном при максимальной апериодической составляющей с постоянной времени до 0,3 сек, если токовая погрешность трансформаторов тока не превышает 50% в установившемся режиме при активной нагрузке.
Цепи переменного напряжения терминалов:
·  Линейное номинальное Uн = 100 В;
·  Напряжение термической стойкости 1,5хUн (длительно);
·  Напряжение односекундной стойкости 2,5хUн;
·  Напряжение термической стойкости 3U0 1,5хUн;
·  Рабочий диапазон напряжений (0,001÷1,5)хUн;
·  Потребление на фазу при Uн < 0,5 ВА.
Напряжение оперативного постоянного тока терминалов:
· Номинальное напряжение Uн = 220 В;

· Рабочий диапазон напряжений (0,8÷1,1)хUпн;

· Потребление при Uпн в номинальном режиме (при отсутствие КЗ в сети) Pн < 20 Вт;

· Потребление при наличии КЗ в сети < 2хРн

· Пульсация в напряжении постоянного тока не более 6% от среднего значения.
   Исчезновение или снижение напряжения ниже установленного предела на время до 0,05 с не должно нарушать нормального функционирование терминалов.

Подача напряжения обратной полярности не должна вызывать повреждения терминала.
Бинарные входы терминалов:
· Постоянное номинальное напряжение каждого входа Uвх.н = 220 В;

· Рабочий диапазон напряжений каждого входа (0,8÷1,1)хUвх.н;

· Ток каждого входа должен обеспечивать пробой оксидной пленки управляющих им контактов, для чего первоначальной импульс тока входа должен быть Iвх.имп ≥ 50 мА, затем допустимо его затухание;

· Напряжение «срабатывания» Входа должно быть в диапазоне (0,7÷0,8)хUвх.н, а коэффициент возврата Кв ≥ 0,95;
· Входы не должны иметь гальванической связи с элементами, расположенными внутри терминала;

· Входы терминалов должны иметь возможность включения антидребезгового фильтра и задержки на срабатывание (5÷10) мс, не должны срабатывать при появлении «земли» в цепях питания и при работе устройства автоматического определения фидера с замыканием «на землю».
Выходы терминалов:
    Выходы терминалов должны быть контактными, исключающими гальваническую связь с элементами, расположенными внутри терминала.
     Выходы должны содержать как замыкающие, так и размыкающие контакты.
     Выходные контакты должны коммутировать напряжение постоянного тока 250В.
     Контакты должны обеспечивать размыкание тока 1/0,4/0,2/0,15А при напряжении соответственно при 48/110/220/250 В и постоянной времени цепи L/R ≤ 40мс.
      Контакты, коммутирующие цепи отключения и включения выключателей, должны также обеспечивать:
· замыкание токов до 10 А на время t = 1,0 с;

· замыкание токов 30 А на время t = 0,2 с;

· длительное протекание тока 5 А.
       Коммутационная способность реле, действующих в цепи внешней сигнализации, должна быть не менее 30 Вт в цепях оперативного постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 0,02 с при напряжении до 250 В и токе до 2 А.

Терминалы должны иметь программируемую логику как между различными функциями защиты, управления и контроля, входящими в состав МП устройств, так и между этими функциями и внешними устройствами защиты, управления и контроля.
      Кроме этого должны иметься “свободные” логические элементы, позволяющие выполнять логические схемы, для адаптации терминалов к особенностям местных условий.
Терминалы должны удовлетворять ГОСТам на электрическую аппаратуру напряжением до 1000 В, РД 34.35.310-97, нормам и правилам МЭК по обеспечению электромагнитной совместимости, а также выдерживать испытания в соответствии с ГОСТ 51317.4.1-2000 (МЭК 61000-4-1-2000), ГОСТ 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5-2001).
Терминалы должны иметь возможность синхронизации от внешнего источника точного времени.
Терминалы должны иметь возможность установки всех регулируемых параметров (групп уставок) по дискретным входным сигналам, с клавиатуры и дисплея терминала (интерфейса человек-машина ИЧМ), с помощью персонального компьютера (ПК), подключаемого к специальному входу терминала, и с верхнего уровня управления.
Терминалы должны иметь порты связи, обеспечивающие дистанционные управление и обмен информацией при их интеграции в систему АСУТП подстанции, местную светодиодную сигнализацию и контактную сигнализацию действия на отключение и неисправности. Терминалы должны осуществлять определение и отображение электрических параметров объекта, регистрацию событий, цифровое осциллографирование аналоговых и дискретных сигналов с хранением в энергонезависимой памяти, сигнализацию о состоянии и функционировании терминала.
Терминалы должны иметь стандартные международные протоколы обмена данными, при этом должна быть безусловно обеспечена возможность интеграции системы РЗА в АСУТП, поставляемую другой фирмой-производителем.
Терминалы должны иметь русифицированные интерфейсы.
         В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования.
	

	2.3
	Требования к шкафам для МП устройств
	      МП устройства системы РЗА монтируются в шкафах двухстороннего обслуживания. Шкаф должен соответствовать требованиям стандарта ОАО «ФСК ЕЭС» от 29.03.2010 СТО56947007-29.120.70.042-2010.
      При наличии на лицевой панели устройств светодиодных сигнальных индикаторов дверь шкафа должна быть прозрачной. Должно быть необходимое количество ключей для оперативного ввода/вывода защит исходя из возможных режимов работы сети и дополнительно

резерв КУ.
        Должна быть предусмотрена одна общепанельная лампа.
     Допускается использование промежуточных реле для ввода дискретных сигналов и вывода команд управления, количество которых должно быть минимальным.
      В выходных цепях терминалов должны быть предусмотрены испытательные разъемы для удобства их вывода из работы при техническом обслуживании. 
      Для заземления корпусов терминалов, экранов кабелей и др. устройств внутри шкафа предусмотреть специальную медную шину с зажимами для заземления экранов кабелей. Медная шина шкафа терминала должна быть соединена с контуром подстанции гибкой связью.

Размеры шкафов должны быть:

· высота шкафа 2000-2300 мм;

· ширина шкафа 600-850 мм;

· глубина шкафа 600-620 мм (для серверного оборудования допускается глубина более 600 мм);

· цвет шкафа RAL 7035, цвет цоколя RAL 7022.

Шкаф должен соответствовать группе механического исполнения в части воздействия механических факторов внешней среды М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом аппаратура, входящая в состав шкафа, должна выдерживать вибрационные нагрузки с максимальным ускорением 0,7g в диапазоне частот от 10 до 100 Гц.
         В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования.
	

	3.
	Условия поставки оборудования и материалов
	Оборудование поставляется в республику Дагестан, Кизилюртовский район, с. Бавтугай Чирюртская ГЭС-1.
         В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования.
	

	4.
	Наличие спецификации на поставляемое оборудование и материалы
	- Наличие спецификации для закупаемое оборудование и материалы на этапе     поставки – обязательно.

- Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТ, СНиП и другим стандартам. Подрядчик предоставляет на этапе поставки копии сертификатов качества и соответствия на все применяемые материалы, а также паспорта, сертификаты соответствия и заводские инструкции по эксплуатации на всё устанавливаемое оборудование. Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке.

- Материалы и оборудование должно быть новыми, ранее неиспользованными и соответствовать строительным, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам, находиться в технически исправном состоянии, не имеющем дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления.
         В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требований.
	

	5
	Требования к проектной и рабочей документации
	Вся проектная и рабочая документация разрабатывается в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами;

Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проекта:

Федеральные законодательные документы:

Отраслевые НТД:

· ПУЭ (действующее издание);

· ПТЭ (действующее издание);
· Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008 № 57;

· Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Автоматизированные системы управления технологическим процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования». СТО 17330282.27.140.010-2008;

·  «Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП подстанций с высшим напряжением 110-750  кВ;

· Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем РД 34.35.310-97;

– Закон «Об электроэнергетике»

· Положение о Технической политике ОАО «РусГидро».
На этапе разработки техно-рабочей документации представить  рабочую документацию в электронном виде в формате DWG-AvtoCad,VSD-Visio,DOC-Word, XLS-Exel;

Представить рабочую документацию на  бумажном носителе в количестве 3 экземпляров.
         В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования.
	

	6
	Требование по разработке сметной документации 
	Локальные сметные расчеты выполнить в базисном уровне цен ГЭСН-2017, ФЕР-2017 (с изм. 1-3).

- Сводный сметный расчет выполнить в следующих вариантах: 

- в базисном уровне цен 2001 года; 
- в текущих ценах на момент выхода ПСД.
В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования.
	

	7
	Срок гарантии на результаты работ
	Гарантия на результат работ - не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания сторонами Акта законченного строительством объекта (по форме КС-11).
	


1Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТТ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин и т.д.
5. Сроки выполнения работ.
Таблица 2
	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Срок выполнения работ
	Начало выполнения работ – с даты, следующей за датой заключения Договора.
Окончание выполнения работ: в течение 20 месяцев с даты, следующей за датой заключения Договора


6. Иные условия выполнения работ:
Таблица 4
	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Предложение Участника

	1
	2
	3
	4

	1 
	Иные требования и условия
	В рабочей документации должны использоваться диспетчерские наименования объектов.

Разработанная сметная документация является собственностью Заказчика, и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.
В сводном сметном расчете предусмотреть включение затрат на непредвиденные расходы в размере 3%.
В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требований.
	


6.1  Особые условия выполнения работ
Таблица 5
	№
	Условия производства работ

	1
	· Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением 

	3
	· Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования.

	4
	· Производство работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта.


Выполнение комплекса работ производится в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов работ, оборудования без закупки дополнительных объемов оборудования и работ.

7. Требования к Участнику закупок
Таблица 6 
	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика


	1
	2
	3

	7.1
	Наличие квалифицированного персонала 
	Наличие в штате Участника закупки собственного или привлеченного персонала (по трудовым либо по гражданско-правовым договорам) не менее 3 (трех) дипломированных специалистов в области электроэнергетики. 

Соответствие установленным требованиям подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки справки о кадровых ресурсах по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом заказчик вправе запросить копии квалификационных аттестатов/ дипломов специалистов.

	7.2
	Требования к опыту
	Наличие опыта выполнения работ по поставке и разработке рабочей документации устройств релейной защиты и автоматики воздушных линии 110кВ на объектах энергетики за последние 5 лет, предшествующие к дате подачи заявки участником на участие в конкурентной закупке, при этом участником должны быть исполнены обязательства (выполнены указанные работы) в общем совокупном объеме, не менее 20 % от НМЦ. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке с представлением подтверждающих документов (копии договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон) к договорам, указанным в справке об опыте.

Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются.


8.  Требования к документации по ценообразованию.
1.1. При определении стоимости работ (услуг) и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке:

· «Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных  работ» Приложение №1 ТТ;

· «Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению» Приложение №2 ТТ;

· «Условия формирования документов подтверждающих ценообразование по договорам ТПиР» Приложение №3 ТТ.
8.2. Сметная документация на выполнение работ в составе проекта должна быть выполнена в соответствии с «Требованиями к оформлению и составлению сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению»  приложение №2  Технических требований;
  8.3. В состав сметной документации на выполнение работ в составе проекта в обязательном порядке включить ведомости объемов работ.
      8.4. Спецификация материалов и оборудования (отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов) по форме: 
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка, артикул
	Изготов- итель
	Технические характеристики (описание)
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость ед. (руб. с НДС)
	Общая стоимость (руб. с НДС)
	Срок поставки
	Перечень документов подтверждающих качество Оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации  необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.
9.  Перечень приложений к техническим требованиям:

1. Приложение № 1 «Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных  работ»:
2. Приложение №2 «Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению»
3. Приложение №3 «Условия формирования документов, подтверждающих ценообразование по договорам на ТПиР».

4. Приложение №4 «Первичная схема электрических соединений Чирюртской ГЭС-1»
Технические требования на поставку оборудования и разработку рабочей документации для модернизации устройств РЗА ОРУ-110кВ и защит блочных трансформаторов №1,2 Чирюртской ГЭС-1
Согласовано:
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Технический руководитель 


        Зам. Главного инженера

ОП «Каскад Сулакских ГЭС»
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        ________М.К. Сулейманов
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Согласовано:




        Согласовано:

Начальник службы СОТ и ПК 

        Начальник СПСР, ТПиР

__________С. В. Шевченко


        ___________Д. М. Саидов

«____»______________2021г.


        «____»_____________2021г.
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Начальник отдела

       

закупок





       

__________М. М. Мусалаев            
                  

«____»______________2021г.


        

            Приложение № 1
Технических требований 
Требования к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение проектных  работ.
1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных  работ (далее - ПИР).

1. Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий.

2. Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с 

прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ.

3. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета

(необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.

4. Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в Федеральный реестр сметных нормативов, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее-МУ).

5. Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в Федеральный реестр сметных нормативов.

6. При определении стоимости изыскательских работ (при необходимости) возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ОАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298:

· 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;

· 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);

· 1,25 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на станциях Северного Кавказа и Амурской области;

7. Применение расценки, предусмотренной § 4 таблицы 73 «Изготовление копии профиля на кальке с оригинала, вычерченного в карандаше» обоснованно, если такой вид работ в действительности выполнялся (был предусмотрен заданием и/или программой работ).

8. При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.

9. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

10. Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

11. Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

12. Стоимость проектных работ рекомендуется определять в 2-х вариантах:

· На основе положений государственных сметных нормативов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов. Стоимость комплексных работ для строительства (реконструкции) объектов гидроэнергетики определять исходя из общей стоимости строительства в соответствии с пунктом 2.2.4 раздела II МУ;

· С учетом рекомендаций письма ФАУ ФЦЦС №373-18449/ФЦ от 27.03.2013 (данные рекомендации подтверждены письмом Госстроя РФ от 27.08.2013 №9165-БМ/12ГС).

Решение о стоимости работ принимать коллегиально на уровне ДЗ и ДПМК с учетом индивидуального подхода по каждому объекту.

13. При определении стоимости ПИР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.

14. При разработке предпроектной документации (обоснований инвестиций) следует руководствоваться положениями Практического пособия к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» (далее - ОВОС). Стоимость разработки ОВОС принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектирования.

15. Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.

16. Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется 

согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145.

17. Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в 1 файле с внесением ССР, ЛСР и иных расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

18. Результаты вычислений и итоговые данные в графе «Стоимость работ» округлять до целых рублей. Сметную документацию составлять без учета НДС.

19. Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным  расчетом, включающим:

· расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной  работы: самолет–эконом-класс, поезд-купе;

·  суточные – не более 700 руб./сутки на 1 чел., суточные сверх установленного норматива компенсируются подрядчиком за счет рентабельности. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 216-ФЗ. С 1 января 2008 года при оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки внутри страны, подлежащих налогообложению, не включаются суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ.

· расходы по найму жилого помещения (проживание) - не более 3500 руб./сутки.

20. При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком.

21. Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССР. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.

Приложение №1
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по заполнению формы 3п

 при составлении смет на ПИР.

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма 3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

1. Расчетом по трудозатратам (форма 3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

2. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) приведена в образце 3П Приложения №2.3 к настоящим требованиям..

3. Особенности заполнения формы 3п.
Раздел 1. Расчет заработной платы:
· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

·  в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2;

· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;

· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ
· в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30%–уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.

· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);

· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №2.2 к настоящим требованиям).
Раздел 3. Расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР:

· суточные-700 руб./сутки;

· проживание-3500руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс – эконом).
Приложение №1
к пояснительной записке

         по заполнению формы 3П
СПРАВКА (Образец)
Настоящим (Краткое/Полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-


Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых с/с………  (%)





__

Рентабельность предприятия……………………….. (%)







 
(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)



(Краткое/Полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п

(Главный бухгалтер)



(Краткое/Полное наименование организации контрагента/подрядчика) 

_________ (ФИО)

м.п

 Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.
Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.

Приложение №2
к Требованиям к оформлению 

и составлению сметной документации 

на выполнение проектных работ

Образцы оформления сметной документации на проектные  работы
Образец 1ПС
	Приложение № ___к договору от ____№ ____ 

СОГЛАСОВАНО:
_________________(Подрядчик)

_________________ И.О.Ф.
УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)

_________________ И.О.Ф.
Сводная смета

на проектные  работы
Наименование строительства и стадии проектирования___________________

__________________________________________________________________

Наименование проектной организации/генерального проектировщика______

__________________________________________________________________

Наименование организации заказчика__________________________________

__________________________________________________________________

 руб.

№ п.п.
Перечень выполняемых работ
Характеристика проектируемого объекта
Ссылка на № смет по формам № 2п и 3п
Стоимость работ, руб.
изыскательских
проектных
  всего
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
Итого по смете ___________________________________________________

(сумма прописью)

Составил:        /должность, организация/        /подпись/   /расшифровка подписи/

Проверил:       /должность, организация/         /подпись/   /расшифровка подписи/


 Образец 2П
	  Приложение №   к договору №   от ____

СОГЛАСОВАНО:
_________________(Подрядчик)

__________________ И.О.Ф.
УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)

_________________ И.О.Ф.
СМЕТА № 
на проектные  работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ__________________________________

__________________________________________________________________

Наименование проектной (изыскательской) организации__________________

__________________________________________________________________

Наименование организации заказчика__________________________________

__________________________________________________________________

 руб.

№ пп
Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
Расчет стоимости: (a + bx)  Ki, или (объем строительно-монтажных работ)  проц.
Стоимость
100

или

количество  цена
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
Составил:        /должность, организация/       /подпись/   /расшифровка подписи/

Проверил:       /должность, организация/    /подпись/   /расшифровка подписи/


Образец 3П
	Приложение к _____________________________________________
(договору, дополнительному соглашению)
СОГЛАСОВАНО:
________________ (Подрядчик)

_________________ И.О.Ф.

УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)

_________________ И.О.Ф.
СМЕТА № 
на проектные  работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных  работ__________________________________

__________________________________________________________________

Наименование проектной  организации__________________

__________________________________________________________________

Наименование организации заказчика__________________________________

__________________________________________________________________
1. Расчет заработной платы







руб.

№ п.п.
Перечень выполняемых работ
Исполнители
Количество человеко-дней
Средняя оплата труда

за 1 день
Оплата

труда (всего)
количество
должность
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
Итого заработной платы, в руб.______________________________________
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________

2.2 Себестоимость работ____________________________________________

2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________
Итого:___________________________________________________________

3 Командировочные расходы (по расчету)_____________
Всего (руб.)_______________________________________________________

(сумма прописью)

Составил:        /должность, организация/         /подпись/   /расшифровка подписи/

Проверил:       /должность, организация/        /подпись/   /расшифровка подписи/


Приложение № 2

     Технических требований

Требования к оформлению и составлению

 сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению.

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению.

2. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 7.0.
3. При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004.

4. При составлении смет на реконструкцию и техническое перевооружение энергетического оборудования применять «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техническому перевооружению» (далее – БЦ), «Методические указания по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанные АО «ЦКБ Энергоремонт», с учетом их дополнений и изменений. Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельного индекса, установленного в ПАО «РусГидро».

5. Локальные сметные расчеты составлять на основе действующих единичных расценок, утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов утвержденным органом исполнительной власти, уполномоченным в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.


Для пересчета в текущие цены применять:
· индексы по статьям затрат по видам строительства, публикуемые в Вестнике ценообразования и сметного нормирования по виду строительства «Общеотраслевое строительство».

При отсутствии индексов на требуемый период времени в расчетах допускается использовать прогнозные среднегодовые индексы-дефляторы по строке ИПЦ (индекс потребительских цен) по данным актуального краткосрочного прогноза МЭРТ. Применяются средневзвешенные индексы-дефляторы с учетом периода выполнения работ, предусмотренного графиком производства работ. При отсутствии прогнозных данных МЭРТ на планируемый период использовать актуальные Единые сценарные условия ПАО «РусГидро» приложение 1.1., пункт 1.1 (прогноз базовый). Индексы-дефляторы применяются без разбивки по кварталам.

6. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в 

Федеральный реестр сметных нормативов, не допускается.
7. В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение 
сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). 

Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в Федеральный реестр сметных нормативов.


Нормы накладных расходов и сметной прибыли определять на основании МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2004 в соответствии с письмами органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности и дополнениями к ним.


Коэффициенты, учитывающие условия производства работ, применять согласно общим положениям «Общей части» к ЕНиР и ВНиР, утвержденным постановлением Госстроя СССР от 05.12.1986 №43/512/29-50.

8. В случае изменения СНБ (выход новой редакции, уточнение норм и расценок) на момент составления сметной документации к договору (дополнительному соглашению) применить следующий  вариант составления сметной документации:

· Составление сметной документации на новые объемы работ согласно актуальным изменениям СНБ, при этом ранее выполненная сметная документация пересчету не подлежит.

9. Стоимость материально-технических ресурсов (далее–МТР), не учтенных в расценках, определять по сборнику ССЦ, утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. Номенклатура принимаемых по сборнику МТР должна строго соответствовать номенклатуре, определенной проектом, «применительно» использование расценок сборника не допускается. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику допускается определять стоимость на основании прайс-листов в текущем уровне (в сметах в графе «обоснование» указывать «прайс-лист», во вкладке «Дополнительная информация. Примечания» ПК «Гранд-смета» указывать дополнительную информацию о ресурсе-поставщика/изготовителя, дату действия и т.д.), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Филиала ПАО «РусГидро». 

При представлении сметной документации на экспертизу необходимо прикладывать все документы (прайсы, счета, коммерческие предложения и т.п.), подтверждающие стоимость МТР.

10. При формировании сметной стоимости работ в случаях замены материала Заказчиком в ВОР (в случаях, когда стоимость материала определяется по прайс-листу поставщика и отсутствует в сборнике ССЦ), замену выполнять с учетом среднерыночной стоимости, расход материала учитывать в соответствии с паспортными данными. Данный подход применим, когда технология выполнения работ и их трудоемкость с использованием новых материалов не отличается от МТР, учтенных в расценках.

11. Транспортная составляющая сметной цены на материалы/оборудование определяется на основе:

· фиксированной надбавки к усредненной отпускной цене на любой вид или на соответствующий вид (группу) материалов в размере 5%-для материалов, 4,2%-для вспомогательного оборудования (с учетом заготовительно-складских расходов);

· при значительном превышении (уменьшении) фактической стоимости доставки по сравнению с затратами, определенными фиксированными транспортными надбавками в размере 5% и 4,2% соответственно, транспортные расходы учитываются, исходя из фактически сложившейся в регионе или расчетной (прогнозной) транспортной схемы поставки материалов/оборудования на основе транспортных схем, обоснованных ПОС. Затраты на перевозку материально-технических ресурсов и оборудования рекомендуется определять на 1 т массы брутто на основании калькуляций транспортных расходов по группам оборудования, при этом учитываются особенности определения затрат на провоз тяжеловесных грузов. При калькулировании стоимости транспортных расходов учитываются действующие тарифы на грузовые перевозки различными видами транспорта.

В случае, если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

12. При определении стоимости кабелей и проводов по сборнику ССЦ применять понижающий коэффициент (согласованный с заказчиком), приводящий текущую стоимость в соответствие со среднерыночной по региону расположения Филиала ПАО «РусГидро».

13. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

14. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются попозиционно.

15. При составлении сметной документации на работы, выполняемые в рамках договора (дополнительного соглашения), работы, выполняемые в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, работы по возведению временных зданий и сооружений, работы, объемы которых подлежат изменению (исключению/дополнению) необходимо руководствоваться условиями ценообразования, учтенными в сметной документации к основному договору (дополнительному соглашению), в том числе: сметно-нормативная база, индексы перевода в текущие цены, понижающие договорные коэффициенты, индексы-дефляторы.
16.  Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических требованиях и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.

Непредвиденные работы и затраты не начисляются на стоимости затрат, компенсируемых за счет средств на ввод объектов в эксплуатацию, т.е. не учитываются в сметах на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой», предусматриваемых за итогом ССР.

17. В локальных сметах указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

18. В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

19. Расчет стоимости пусконаладочных работ оформлять отдельной локальной сметой, составленной базисно-индексным методом по единичным расценкам на пусконаладочные работы, внесенным в Федеральный реестр сметных нормативов в текущих ценах.

20. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании п. 4.102 МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»:

· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую», относятся к капитальным затратам (инвестиции) и включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) сводного сметного расчета.

· Пусконаладочные работы «под нагрузкой», как затраты некапитального характера, в сметной документации не предусматриваются. Данные работы оформляются отдельными локальными сметами (Приложение № 3.3 к настоящим требованиям) и включаются в сводную смету (Приложение № 3.4 к настоящим требованиям).

21. Стоимость доводки (доработка и укрупнительная сборка) оборудования включается в стоимость оборудования и дополнительно не оплачивается.

22. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 216-ФЗ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:

· суточные-500 руб./сутки;

· проживание -400руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом).

23. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять до целых рублей. Величину НДС не указывать.

24. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать выходным шаблонам ПК «Гранд-Смета» для смет:

· на ремонт энергооборудования – ЛСР БЦ (для УГК)2003; 

· составленных по единичным расценкам базисно-индексным методом – «Полный локальный сметный расчет (полная форма; только в MS «Excel»)», 17 граф.

25. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

26. При наличии двух и более смет составлять ССР в текущем уровне цен. Обязательными приложениями к ССР являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Формат ССР выполнять по Образцу Приложения 3.2 к настоящим требованиям.

27. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации);

· на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту.

Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в 1 файле с внесением ССР, ЛСР и иных расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

28. Итоги в выходных формах сметной документации, составленной по единичным расценкам базисно-индексным методом, должны состоять из следующих позиций:

· для разделов:
	Раскрытие итогов по разделам:
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах с учетом индексов пересчета  ОЗП=…….; ЭМ=……; ЗПМ=……; МАТ=…..  (Поз.      )

	Накладные расходы

	  В том числе, справочно:

	   …..%… ФОТ (от         )  (Поз.       )

	Сметная прибыль

	  В том числе, справочно:

	   …..% ФОТ (от      )  (Поз.   )

	   ….% ФОТ (от         )  (Поз.       )

	Итого по разделу 1 


· для итогов по всей смете:
	Раскрытие итогов по смете:
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах с учетом индексов пересчета в текущие цены…кв. ОЗП=….; ЭМ=….; ЗПМ=…; МАТ=…"

	Накладные расходы

	Сметная прибыль

	Итоги по смете:

	  Итого

	    В том числе:

	      Материалы

	      Машины и механизмы

	      ФОТ

	      Накладные расходы

	      Сметная прибыль

	  ВСЕГО по смете


29. Итоги в выходных формах сметной документации, составленной по БЦ, должны состоять из следующих позиций:

· для разделов:

	 
	Раскрытие итогов по разделам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2003г.
	

	Итого прямые затраты по разделу:
	

	  В том числе, справочно:
	

	   Поправочный коэффициент на вредные условия труда ….% БЦ общие положения п….. ПЗ=…..  (Поз.   )
	

	   Поправочный индекс …. Письмо "……" №… от …….. ПЗ=…..  (Поз.    )
	

	Итого по разделу 1:
	


· для итогов по всей смете:

	 
	Раскрытие итогов по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:

	  Итого

	    В том числе:

	      Материалы

	  ВСЕГО по смете


Приложение №1        

К Требованиям к оформлению 

сметной документации на 

выполнение работ по реконструкции и 

техническому перевооружению
Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета

 к договорам на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, дополнительным соглашениям к указанным договорам.
1. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССР в текущем уровне цен по форме Приложения 3.2.

2. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССР необходимо выполнять в накопительной форме с учетом локальных смет (далее - ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССР (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССР очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССР с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении 3.2.

3. ЛС являются неотъемлемой частью - приложениями к ССР. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

4. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССР осуществлять в соответствии с указаниями МДС 81-35.2004.

5. В ССР, аналогично ЛС, построчные и итоговые суммы округлять до целых рублей. ССР составлять без учета НДС..

	
	
	
	
	ОБРАЗЕЦ                                                                                                                           Приложение № 1.1

к Требованиям к оформлению и составлению ССР

Приложение №_____

к договору №________от______

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	________________(Подрядчик)
	
	
	_________________(Заказчик)

	________________ И.О.Ф.
	
	
	_________________И.О.Ф. 

	
	
	
	
	Сводный сетный расчет в сумме:
	
	руб. без НДС

	
	
	
	

	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
	

	«_________________________________». Филиал ПАО «РусГидро»…….   

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	

	
	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	


	     

	     Составил:                 /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи/

	     Проверил:               /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи/


	
	
	
	
	Приложение №_____

к дополнительному соглашению от ___№___ 

                            к договору от______№ ______

	
	
	
	
	
	Приложение №_____к договору от___№____

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	________________(Подрядчик)
	
	
	_________________(Заказчик)

	 _____________________ И.О.Ф.
	
	
	       ____________________И.О.Ф. 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Сводный сметный расчет в сумме:  
	
	руб. без НДС

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	«_________________________________». Филиал ПАО «РусГидро»……. .  

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Сметы основного договора:

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по сметам основного договора:


	
	
	 
	 
	

	Включить дополнительным соглашением№1:

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого включено дополнительным соглашением №1:
	
	
	
	
	

	Исключить дополнительным соглашением №2:

	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого исключено дополнительным соглашением №2:
	
	
	
	
	

	Включить дополнительным соглашением №2:

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого включено дополнительным соглашением №2:
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе……:
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам:
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по сводному сметному расчету:
	
	
	
	
	

	
	
	Справочно:
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма основного договора (без НДС)
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения (увеличения/уменьшения) основного договора на основании дополнительного соглашения №1 без НДС:
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения (увеличения/уменьшения) основного договора на основании дополнительного соглашения №2 без НДС
	
	
	 
	 
	


	Составил:                 /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи/



	Проверил:               /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи/


Приложение №2.1        

к Требованиям к оформлению 

и составлению сметной документации на 

выполнение работ по реконструкции и 

техническому перевооружению
Приложение №_____ 

                                                                                                                                                                                                                           к сводной смете

       СОГЛАСОВАНО                                                                                    
   УТВЕРЖДАЮ


                                  Локальная смета в сумме:          руб. без НДС

Локальная смета на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» №

                       Филиал ПАО «РусГидро» - «____________________________________».  
(наименование объекта)


Составлена в ценах по состоянию на _______квартал 20____ г.
	№ п/п
	Обоснование

(шифр, номер расценки, обоснование коэффициентов и др.)
	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ)
	Единица измерения
	Количество по проекту
	Стоимость 



	
	
	
	
	
	единицы измерения,

	      Всего

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


                  Составил:                 /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи/
                  Проверил:               /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи

		                                                                          Приложение №3

 Технических требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Лот №10-ТПиР-2019-ДФ
Условия формирования документов, подтверждающих ценообразование по договорам на ТПиР

	№ п/п

	Наименование условия

	Условие Заказчика


	1
	2
	3

	1

	Метод определения стоимости работ по договору
	Договор с предельной ценой. Стоимость работ определяется на основании сметной документации с применением текущих (актуальных) индексов пересчета в текущие цены в соответствии с пунктом 5 настоящей таблицы. В случае превышения предельной цены договора при применении индексов пересчета в текущие цены применяются понижающие коэффициенты для сохранения предельной цены договора.  Индексация цены договора не допускается.

	2

	Метод расчета сметной документации 
	Базисно-индексный.

	3

	Применение сметно-нормативной базы 
	Применение Федеральной сметно-нормативной базы (ФЕР, ФЕРм, ФЕРр, ФЕРп).

	4

	Определение стоимости материально-технических ресурсов (далее МТР)
	Стоимость МТР, определять по сборнику «сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику, допускается стоимость определять на основании прайс-листов  в текущем уровне (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Филиала ПАО «РусГидро». К стоимости кабелей и проводов, определенных по сборникам ФССЦ, применяется коэффициент, приводящий текущую стоимость с соответствие со среднерыночной по региону расположения Филиала ПАО «РусГидро».

	5

	Применение индексов пересчета в текущие цены
	Индексы по статьям затрат по видам строительства, публикуемые в Вестнике ценообразования и сметного нормирования по виду строительства "Общеотраслевое строительство".

	6

	Применение индексов-дефляторов для определения прогнозных цен
	При отсутствии индексов на требуемый период времени в расчетах допускается использовать прогнозные среднегодовые индексы-дефляторы по строке ИПЦ (индекс потребительских цен) по данным Минэкономразвития РФ (далее МЭРТ). Применяются средневзвешенные индексы-дефляторы с учетом периода выполнения работ, предусмотренного графиком производства работ.
При отсутствии прогнозных данных МЭРТ на планируемый период использовать актуальные Единые сценарные условия ПАО «РусГидро» приложение 1.1., пункт 1.1 (базовый вариант).  Индексы-дефляторы применяются без разбивки по кварталам.

	7

	Определение стоимости работ выполняемых в рамках договора, т.е. входящих в договорную стоимость (сметная документация на работы, объемы которых подлежат изменению (исключению/дополнению)) 
	При составлении сметной документации на работы, выполняемые в рамках договора (дополнительного соглашения) необходимо руководствоваться условиями ценообразования, учтенными в сметной документации к основному договору (дополнительному соглашению) в том числе: сметно-нормативная база, индексы перевода в текущие цены, понижающие договорные коэффициенты, индексы-дефляторы. 
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	Размер резерва средств на непредвиденные работы и затраты
	3%
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	Определение стоимости работ, учтенных в сметной документации по предельной цене, дополнительных работ, не учтенных объемами работ, в соответствии с техническими требованиями к основному договору
	Стоимость работ рассчитывается в соответствии с актуальными требованиями ПАО «РусГидро» к оформлению и составлению сметной документации. Локальные сметные расчеты составляются с применением актуальный сметно-нормативной базы, действующей на момент составления сметной документации и внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов. Пересчет в текущие цены осуществляется  с применением индексов пересчета, действующих на момент составления сметной документации.
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	Командировочные расходы 
	Составляется расчет стоимости командировочных расходов. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 216-ФЗ с 1 января 2008 года при оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки внутри страны, подлежащий налогообложению, не включаются суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ, но не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории РФ и с учетом норм определяемых внутренним документом организации. 
Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР:


•Суточные                    500руб.;
•Проживание               400руб.;
• Проезд поезд купе или самолет (класс – эконом). 


Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР:


•Суточные                  700руб.;
•Проживание              3500 руб.;
• Проезд поезд купе или самолет (класс – эконом).
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	Доводка оборудования*
	Стоимость доводки оборудования включается в стоимость оборудования и дополнительно не оплачивается.

			
		* доизготовление (доработка и укрупнительная сборка) в построечных условиях оборудования, как правило, крупногабаритного и тяжеловесного, отгруженного на стройплощадку заводом-изготовителем в виде отдельных узлов и деталей (за исключением доизготовления, проводимого в составе монтажных работ).


	


