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1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	БПЛА
	Беспилотный летательный аппарат

	АТЗ
	Антитеррористическая защищенность

	ТЭК
	Топливно – энергетический комплекс

	АНВ
	Акт незаконного вмешательства

	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
	ОКПД2 13.94.12.110 Поставка сетей маскировочных. 
1.3. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель, задачи использования закупаемой продукции
Реализация мер защиты Филиала от АНВ с использованием БПЛА.
Маскировочные сети как средства пассивной маскировки, которые помогают скрыть объекты, технику или личный состав от визуального наблюдения, разведки и тд. Снижение заметности в ИК/РЛ-диапазонах, защита от ультрафиолета. Задача «скрыть» объект, исказить силуэт, убрать блики, снизить контраст и слиться с фоном. 
[bookmark: _Hlk48209761_Копия_1][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]2.Требования к продукции
2.1 [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Сеть маскировочная, 3*6 м, с затенением 80 %, цвет светло-серый, темно-серый («Асфальт»)
	шт
	20

	2. 
	Сеть маскировочная, 3*6 м, с затенением 80 %, цвет светло-зеленый, темно-зеленый («Лес»)
	шт
	10


2.1.2 [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Поставка товара осуществляется одной партией.
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Сеть маскировочная, 3*6 м, с затенением 80 %, цвет светло-серый, темно-серый («Асфальт»)
	с даты заключения договора
	30 (тридцать) календарных дней

	2. 
	Сеть маскировочная, 3*6 м, с затенением 80 %, цвет светло-зеленый, темно-зеленый («Лес»)
	с даты заключения договора
	30 (тридцать) календарных дней
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2.2 [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: Сети маскировочные  

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Размер сети 3*6 м, с окантовкой по краям крепким шнуром и петлями на углах для крепления.
Размер ячеек 50*50 мм.
С затенением 80 %.
Рисунок окраски покрытий – многоцветный несимметричный.
Сеть должна выдерживать ветер, дождь, снег, механические нагрузки (например, от движения техники), быть устойчивой к воздействию влаги (воды), горюче-смазочных материалов (бензин, дизтопливо, масла) и моющих средств.

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	2.1. 
	Основа сети - капроновая нить толщиной не менее 1,2 мм.
Внешнее покрытие — ткань оксфорд 210D либо спанбонд с УФ-стабилизацией.
Материалы не бликующие, в матовом исполнении, бесшумные и огнестойкие, не выгорающие на солнце. 

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам

	3.1. 
	Климатическое исполнение поставляемого оборудования
	Рабочая температура: от - 40С до  + 50 С.

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком без сопутствующего груза по адресу: Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе, 2, филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС».
Продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки.

	4.2. 
	Условия транспортировки
	Транспортировка продукции должна выполняться в соответствии с требованиями производителей продукции. Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение продукции (в том числе по территории Заказчика) осуществляется подрядчиком. Стоимость погрузки, доставки, разгрузки и перемещения продукции должна быть включена в стоимость оборудования.

	4.3. 
	Требования к упаковке
	Упаковка должна исключать возможность механических повреждений и воздействий климатических факторов внешней среды на продукцию .

	4.4. 
	Требования к приемке
	Приемка продукции  осуществляется на склад Заказчика при подписании товарной накладной ТОРГ-12.

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	5.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок службы закупаемой продукции не менее 12 мес. с даты подписания ТОРГ-12.
В течение гарантийного срока продукция должна надежно и правильно функционировать без осуществления дополнительных затрат или работ со стороны Заказчика. На протяжении всего гарантийного срока подрядчик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление вышедшей из строя продукции (в случае, если причина дефекта не связана с неправильной эксплуатацией). Гарантийный срок увеличивается на время простоя продукции, необходимое на устранение гарантийного дефекта.

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	6.1. 
	Документы, передаваемые вместе с  продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы:
- технические паспорта, руководства по эксплуатации, ремонту, описание, сертификаты соответствия, (предоставляются Заказчику вместе с поставляемой продукцией в электронном виде и на бумажном носителе на русском языке).
- товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
- товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12.
При некомплектности, недопоставке, отсутствии необходимых принадлежностей или документов, относящихся к продукции, Заказчик вправе с одновременным направлением письменного уведомления Поставщику прекратить приемку продукции до устранения нарушений. Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с указанной даты представить необходимые комплектующие, документы или принадлежности, что не освобождает Поставщика от ответственности за убытки, причиненные нарушением срока поставки.


3 [bookmark: __RefHeading___Toc172817189]Требования к документации по ценообразованию
3.1. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемой продукции по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим ТТ (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).
4 Приложения
[bookmark: _Hlk87532473]Приложение: Форма спецификации к поставляемому оборудованию.

Приложение к Техническим требованиям

[bookmark: _Hlk48224758][bookmark: _Ref40301253]ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
Поставщик должен предоставить технико-коммерческое предложение, которое включает соответствующую форму:

	№ поз.
	Наименование Товара
	



Артикул, тип, марка
	Завод изготовитель
	



Страна происхождения Товара[footnoteRef:2] [2:  В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).] 

	Страна регистрации производителя Товара
	Код ОКПД 2 (с наименованием)
	Единица измерения
	



Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей)[footnoteRef:3] [3:  Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».] 


	Количество
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Цена, руб. без НДС
	НДС
(___%) руб.
	Стоимость, руб., с НДС
	Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие
