
0




















ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ОКПД2 25.94.12 Поставка кабельных конструкций для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»


















1.1.	Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 25.94.12 Поставка кабельных конструкций для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (далее – Продукция).

[bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]1.2 	Цель использования закупаемой продукции  
[bookmark: _Hlk149052456] Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ на Волжской ГЭС для исполнения Договора №1.1-ТПиР4-2020-ВолГЭС на поставку, монтаж и пуско-наладку основных насосных агрегатов №№2, 3 насосной осушения потерны здания ГЭС филиала ПАО «РусГидро»- «Волжской ГЭС»,  заключенный между филиалом ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС» и Волжским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]2.1 Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]2.1.1.Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№ п.п.
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1. 
	Анкерный болт BZ-U, M10x110 мм, сталь, G (BZ-U10-30-50/110)
	шт
	8

	2. 
	Анкерный болт BZ, M12x110 мм, сталь, G (BZ 12-15-35/110)
	шт
	36

	3. 
	Болт с плоской головкой M6x12 мм (FRSB 6X12 F)
	шт
	40

	4. 
	Болт с плоской головкой M6x30 мм (FRSB 6X30 F)
	шт
	24

	5. 
	Вертикальный угол 90° внешний 110x100 мм (RBV 110 F FT)
	шт
	4

	6. 
	Кабельный листовой лоток для больших расстояний 160x200x6000 мм (WKSG 162 FT)
	м
	12

	7. 
	Кабельный листовой лоток перфорированный 110x100x3000 мм (SKS 110 FT)
	м
	24

	8. 
	Комплект Болт+Шайба+Гайка M12x110 мм (SKS 12X110 F)
	шт
	40

	9. 
	Крепежный уголок 60x60x40 мм (BW 60 40 FT)
	шт
	16

	10. 
	Кронштейн 410 мм (AW 30 41 FT)
	шт
	10

	11. 
	Крышка внешнего вертикального угла 90° 100 мм (DBV 110 100 F DD)
	шт
	4

	12. 
	Крышка кабельного листового лотка 100x3000 мм (DRL 100 DD)
	м
	24

	13. 
	Крышка кабельного лотка с фиксатором 200x3000 мм (WDRL 1116 20 DD)
	м
	12

	14. 
	Крышка на лоток DRLU 100 FТ
	м
	4

	15. 
	Лоток перфорированный SKS 610 FT
	м
	4

	16. 
	Подвесная стойка с траверсой 70x50x400 мм (US 7 K 40 FT)
	шт
	4

	17. 
	Подвесная стойка с траверсой 70x50x500 мм (US 7 K 50 FT)
	шт
	10

	18. 
	Распорка 80x61x40 мм (DSK 61 FT)
	шт
	10

	19. 
	Распорка DS 4 VA4301 6416594
	шт.
	6

	20. 
	Стержень резьбовой M10x1000 мм (TR M10 1M G)
	шт
	4

	21. 
	Стойка / настенный и опорный кронштейн TP, 100 мм TPSA 145 FТ
	шт.
	6

	22. 
	Фиксатор крышки однолапковый (DRL 311 FT)
	шт
	12

	23. 
	Шайба пружинная M10 (LWS M10 G)
	шт
	16

	24. 
	Шайба M10 (DIN440 11 F)
	шт
	16

	25. 
	Шайба M6 (DIN440 7 F)
	шт
	24

	26. 
	Шарнирный соединитель 160x680 мм (WRGV 160 FT)
	шт
	8

	27. 
	Шестигранная гайка M10 (DIN934 M10 F)
	шт
	16

	28. 
	U-образная профильная рейка 50x50x1000 мм (US 5 100 FT)
	шт
	2

	29. 
	U-образная профильная рейка 70x50x3000 мм (US 7 )300 FT
	шт
	4

	30. 
	U-образная профильная рейка 70x50x500 мм (US 7 50 FT)
	шт
	2

	31. 
	U-образная профильная рейка 70x50x900 мм (US 7 90 FT)
	шт
	2


2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Кабельные конструкции
	С даты заключения договора
	Не позднее 30.11.2026г.*

	*срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п.1.2. Технических требований






[bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc50125131]2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: позиции 1.1. -3.3. Таблицы 1.1. Перечень закупаемой продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1. Кабельные конструкции
	
	

	1.1
	Анкерный болт BZ-U, M10x110 мм, сталь, G (BZ-U10-30-50/110)
	
	

	
	Артикул
	BZ-U10-30-50/110
	
	

	
	Резьба
	М10
	
	

	
	Длина, мм
	110
	
	

	1.2
	Анкерный болт BZ, M12x110 мм, сталь, G (BZ 12-15-35/110)
	
	

	
	Артикул
	BZ 12-15-35/110
	
	

	
	Резьба
	М12
	
	

	
	Длина, мм
	110
	
	

	1.3
	Болт с плоской головкой M6x12 мм (FRSB 6X12 F)
	
	

	
	Артикул
	FRSB 6X12 F (6406122)
	
	

	
	Резьба
	М6
	
	

	
	Длина, мм
	16
	
	

	
	Гайка комбинированная в комплекте
	да
	
	

	1.4
	Болт с плоской головкой M6x30 мм (FRSB 6X30 F)
	
	

	
	Артикул
	FRSB 6X30 F (6406907)
	
	

	
	Резьба
	М6
	
	

	
	Длина, мм
	34
	
	

	
	Гайка комбинированная в комплекте
	да
	
	

	1.5
	Вертикальный угол 90° внешний 110x100 мм (RBV 110 F FT)
	
	

	
	Артикул
	RBV 110 F FT (7007468)
	
	

	
	Покрытие
	Горячий цинк
	
	

	
	Ширина, мм
	100
	
	

	
	Высота боковой стенки, мм
	110
	
	

	1.6
	Кабельный листовой лоток для больших расстояний 160x200x6000 мм (WKSG 162 FT)
	
	

	
	Артикул
	WKSG 162 FT
(6098 55 0)
	
	

	
	Покрытие
	Горячий цинк
	
	

	
	Ширина, мм
	200
	
	

	
	Высота боковой стенки, мм
	160
	
	

	
	Длина, мм
	6000
	
	

	1.7
	Кабельный листовой лоток перфорированный 110x100x3000 мм (SKS 110 FT)
	
	

	
	Артикул
	SKS 110 FT
(6061605)
	
	

	
	Покрытие
	Горячий цинк
	
	

	
	Ширина, мм
	100
	
	

	
	Высота боковой стенки, мм
	110
	
	

	
	Длина, мм
	3000
	
	

	1.8
	Комплект Болт+Шайба+Гайка M12x110 мм (SKS 12X110 F)
	
	

	
	Артикул
	SKS 12X110 F
(6418 31 7)
	
	

	
	Резьба
	М12
	
	

	
	Длина, мм
	110
	
	

	
	Состав комплекта
	Болт с шестигранной головкой, шестигранной шайбой, подкладной шайбой и зубчатой
шайбой
	
	

	
	Покрытие
	Огневое цинкование
	
	

	1.9
	Крепежный уголок 60x60x40 мм (BW 60 40 FT)
	
	

	
	Артикул
	BW 60 40 FT
(6019 56 0)
	
	

	
	Покрытие
	Горячий цинк
	
	

	
	Состав комплекта
	Крепежный угол со сторонами 60 х 60 мм.
В комплекте с болтом с полукруглой плоской головкой М12 х 25.
	
	

	1.10
	Кронштейн 410 мм (AW 30 41 FT)
	
	

	
	Артикул
	AW 30 41 FT
(6419 76 3)
	
	

	
	Покрытие
	Горячий цинк
	
	

	
	Ширина, мм
	410
	
	

	
	Высота опорной пластины, мм
	80
	
	

	
	Ширина опорной пластины, мм
	50
	
	

	1.11
	Крышка внешнего вертикального угла 90° 100 мм (DBV 110 100 F DD)
	
	

	
	Артикул
	DBV 110 100 F DD
(7131 55 6)
	
	

	
	Покрытие
	слой цинка-алюминия
	
	

	
	Ширина, мм
	100
	
	

	1.12
	Крышка кабельного листового лотка 100x3000 мм (DRL 100 DD)
	
	

	
	Артикул
	DRL 100 DD
(6052 70 3)
	
	

	
	Покрытие
	слой цинка-алюминия
	
	

	
	Ширина, мм
	100
	
	

	
	Длина, мм
	3000
	
	

	1.13
	Крышка кабельного лотка с фиксатором 200x3000 мм (WDRL 1116 20 DD)
	
	

	
	Артикул
	WDRL 1116 20 DD
(6227 60 0)
	
	

	
	Покрытие
	слой цинка-алюминия
	
	

	
	Ширина, мм
	200
	
	

	
	Длина, мм
	3000
	
	

	1.14
	Крышка на лоток DRLU 100 FТ
	
	

	
	Артикул
	DRLU 100 FТ
(6838106)
	
	

	
	Покрытие
	Горячее цинкование
	
	

	
	Ширина, мм
	100
	
	

	
	Длина, мм
	3000
	
	

	1.15
	Лоток перфорированный SKS 610 FT
	
	

	
	Артикул
	SKS 610 FT
(6056636)
	
	

	
	Покрытие
	Горячее цинкование
	
	

	
	Ширина, мм
	100
	
	

	
	Высота боковой стенки, мм
	60
	
	

	
	Длина, мм
	3000
	
	

	1.16
	Подвесная стойка с траверсой 70x50x400 мм (US 7 K 40 FT)
	
	

	
	Артикул
	US 7 K 40 FT
(6339 05 0)
	
	

	
	Покрытие
	Горячее цинкование
	
	

	
	Длина, мм
	400
	
	

	1.17
	Подвесная стойка с траверсой 70x50x500 мм (US 7 K 50 FT)
	
	

	
	Артикул
	US 7 K 50 FT
(6339 07 7)
	
	

	
	Покрытие
	Горячее цинкование
	
	

	
	Длина, мм
	500
	
	

	1.18
	Распорка 80x61x40 мм (DSK 61 FT)
	
	

	
	Артикул
	DSK 61 FT
(6416 51 9)
	
	

	
	Покрытие
	Горячее цинкование
	
	

	1.19
	Распорка DS 4 VA 4301 6416594
	
	

	
	Артикул
	DS 4 VA 4301
(6416594)
	
	

	1.20
	Стержень резьбовой M10x1000 мм (TR M10 1M G)
	
	

	
	Артикул
	TR M10 1M G
(3141209)
	
	

	
	Резьба
	М10
	
	

	
	Длина, мм
	1000
	
	

	
	Покрытие
	Гальваническое цинкование
	
	

	1.21
	Стойка / настенный и опорный кронштейн TP, 100 мм TPSA 145 FТ
	
	

	
	Артикул
	TPSA 145 FТ
	
	

	
	Покрытие
	Горячее цинкование
	
	

	
	Длина, мм
	145
	
	

	1.22
	Фиксатор крышки однолапковый (DRL 311 FT)
	
	

	
	Артикул
	DRL 311 FT
	
	

	
	Покрытие
	Горячее цинкование
	
	

	1.23
	Шайба пружинная M10 (LWS M10 G)
	
	

	
	Артикул
	LWS M10 G
(3405109)
	
	

	
	Под резьбу
	М10
	
	

	
	Покрытие
	Гальваническое цинкование
	
	

	1.24
	Шайба M10 (DIN440 11 F)
	
	

	
	Артикул
	DIN440 11 F
(6408729)
	
	

	
	Под резьбу
	М10
	
	

	
	Покрытие
	 цинкование
	
	

	1.25
	Шайба M6 (DIN440 7 F)
	
	

	
	Артикул
	DIN440 7 F
(6408702)
	
	

	
	Под резьбу
	М6
	
	

	
	Покрытие
	 цинкование
	
	

	1.26
	Шарнирный соединитель 160x680 мм (WRGV 160 FT)
	
	

	
	Артикул
	WRGV 160 FT
(6227 96 1)
	
	

	
	Покрытие
	Горячее цинкование
	
	

	
	Высота боковой стенки, мм
	160
	
	

	1.27
	Шестигранная гайка M10 (DIN934 M10 F)
	
	

	
	Артикул
	DIN934 M10 F
(3400360)
	
	

	
	Резьба
	М10
	
	

	
	Покрытие
	 цинкование
	
	

	1.28
	U-образная профильная рейка 50x50x1000 мм (US 5 100 FT)
	
	

	
	Артикул
	US 5 100 FT
(6340 96 2)
	
	

	
	Покрытие
	Горячее цинкование
	
	

	
	Длина, мм
	1000
	
	

	1.29
	U-образная профильная рейка 70x50x3000 мм (US 7 300 FT)
	
	

	
	Артикул
	US 7 300 FT
(6340 37 7)
	
	

	
	Покрытие
	Горячее цинкование
	
	

	
	Длина, мм
	3000
	
	

	1.30
	U-образная профильная рейка 70x50x500 мм (US 7 50 FT)
	
	

	
	Артикул
	US 7 50 FT
(6340 07 5)
	
	

	
	Покрытие
	Горячее цинкование
	
	

	
	Длина, мм
	500
	
	

	1.31
	U-образная профильная рейка 70x50x900 мм (US 7 90 FT)
	
	

	
	Артикул
	US 7 90 FT
(6340 16 4)
	
	

	
	Покрытие
	Горячее цинкование
	
	

	
	Длина, мм
	900
	
	

	3
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	3.1
	Гарантия, не менее
	Не менее 24 месяцев, с даты подписания ТОРГ-12 или УПД
	
	

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	паспорт,
руководство по эксплуатации, протокол испытаний, сертификат
соответствия/декларация соответствия;
Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.
	
	

	5
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	5.1
	Место поставки
	404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр-т Ленина 1А территория филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС».
	
	

	5.2
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00
	
	

	5.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-//-

	6.1
	Продукция должна соответствовать требованиям: Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» . Продукция должна быть новой не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	
	

	3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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