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внедрение "Модуля раскрытия государственного регистрационного знака" в зоне фиксации автоматических пунктов весогабаритного контроля 

1. Объект закупки:

	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	«ПАК» 
	4
	Шт.

	2
	Операционная система. Лицензия «Astra Linux Special Edition 1,8», уровень защищенности «Усиленный» («Воронеж»), (ФСТЭК) поддержка 36 месяцев (до 2-х CPU)
	1
	Лиц.

	3
	Сервер 
	1
	Шт.

	4
	ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» (модернизация ИС «Ангел: ВГК»), включая период информационно-технического сопровождения
	1
	Лиц.

	5
	Монтаж и пусконаладка ПАК
	4
	Усл.ед.

	6
	Монтаж и пусконаладка сервера и ПО
	1
	Усл.ед.

	7
	Пусконаладка ПО «Модуль раскрытия ГРЗ»
	1
	Усл.ед.



[bookmark: _Toc233786950][bookmark: _Toc233200576][bookmark: _Toc226453667][bookmark: _Toc222147664][bookmark: _Toc206582402][bookmark: _Hlk238638637]2. Требования к функциональным, техническим характеристикам и комплектации ПАК


	№ п/п
	Наименование параметра
	Значение параметра или наличие функции (функционала)

	1
	Состав ПАК
	модуль управления, камера распознающая, модуль ИК подсветки

	2
	Размер вычислительного модуля
	Не более 400х500х210 мм

	3
	Вес вычислительного модуля
	Не более 30кг

	4
	Размер камеры распознающей 
	Не более 400х200х200 мм

	5
	Вес камеры распознающей
	Не более 7 кг

	6
	Количество мегапикселей камеры распознающей
	Не менее 5MP

	7
	Разрешение камеры распознающей
	Не менее 2448*2048

	8
	Фокусное расстояние камеры распознающей
	Не менее 14-50мм

	9
	Размер ИК прожектора
	Не менее 100х100х100 мм

	10
	Режим излучения ИК прожектора
	импульсный

	11
	Максимум интенсивности излучения ИК прожектора на длине волн
	Не менее 850 нм

	12
	Обеспечение автоматической фиксации проездов ТС, без фиксации нарушений ПДД
	Да

	13
	ПАК обеспечивает автоматическую фиксацию проездов ТС в режиме непрерывной работы при размещении стационарно на стойках, опорах и иных конструкциях.
	Да

	14
	Синхронизация внутренней шкалы времени ПАК с национальной шкалой времени Российской Федерации UTC(SU)
	Да

	15
	Регистрация грузовых транспортных средств, находящихся в зоне видеоконтроля
	Да

	16
	Распознавание передних и задних одно- и двухстрочных регистрационных знаков Российской Федерации
	Да

	17
	Возможность распознавания государственных регистрационных знаков следующих стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Латвия, Узбекистан, а также других стран по запросу заказчика
	Да

	18
	Инфракрасная подсветка
	Да

	19
	Распознавание ГРЗ самим ПАК, без дополнительного использования серверных мощностей
	Да

	20
	Формирование базы данных о зафиксированных фактах проездов грузовых ТС с сохранением информации о времени, дате, распознанном ГРЗ ТС, месте проезда
	Да

	21
	Сохранение данных о зафиксированных фактах проездов грузовых ТС во внутренней энергонезависимой памяти
	Да

	22
	Обеспечение кольцевой записи материалов
	Да

	23
	Возможность присвоения текстового признака каждой видеокамере ПАК 
	Да

	24
	Возможность экспорта материалов в общепринятые форматы
	Да

	25
	Мониторинг состояния по независимому от Заказчика технологическому каналу связи
	Да

	26
	Возможность удаленного перезапуска ПАК при отсутствии связи с ним
	Да

	27
	Обеспечение разграничения прав доступа пользователей ПАК) в соответствии с ролевой политикой для предустановленного программного обеспечения ПАК 
	Да

	28
	Обеспечение сохранности данных при потере питания
	Да

	29
	Вероятность полного распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств (движущихся или неподвижных)
	не менее 93%

	30
	Вероятность условного распознавания ГРЗ ТС (движущихся или неподвижных)
	не менее 95%

	31
	Вероятность полного распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств (для чистых ГРЗ, соотв. требованиям Конвенции дорожном движении 1968 г.)
	не менее 98%

	32
	Вероятность ошибки распознавания ГРЗ
	не более 4%

	33
	Вероятность пропуска ТС
	не более 4%

	34
	Вероятность появления дубликатов и фантомов
	[bookmark: _Hlk204245312]не более 0,1%

	35
	Передача сформированных материалов на удаленный FTP-сервер клиента
	Да

	36
	Режим работы
	круглосуточно

	37
	Средняя наработка на отказ
	не менее 35 000 час.

	38
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации шкалы
времени комплексов с национальной шкалой времени UTC(SU), мкс 
	±1

	39
	Доверительные границы допускаемой абсолютной погрешности определения координат местоположения комплексов, м
	±3

	40
	Рабочая температура ПАК в диапазоне, не менее
	от -60 до +70 °C

	41
	Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 
	не ниже IP66

	42
	Работа в режиме накопления информации при отсутствии связи с внешними аппаратно-программными (системами с последующей автоматической передачей накопленной информации при восстановлении связи
	Да

	43
	ГЛОНАСС/GPS приемник с антенной
	Да

	44
	Лицензия на подключение ПАК к ПО «Модуль раскрытия ГРЗ», эксплуатируемое заказчиком»
	[bookmark: _Hlk238639004]Да



Модуль управления должен представлять собой шкаф климатический с предустановленным оборудованием, позволяющим обеспечивать подключение смежного оборудования, обработку видеопотоков от камеры, распознающей в реальном времени фиксацию проездов грузовых ТС, запись и хранение материалов, осуществлять их трансляцию на центральный сервер по различным каналам связи.
Камера распознающая должна состоять из всепогодного термокожуха, установленного в него камеры машинного зрения с объективом. Предназначена для формирования фотоизображения автотранспортного средства в виде, позволяющем осуществить считывание и дальнейшее распознание ГРЗ ТС, а также для формирования фотоизображений общего плана, содержащего объекты улично-дорожной сети, с качеством изображения, обеспечивающим достаточную доказательную базу. Вся информация с камеры идет в модуль управления для дальнейшей обработки. 
Модуль ИК подсветки может состоять из одного или двух ИК прожекторов и 1 блока коммутации или может быть встроен в модуль распознающей камеры

Периодическая метрологическая поверка ПАК должна осуществляться без демонтажа с опоры. Интервал между поверками должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев.

[bookmark: _Toc222147665][bookmark: _Toc226453668][bookmark: _Toc233200577][bookmark: _Toc233786951]Монтаж. ПАК:
Подрядчик обязан:
· [bookmark: _Hlk236216735]доставить ПАК до мест установки;
· смонтировать оборудование ПАК в местах размещения, указанных в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию;
· выполнить подвес (прокладку) электрических кабельных линий от точки технологического присоединения к сети электроснабжения до ПАК, в случае отсутствия опор для подвеса питающего кабеля, установить железобетонные опоры типа СВ-105. Длина кабельной продукции для линии электропередачи от точки технологического присоединения до ПАК   определяется Исполнителем исходя из технических возможностей поставляемого ПАК (кабель, элементы крепления и прочие материалы предоставляются Исполнителем);
· выполнить подключение ПАК к электроснабжению на основании технических условий, предоставленных Заказчиком;
· выполнить подвес (прокладку) электрических и информационных кабельных линий между оборудованием ПАК на рубеже;
· осуществить настройку (наладку) оборудования ПАК на фиксацию проездов грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов;
          -    обеспечить подключение оборудования ПАК на рубеже к каналам передачи данных, предоставленными Заказчиком;
· обеспечить подключение оборудования ПАК на рубеже, с организацией канала передачи данных.
· выполнить пусконаладочные работы всего оборудования ПАК;
· выполнить проведение пробного испытания ПАК с предоставлением сформированного материала проезда грузового ТС с разных направлений в ПО;
· выполнить ввод в эксплуатацию, с предоставлением свидетельств о поверке, руководства по эксплуатации, паспортов, исполнительной документации на завершенный объект. Исполнительная документация (паспорта, руководство по эксплуатации, свидетельства) должна быть предоставлена Заказчику.
Поставщик при установке вправе использовать инновационное оборудование.
Поставщик за 2 (два) рабочих дня перед установкой ПАК предоставляет Заказчику техническую документацию (паспорт, свидетельство о поверке средства измерения, руководство по эксплуатации). Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты уведомления и предоставления технической документации производит сверку технических и эксплуатационных характеристик поставляемого ПАК на соответствие условиям описания настоящего Технического задания.
[bookmark: _Toc233786952][bookmark: _Toc233200578][bookmark: _Toc206674911][bookmark: _Hlk238638884]3. Операционная система. Лицензия «Astra Linux Special Edition 1,8», уровень защищенности «Усиленный» («Воронеж»), (ФСТЭК) поддержка 36 месяцев (до 2-х CPU)
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Вид лицензии

	Исключительная

	Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных
	(02.09) Операционные системы общего назначения



	Способ предоставления
	Экземпляр на материальном носителе


4. Требования к функциональным, техническим характеристикам сервера
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Количество установленных процессоров

	≥ 1

	Штука

	Максимальное количество процессоров
	≥ 2

	Штука

	Базовая частота каждого установленного дискретного графического контроллера
	≥ 2.4
	Гигагерц

	Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти сервера
	≥ 32
	Гигабайт

	Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора
	≥ 30
	Мегабайт

	Скорость передачи данных каждого установленного модуля оперативной памяти
	≥ 4500 
	МТ/с

	Система удаленного управления сервером
	Да
	—

	Возможность установки плат стандарта PCIe
	5.0
	—

	Объем каждого установленного модуля оперативной памяти
	≥ 16
	Гигабайт

	Тип оперативной памяти
	DDR5
	—

	Количество ядер каждого установленного процессора
	≥12
	Штука

	Количество потоков каждого установленного процессора
	≥ 24
	Штука

	Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты)
	≥ 2,4
	Гигагерц

	Интерфейс подключения накопителей информации к дисковому контроллеру
	SATA
	—

	Поддерживаемые дисковым контроллером типы 
RAID
	0, 1, 5, 10
	—

	Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на лицевой панели
	≥ 2
	—

	Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на лицевой панели
	≥ 2
	—

	Количество установленных накопителей (тип 1)
	≥ 1
	Штука

	Объем каждого установленного накопителя (тип 1)
	≥ 480
	Гигабайт

	Тип установленных накопителей (тип 1)
	SSD 
	—

	Интерфейс установленных накопителей (тип 1)
	SATA
	—

	Количество установленных накопителей (тип 2)
	≥ 2
	Штука

	Объем каждого установленного накопителя (тип 2)
	≥ 4000
	Гигабайт

	Тип установленных накопителей (тип 2)
	HDD
	—

	Интерфейс установленных накопителей (тип 2)
	SATA
	—

	Наличие интегрированного видеоадаптера: 
	Да
	—

	Сервисные или вспомогательные разъемы и подключения
	VGA; DisplayPort
	—

	Количество USB 3.x портов
	≥ 2
	Штука
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[bookmark: _Toc233786917]5. Требования к функциональным, техническим характеристикам ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» 

Дополнительные характеристики
	№ п/п
	Наименование параметра
	Значение параметра или наличие функции (функционала)

	1
	Назначение
	автоматизация процесса поиска и анализа информации о ГРЗ крупногабаритных и/или тяжеловесных ТС, осуществляющих движение со скрытыми или плохо читаемым государственными регистрационными знаками в зоне фиксации АПВГК, расположенных на дорогах регионального значения Псковской области; автоматическое формирование доказательной базы, необходимой для подтверждения факта совершения административного правонарушения и привлечения собственников (владельцев) крупногабаритных и/или тяжеловесных ТС, двигающихся в зоне осуществления автоматического весогабаритного контроля со скрытым или плохо читаемым государственными регистрационными знаками, к ответственности, предусмотренной положениями статьи 12.21.1 КоАП РФ.

	2
	состав ПО «Модуль раскрытия ГРЗ»
	Подсистема взаимодействия с внешними ИС; Подсистема «Раскрытие ГРЗ»; Подсистема «Карта»; Подсистема «Контроль качества»; Подсистема «Администрирование».

	3
	Штатный режим работы
	24 часа 365 дней в году

	4
	Доступность
	не менее 95%

	5
	Количество одновременно работающих пользователей (сотрудников)
	Не менее 5

	6
	возможность двустороннего взаимодействия с находящейся в эксплуатации Заказчика информационной системой весогабаритного контроля - «Ангел: Весогабаритный контроль» (Реестровая запись №4964 от 03.12.2018 в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных) в части приема информации о проездах крупногабаритных и/или тяжеловесных ТС со скрытыми ГРЗ зафиксированной АПВГК с целью дальнейшего поиска информации о ГРЗ ТС и формирования доказательственной базы, необходимой для привлечения собственника (владельца) к административной ответственности, предусмотренной  ст. 12.21.1 КоАП РФ
	Да

	7
	механизм идентификации и проверки подлинности пользователей при входе в ИС «Ангел: ВГК» с использованием идентификатора (логина) и пароля и осуществлять их доступ в соответствии с заданными Администратором ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» ролями (правами доступа к функционалу ПО «Модуль раскрытия ГРЗ»)
	Да

	8
	Подсистема взаимодействия с внешними ИС
	прием от ИС «Ангел: ВГК» запросов на обработку, содержащих данные о проезде ТС, нуждающихся в раскрытии ГРЗ; периодическое информирование ИС «Ангел: ВГК» о статусе обработки материала (начальный и конечный), полученного от нее с целью раскрытия ГРЗ или по запросу из ИС «Ангел: ВГК»; двустороннее взаимодействие с ИС «Ангел: ВГК» в части получения и сохранения исторической информации о проездах грузовых ТС, необходимой для эффективной работы подсистемы «Раскрытие ГРЗ»; выгрузка в ИС «Ангел: ВГК» результатов работы подсистемы «Раскрытие ГРЗ», с сопутствующими данными (при наличии): фотоматериал, информация о ГРЗ, место и время фиксации проезда, направлении движения, сведениях о поверке и сертификации ПАК; синхронизация ИС «Ангел: ВГК» с ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» в части отдельных элементов справочников АПВГК, а также информации о местах их дислокации, координатах, поверке и сертификации

	9
	Подсистема «Раскрытие ГРЗ»
	загрузка данных о проездах грузовых ТС, потенциально двигающихся в зоне фиксации АПВГК со скрытым или плохо читаемым ГРЗ, с поставляемых в рамках настоящего Технического задания ПАК; возможность осуществлять хранение информации о проездах ТС (необходимых для функционирования ПО «Модуль раскрытия ГРЗ»), включая фотоматериалы, и устанавливать сроки хранения данной информации; сопоставление снимка проезда ТС через АПВГК со скрытым ГРЗ с полученным массивом фотоматериала, полученного с попутных ПАК к данному АПВГК с целью поиска фотоизображения с открытым ГРЗ. В процессе поиска подсистема должна анализировать исключительно участки фотоснимков, на которых расположено само ТС, без учета фона (дорожного покрытия, горизонта, объектов придорожной инфраструктуры и т.п.); поиск в ИС «Ангел: ВГК» исторического материала (данных о проездах грузовых ТС) и его дальнейший анализ с целью обеспечения максимальной релевантности результата работы ПО «Модуль раскрытия ГРЗ»; сохранение результатов анализа каждого обработанного фотоизображения, с целью их дальнейшего оперативного использования в работе ПО «Модуль раскрытия ГРЗ»;  в процессе работы, подсистема должна оперировать не только визуальными признаками схожести ТС на фотоизображениях, но и также учитывать предполагаемый маршрут движения, среднюю предполагаемую скорость ТС и время прохождения расстояния между попутных ПАК и АПВГК.

	10
	Подсистема «Карта»
	отображение на картографической подложке АПВГК и ПАК; анализ предполагаемого маршрута следования ТС, двигающегося с признаками нарушения действующего законодательства в части движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных ТС в зоне проведения автоматического весогабаритного контроля со скрытым ГРЗ; визуальное отображение на картографической подложке предполагаемого маршрута следования тяжеловесного и/или крупногабаритного ТС, от АПВГК к попутному ПАК; доступ к ресурсу https://www.openstreetmap.org или аналогичному

	11
	Подсистема «Контроль качества»
	визуальное сопоставление снимка ТС со скрытым ГРЗ и найденными максимально релевантными ему фактами фиксации ТС с попутных ПАК; ознакомление с сопутствующими распознающим и обзорным (при наличии) снимками ТС; ознакомление с сопутствующей текстовой и графической информацией: 	дата, время и место фиксации; предполагаемое расстояние между попутными ПАК и АПВГК, предполагаемая средняя скорость, предполагаемый маршрут следования, результат распознавания ГРЗ, отдельный снимок ГРЗ;возможность зуммирования фотоизображения ТС;
возможность обработать результат работы ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» с подтверждением корректности результата распознавания ГРЗ и установлением логической связи между проездами ТС через АПВГК и через ПАК; возможность обработать результат работы ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» без подтверждения корректности результата распознавания ГРЗ (в случаях, когда ТС не было идентифицировано)

	12
	Подсистема «Администрирование»
	использование ролевой модели пользователей. Ролевая модель доступа к ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» должна обеспечивать для различных пользователей различные права доступа к отдельным наборам данных и функций ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» в соответствии с назначенной им ролью; регистрация (протоколирование) всех действий пользователей ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» в журнале администрирования; работа с журналом администрирования, включая просмотр списка действий пользователей за текущую неделю, поиск и фильтрация списка действий пользователей; ведение справочников АПВГК и ПАК; настройки соответствия направлений фиксации попутных ПАК по отношению к АПВГК; настройки и администрирование протоколов и форматов сбора данных с ПАК


Доступ пользователей к функциональным сервисам компонентов ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» должен осуществляться по технологии веб-интерфейса (пользовательский интерфейс на базе веб-страниц).
Устанавливаемое ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» должно соответствовать требованиям нормативной документации по ГОСТ Р 8.654-2015, ГОСТ Р 8.883-2015, в частности должно быть подтверждено, что:
· метрологически значимая часть выделена отдельно, разделение ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» реализовано на «высоком» уровне;
· влияние на метрологически значимую часть ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» отсутствует;
· влияние человека на процедуру фиксации событий в ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» отсутствует;
· ПО работает в автоматическом режиме (за исключением этапа контроля результатов);
· идентификационные признаки ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» не зависят от способа идентификации и их достаточно для однозначной идентификации используемого программного обеспечения.   

[bookmark: _Toc233786927]Требования к информационной безопасности
Обеспечение информационной безопасности должно обеспечивать возможность управления правами доступа пользователей к программным компонентам ПО «Модуль раскрытия ГРЗ». Предоставление прав доступа, определяемых для устанавливаемого подключения, должно быть организовано на основе трёх автономно работающих компонентов:
· на уровне системы хранения данных;
· на уровне системы управления логикой работы пользовательского приложения;
· на уровне управления, контроля и маршрутизации передаваемых данных.
ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» должно:
· идентифицировать и проверять подлинность пользователей при входе в компоненты ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» по идентификатору (логину) и паролю и осуществлять их доступ в соответствии с предоставленными ролями;
· вести регистрацию пользователей, их идентификацию и аутентификацию на пользователей и администраторов ПО «Модуль раскрытия ГРЗ»;
Требования по обеспечению защиты конфиденциальной информации (в том числе персональных данных): 
· [bookmark: _Hlk236301726]ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» должно обеспечивать защиту информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну (включая информацию, являющуюся коммерческой тайной), в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
· в составе ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» должно использоваться СЗИ, имеющее действующий сертификат ФСТЭК России по защите от НСД не ниже 5 класса и по уровню контроля отсутствия не декларированных возможностей (НДВ) не ниже 4 уровня. Обеспечение информационной безопасности предполагает наличие возможности управления правами доступа пользователей к программным компонентам ПО.

[bookmark: _Hlk190770019][bookmark: _Toc233786928]Требования к недопустимости внешнего воздействия на ПО «Модуль раскрытия ГРЗ»
В соответствии с п. 2.3. настоящего Технического задания работа ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» должна быть реализована с:
· уровнем защиты, соответствующим уровню «высокий» согласно п. 6.6.5 ГОСТ Р 8.883-2015;
· соблюдением принципа недопустимости влияния пользователя на результат идентификации ГРЗ ТС. В результате соблюдения данного принципа пользователю должен предоставляться доступ только к конечному результату идентификации ГРЗ для его оценки. 
[bookmark: _Hlk190770019]Уровень защиты и соблюдение принципа недопустимости влияния на результаты идентификации ГРЗ ТС должны быть подтверждены сертификатом соответствия. 

[bookmark: _Toc233786929]Требования к патентной чистоте 
Установка ПО в целом, как и установка отдельных частей и модулей ПО «Модуль раскрытия ГРЗ», не должна предъявлять дополнительных требований к Заказчику о покупке лицензий на программное обеспечение сторонних производителей, за исключением:
· серверной операционной системы;
· операционных систем АРМ;
· программного обеспечения для безопасной передачи данных в защищённой сети (VipNet или аналоги);
· специального программного обеспечения, предназначенного для формирования электронных цифровых подписей;
· систем управления реляционными базами данных.

[bookmark: _Toc233786930]Требования по стандартизации и унификации
[bookmark: _Hlk236302276]ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» должно иметь унифицированный пользовательский интерфейс. Средства автоматизации ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» должны создаваться на основе максимально возможной унификации используемых аппаратно-программных средств, модульности построения и наращиваемости структуры.

[bookmark: _Toc233786938]Требования к технической документации
Поставщик предоставляет Заказчику:
· дистрибутивный (установочный) комплект ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» на CD или DVD диске;
· руководство пользователя в бумажном и электронном виде;
· руководство администратора в бумажном и электронном виде;
· формуляр на ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» в бумажном виде;
· лицензия на право использования экземпляра ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» в бумажном виде;
· утвержденную программу и методику испытаний ПО «Модуль раскрытия ГРЗ».

Техническая документация на ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» должна быть выполнена на русском языке. Документация на ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» в электронном виде должна быть предоставлена Заказчику в формате:
· текстовые документы – в редактируемом текстовом формате;
· схемы, рисунки и другие графические материалы – в редактируемом графическом формате.
[bookmark: _Toc79076981][bookmark: _Toc79076981]
Комплект технической документации должен содержать сведения, достаточные для эксплуатации, развития программного обеспечения и технических средств ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

Руководство пользователя и администратора
Руководство пользователя и администратора должно содержать описание выполнения операций (действий) персонала в технологическом процессе пользователя ПО «Модуль раскрытия ГРЗ», т.е. описание должно строиться на основе технологических задач персонала с использованием возможностей ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» и не должно сводиться к простому описанию (перечислению) функций ПО «Модуль раскрытия ГРЗ». При этом в указанных документах должна быть отражена работа всех функций подсистем, указанным в настоящем Техническом задании.

[bookmark: _Toc233786939]Проведение испытаний ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» 
  Подтверждение соответствия ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» требованиям, установленным в настоящем Техническом задании, выполняется при проведении испытаний ПО «Модуль раскрытия ГРЗ». Испытания проводятся на основании разрабатываемой Поставщиков и утверждаемой Заказчиком программы и методики испытаний (ПМИ) в присутствии Комиссии, формируемой из представителей Заказчика и Поставщика. Результатом проводимых испытаний является решение Комиссии о соответствии/несоответствии ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» установленным требованиям, которое оформляется протоколом и актом. 

[bookmark: _Toc233786940]Требования к организационному обеспечению
[bookmark: _Hlk238644191]По завершению установки ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» должно быть проведено обучение (инструктаж) пользователей по использованию функциональных возможностей ПО «Модуль раскрытия ГРЗ», а также должно быть предусмотрено обучение обслуживающего персонала – администраторов ПО «Модуль раскрытия ГРЗ». Допускается проведение обучения пользователей посредством видео-конференц-связи.
[bookmark: _Hlk236302029]При интеграции ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» с внешними информационными системами Заказчик должен обеспечить выполнение всех организационных мероприятий, необходимых для обеспечения функционирующего канала связи с такими системами.
Поставщик осуществляет установку и настройку ПО «Модуль раскрытия ГРЗ», обеспечивает двухстороннее взаимодействие с эксплуатируемым Заказчиком ИС «Ангел: ВГК».
Новые функциональные возможности должны быть отражены в руководствах пользователя и администратора ИС «Ангел: ВГК» и предоставлены Заказчику в бумажном и электронном виде по аналогии с технической документацией на ПО «Модуль раскрытия ГРЗ».

Поставщик должен документально подтвердить наличие прав на модификацию и иное использование ИС «Ангел: ВГК», выданных автором или иным правообладателем, что может быть подтверждено одним из перечисленных документов:
· документом, подтверждающим наличие у поставщика исключительных прав на ИС «Ангел: ВГК»;
· лицензионный договор (лицензионное соглашение) с правообладателем, предоставляющий Поставщику полномочия, необходимые и достаточные для оказания услуг.




























Приложение №1
к Техническому заданию

Места размещения стационарных программно-аппаратных комплексов 
и серверного оборудования

Места размещения стационарных программно-аппаратных комплексов (далее – ПАК) и серверного оборудования, установленные Заказчиком после обследования мест выполнения и выявления условий, препятствующих установке элементов ПАК:

	№ п/п
	Наименование автомобильной дороги общего пользования регионального значения Псковской области
	Координаты точки установки ПАК 

	Направление движения

	1.
	58А-379 Лудони – Павы – Боровичи
	58.1616666667. 29.3811111111
	Боровичи – Лудони

	2.
	58А-379 Лудони – Павы – Боровичи
	58.134229. 29.399322
	Лудони – Боровичи

	3.
	58К-032 Великие Луки – Усвяты
	55.8525. 30.8688888889
	Усвяты – Великие Луки 

	4.
	58К-032 Великие Луки – Усвяты
	55.7708333333. 30.8061111111
	Великие Луки - Усвяты



Место поставки и установки серверного оборудования, г. Псков, ул. Пароменская, 23.

Поставка ПО «Модуль раскрытия ГРЗ» путем интеграции в ПО «Ангел: ВГК» выполняются по адресу: г. Псков, ул. Пароменская, 23 в удаленном режиме средствами информационных технологий и телекоммуникаций.

