РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(описание объекта закупки)

1. Наименование предмета закупки: Поставка радиостоек и прочих изделий для эксплуатации сети.
2. Функциональные (потребительские свойства товара), технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию (описание объекта закупки).
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара к размерам, упаковке, отгрузке товара, предусмотренными техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

3. Наименование и количество закупаемого товара:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Радиостойка промежуточная однопарная РС-0,8 ПР-1
	шт
	1

	2
	Радиостойка угловая оконечная РС -2,5 УО-1
	шт
	1

	3
	Радиостойка РС-2,5 ПР-1
	шт
	1

	4
	Радиостойка ПВ типа II-0,8 (L=2000, D=47) 
	шт
	1

	5
	Радиостойка ПВ типа II-0,8 (L=2000, D=57)
	шт
	1

	6
	Радиостойка ПВ типа II-2,5 составная 5м
	шт.
	1

	7
	Шпилька М12х1000
	шт.
	1

	8
	Рым-гайка М12
	шт.
	1

	9
	Шпилька М16х1000
	шт.
	1

	10
	Шпилька М16х420
	шт.
	1

	11
	Болт М12х220 стропильный с гайкой
	шт
	1

	12
	Болт М12х310 стропильный с гайкой
	шт
	1

	13
	Болт М12х410 стропильный с гайкой
	шт
	1

	14
	Болт Т-образный
	шт
	1

	15
	Гильза ГРСС (г.к Р/С стеновая) + хомут 2шт
	шт
	1

	16
	Гильза опорная под РС (ОГР)
	шт
	1

	17
	Гильза опорная под РС (ОГР) (D отв. 50мм)
	шт
	1

	18
	Кронштейн для крепления РС
	шт
	1

	19
	Кронштейн для крепления ГРСС
	шт
	1

	20
	Штырь ШТ-20 НС-01-Р
	шт
	1

	21
	Талреп крюк-кольцо
	шт
	1

	22
	Траверса 2-х штыревая земляная
	шт
	1

	23
	Траверса 2-х штыревая с хомутом 2" в сборе
	шт
	1

	24
	Траверса 4-х штыревая с хомутом сдвоенная в сборе
	шт
	1

	25
	Хомут 4-х штыревой
	шт
	1

	26
	Хомут 2-х штыревой
	шт
	1

	27
	Хомут 1,5" для стойки
	шт
	1

	28
	Шайба 100х100
	шт
	1

	29
	Уголок 35х35х400
	шт
	1

	30
	Траверса дополнительная с хомутом 1,5
	шт
	1

	31
	Демпфер гашения вибрации
	шт
	1

	32
	Струбцина вильчатая (малая)
	шт
	1

	33
	Гайка М12
	шт
	1

	34
	Лапка для струбцины 135 гр.
	шт
	1

	35
	Хомут для тросовых выходов
	шт
	1

	36
	Гайка М 16
	шт
	1

	37
	Гайка М 14
	шт
	1

	38
	Хомут к РС
	шт
	1

	39
	Скоба такелажная прямая 16мм
	шт
	1

	40
	Скоба U-образная, M12, 4"
	шт
	1

	41
	Пластина для U-образной скобы
	шт
	1



3.1. Ориентировочное и количество закупаемого товара*:

	№
	Наименование
	ед.
изм.
	Кол-во

	
	
	
	Москва
	Санкт-Петербург
	Севастополь
	Итого

	1
	Радиостойка промежуточная однопарная РС-0,8 ПР-1
	шт
	0
	0
	30
	30

	2
	Радиостойка угловая оконечная РС -2,5 УО-1
	шт
	10
	0
	0
	10

	3
	Радиостойка РС-2,5 ПР-1
	шт
	18
	0
	10
	28

	4
	Радиостойка ПВ типа II-0,8 (L=2000, D=47) 
	шт
	0
	13
	0
	13

	5
	Радиостойка ПВ типа II-0,8 (L=2000, D=57)
	шт
	0
	10
	0
	10

	6
	Радиостойка ПВ типа II-2,5 составная 5м
	шт.
	0
	12
	0
	12

	7
	Шпилька М12х1000
	шт.
	110
	0
	0
	110

	8
	Рым-гайка М12
	шт.
	220
	0
	0
	220

	9
	Шпилька М16х1000
	шт.
	180
	0
	0
	180

	10
	Шпилька М16х420
	шт.
	220
	0
	0
	220

	11
	Болт М12х220 стропильный с гайкой
	шт
	0
	50
	0
	50

	12
	Болт М12х310 стропильный с гайкой
	шт
	0
	600
	0
	600

	13
	Болт М12х410 стропильный с гайкой
	шт
	0
	500
	0
	500

	14
	Болт Т-образный
	шт
	0
	100
	0
	100

	15
	Гильза ГРСС (г.к Р/С стеновая) + хомут 2шт
	шт
	18
	20
	10
	48

	16
	Гильза опорная под РС (ОГР)
	шт
	23
	20
	0
	43

	17
	Гильза опорная под РС (ОГР) (D отв. 50мм)
	шт
	0
	15
	0
	15

	18
	Кронштейн РС
	шт
	126
	0
	0
	126

	19
	Кронштейн для крепления ГРСС
	шт
	18
	40
	0
	58

	20
	Штырь ШТ-20 НС-01-Р
	шт
	80
	0
	0
	80

	21
	Талреп крюк-кольцо
	шт
	780
	0
	0
	780

	22
	Траверса 2-х штыревая земляная
	шт
	20
	0
	0
	20

	23
	Траверса 2-х штыревая с хомутом 2" в сборе
	шт
	70
	0
	30
	100

	24
	Траверса 4-х штыревая с хомутом сдвоенная в сборе
	шт
	130
	0
	0
	130

	25
	Хомут 4-х штыревой
	шт
	96
	0
	0
	96

	26
	Хомут 2-х штыревой
	шт
	96
	0
	0
	96

	27
	Хомут 1,5" для стойки
	шт
	0
	50
	0
	50

	28
	Шайба 100х100
	шт
	1000
	100
	0
	1100

	29
	Уголок 35х35х400 с отверстием
	шт
	180
	0
	0
	180

	30
	Траверса дополнительная с хомутом 1,5
	шт
	0
	15
	0
	15

	31
	Демпфер гашения вибрации
	шт
	0
	200
	0
	200

	32
	Струбцина вильчатая (малая)
	шт
	0
	2000
	0
	2000

	33
	Гайка М12
	шт
	150
	300
	0
	450

	34
	Лапка для струбцины 135 гр.
	шт
	0
	250
	0
	250

	35
	Хомут для тросовых выходов
	шт
	340
	200
	0
	540

	36
	Гайка М 16
	шт
	570
	0
	0
	570

	37
	Гайка М 14
	шт
	100
	0
	0
	100

	38
	Хомут к РС
	шт
	130
	0
	0
	130

	39
	Скоба такелажная прямая 16мм
	шт
	500
	250
	0
	750

	40
	Скоба U-образная, M12, 4"
	шт
	40
	0
	0
	40

	41
	Пластина для U-образной скобы
	шт
	40
	0
	0
	40



* Установленное ориентировочное значение закупаемого товара не влечет обязанность Заказчика по оформлению заявок на максимальное количество товара, указанное в данном пункте. При заказе товаров в меньшем объеме и/или на меньшую стоимость, Поставщик не вправе требовать от Заказчика каких-либо компенсаций, убытков, возмещений и прочих имущественных предоставлений, а также не вправе требовать увеличения стоимости товаров по договору и/или изменения любых иных условий договора.

4. Место поставки товара: 
- 117394, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 13;
- 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская, д. 56;
- 299058, г. Севастополь, ул. Героев Бреста, д.1Б.

4.1. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика и/или привлеченных третьих лиц по рабочим дням: понедельник-четверг с 8:30 до 17:00 час по МСК, пятница с 8:30 до 14:00. Перерыв на обед с 12:00 до 12:30 час по МСК.
4.2. На поставляемый товар оформляется товарная накладная ТОРГ-12 (или УПД), в которой указывается: полное наименование товара, количество, единица измерения, цена за единицу, общая сумма товара. 
5. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется средствами и силами Поставщика в течении _____ (заполняется в соответствии с предложением победителя закупки) календарных дней с даты заключения договора. Допускается поставка товара партиями.
6. Сведения о включенных в цену товара расходах: в цену товара включены, в том числе все расходы на доставку товара до Заказчика, разгрузку, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора в полном объеме.
7. Требования к гарантийному сроку товара: гарантийный срок на поставляемый товар предоставляется на срок, предусмотренный производителем, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Заказчиком товарной накладной ТОРГ-12 (или УПД).
Гарантия на товар (оборудование) оформляется гарантийными талонами на каждое изделие. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока
8. Требования к гарантийному обслуживанию товара: требования не установлены.
9. Требования к расходам на эксплуатацию товара: требования не установлены.
10. Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара: требования не установлены.
11. Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: требования не установлены.
12. Требования к безопасности товара: поставляемый Товар, при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки должен быть экологически чистым, безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу заказчика. В сопроводительной документации на товар, на этикетке, маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасности использования Товара, хранения, транспортировки и утилизации их необходимо соблюдать.
13. Требования по сертификации: на поставляемый товар должны быть предоставлены сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие его качество или декларации соответствия (когда качество может быть подтверждено декларацией соответствия), копии указанных документов передаются Заказчику в момент поставки.


Приложение №1
К Техническому заданию (описание объекта закупки)


Функциональные, технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные показатели товара

	№
	Наименование товара
	Указание наименования товарного знака при его наличии в Государственном реестре товарных знаков РФ или указание на наличие товарного знака с указанием регистрационного номера свидетельства на товарный знак (знак обслуживания)[footnoteRef:2], фирменное наименование, патенты (при наличии), полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара [2:  В случае отсутствия зарегистрированного товарного знака в Государственном реестре товарных знаков РФ, необходимо указать «товарный знак отсутствует».] 

	Функциональные, технические и качественные характеристики товара

	
	
	
	Требуемый параметр 
	Требуемое значение параметра
	Значение параметра, предлагаемое участником 
	Единица измерения параметра  
	Сведения о сертификации

	1. 
	Радиостойка промежуточная однопарная РС-0,8 ПР-1
	
	Описание
	Выполнена из стальной трубы, с установленной траверсой и опорным кольцом. В верхней части стойки смонтирована стальная труба внешним диаметром 48 мм.
	
	-
	 

	2. 
	
	
	Требование к изготовлению
	В соответствии с конструкторской документацией*
	
	-
	

	3. 
	
	
	Высота стойки
	1900
	
	мм
	

	4. 
	
	
	Внешний диаметр стойки
	57-60
	
	мм
	

	5. 
	
	
	Толщина стенки стойки
	Не менее 4
	
	мм
	

	6. 
	
	
	Траверса 2х штыревая
	Уголок 63*63*6 мм
	
	-
	

	7. 
	
	
	Крепление траверсы к стволу стойки
	При помощи  хомута, приваренного к стволу стойки, болтов М16х30, гаек М16 и шайб
	
	
	

	8. 
	
	
	Длина траверсы
	400
	
	мм
	

	9. 
	
	
	Количество траверс 2х штыревых
	1
	
	Шт.
	

	10. 
	
	
	Штыри
	Стальные, для установки изоляторов ТФ-16
	
	-
	

	11. 
	
	
	Количество штырей
	2
	
	Шт.
	

	12. 
	
	
	Толщина стали хомута
	6-8
	
	мм
	

	13. 
	
	
	Опорное кольцо
	Круглая сталь диаметром 8-12 мм, приваренная к стволу стойки
	
	-
	

	14. 
	
	
	Покрытие
	Краска порошковая черная или грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 алкидная полуглянцевая черная
	
	-
	

	15. 
	Радиостойка угловая оконечная РС -2,5 УО-1
	
	Описание
	Выполнена из стальной трубы, с установленными траверсами, опорным кольцом, постоянными ступеньками, крючками для оттяжек, таблицей по технике безопасности.
	
	-
	 

	16. 
	
	
	Требование к изготовлению
	В соответствии с конструкторской документацией*
	
	-
	

	17. 
	
	
	Высота стойки
	3694-3700
	
	мм
	

	18. 
	
	
	Внешний диаметр стойки
	57-60
	
	мм
	

	19. 
	
	
	Толщина стенки стойки
	Не менее 4
	
	мм
	

	20. 
	
	
	Траверса 4х штыревая
	Уголок 63*63*6 мм
	
	-
	

	21. 
	
	
	Траверса 2х штыревая
	Уголок 63*63*6 мм
	
	-
	

	22. 
	
	
	Крепление 4х штыревой траверсы к стволу стойки
	При помощи  хомута, приваренного к стволу стойки,  кронштейнов, болтов М16х35, гаек М16 и шайб
	
	-
	

	23. 
	
	
	Крепление 2х штыревой траверсы к стволу стойки
	При помощи  хомута, приваренного к стволу стойки, болтов М16х30, гаек М16 и шайб
	
	-
	

	24. 
	
	
	Длина траверсы 4х штыревой
	600
	
	мм
	

	25. 
	
	
	Длина траверсы 2х штыревой
	320
	
	мм
	

	26. 
	
	
	Количество траверс 4х штыревых
	2
	
	Шт.
	

	27. 
	
	
	Количество траверс 2х штыревых
	2
	
	Шт.
	

	28. 
	
	
	Количество штырей
	12
	
	Шт.
	

	29. 
	
	
	Толщина стали хомута
	6-8
	
	мм
	

	30. 
	
	
	Толщина стали хомута таблицы
	3
	
	мм
	

	31. 
	
	
	Толщина стали кронштейна
	6-8
	
	мм
	

	32. 
	
	
	Количество кронштейнов
	4
	
	Шт.
	

	33. 
	
	
	Количество крючков для оттяжек
	8
	
	Шт.
	

	34. 
	
	
	Постоянная ступень
	Изготовлена в соответствии с конструкторской документацией или из уголка 40х40х4мм длиной 400 мм, приваренного к стойке.
	
	-
	

	35. 
	
	
	Количество карманов для съемных ступенек
	6
	
	шт
	

	36. 
	
	
	Опорное кольцо
	Круглая сталь диаметром 8-12 мм, приваренная к стволу стойки
	
	-
	

	37. 
	
	
	Покрытие
	Краска порошковая черная или грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 алкидная полуглянцевая черная
	
	-
	

	38. 
	Радиостойка РС-2,5 ПР-1
	
	Описание
	Выполнена из стальной трубы, с установленными траверсами, опорным кольцом, постоянной ступенькой, хомутами, крючками для оттяжек, скобой, крышкой, таблицей по технике безопасности.
	
	-
	

	39. 
	
	
	Требование к изготовлению
	В соответствии с конструкторской документацией*
	
	-
	

	40. 
	
	
	Высота стойки
	3680-3685
	
	мм
	

	41. 
	
	
	Внешний диаметр стойки
	57-60
	
	мм
	

	42. 
	
	
	Толщина стенки стойки
	Не менее 4
	
	мм
	

	43. 
	
	
	Траверса 4х штыревая
	Уголок 63*63*6 мм
	
	-
	

	44. 
	
	
	Траверса 2х штыревая
	Уголок 63*63*6 мм
	
	-
	

	45. 
	
	
	Крепление 4х штыревой траверсы к стволу стойки
	При помощи  хомута, приваренного к стволу стойки,  кронштейнов, болтов М16х35, гаек М16 и шайб
	
	-
	

	46. 
	
	
	Крепление 2х штыревой траверсы к стволу стойки
	При помощи  хомута, приваренного к стволу стойки, болтов М16х30, гаек М16 и шайб
	
	-
	

	47. 
	
	
	Длина траверсы 4х штыревой
	600
	
	мм
	

	48. 
	
	
	Длина траверсы 2х штыревой
	320
	
	мм
	

	49. 
	
	
	Количество траверс 4х штыревых
	1
	
	Шт.
	

	50. 
	
	
	Количество траверс 2х штыревых
	1
	
	Шт.
	

	51. 
	
	
	Количество штырей
	6
	
	Шт.
	

	52. 
	
	
	Толщина стали хомута
	6-8
	
	мм
	

	53. 
	
	
	Толщина стали хомута таблицы
	3
	
	мм
	

	54. 
	
	
	Количество крючков для оттяжек
	8
	
	Шт.
	

	55. 
	
	
	Постоянная ступень
	Изготовлена в соответствии с конструкторской документацией или из уголка 40х40х4мм длиной 400 мм, приваренного к стойке.
	
	-
	

	56. 
	
	
	Количество карманов для съемных ступенек
	6
	
	шт
	

	57. 
	
	
	Опорное кольцо
	Круглая сталь диаметром 8-12 мм, приваренная к стволу стойки
	
	-
	

	58. 
	
	
	Покрытие
	Краска порошковая черная или грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 алкидная полуглянцевая черная
	
	-
	

	59. 
	Радиостойка ПВ типа II-0,8 (L=2000, D=47)
	
	Описание
	Выполнена из стальной трубы, с установленной траверсой с 2мя штырями, приваренным хомутом и ступенькой. Также к стволу приварены 3 опорных кольца из стальной арматуры, 2 из которых под траверсой для крепления дополнительных траверс РС1 и нижнее опорное кольцо на расстоянии 300 мм от основания
	
	
	 

	60. 
	
	
	Требование к изготовлению
	В соответствии с конструкторской документацией*
	
	-
	

	61. 
	
	
	Высота стойки
	2000
	
	мм
	

	62. 
	
	
	Внешний диаметр стойки
	47-50
	
	мм
	

	63. 
	
	
	Толщина стенки стойки
	3,5-4,6
	
	мм
	

	64. 
	
	
	Длина траверсы
	400
	
	мм
	

	65. 
	
	
	Траверса
	Уголок 50-63*50-63*5-6
	
	мм
	

	66. 
	
	
	Штыри
	Стальные, для установки изоляторов ТФ-16
	
	-
	

	67. 
	
	
	Количество штырей
	2
	
	шт
	

	68. 
	
	
	Толщина стали хомута
	Не менее 6
	
	мм
	

	69. 
	
	
	Радиус хомута
	24-25
	
	мм
	

	70. 
	
	
	Постоянная ступенька
	уголок 40х40х4мм, приваренный к стойке.
	
	-
	

	71. 
	
	
	Длина ступеньки
	400
	
	мм
	

	72. 
	
	
	Опорное кольцо
	стальная арматура А1 диаметром не менее 8 мм, приваренная к стволу стойки
	
	-
	

	73. 
	
	
	Покрытие
	Краска порошковая черная или грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 алкидная полуглянцевая черная
	
	-
	

	74. 
	Радиостойка ПВ типа II-0,8 (L=2000, D=57)
	
	Описание
	Выполнена из стальной трубы, с установленной траверсой с 2мя штырями, приваренным хомутом и ступенькой.  Также к стволу приварены 3 опорных кольца из стальной арматуры, 2 из которых под траверсой для крепления дополнительных траверс РС1 и нижнее опорное кольцо на расстоянии 300 мм от основания
	
	
	 

	75. 
	
	
	Требование к изготовлению
	В соответствии с конструкторской документацией*
	
	-
	

	76. 
	
	
	Высота стойки
	2000
	
	мм
	

	77. 
	
	
	Внешний диаметр стойки
	57-60
	
	мм
	

	78. 
	
	
	Толщина стенки стойки
	3,5-4,6
	
	мм
	

	79. 
	
	
	Длина траверсы
	400
	
	мм
	

	80. 
	
	
	Траверса
	Уголок 50-63*50-63*5-6
	
	мм
	

	81. 
	
	
	Штыри
	Стальные, для установки изоляторов ТФ-20
	
	-
	

	82. 
	
	
	Количество штырей
	2
	
	шт
	

	83. 
	
	
	Толщина стали хомута
	6-8
	
	мм
	

	84. 
	
	
	Постоянная ступенька
	уголок 40х40х4мм, приваренный к стойке.
	
	-
	

	85. 
	
	
	Длина ступеньки
	400
	
	мм
	

	86. 
	
	
	Опорное кольцо
	стальная арматура А1 диаметром не менее 8 мм, приваренная к стволу стойки
	
	-
	

	87. 
	
	
	Диаметр опорного кольца
	58-61
	
	мм
	

	88. 
	
	
	Покрытие
	Краска порошковая черная или грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 алкидная полуглянцевая черная
	
	-
	

	89. 
	Радиостойка ПВ типа II-2,5 составная 5м
	
	Описание
	Выполнена из 2 составных стальных труб длиной по 2500 мм, которые соединяются между собой посредством трубы меньшего диаметра (48 мм) и фланцевого соединения. К верхней составной части прикреплена траверса с 4мя штырями, 2 опорных кольца для крепления дополнительных траверс, 2 ступеньки и серьги для крепления оттяжек. К нижней составной части стойки приварены 4 ступеньки, серьги для крепления оттяжек и нижнее опорное кольцо на расстоянии 600 мм от основания
	
	-
	 

	90. 
	
	
	Требование к изготовлению
	В соответствии со схемой-рисунком*
	
	-
	

	91. 
	
	
	Общая высота стойки
	5000
	
	мм
	

	92. 
	
	
	Внешний диаметр стойки
	57-60
	
	мм
	

	93. 
	
	
	Толщина стенки стойки
	4,5 - 5
	
	мм
	

	94. 
	
	
	Длина траверсы
	600
	
	мм
	

	95. 
	
	
	Траверса
	Уголок 63*63*6
	
	мм
	

	96. 
	
	
	Крепление 4х штыревой траверсы к стволу стойки
	При помощи  хомута, приваренного к стволу стойки, болтов М16х35, гаек М16 и шайб
	
	-
	

	97. 
	
	
	Толщина стали хомута
	4-6
	
	мм
	

	98. 
	
	
	Штыри
	Стальные, для установки изоляторов ТФ-20
	
	-
	

	99. 
	
	
	Количество штырей
	4
	
	шт
	

	100. 
	
	
	Постоянная ступенька
	уголок 40х40х4мм, приваренный к стойке.
	
	-
	

	101. 
	
	
	Длина ступеньки
	400
	
	мм
	

	102. 
	
	
	Количество ступенек
	6
	
	Шт.
	

	103. 
	
	
	Опорное кольцо
	стальная арматура А1 диаметром не менее 8 мм, приваренная к стволу стойки
	
	-
	

	104. 
	
	
	Диаметр серьги для крепления оттяжек
	Изготовлена из прутка диаметром не менее 10 мм.
	
	-
	

	105. 
	
	
	Покрытие
	Краска порошковая черная или грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 алкидная полуглянцевая черная
	
	-
	

	106. 
	Шпилька М12х1000
	
	Описание
	Шпилька стальная полнорезьбовая
	
	-
	 

	107. 
	
	
	Резьба
	М12
	
	-
	

	108. 
	
	
	Покрытие
	оцинкованная
	
	-
	

	109. 
	
	
	Длина
	1000
	
	мм
	

	110. 
	Рым-гайка М12
	
	Описание
	Стальное кольцо, в основании которого расположено сквозное отверстие с метрической резьбой
	
	-
	 

	111. 
	
	
	Резьба
	М12
	
	-
	

	112. 
	
	
	Покрытие
	оцинкованная
	
	-
	

	113. 
	
	
	Диаметр прутка
	12
	
	мм
	

	114. 
	Шпилька М16х1000
	
	Описание
	Шпилька стальная полнорезьбовая
	
	-
	 

	115. 
	
	
	Резьба
	М16
	
	-
	

	116. 
	
	
	Покрытие
	оцинкованная
	
	-
	

	117. 
	
	
	Длина
	1000
	
	мм
	

	118. 
	Шпилька М16х420
	
	Описание
	Шпилька стальная полнорезьбовая
	
	-
	

	119. 
	
	
	Резьба
	М16
	
	-
	

	120. 
	
	
	Покрытие
	оцинкованная
	
	-
	

	121. 
	
	
	Длина
	420
	
	мм
	

	122. 
	Болт М12х220 стропильный с гайкой
	
	Назначение
	для крепления основания радиостойки к стропилам с помощью хомутов
	
	-
	 

	123. 
	
	
	Описание
	с одной стороны нарезана резьба, другая согнута в кольцо
	
	-
	

	124. 
	
	
	Требование к изготовлению
	В соответствии с конструкторской документацией*
	
	-
	

	125. 
	
	
	Ход резьбы
	120-150
	
	мм
	

	126. 
	
	
	Комплектация
	Болт стропильный, Шайба металлическая 50х50мм, Шайба М12, Гайка М12
	
	-
	

	127. 
	
	
	Общая длина
	260
	
	мм
	

	128. 
	Болт М12х310 стропильный с гайкой
	
	Назначение
	для крепления основания радиостойки к стропилам с помощью хомутов
	
	-
	 

	129. 
	
	
	Описание
	с одной стороны нарезана резьба, другая согнута в кольцо
	
	-
	

	130. 
	
	
	Требование к изготовлению
	В соответствии с конструкторской документацией*
	
	-
	

	131. 
	
	
	Ход резьбы
	120-150
	
	мм
	

	132. 
	
	
	Комплектация
	Болт стропильный, Шайба металлическая 50х50мм, Шайба М12, Гайка М12
	
	-
	

	133. 
	
	
	Общая длина
	360
	
	мм
	

	134. 
	Болт М12х410 стропильный с гайкой
	
	Назначение
	для крепления основания радиостойки к стропилам с помощью хомутов
	
	-
	 

	135. 
	
	
	Описание
	с одной стороны нарезана резьба, другая согнута в кольцо
	
	-
	

	136. 
	
	
	Требование к изготовлению
	В соответствии с конструкторской документацией*
	
	-
	

	137. 
	
	
	Ход резьбы
	120-150
	
	мм
	

	138. 
	
	
	Комплектация
	Болт стропильный, Шайба металлическая 50х50мм, Шайба М12, Гайка М12
	
	-
	

	139. 
	
	
	Общая длина
	460
	
	мм
	

	140. 
	Болт Т-образный
	
	Назначение
	для крепления оттяжек на бетонных крышах
	
	-
	 

	141. 
	
	
	Ход резьбы
	80
	
	мм
	

	142. 
	
	
	Общая длина
	120
	
	мм
	

	143. 
	
	
	Комплектация
	Болт Т-образный, Шайба металлическая 50х50мм, Шайба М12, Гайка М12
	
	-
	

	144. 
	Гильза ГРСС (г.к Р/С стеновая) + хомут 2 шт
	
	Назначение
	для установки и монтажа радиостоек типа РС-I, PC-II, PC-III на стене зданий и сооружений
	
	-
	 

	145. 
	
	
	Описание
	Выполнена из стальной трубы.  Крепление стойки к гильзе происходит при помощи приваренных к гильзе гаек и установленных в них болтов, которые через отверстия в гильзе надежно фиксируют радиостойку в гильзе
	
	-
	

	146. 
	
	
	Требование к изготовлению
	В соответствии с конструкторской документацией*
	
	-
	

	147. 
	
	
	Высота гильзы
	1800-2000
	
	мм
	

	148. 
	
	
	Диаметр трубы
	76
	
	мм
	

	149. 
	
	
	Толщина стенки
	4
	
	мм
	

	150. 
	
	
	Комплектация
	Ствол гильзы, 2 хомута, 8 шайб, 6 болтов М16х45, 14 гаек М16
	
	
	

	151. 
	
	
	Размеры шайбы
	4-5х100х100
	
	мм
	

	152. 
	
	
	Толщина стали хомута
	4-6
	
	мм
	

	153. 
	
	
	Покрытие
	Краска порошковая черная или грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 алкидная полуглянцевая черная
	
	-
	

	154. 
	Гильза опорная под РС (ОГР)
	
	Назначение
	для установки и монтажа радиостоек типа РС-I, PC-II, PC-III на железобетонной кровле зданий и сооружений
	
	-
	 

	155. 
	
	
	Описание
	выполнена из стальной трубы с приваренной опорной пластиной, укрепленной 3 ребрами жесткости (косынками).  Крепление стойки к гильзе происходит при помощи приваренных к гильзе гаек и установленных в них болтов, которые через отверстия в гильзе надежно фиксируют радиостойку в гильзе
	
	-
	

	156. 
	
	
	Требование к изготовлению
	В соответствии с конструкторской документацией*
	
	-
	

	157. 
	
	
	Высота гильзы
	500-600
	
	мм
	

	158. 
	
	
	Диаметр трубы
	76
	
	мм
	

	159. 
	
	
	Толщина стенки
	4-4,5
	
	мм
	

	160. 
	
	
	Комплектация
	Гильза ОГР-1, Гайка М16 – 11 шт, Шайба квадратная 4-5х100х100 – 4 шт., Болт М16х45 – 3 шт.
	
	-
	

	161. 
	
	
	Покрытие
	Краска порошковая черная или грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 алкидная полуглянцевая черная
	
	-
	

	162. 
	
	
	Опорная пластина
	5х400х400
	
	мм
	

	163. 
	Гильза опорная под РС (ОГР) (D отв. 50мм)
	
	Назначение
	для установки и монтажа радиостоек типа РС-I, PC-II, PC-III на железобетонной кровле зданий и сооружений
	
	-
	

	164. 
	
	
	Описание
	выполнена из стальной трубы с приваренной опорной пластиной, укрепленной 3 ребрами жесткости (косынками).  Крепление стойки к гильзе происходит при помощи приваренных к гильзе гаек и установленных в них болтов, которые через отверстия в гильзе надежно фиксируют радиостойку в гильзе
	
	-
	

	165. 
	
	
	Требование к изготовлению
	В соответствии с конструкторской документацией*
	
	-
	

	166. 
	
	
	Высота гильзы
	500-600
	
	мм
	

	167. 
	
	
	Диаметр трубы
	76
	
	мм
	

	168. 
	
	
	Толщина стенки
	4-4,5
	
	мм
	

	169. 
	
	
	Комплектация
	Гильза ОГР-1, Гайка М16 – 11 шт, Шайба квадратная 4-5х100х100 – 4 шт., Болт М16х45 – 3 шт.
	
	-
	

	170. 
	
	
	Покрытие
	Краска порошковая черная или грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 алкидная полуглянцевая черная
	
	-
	

	171. 
	
	
	Опорная пластина
	4-5х400х400
	
	мм
	

	172. 
	
	
	Диаметр центрального отверстия опорной пластины
	50
	
	мм
	

	173. 
	Кронштейн РС
	
	Описание
	Изготовлена из стальной полосы в соответствии с конструкторской документацией*
	
	-
	 

	174. 
	
	
	Толщина стали
	6-8
	
	мм
	

	175. 
	
	
	Покрытие
	Краска порошковая черная или грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 алкидная полуглянцевая черная
	
	-
	

	176. 
	Кронштейн для крепления ГРСС
	
	Назначение
	для монтажа гильзы ГРСС на расстоянии 140 мм от стены
	
	-
	 

	177. 
	
	
	Описание
	Изготовлена из швеллера 14П
	
	-
	

	178. 
	
	
	Схема
	
	
	-
	

	179. 
	
	
	Длина
	232
	
	мм
	

	180. 
	
	
	Покрытие
	Краска порошковая черная или грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 алкидная полуглянцевая черная
	
	-
	

	181. 
	Штырь ШТ-20 НС-01-Р
	
	Назначение
	для крепления штыревых изоляторов
	
	
	 

	182. 
	
	
	Типы устанавливаемых изоляторов
	ТФ-16 и ТФ-20
	
	
	

	183. 
	Талреп крюк-кольцо
	
	Материал
	Оцинкованная сталь
	
	-
	 

	184. 
	
	
	Длина талрепа
	190
	
	мм
	

	185. 
	
	
	Размер 
	М16
	
	-
	

	186. 
	Траверса 2-х штыревая земляная
	
	Описание 
	Траверса, изготовленная из угловой стали 63х63х6 мм, с монтированными штырями. 
	
	-
	 

	187. 
	
	
	Назначение штырей
	Для надежного крепления изоляторов
	
	-
	

	188. 
	
	
	Требование к изготовлению
	В соответствии с конструкторской документацией*
	
	-
	

	189. 
	
	
	Длина 
	320
	
	мм
	

	190. 
	
	
	Комплектация
	Траверса со штырями, Гайка М16 - 2 шт
	
	-
	

	191. 
	
	
	Покрытие
	Краска порошковая черная или грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 алкидная полуглянцевая черная
	
	-
	

	192. 
	Траверса 2-х штыревая с хомутом 2" в сборе
	
	Описание 
	Траверса, изготовленная из угловой стали 63х63х6 мм, с монтированными штырями. 
	
	-
	 

	193. 
	
	
	Назначение штырей
	Для надежного крепления изоляторов ТФ-20
	
	-
	

	194. 
	
	
	Требование к изготовлению
	В соответствии с конструкторской документацией*
	
	-
	

	195. 
	
	
	Длина 
	400
	
	мм
	

	196. 
	
	
	Комплектация
	Траверса со штырями, Гайка М16 - 2 шт, хомут
	
	-
	

	197. 
	
	
	Толщина стали хомута
	4-6
	
	мм
	

	198. 
	
	
	Покрытие
	Краска порошковая черная или грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 алкидная полуглянцевая черная
	
	
	

	199. 
	Траверса 4-х штыревая с хомутом сдвоенная в сборе
	
	Описание 
	Траверса, изготовленная из угловой стали 63х63х6 мм, с монтированными штырями. 
	
	-
	 

	200. 
	
	
	Назначение штырей
	Для надежного крепления изоляторов
	
	-
	

	201. 
	
	
	Требование к изготовлению
	В соответствии с конструкторской документацией*
	
	-
	

	202. 
	
	
	Длина уголка для траверсы
	400
	
	мм
	

	203. 
	
	
	Покрытие
	Краска порошковая черная или грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 алкидная полуглянцевая черная
	
	-
	

	204. 
	Хомут 4-х штыревой
	
	Описание
	Состоит из двух соединенных между собой резьбовым соединением полухомутов и приваренными 4 штырями
	
	-
	 

	205. 
	
	
	Требование к изготовлению
	В соответствии с конструкторской документацией*
	
	-
	

	206. 
	
	
	Толщина стали полухомута и кронштейна
	6-8
	
	мм
	

	207. 
	
	
	Покрытие
	Краска порошковая черная или грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 алкидная полуглянцевая черная
	
	-
	

	208. 
	Хомут 2-х штыревой
	
	Описание
	Состоит из двух соединенных между собой резьбовым соединением полухомутов и приваренными 2 штырями
	
	-
	 

	209. 
	
	
	Требование к изготовлению
	В соответствии с конструкторской документацией*
	
	-
	

	210. 
	
	
	Толщина стали полухомута
	6-8
	
	мм
	

	211. 
	
	
	Покрытие
	Краска порошковая черная или грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 алкидная полуглянцевая черная
	
	-
	

	212. 
	Хомут 1,5" для стойки
	
	Назначение
	для крепления основания стоек к стропилам кровли
	
	-
	 

	213. 
	
	
	Тип
	1,5"
	
	-
	

	214. 
	
	
	Толщина
	Не менее 4
	
	мм
	

	215. 
	
	
	Радиус хомута
	24-25
	
	мм
	

	216. 
	
	
	Ширина хомута
	40
	
	мм
	

	217. 
	Шайба 100х100
	
	Описание
	Изготовлена листовой стали толщиной 4 мм
	
	-
	 

	218. 
	
	
	Требование к изготовлению
	В соответствии с конструкторской документацией*
	
	-
	

	219. 
	
	
	Габариты
	100х100
	
	мм
	

	220. 
	Уголок 35х35х400 с отверстием
	
	Описание
	Уголок 35х35х4
	
	-
	 

	221. 
	
	
	Длина
	400
	
	мм
	

	222. 
	Траверса дополнительная с хомутом 1,5
	
	Описание
	Выполнена из угловой стали 50х50х5 мм, с установленными 2 штырями для установки изоляторов ТФ-16
	
	-
	 

	223. 
	
	
	Комплект
	Траверса с установленными штырями, Хомут 1,5”, Болт 12*35 мм - 2 шт, Гайка М12 - 2 шт., Шайба 12 - 2 шт.
	
	-
	

	224. 
	
	
	Покрытие
	Краска порошковая черная или грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 алкидная полуглянцевая черная
	
	-
	

	225. 
	Демпфер гашения вибрации
	
	Назначение
	используются для гашения вибраций проводов
	
	-
	 

	226. 
	
	
	Требование к изготовлению
	В соответствии с конструкторской документацией*
	
	-
	

	227. 
	
	
	Описание кожуха
	Гашение вибраций происходит за счет 4 листов пористой техпластины толщиной 10 мм каждая или 2 листов пористой техпластины толщиной 20 мм каждая, находящихся внутри конструкции демпфера.
	
	-
	

	228. 
	
	
	Описание кожуха
	Кожух демпфера выполнен из листовой стали толщиной 0,5-1 мм
	
	-
	

	229. 
	
	
	Длина
	400
	
	мм
	

	230. 
	
	
	Покрытие кожуха
	полимерно-порошковое напыление
	
	-
	

	231. 
	Струбцина вильчатая (малая)
	
	Описание
	Струбцина состоит из стяжки с резьбой и ползунка. Ползунок изготовлен из стального круга диаметром 20мм, по центру имеется канавка для центровки проволоки оттяжки.
	
	
	 


	232. 
	
	
	Требование к изготовлению
	В соответствии с конструкторской документацией*
	
	-
	

	233. 
	
	
	Материал
	Сталь
	
	-
	

	234. 
	
	
	Резьба
	М10
	
	-
	

	235. 
	
	
	Длина резьбы
	100
	
	мм
	

	236. 
	
	
	Комплект
	Стяжка с резьбой, Ползунок, Гайки М10мм – 2 шт.
	
	-
	

	237. 
	Гайка М12
	
	Резьба
	М12
	
	-
	 

	238. 
	
	
	Материал
	сталь
	
	
	

	239. 
	Лапка для струбцины 135 гр.
	
	Назначение
	для крепления оттяжек стойки к поверхности крыши
	
	-
	 

	240. 
	
	
	Описание
	выполнена из стальной полосы толщиной 4 мм и шириной 40 мм. С обоих концов имеются отверстия диаметром 14 мм, одно из которых служит для крепления лапки к поверхности крыши посредством болта, а второе для крепления в нем струбцины.
	
	-
	

	241. 
	
	
	Требование к изготовлению
	В соответствии с конструкторской документацией*
	
	-
	

	242. 
	
	
	Угол наклона
	45
	
	град
	

	243. 
	
	
	Толщина
	4
	
	мм.
	

	244. 
	
	
	Покрытие
	полимерно-порошковое напыление
	
	-
	

	245. 
	Хомут для тросовых выходов 
	
	Назначение
	Хомут для тросовых выходов предназначен для крепления троса к стволу радиостойки РС с диаметром 47-60 мм
	
	-
	 

	246. 
	
	
	Требование к изготовлению
	В соответствии с конструкторской документацией*
	
	-
	

	247. 
	
	
	Диаметр хомута
	40-60
	
	мм
	

	248. 
	
	
	Материал
	Хомут выполнен из стальной полосы 40х4мм 
	
	-
	

	249. 
	
	
	Диаметр отверстий для крепления  троса
	18-20
	
	мм.
	

	250. 
	
	
	Комплект
	2 половинки хомута, 2 болта 12х35мм, 2 гайки М12, 2 шайбы М12.
	
	-
	

	251. 
	Гайка М 16
	
	Резьба
	М16
	
	-
	 

	252. 
	
	
	Материал
	сталь
	
	
	

	253. 
	Гайка М 14
	
	Резьба
	М14
	
	-
	 

	254. 
	
	
	Материал
	сталь
	
	
	

	255. 
	Хомут к РС
	
	Требование к изготовлению
	В соответствии с конструкторской документацией*
	
	-
	 

	256. 
	
	
	Материал
	сталь
	
	-
	

	257. 
	Скоба такелажная прямая 16мм
	
	Тип
	Прямой
	
	-
	 

	258. 
	
	
	Резьба
	М16
	
	-
	

	259. 
	
	
	Материал
	Оцинкованная сталь
	
	-
	

	260. 
	Скоба U-образная, M12, 4"
	
	Тип
	Прямой
	
	-
	 

	261. 
	
	
	Резьба
	М12
	
	-
	

	262. 
	
	
	Материал
	Оцинкованная сталь
	
	-
	

	263. 
	
	
	Комплектация
	Скоба с 2мя гайками
	
	
	

	264. 
	
	
	Межосевое расстояние
	132
	
	мм
	

	265. 
	
	
	Диаметр прикрепляемой трубы
	4"
	
	дюйм
	

	266. 
	
	
	Высота
	170-180
	
	мм
	

	267. 
	Пластина для U-образной скобы
	
	Назначение
	ответная часть к скобе U-образной, M12, 4"
	
	-
	 

	
	
	
	Диаметр прикрепляемой трубы
	4"
	
	дюйм
	

	
	
	
	Длина, мм
	162-166
	
	мм
	

	
	
	
	Материал
	Оцинкованная сталь
	
	-
	



*При несоответствии информации, указанной в разделе с требованиями к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара, информации, указанной в конструкторской документации, необходимо руководствоваться разделом с требованиями к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ.

Участник закупки в заявке указывает сведения о товаре (наименование и характеристики) в соответствии с техническим заданием, являющимся частью документации о закупке или приложением к извещению о запросе котировок. 
Отсутствие требуемых сведений или указание не соответствующих характеристик товара расценивается закупочной комиссией, как несоответствие заявки требованиям документации о закупке или приложению к извещению о запросе котировок и влечет отклонение заявки на участие в закупке.
Участник закупки в заявке должен указать наименование страны происхождения товара. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, несет участник закупки.
Если в документации о закупке или приложении к извещению о запросе котировок установлено требование о соответствии товаров требованиям действующих ГОСТ, нормативной документации - предложенные товары должны соответствовать как требованиям ГОСТ (включая сопутствующие ГОСТ, на которые имеются ссылки в действующем ГОСТ), так и требованиям документации о закупке (извещению о запросе котировок) (при наличии ссылок на соответствующий ГОСТ).
Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара указаны в Техническом задании.
Графы «Наименование Товара», «Требуемый параметр», «Требуемое значение параметра», «Единица измерения параметра» заполняются Заказчиком и указаны в приложении № 1 к Техническому заданию.
Графы «Указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты (при наличии), полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара», «Значение параметра, предлагаемое участником» заполняются участником закупки. 
Графа «Значение параметра, предлагаемое участником» заполняется участником закупки с учетом следующего:
1) в случае, если характеристика товара содержит максимальные и минимальные значения - необходимо указать конкретное значение характеристики товара в пределах максимальных и минимальных значений (в том числе предельное максимальное или минимальное значение);
2) в случае, если характеристика товара содержит максимальное значение - указать значение характеристики товара менее максимального, либо равное ему значение;
3) в случае, если характеристика товара содержит минимальное значение - указать значение характеристики товара более минимального, либо равное ему значение;
4) в случае, если характеристика товара не содержит максимального и/или минимального значения, т.е. такое значение является конкретным (точным) - указать соответствующее значение без изменений;
5) в случае наличия в «Требуемом параметре» и/или в «Требуемом значении параметра» слова «диапазон» или аналога, т.е. параметр состоит из предельных значений, определяющих функционирование материалов, изделий (элементов) и оборудования (при наличии), и состоит из двух и более чисел и разделен знаками «-» или «…» указать техническую характеристику с учётом соответствующего диапазона со знаками «-» или «…»;
6) в случае, если характеристика товара разделена словом «или» - указать одно из предложенных значение без слова «или»;
7) в части представления конкретных показателей о характеристиках товара (применяемых материалов при оказании услуг, выполнении работ) в заявке участника закупки не допускается указание словосочетаний «должен быть» / «должно быть», «наличие», «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «меньше» / «больше», «>» / «<», «≤» / «≥», «превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать» «или», «+/-», «свыше», «требуется», «может», «около» или им подобных. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и свойств товара, конкретные показатели товара, наличие или отсутствие. В случае указания в «Требуемом значении параметра» только словосочетаний «должен быть», «должна быть», «должно быть» или эквивалентным им, участник должен подтвердить наличие данного параметра у поставляемого им товара, указав одно из следующих значений: «есть», «в наличии», «наличие», «соответствует», «соответствует требованиям»;
8) в случае, если характеристика значения показателя товара отмечена «*» - указываемое значение должно быть неизменным (при этом сам символ * должен отсутствовать);
9) знаки «;», «,», «\» разделяющие характеристики товара (материала) свидетельствует о том, что необходимо перечислить все указанные типы или виды, или марки и т.п. товаров (материалов) (следует читать как «и») и в отношении каждого из которых необходимо предоставить сведения о показателях качества или количества. Знак "/" при описании характеристик в настоящем перечне материалов означает, что участнику необходимо выбрать одно из перечисляемых свойств материала, следует читать как «или» (за исключением использования данного знака в обозначении марок, например, «марка битума БНК 45/190», следует указывать в неизменном виде «БНК 45/190»).
10) в случае, если характеристика товара содержит символ «±» («+/-»), сопровождающий любой параметр, - указать конкретные параметры показателя без символа «±» («+/-»).
Под максимальными и (или) минимальными значениями характеристик товара следует понимать характеристики товара, которые сопровождаются словами «менее», «не менее», «более» «не более», «больше», «меньше», «более чем», «менее чем», «не более чем», «не менее чем», «больше чем», «меньше чем», «не больше чем», «не меньше чем», «от», «до», «не ниже», «не выше», «не ниже чем», «не выше чем», «уже», «не уже», «хуже», «не хуже», «уже чем», «не уже чем», «хуже чем», «не хуже чем», «не менее, не более»,  «около», «не свыше», «~», «/», выборочным «и/или, или» и т.д.
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