
Приложение 1

к ТТ на ТО систем вентиляции и кондиционирования серверных помещений Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова»
Перечень оборудования, входящего в состав инженерных систем вентиляции и кондиционирования серверных помещений Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова»
	№ п./п.
	Наименование оборудования
	Количество
	Место расположения оборудования

	Система вентиляции и поддержания климата серверных помещений ЦПУ: серверная АСУТП, серверная ССИТС, ЛАЗ ЦПУ в том числе:

	1. 
	Сплит-система напольно-потолочного типа Kentatsu KSHE176HFAN3-KSUT176HFAN3(-40) с низкотемпературным комплектом (внешний и внутренний блоки). Включая: проводной пульт управления KWC-22, функциональный адаптер 
AF-X  с соединительным кабелем     
W-CN10A.
	2
	ЦПУ, Серверная АСУТП

	2. 
	Шкаф управления системой кондиционирования (Согласователь работы для сплит-систем напольно-потолочного типа СРК-DI m, электрооборудование шкафа системы кондиционирования).
	1
	

	3. 
	Сплит-система настенного типа наружный блок KSRI53HFAN1, внутренний блок KSGI53HFAN1
	1
	

	4. 
	Датчик измерения влажности Regin
	1
	

	5. 
	Кондиционер DAIKIN модель FT60FVM (внешний и внутренний блоки)
	2
	ЦПУ, Серверная ССИТС

	6. 
	Согласователь работы кондиционеров микропроцессорный СРК-М3-01
	1
	

	7. 
	Картерный нагреватель KNX
	2
	

	8. 
	Компактные приточные установки SAU
	2
	

	9. 
	Увлажнитель PEGO-12Т
	1
	

	10. 
	Вентиляторный парораспределитель FAN-100 / FAN-150
	2
	

	11. 
	Датчик измерения влажности Regin
	1
	

	12. 
	Радиальный переносной вентилятор Сов Плим 1801 с асинхронным электродвигателем типа АДМЕ7102У2
	1
	

	13. 
	Сплит-система напольно-потолочного типа Kentatsu KSHE176HFAN3-KSUT176HFAN3(-40) с низкотемпературным комплектом (внешний и внутренний блоки). Включая: проводной пульт управления KWC-22, функциональный адаптер 

AF-X  с соединительным кабелем     

W-CN10A.
	2
	ЛАЗ ЦПУ

	14. 
	Шкаф управления системой кондиционирования (Согласователь работы для сплит-систем напольно-потолочного типа СРК-DI m, электрооборудование шкафа системы кондиционирования).
	1
	

	Система кондиционирования серверного помещения ВОХР, в том числе:

	1. 
	Прецизионное охлаждение Liebert  HPM. Precision Cooling. S17UA201V302020GX052362 (внешний и внутренний блок) - 1 шт.

Прецизионное охлаждение Liebert  HPM. Precision Cooling. S17UA201VD02020GX052362 (внешний и внутренний блок) - 1 шт.
	2
	ВОХР

	Системы кондиционирования серверного помещения СПК-1, центрального узла СПК-1, в том числе:

	1. 
	Кондиционер колонный (напольного типа) Mitsubishi, модель PSA-RP140GA (внешний и внутренний блоки)
	1
	ЦУС СПК-1



	2. 
	Кондиционер колонный (напольного типа) Mitsubishi, модель PSA-RP71GA (внешний и внутренний блоки)
	1
	

	3. 
	Кондиционер Mitsubishi, модель MSC-GA35VB (внешний и внутренний блоки)
	1
	

	4. 
	Кондиционер Daikin, модель FTXF35D5V1B/ RFX35D5V1B (внешний и внутренний блоки)
	1
	

	5. 
	Кондиционер Mitsubishi, модель MSZ-GF60VE (внешний и внутренний блоки)
	2
	

	6. 
	Приточно-вытяжной вентилятор с асинхронным двигателем с фильтром, модель Vortice Vario 150/6
	2
	

	7. 
	Регулятор оборотов скорости вентилятора 5-ти ступенчатый Vortice CR5N (12941VRT)
	2
	

	8. 
	Согласователь работы кондиционеров микропроцессорный СРК-М
	1
	

	9. 
	Блок управления ротацией и резервированием БУРР-1М
	1
	

	10. 
	Блок исполнительный специализированный БИС-1М
	2
	

	11. 
	Сплит-система настенного типа наружный блок KSRI53HFAN1, внутренний блок KSGI53HFAN1
	1
	Электропомещение связи СПК-1, цокольный этаж, ком. 1

	Система кондиционирования серверного помещения СПК-2, в том числе:

	1.
	Кондиционер Kentatsu KSGMA35HFAN1 (внешний и внутренний блоки)
	1
	СПК-2

	Система кондиционирования серверного помещения СПК-3, в том числе:

	1.
	Кондиционер Daikin, модель FTXF35D5V1B/ RFX35D5V1B (внешний и внутренний блоки)
	1
	СПК-3


Примечание: указанный перечень оборудования отражает общий объем существующего оборудования инженерных систем серверных помещений, но не является исчерпывающим. В обязанности Участника входит выполнение объема работ по техническому обслуживанию, устранению неисправностей, обеспечивающего надежную и безаварийную работу всего комплекса инженерных систем указанных серверных помещений (в том числе элементов, деталей и расходных материалов, не вошедших в данную таблицу, но относящихся к указанным системам). 
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