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[bookmark: _Назначение][bookmark: _Toc176787994][bookmark: _Toc375053932][bookmark: _Toc405809557][bookmark: _Toc245801238][bookmark: _Toc248221411][bookmark: _Toc375049702][bookmark: _Toc29565136][bookmark: _Toc228950221]Назначение
Данные Технические требования к внутренней поворотной IP-камере 4 Мп для продукта «Ростелеком Умный Дом» в ПАО «Ростелеком» (далее — Технические требования) определяют характеристики камеры и требования к поставке.
Документ разработан для унификации требований к внутренней поворотной IP-камере 4 Мп при проведении конкурсных процедур.
Технические требования вводятся в действие с даты их утверждения.
Данные Технические требования вводятся в действие впервые с даты их утверждения.
[bookmark: _ТЕХНИЧЕСКИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_К][bookmark: _Toc176787999][bookmark: _Toc405809562][bookmark: _Toc375049707][bookmark: _Toc29565141][bookmark: _Toc228950222][bookmark: _Toc375049708]Технические требования к внутренней поворотной IP-камере 4 Мп
Чипсет: SoC со встроенным аппаратным NPU (нейронным ускорителем) либо выделенным блоком аппаратного ускорения нейросетевых вычислений. NPU обеспечивает локальную классификацию человека, транспортного средства и домашнего животного одновременно с формированием видеопотока 4 Мп; марка SoC и точное число TOPS не ограничиваются, работоспособность проверяется на образце.
Операционная система: Linux или эквивалентная встроенная платформа с SDK/интерфейсами для интеграции с облаком Заказчика.
Форм-фактор: внутренняя поворотная IP-камера, настольная установка или потолочный/настенный монтаж при наличии штатного крепления.
[bookmark: _Toc381803368]Матрица: CMOS с прогрессивной развёрткой, не менее 4 Мп эффективных пикселей; размер сенсора не менее 1/3 дюйма или эквивалент по качеству изображения.
Апертура: F/2.0 или светосильнее; допускается эквивалентный объектив при сопоставимом качестве изображения.
Фокусное расстояние: фиксированный объектив, ориентировочно 3–4,5 мм; эквивалент допускается по углу.
Угол обзора объектива: горизонтальный ориентировочно 70–105°; указывается отдельно от суммарного охвата за счёт поворота. Отклонение на 1–2° от границ при сопоставимом охвате допустимо.
Диапазон изменения направления обзора: определяется форм-фактором и штатным креплением камеры.
Механический поворот по горизонтали: ориентировочно 320–360°; полный круговой охват сцены может достигаться с учётом угла объектива.
Механический наклон: ход не менее 65°; верхнее и нижнее положения указывает участник, охват помещения подтверждается образцом.
Управление Pan/Tilt: из приложения Заказчика, с остановкой привода и возвратом в сохранённое положение; фиксированная скорость приводов не нормируется.
Скорость изменения направления: для поворотной модели управляется приложением; точное значение не нормируется.
Предустановки: не менее 4 сохраняемых положений; патрулирование и автослежение — опционально.
Дальность ИК-подсветки: не менее 8 м в помещении.
Белая подсветка: опционально.
Адаптивная ИК-подсветка: опционально.
Ночная съёмка: с ИК-подсветкой при отсутствии внешнего освещения.
Автоматический ИК-фильтр (ICR) либо эквивалентный режим переключения день/ночь.
Минимальная освещённость: указывается участником для цветного режима при определённых условиях измерения; качество ночной сцены оценивается на образце.
Формат сжатия видео: H.265 и H.264; основной и дополнительный поток.
Битрейт: регулируемый, с возможностью ограничения основного потока и адаптации к полосе сети.
Максимальное разрешение: не менее 2560 × 1440 (4 Мп); разрешение 2688 × 1520 допускается.
Частота кадров: не менее 15 к/с при основном потоке 4 Мп; иные режимы — по предложению участника.
Аудиокодек: AAC с возможностью кодирования потока 64 Кбит/с; G.711 может поддерживаться дополнительно. Совместимость аудио с агентом и платформой проверяется при интеграции.
Встроенный микрофон: разборчивая запись речи в помещении либо у камеры на улице; условия проверки согласуются на образце.
Встроенный динамик: наличие; двусторонняя аудиосвязь.
Сирена / активная световая защита: опционально, не является условием допуска.
Локальное хранение: слот microSD не менее 128 ГБ; поддержка записи по событию и непрерывной записи.
ОЗУ (RAM): не менее 128 МБ. Этого минимума недостаточно для подтверждения соответствия: в предложенной конфигурации должны одновременно работать видеопоток 4 Мп, дополнительный поток, локальная NPU-аналитика, сеть, запись и два компонента агента Заказчика. Поставщик указывает установленный объём, доступную RAM перед запуском компонентов, пиковое потребление при старте и свободную RAM в рабочем режиме; выполнение требований к памяти и функциональности проверяется на образце по приложениям №2–4.
Энергонезависимая память (Flash/ROM): не менее 128 МБ встроенной памяти, доступной для прошивки и компонентов. Требуется место под архив агента обновления около 350 КБ, архив агента камер около 2 МБ, конфигурационные файлы не менее 100 КБ, а также под прошивку, журналы и обновление. Если компоненты распаковываются во Flash, поставщик учитывает дополнительно около 1 МБ и 5,6 МБ соответственно. Участник указывает тип, установленный и свободный объём Flash после установки штатной прошивки и компонентов. microSD не заменяет встроенную системную память.
Индикация: питание/сеть или эквивалентная диагностика статуса; световая индикация может отключаться в приложении для комнатных моделей.
Кнопка Reset: выносная утопленная кнопка на задней или нижней неподвижной части корпуса, доступная без подъёма/отклонения поворотной головки и без демонтажа камеры; исключить размещение под объективом.
Беспроводная сеть: Wi‑Fi 2,4 ГГц (IEEE 802.11 b/g/n или новее), WPA2-PSK либо более защищённый режим.
Проводная сеть: опционально; наличие Ethernet не является условием допуска.
Условия работы: от 0 до +40 °C либо шире, влажность до 90 % без конденсации.
Питание: от комплектного сетевого адаптера постоянного тока; напряжение и максимальная потребляемая мощность указываются участником.
Датчик PIR: опционально; события аналитики не должны зависеть от наличия PIR.
Гарантийный срок: не менее 24 месяцев.

1. [bookmark: _Toc403039692][bookmark: _Toc401668968][bookmark: _Toc405809659][bookmark: _Toc405559575][bookmark: _Toc399429681][bookmark: _Toc405802907][bookmark: _Toc401929857]Требования к материалу корпуса
[bookmark: _GoBack_Копия_1]Корпус из полимера или металла, пригодного для использования в помещении; устойчив к нагреву при штатной работе, безопасен при касании.
[bookmark: _Toc228950223]Требования к ПО
Видеоаналитика на камере с использованием NPU: обнаружение и классификация «человек», «транспортное средство», «домашнее животное»; обнаружение лиц допускается дополнительно, но не является обязательным.
Сценарии: локальное обнаружение человека, транспортного средства и домашнего животного в разных сочетаниях, включая обнаружение движения и настройку зоны. На образце с установленными двумя компонентами агента Заказчика одновременно проверяются видеопоток 4 Мп, NPU-аналитика, передача событий, сеть и запись; отказ функций, нехватка памяти или самопроизвольная перезагрузка означают несоответствие.
Требования к интеграции: применяются представленные Заказчиком приложения №2–4 «Требования к Оборудованию и программному обеспечению», «Требование к программному обеспечению (прошивке)» и «Перечень обязательных функций ONVIF» с учётом форм-фактора камеры и прямо установленных в настоящем документе интерфейсов и питания. Ниже приведены обязательные для данного конкурса условия; подробная программа испытаний согласуется с РИТ.
Агент Заказчика. Поставщик обеспечивает включение в прошивку двух компонентов: агента обновления и агента камер; доступные для чтения и записи каталоги, запуск при включении, сохранение/очистку конфигурации при master reset и обновление ПО. При распаковке в RAM компоненты занимают ориентировочно 1 МБ и 5,6 МБ; для работы агента камер требуется не менее 10 МБ свободной RAM сверх памяти, занятой остальными процессами. Если выбрана распаковка во Flash, свободное место подтверждается на образце. Точные пути и бинарные сборки согласуются с РИТ.
Видео и аудио для интеграции. Два независимо настраиваемых видеопотока, H.264 для совместимости с агентом и H.265, регулируемый CBR/VBR, RTSP, AAC 64 Кбит/с, снимок кадра. Основной поток сохраняет установленное выше разрешение 4 Мп и частоту кадров при работе агента и аналитики. Локальная запись на microSD по умолчанию выключена до настройки через платформу.
ONVIF и API. ONVIF Profile S включён по умолчанию; камера обнаруживается в локальной сети и предоставляет поток, снимок, сведения об устройстве, управление временем, параметры кодирования, сброс и события базовых детекторов. Движение и доступные события пересечения линии/области передаются через ONVIF либо документированный API без потери информации для агента. Управление PTZ требуется только поворотной модели. Работа проверяется в том числе ONVIF Device Manager; поставщик документирует отклонения и эквивалентные вызовы API.
Сетевые и системные функции. DHCP по умолчанию, синхронизация NTP и часовой пояс UTC+3, веб-интерфейс для необходимых настроек, русский шрифт OSD, только время и имя камеры в штатном OSD. Для интеграции доступны RTSP, API камеры и HTTP API агента, а также tar, lzma и один из способов передачи файлов: SCP, NFS или microSD. Камера не должна требовать подключения к облаку изготовителя для штатной работы с платформой Заказчика.
Доступ для интеграции. На инженерных образцах предоставляется полноценный shell по SSH либо telnet для установки и диагностики агента. В серийной прошивке удалённый сервисный доступ должен управляться и ограничиваться по согласованному порядку; доступ без аутентификации к ONVIF, RTSP и API допускается только с localhost и не должен открываться внешним сетевым клиентам. Порядок активации и смены пароля согласуется с требованиями РИТ без сохранения общего пароля у конечного пользователя.
Подтверждение. До итоговой технической квалификации поставщик предоставляет образец заявленной аппаратной и программной конфигурации, схему разделов памяти, сведения о занятой/свободной RAM и Flash и доступ к тестовой прошивке. Испытания с агентом включают запуск после питания и master reset, видео и аналитику при штатной нагрузке, события, сетевое восстановление и обновление. Результаты оформляются протоколом; цена не компенсирует непрохождение обязательных испытаний.
Приоритет требований этой модели: Wi‑Fi обязателен; Ethernet и PoE не требуются. Упоминание обязательного RJ‑45, PoE и уличного класса защиты в общей матрице приложения №2 к внутренней модели не применяется.
[bookmark: _Toc228950224]Требования к теплообмену видеокамер
[bookmark: _Toc228950225]Температура доступной для касания поверхности при штатной работе должна соответствовать применимым требованиям безопасности; поставщик подтверждает тепловые испытания при максимальной рабочей температуре среды.
[bookmark: _Toc228950226]Комплектация оборудования 
Внутренняя поворотная IP-камера 4 Мп — 1 шт.;
Встроенное программное обеспечение;
Монтажная наклейка-шаблон (повторяющая монтажные отверстия камеры) – 1 шт.
Брендированная упаковка в соответствии с требованиями Заказчика с штриховыми кодами на боковой стороне – 1 шт.; 
Комплектный блок питания постоянного тока — 1 шт.;
Патч-корд Ethernet — при наличии соответствующего порта, необязателен;
Гермоввод для эксплуатации внутри помещения не требуется;
Штатное крепление для предусмотренного изготовителем способа установки — 1 шт.;
[bookmark: _Toc228950227]Монтажный инструмент — при необходимости для комплектного крепежа;
Краткая инструкция пользователя на русском языке – 1 шт.
Прочая документация, требуемая действующим законодательством Российской Федерации
Общие требования к кастомизации.
Кастомизация для ПАО «Ростелеком» включает маркировку изделия, интерфейсы интеграции, инструкцию и упаковку по согласованным макетам; материалы предоставляет Заказчик.
Для технической квалификации до итоговой оценки конкурсного предложения поставщик предоставляет образец заявленной аппаратной конфигурации и сведения об установленной/свободной RAM и Flash/ROM; образец проходит проверку с агентом Заказчика по приложению 1. После кастомизации и интеграции поставщик предоставляет не менее 3 эталонных образцов с производственной линии для итоговой проверки; они остаются у Заказчика. Непрохождение обязательных функциональных испытаний означает несоответствие техническим требованиям независимо от цены.
Для технической квалификации до итоговой оценки предложения поставщик предоставляет образец заявленной конфигурации и сведения об установленной и доступной RAM/Flash. На образце с двумя компонентами агента Заказчика проверяются обязательные функции по приложениям №2–4. После кастомизации поставщик предоставляет не менее 3 эталонных образцов с производственной линии; они остаются у Заказчика. Непрохождение обязательных испытаний означает несоответствие независимо от цены.
[bookmark: _Toc228950228]Инструкция:
Требования к инструкции:
· Книжный формат;
· Бумага мелованная 130 г/м2;
· Обложка: +ВД-лак матовый 1+1;
· Способ крепления: две скрепки;
· Цветность печати: 4+4;
· Количество полос в зависимости от контента;
Не больше А6, при размещении в упаковке, инструкция должна помещаться без складывания;
На внутренних сторонах обложки не должно быть текста, гарантийный талон должен быть частью инструкции;
Если при адаптации получатся совершенно пустые страницы, сделать надпись: «Для заметок» и разлиновать.
[bookmark: _Toc228950229]Упаковка
Упаковочная коробка с возможностью нанесения логотипа (бренда) и штрих-кода в форме наклейки, содержащего информацию о серийном номере устройства и MAC-адресе устройства. Также информация в виде штрих-кодов должна быть дублирована на групповой и транспортной упаковке;
Брендированная упаковка в соответствии с требованиями Заказчика с штриховыми кодами на боковой стороне:
штриховой код с информацией о модели Оборудования, его серийном номере и версии программной и аппаратной части Оборудования;
штриховой код EAN-13 Code;
штриховые коды на Оборудование, упаковку и мастербоксы должны быть оформлены согласно спецификации Code 39.
Конечный дизайн и внешний вид коробки должен быть разработан поставщиком согласно требованиям заказчика;
Содержание информации, размещенной на упаковочной коробке, должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Таможенного союза, в том числе:
Модель Оборудования;
Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (EAC);
Наименование производителя и (или) его товарный знак;
Наименование страны, где изготовлено Оборудование (на русском языке).
Материал упаковки:
Картон;
Толщиной 0.9-1.5мм;
Внутренний слой беленый или мелованный;
Цветность нанесения: 4+0
Покрытие внешней стороны: ВД-лак матовый 1+0;
Внутренние ложементы формируются исходя из габаритов изделия и комплектации оборудования;
Внутренние ложементы должны обеспечивать фиксацию оборудования и комплекта дополнительных материалов, и организацию внутреннего пространства коробки;
Материал и структуру ложементов определяет производитель
Изображения, используемые на упаковке, должны быть покрыты глянцевым прозрачным лаком.
Возможно изменение материала упаковки по согласованию с Заказчиком;
Защита закрытого клапана упаковки прозрачным стикером.
[bookmark: _Toc228950230] Требования к производству, дизайну, форм-фактору, качеству материалов и комплектации:  
Наличие у каждой камеры уникального серийного номера;
Наличие у каждой камеры уникального MAC-адреса;
Размещение информации о серийном номере и MAC-адресе камеры во Flash-памяти камеры. Адрес размещения и формат записи согласуется на этапе интеграционных работ;
Изменение цвета корпуса допускается в пределах доступных серийных исполнений и согласуется отдельно с учётом цены и срока производства.
Поставщик должен предложить изделие заявленного форм-фактора:
Внутренняя поворотная IP-камера 4 Мп;
Поставляемое Оборудование должно быть произведено не более чем за 6 месяцев (183 календарных дня) до даты заключения соответствующего заказа к договору.
Поставщик выполняет кастомизацию ПО, установку и настройку агента Заказчика, упаковки и инструкции в объёме договора и приложения 1. Отдельное изменение всего GUI или промышленного корпуса само по себе не требуется.
[bookmark: _Toc228950231]Поставщик выполняет интеграцию компонентов агента Заказчика в прошивку и настройку интерфейсов, упаковки и инструкции в объёме договора и приложений №2–4. Изменение всего GUI или корпуса само по себе не требуется.
Допускается серийный корпус производителя при отсутствии нарушения прав третьих лиц. Разработка уникальной новой пресс-формы для конкурса не требуется.
Если поставщик предлагает индивидуальный промышленный дизайн, объём прав и стоимость его разработки согласовываются отдельным предложением.
Внешний вид: визуально сдержанный, без избыточного декора, пригодный для размещения в линейке ПАО «Ростелеком».
Корпус должен допускать аккуратное нанесение логотипа либо маркировки Заказчика без изменения функциональных элементов.
Согласованность с продуктовой линейкой.
Единство линейки может достигаться цветом, маркировкой и упаковкой; идентичная геометрия разных камер не требуется.
Реализуемость: используемая конструкция должна допускать серийное производство, обслуживание и предусмотренный монтаж.
Инженерные требования к корпусу:
Обеспечить устойчивую установку, теплоотвод и доступность выносной кнопки Reset на неподвижной части корпуса; у поворотной модели не допускать контакта проводов с приводом.
[bookmark: _Toc228950232]Дополнительные требования к дизайну модели: Внутренняя поворотная IP-камера 4 Мп.
· Интеграция антенны Wi‑Fi.
Допускается штатная внутренняя либо внешняя антенна Wi‑Fi, предусмотренная серийной конструкцией.
· Элементы управления и обслуживания.
Выносная кнопка Reset должна располагаться на доступной неподвижной части корпуса. Слот microSD допускается располагать отдельно, в том числе под объективом поворотной модели.
· Эксплуатационная практичность.
Форма корпуса должна обеспечивать штатную установку, сохранность разъёмов и обслуживание без необоснованного усложнения конструкции.
· Конструктивная адаптация к условиям установки.
Геометрия корпуса должна учитывать:
· доступность Reset и разъёма питания после установки;
· отсутствие паразитных бликов в поле зрения объектива;
· отвод тепла при длительной работе камеры.
Выступающие элементы не должны мешать установке и настройке камеры.
Согласованность с обликом продуктовой линейки.
Допускается применение серийного корпуса с согласованной маркировкой и упаковкой.
[bookmark: _Toc228950233]Исходные требования к конкурсным материалам:
Состав материалов по внешнему виду.
Участник предоставляет фото предлагаемой модели, показывающее расположение Reset и место нанесения логотипа.
Описание возможной кастомизации.
Участник кратко описывает способ маркировки корпуса, варианты оформления упаковки и возможные изменения без новой пресс-формы.
Подтверждение правомерности использования конструкции.
Участник подтверждает право производить и поставлять предложенную конструкцию и наносить согласованную маркировку Заказчика.
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