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На выполнение работ по ремонту входных групп на объектах УФПС Республики Башкортостан



































г. Уфа, 2026г.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, термин
	Расшифровка сокращения, толкование термина

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России»,
АО «Почта России»

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	3.
	Подрядчик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое осуществляет выполнение работ по договору.

	4.
	ОПС, Объект
	Отделение почтовой связи

	5.
	Работы
	Ремонт входных групп

	6.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7.
	СНиП
	Санитарные нормы и правила

	8.
	КС-2
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ

	9.
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	10.
	ТЗ
	Техническое задание

	11.
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик

	12.
	ПЭУ

	Правила устройства электроустановок

	13.
	СП
	Свод правил


2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
Выполнение работ по ремонту входных групп на объектах УФПС Республики Башкортостан.

3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ). 
Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объектов в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям. 
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1 Начало выполнения Работ: не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания договора. 
Окончание выполнения Работ: не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты начала выполнения Работ 
4.2  Место выполнения Работ:

	1
	452021, Республика Башкортостан, Белебеевский р-н, д Малиновка, ул Школьная, д 1

	2
	452800, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Янаульский муниципальный район, городское поселение город Янаул, Янаул город, Худайбердина улица, здание 5, помещение 3

	3
	452459, Республика Башкортостан, р-н. Бирский, г. Бирск, ул. Чеверева, д. 143а

	4
	453405, Республика Башкортостан, Давлекановский р-н, г. Давлеканово, ул. Молодежная, д. 8, корп. 2

	5
	452320, Республика Башкортостан, р-н. Дюртюлинский, г. Дюртюли, ул. Василия Горшкова, д. 25

	6
	450017, Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ирендык, д 4

	7
	452410, Республика Башкортостан, р-н Иглинский, с Иглино, ул Свердлова, д 9

	8
	452440, Республика Башкортостан, Нуримановский р-н, на Красная Горка, ул Советская, д 53

	9
	450700, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Ленина, д. 28


5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
5.1 Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объектов, подлежащих ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).
Подрядчик обязан до начала производства работ согласовать конструктивные и цветовые решения с Заказчиком.
Работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием, а также обязательными нормами и правилами в области строительства Российской Федерации, с утвержденным перечнем национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 
Работы должны быть выполнены в установленные сроки и с соблюдением технологии строительного производства.
Вопросы, связанные с вывозом оборудования и материалов, решаются Подрядчиком самостоятельно в установленном порядке с уведомлением Заказчика.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Требования к качеству Работ
Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-Ф3
«О почтовой связи»;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
ГОСТ Р 52749-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия»;
ГОСТ 30971-2012 «Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
ГОСТ 31173-2016 «Межгосударственный стандарт. Блоки дверные стальные. Технические условия»;
"ГОСТ Р 55017-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации";
СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным решениям»;
СП 45.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;
СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
СП 71.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (актуальное издание разделов и глав на 2017 год).
6.2. Условия выполнения работ
6.2.1. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 15 штук с фотофиксацией внутренних помещений объекта и наружных элементов здания (кровля)  на электронный адрес: Bikmurzina.G@russianpost.ru.
Подрядчик обязан один раз в 5 (пять) календарных дней предоставлять Заказчику в электронном виде фотоотчет о выполненных работах в количестве не менее 15 шт.  на виды работ указанные в локально-сметном расчете (в обязательном порядке с приложенной рулеткой), в том числе подтверждающие выполнение скрытых работ, а также текстовый отчет в формате Word. После окончания выполнения работ Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней предоставить Заказчику в электронном виде фотографии производимых работ на объекте в количестве не менее 15 штук на электронный адрес: Bikmurzina.G@russianpost.ru. На фотографиях должны быть отражены все позиции, подвергшиеся ремонту согласно смете (дефектной ведомости), минимум с трех разных ракурсов
6.2.2. Работы должны выполняться в рабочее время с 08:00 часов  
до 17:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.
6.2.3. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.
6.2.4. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 
Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).
6.2.5. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.
6.2.6. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).
6.2.7. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
6.2.8. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
6.2.9. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления
Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами. 
По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.
6.2.10. Подрядчик согласовывает порядок выполнения Работ с Заказчиком на всех этапах выполнения Работ в соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.
6.3. Требования к безопасности
6.3.1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 
-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);
-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-	ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
-  	Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 883н.

6.3.2. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.
Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.
Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. 
6.4. Требования к конфиденциальности
Требования установлены в проекте договора.
6.5. Требования к сдаче-приемке работ
При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика следующие отчетные документы:
- акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2;
- справки о стоимости работ и затрат по унифицированной форме КС-3;
- документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества; сертификатов пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения);
-	техническая документация на монтируемое при выполнении Работ оборудование (инструкцию, гарантийный талон, паспорт, спецификацию);
-	акты освидетельствования Работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других Работ (Акты на скрытые Работы);
-	акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения Строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;
-	акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
-	исполнительные геодезические схемы. На схемах должны наноситься проектные и фактические размеры элементов конструкций и частей зданий, сооружений или отклонения от них;
-	акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения;
-	результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля;
-	документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);
- Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3;
-	иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.
6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)
Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре. 
7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 36 (Тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат 
Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.
Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.
8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Ведомость объемов работ
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Приложение № 1 к ТЗ 
Ведомость объемов работ

	№
п/п
	Наименование видов Работ
	Объем Работ
	Единица измерения
	Примечание

	1
	453021, Республика Башкортостан, Белебеевский р-н, д. Малиновка,
ул. Школьная, д 1
	
	
	

	
	Раздел 1. Козырек
	
	
	

	1
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,04
	

	2
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
	т
	0,133
	

	3
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной
	100 м2
	0,0585
	

	4
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской цинконаполненной полиуретановой
	100 м2
	0,0585
	

	5
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали
	100 м2
	0,0585
	

	6
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	0,0585
	

	7
	Подшивка потолков: сталью кровельной неоцинкованной по дереву
	100 м2
	0,0579
	

	
	Раздел 2. Площадка , пандус для  ММГН
	
	
	

	8
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,12
	

	9
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	т
	0,286
	

	10
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной
	100 м2
	0,51572
	

	11
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской цинконаполненной полиуретановой
	100 м2
	0,51572
	

	12
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м
	0,1
	

	13
	Укладка наземных тактильных плит на слой сухой цементно-песчаной смеси с применением погрузчика, плита размером: 300х300х80 мм
	10 шт
	1,2
	

	14
	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м2
	0,0054
	

	15
	Монтаж звонка
	шт
	1
	

	2
	452800, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Янаульский муниципальный район, городское поселение город Янаул, Янаул город, Худайбердина улица, здание 5, помещение 3
	
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	
	

	1
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0,17997
	

	2
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных
	100 м2
	0,17997

	

	3
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	1,795

	

	4
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	т
	1,795

	

	
	Монтажные работы
	
	
	

	
	Ремонт горизонтальной и вертикальной поверхности ступеней
	
	
	

	5
	Ремонт бетонных поверхностей полимерцементными смесями толщиной слоя 30 мм по сетке с устройством каркаса: горизонтальных сверху
	м2
	1,98

	

	6
	Ремонт бетонных поверхностей полимерцементными смесями толщиной слоя 30 мм по сетке с устройством каркаса: вертикальных
	м2
	1,584

	

	
	Устройство покрытия из бетонной плитки поверхности площадки и ступеней
	
	
	

	7
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,17997

	

	8
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2
	0,17997

	

	9
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2
	0,17997
	

	10
	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм
	100 м2
	0,01584
	

	
	Устройство перильного ограждения
	
	
	

	11
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м
	0,057
5,7/100
	

	3
	452459, Республика Башкортостан, р-н. Бирский, г. Бирск, ул. Чеверева, д. 143а
	
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	
	

	1
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали
	100 м2
	0,22
	

	2
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0,094
	

	3
	Демонтаж металлоконструкций покрытий
	т
	0,171
	

	
	Монтажные работы
	
	
	

	4
	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,04
	

	5
	Монтаж легких металлоконструкций из профильных труб павильонов при укрупнительной сборке элементов на болтовых соединениях *Монтаж конструкций навеса
	т
	0,42628
	

	6
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной
	100 м2
	0,22
	

	7
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой
	100 м2
	0,22
	

	8
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	0,22
	

	9
	Устройство примыканий к стенам каменным из листовой стали
	100 м
	0,06
	

	10
	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов *примыканий
	100 м
	0,06
	

	
	Восстановление бетонной отмостки площадки
	
	
	

	11
	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см
	100 м2
	0,05
	

	
	Устройство водосток
	
	
	

	12
	Устройство желобов: подвесных
	100 м
	0,08
	

	4
	453405, Республика Башкортостан, Давлекановский р-н, г. Давлеканово, ул. Молодежная, д. 8, корп. 2
	
	
	

	
	Раздел 1. Демонтажные работы
	
	
	

	1
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
	100 м2
	0,05

	

	2
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных
	100 м2
	0,05

	

	3
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01
	100 м2
	0,05

	

	
	Организация вывоза мусора
	
	
	

	4
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,815

	

	5
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
	1т груза
	0,815

	

	
	Раздел 2. Строительно-монтажные работы
	
	
	

	
	Входная зона
	
	
	

	6
	Ремонт ступеней: бетонных с обрамлением угловой сталью
	100 шт
	0,06

	

	7
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм
	100 м2
	0,05

	

	8
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2
	0,05

	

	9
	Установка металлических решеток приямков
	т
	0,02

	

	10
	Укладка наземных тактильных плит на слой сухой цементно-песчаной смеси с применением погрузчика, плита размером: 300х300х80 мм
	10 шт
	0,9

	

	11
	Очистка поверхности щетками *металлических ограждений
	м2
	0,628

	

	12
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
	100 м2
	0,0157

	

	
	Ремонт торцов крыльца
	
	
	

	13
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,035

	

	14
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли
	100 м2
	0,035

	

	15
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая
	100 м2
	0,035

	

	5
	452320, Республика Башкортостан, р-н Дюртюлинский, г. Дюртюли,
ул. Василия Горшкова, д. 25
	
	
	

	
	Раздел 1. Демонтажные работы
	
	
	

	1
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
	100 м2
	0,1

	

	2
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 50 мм: бетонных
	100 м2
	0,1

	

	
	Организация вывоза мусора
	
	
	

	3
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	1,63

	

	4
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
	1т груза
	1,63

	

	
	Раздел 2. Строительно-монтажные работы
	
	
	

	
	Входная зона
	
	
	

	5
	Ремонт ступеней: бетонных с обрамлением угловой сталью
	100 шт
	0,03

	

	6
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм
	100 м2
	0,1

	

	7
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2
	0,1

	

	8
	Установка металлических решеток приямков
	т
	0,02

	

	9
	Укладка наземных тактильных плит на слой сухой цементно-песчаной смеси с применением погрузчика, плита размером: 300х300х80 мм
	10 шт
	0,9
9/10
	

	10
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,02

	

	11
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м
	0,025

	

	
	Ремонт торцов крыльца
	
	
	

	12
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2
	100 м2
	0,01

	

	13
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,015

	

	14
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли
	100 м2
	0,09

	

	15
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая
	100 м2
	0,09

	

	6
	450017, Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ирендык, д 4
	
	
	

	
	Раздел 1. Крыльцо
	
	
	

	1
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
	100 м2
	0,042
	

	2
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных
	100 м2
	0,042
	

	3
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01
	100 м2
	0,042
	

	4
	Разборка: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм
	100 м2
	0,072
	

	5
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150
	м3
	1,62
	

	
	Строительный мусор
	
	
	

	6
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1т груза
	4,5402
	

	7
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	1т груза
	4,5402
	

	
	Ремонт входной площадки и ступеней лестничного марша
	
	
	

	8
	Устройство: железобетонных ступеней
	м3
	1,62
	

	9
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,114
	

	10
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2
	0,114
	

	11
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2
	0,072
	

	12
	Устройство покрытий из плит керамогранитных
	100 м2
	0,042
	

	
	Ремонт металлической поверхности пандуса
	
	
	

	13
	Очистка поверхности щетками
	м2
	38,7
	

	14
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной
	100 м2
	0,387
	

	15
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской цинконаполненной полиуретановой
	100 м2
	0,387
	

	
	Устройство водостока
	
	
	

	16
	Устройство желобов: подвесных
	100 м
	0,12
	

	17
	Устройство желобов: настенных /Монтаж трубы водосточной
	100 м
	0,04
	

	7
	452410, Республика Башкортостан, р-н Иглинский, с Иглино, ул Свердлова, д 9
	
	
	

	
	Раздел 1. Крыльцо
	
	
	

	1
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
	100 м2
	0,597065
	

	2
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных
	100 м2
	0,518315
	

	3
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01
	100 м2
	0,518315
	

	
	Строительный мусор
	
	
	

	4
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1т груза
	6,411
	

	5
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	1т груза
	6,411
	

	
	Ремонт входной площадки и ступеней лестничного марша
	
	
	

	6
	Ремонт бетонных и железобетонных конструкций безусадочными, быстротвердеющими сухими составами наливного типа вручную с устройством мелкощитовой опалубки: конструкций площадью поверхности не более 1 м2
	м3
	0,45
	

	7
	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением полимерной добавки при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,2181603
	

	8
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,518315
	

	9
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2
	0,518315
	

	10
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2
	0,597065
	

	
	Раздел 2.
	
	
	

	
	Очистка и покраска лестничного ограждения
	
	
	

	11
	Очистка поверхности щетками
	м2
	1,32
	

	12
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной
	100 м2
	0,0132
	

	13
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской цинконаполненной полиуретановой
	100 м2
	0,0132
	

	8
	452440, Республика Башкортостан, Нуримановский р-н, на Красная Горка, ул Советская, д 53
	
	
	

	
	Раздел 1.
	
	
	

	1
	Разборка покрытий полов: из плит
	100 м2
	0,0304
	

	2
	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150
	м3
	0,304
	

	3
	Устройство: железобетонных ступеней
	м3
	0,65
	

	4
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,0304
	

	5
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03
	100 м2
	0,0304
	

	7
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2
	0,0304
	

	9
	Облицовка ступеней *вертикальной части
	100 м2
	0,0057
	

	9
	450700, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Ленина, д. 28
	
	
	

	
	Раздел 1.
	
	
	

	1
	Разборка покрытий: из плит
	100 м2
	0,0459
	

	2
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных
	100 м2
	0,0459
	

	3
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01
	100 м2
	0,0459
	

	4
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	0,527
	

	5
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
	1т груза
	0,527
	

	
	Монтажные работы
	
	
	

	6
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,0459
	

	7
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03
	100 м2
	0,0459
	

	8
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2
	0,0306
	

	9
	Устройство покрытий из плит керамогранитных
	100 м2
	0,0153
	

	
	Устройство водостока
	
	
	

	11
	Устройство желобов: подвесных
	100 м
	0,15
	

	12
	Устройство желобов: настенных /Монтаж трубы водосточной
	100 м
	0,04
	

	
	Раздел 2. Установка на существующие двери замки и доводчики
	
	
	

	13
	Смена дверных приборов: замки врезные
	100 шт
	0,03
	

	14
	Установка: дверного доводчика
	100 шт
	0,03
	






