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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


На выполнение работ по текущему ремонту кровельных покрытий на объектах УФПС Республики Башкортостан





























г. Уфа, 2026г.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, термин
	Расшифровка сокращения, толкование термина

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России»,
АО «Почта России»

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	3.
	Подрядчик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое осуществляет выполнение работ по договору.

	4.
	ОПС, Объект
	Отделение почтовой связи

	5.
	Работы
	Ремонт кровли

	6.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7.
	СНиП
	Санитарные нормы и правила

	8.
	КС-2
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ

	9.
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	10.
	ТЗ
	Техническое задание

	11.
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик

	12.
	ПЭУ

	Правила устройства электроустановок

	13.
	СП
	Свод правил


2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
Выполнение работ по текущему ремонту кровельных покрытий на объектах УФПС Республики Башкортостан

3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ). 
Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объектов в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям. 
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	4.1 Начало выполнения Работ: не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания договора. 
	Окончание выполнения Работ: не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты начала выполнения Работ 
	4.2  Место выполнения Работ:
	
1
	452687, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Парковая, д. 25

	
2
	452131, Республика Башкортостан, р-н Альшеевский, с Никифарово,   ул. Дружбы, д. 78



5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
5.1 Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).
Функциональные характеристики выполняемых работ:
	№ п/п
	Наименование работ
	Характеристики работ

	
	
	

	1
	Кровля
	Работы по ремонту кровли включают в себя: разборка покрытий кровель, мелких покрытий: из листовой стали; разборка деревянных элементов (обрешетка, стропила; устройство стропильных конструкций и их обработка; монтаж кровли из профилированного листа; устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали; устройство обделок примыкания к дымовой трубе.




5.2 Перечень и характеристики материалов:
	Наименование материала
	Описание материала

	Стропила
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I

	Профилированный лист
	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,8

	Шурупы-саморезы
	Кровельные окрашенные, 4,8х50 мм

	Желоб
	металлический для водосточных систем, окрашенный, ширина желоба 120 мм, высота желоба 86 мм, длина желоба 3000 мм

	Труба
	прямоугольная металлическая для водосточных систем, окрашенная, размеры трубы 102х76 мм, длина трубы 2000 мм

	Колено трубы
	60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм

	Воронка выпускная
	Металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм


Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, сертификаты пожарной безопасности и другие документы, удостоверяющие их качество, которые предоставляются в соответствии с требованиями закона об обязательности их наличия и их относимости к конкретному виду Товара.
Все материалы и оборудование в составе локального сметного расчета, содержащие торговые наименования, использованы заказчиком для определения начальной (максимальной) цены договора.
Любое упоминание на товарные знаки материалов в локальном сметном расчёте подразумевает возможность их замены участником закупки на эквивалентные.

5.3. Применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ:

	Перечень ГОСТ для  основных материалов, предлагаемых к использованию при выполнении работ

	Наименование товаров
	ГОСТ

	Состав огнезащитный
	ГОСТ Р 53292-2009

	Профилированный лист
	ГОСТ 24045-2016

	Шурупы-саморезы
	ГОСТ 10510-2013



Все поставляемые на объект материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.
Применяемые материалы и оборудование должны иметь сертификат пожарной безопасности и сопровождаться документом о качестве.
5.4. Перечень оборудования, информации, документов, необходимых для выполнения работ.
Перечень оборудования, необходимого для выполнения работ, Подрядчик определяет самостоятельно.  
При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться документами, указанными в п.п. 6.1, 6.3 ТЗ.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Требования к качеству Работ
Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
– Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;
– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
– ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
– СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
– СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»;
– СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;
– СП 71.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);
– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
– СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
– СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

6.2. Условия выполнения работ
6.2.1. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 15 штук с фотофиксацией внутренних помещений объекта и наружных элементов здания (кровля)  на электронный адрес: Bikmurzina.G@russianpost.ru.
Подрядчик обязан один раз в 5 (пять) календарных дней предоставлять Заказчику в электронном виде фотоотчет о выполненных работах в количестве не менее 15 шт.  на виды работ указанные в локально-сметном расчете (в обязательном порядке с приложенной рулеткой), в том числе подтверждающие выполнение скрытых работ, а также текстовый отчет в формате Word. После окончания выполнения работ Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней предоставить Заказчику в электронном виде фотографии производимых работ на объекте в количестве не менее 15 штук на электронный адрес: Bikmurzina.G@russianpost.ru. На фотографиях должны быть отражены все позиции, подвергшиеся ремонту согласно смете (дефектной ведомости), минимум с трех разных ракурсов
6.2.2. Работы должны выполняться в рабочее время с 08:00 часов  
до 17:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.
6.2.3. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте
только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.
	Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.
6.2.4. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 
Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).
6.2.5. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.
6.2.6. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229.
6.2.7. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
6.2.8. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
6.2.9. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления
Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами. 
По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.
6.2.10. Подрядчик согласовывает порядок выполнения Работ с Заказчиком на всех этапах выполнения Работ в соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.
6.3. Требования к безопасности
6.3.1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 
-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-	ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
-  	Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 883н.

6.3.2. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.
Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.
Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. 
6.4. Требования к конфиденциальности
Требования установлены в проекте договора.

6.5. Требования к сдаче-приемке работ
При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика следующие отчетные документы:
- акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2;
- справки о стоимости работ и затрат по унифицированной форме КС-3;
- документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества; сертификатов пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения);
-	техническая документация на монтируемое при выполнении Работ оборудование (инструкцию, гарантийный талон, паспорт, спецификацию);
-	акты освидетельствования Работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других Работ (Акты на скрытые Работы);
-	акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения Строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;
-	акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
-	исполнительные геодезические схемы. На схемах должны наноситься проектные и фактические размеры элементов конструкций и частей зданий, сооружений или отклонения от них;
-	акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения;
-	результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля;
-	документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);
- Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3;
-	иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.
6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)
Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре. 

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 36 (Тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат 
Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.
Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Ведомость объемов работ
	10













Приложение № 1 к ТЗ 
Выполнение работ по текущему ремонту кровельных покрытий на объектах УФПС Республики Башкортостан

	№ п/п
	Наименование видов Работ
	Объем Работ
	Единица измерения
	Примечание

	I
	452687, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Парковая, д. 25
	
	
	

	
	Раздел 1. Демонтажные работы
	
	
	

	1
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали
	100 м2
	0,8

	

	2
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2
	0,8

	

	3
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок
	100 м2
	0,8

	

	4
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0,13

	

	
	Организация вывоза мусора
	
	
	

	5
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	3
	

	6
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	т
	3
	

	
	Раздел 2. Монтаж кровельного покрытия
	
	
	

	7
	Установка стропил
	м3
	1,2
	

	8
	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного
	100 м2
	0,8

	

	9
	Антисептирование пастами: перекрытий прогонов, балок, накатов
	100 м2
	1,378

	

	10
	Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции
	100 м2
	0,8

	

	11
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	0,8

	

	12
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,12

	

	13
	Устройство примыканий к стенам каменным из листовой стали
	100 м
	0,07
7/100
	

	14
	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов
	100 м
	0,22

	

	15
	Устройство желобов: подвесных
	100 м
	0,13
	

	16
	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб
	м
	10
	

	17
	Устройство металлической водосточной системы: колен
	шт
	4
	

	18
	Устройство металлической водосточной системы: воронок
	шт
	2
	

	II
	452131, Республика Башкортостан, р-н Альшеевский, с Никифарово, ул. Дружбы, д. 78
	
	
	

	
	Раздел 1.
	
	
	

	1
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали
	100 м2
	1,84
	

	2
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0,275
	

	3
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей
	100 м
	0,275
	

	4
	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: сложной
	100 м2
	1,84
	

	5
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,275
	

	6
	Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали
	10 шт
	0,1
	

	7
	Устройство обделок крепления радио- и телеантенн из листовой стали *примыкания к дымовой трубе
	10 шт
	0,1
	






